규 격 서

□ 과 업 명

석유화학 산업 스마트플랜트 전문인력 양성 교육장비 임차

□ 예    산

금29,950,000원(금이천구백구십오만원)   ※ VAT포함

Ⅰ. 용도

- 석유화학 산업 스마트플랜트 전문인력 양성 교육장비 임차

Ⅱ. 장비의 구성

□ 교육용 노트북 25대

□ 2D설계 SW 25copy

□ 자동제어 계측 SW 6copy

□ 다기능 I/O 디바이스 6개

□ 전기전자 종합실습 배전판 14개

□ LIN 통신기 및 통신부품 14개

□ 전력선통신(PLC) 14개

품명	세부내역	규격
교육용 노트북	CPU	i3
	RAM	4G 이상
	모니터	Full HD 14인치 이상
	SSD	128 GB SATA SSD 이상
	키보드/마우스	키보드 내장 / 유선 마우스
	기타	USB C ype 1Port , USB 2Port 이상
2D설계 SW	작성 및 편집	솔리드, 표면 및 메쉬 객체가 있는 2D 형상과 3D 모델
	작업 자동화	도면 비교, 객체 집계, 블록 추가, 일람표 작성 등
	맞춤형 작업공간 작성	API 및 자동화
	출력가능 데이터 포맷	dwg, dwt, dxf
자동제어 계측 SW	프로그래밍 기능	기본 그래픽 기반 프로그래밍
		멀티스레드 코드 실행
		객체 지향 프로그래밍
	수학 함수 제공	표준 수학 함수, 확률과 통계
	데이터 읽기 쓰기 공유	파일에 읽기 및 쓰기
		네트워크 통신
	소프트웨어 상호 호환성	DLL 및 .NET 어셈블리 호출
		Txt 기반 소스 코드 C/C++ 및 Python등 통합 기능
다기능 I/O 디바이스	AI	2Ch 200ks/s 차동
	AO	2Ch 200ks/s 차동
	DIO	8line 3.3V TTL 디지털 입출력
	DMM	전압,전류,저항 60V 디지털 멀티미터
	SMPS	+5,+15,-15V 전원
전기전자 종합실습 배전판	프로파일 베이스판	600*400(mm) - 전기부품 실습을 위한 제품 고정 베이스 - 전기전선 연결용 부품 셋트 - SSR, Relay, DC SMPS, 찬넬, 스톱파
	고정 찬넬	300mm * 2ea - 전기부품 체결용 찬넬
	전기 자재	-15A 터미널 10EA
	SMPS	24V 0.5A -25V 0.5A이상 SMPS 설치
LIN 통신기 및 통신 부품	LIN	1Ch LIN 2.0 인터페이스
	데모	1Ch LIN 기반 RGB LED 출력 모듈
전력선통신 (PLC)	CPU	- 연산방식 : 반복연산, 정주기연산, 인터럽트 연산, 고정주기 스캔 - 입출력 제어방식 : 스캔통기 일괄처리 방식, 명령어에 의한 다이렉트 방식 - 연산처리 속도 : 83ns/step - 프로그램 포트 : USB - 통신 포트 : Enet, RS-485 or RS-232C - DIGITAL INPUT : 16점 - DIGITAL OUTPUT : 16점(TR출력)
	DIGITAL INPUT	- 입력점수 : 16점 - 입력전압 : DC 24V
	DIGITAL OUTPUT	- 출력점수 : 16점(RELAY) - 출력전압 : DC 24V
	아날로그 입출력 모듈	- ANALOG INPUT : 2CH - ANALOG OUTPUT : 2CH

Ⅲ. 성능 및 규격 (최소 요구사항으로 동등 또는 이상일 것)

Ⅳ. 특이사항

1) 설치는 매 교육시 진흥원이 원하는 장소(울산 관내)와 시간에 납품(대여) 가능해야 하며, 제반 경비는 공급자 측에서 부담한다.

2) 대여기간 중 교육장비 등의 불량 발생을 대비하여 추가 장비를 구비해야 함

(교육과정에 차질이 없어야 함)