2022년 중소도시 스마트시티 조성사업

『드론활용 스마트솔루션 및 플랫폼 구축』

제 안 요 청 서

2022. 5.

						목 차

Ⅰ. 사업개요	1

1. 사 업 개 요	1

2. 추진배경 및 필요성	1

3. 사 업 범 위	2

4. 추진일정	5

Ⅱ. 제안요청 내용	6

1. 제안요청 개요	6

2. 제안요청 내용	6

3. 도입장비	9

4. 소프트웨어 분리발주 대상	10

5. 상세 제안요청 내용	11

Ⅲ. 제안안내 사항	74

1. 사업자 선정방식	74

2. 입찰 참가자격	74

3. 제안서 평가방법	76

4. 제안서 평가기준	78

5. 제안서 제출 및 제안설명회	85

6. 제안서 작성 기준	89

Ⅳ. 서식	96

1. 서식	96

【서식 1-1】제안서	96

【서식 1-2】입찰참가신청서	97

【서식 1-3】위임장	98

【서식 1-4】재직증명서	99

【서식 1-5】확약서	100

【서식 1-6】제안서 발표자 인적사항	101

【서식 1-7】행정처분내용	102

【서식 1-8】청렴계약이행서약서	103

【서식 1-9】보안서약서	106

【서식 1-10】사용인감계	107

【서식 1-11】공동수급표준협정서(분담이행방식)	108

【서식 1-12】공동수급체 합의각서	112

【서식 1-13】공동수급 대표자 선임계	113

【서식 1-14】입찰보증금 납부확약서	114

【서식 2-1】표지(객관적 지표(정량적)평가 서류)	115

【서식 2-2】제안자(업체) 일반현황 및 이력(연혁)	116

【서식 2-3】정량적(객관적)평가부분 자기평가서	117

【서식 2-4】최근 3년간 사업수행실적	118

【서식 2-5】실적 증명서	119

【서식 2-6】조직 및 역할분담 체계	120

【서식 3-1】표지(주관적 지표(정성적)평가 서류)	121

【서식 4-1】가격제안서	122

【서식 4-2】산출내역서	123

Ⅰ		사업개요

사 업 개 요

❍ 사 업 명 : 2022년 중소도시 스마트시티 조성사업「드론활용 스마트솔루션 및 플랫폼 구축」

❍ 사업기간 : 착수일 ~ 2023. 3. 10.까지

❍ 사 업 비 : 금3,519,960천원(VAT 포함)

❍ 대 상 지 : 울주군

❍ 입찰 및 계약방법 : 일반경쟁(협상에 의한 계약)

추진배경 및 필요성

(스마트도시 조성) 도시문제 해결을 위한 주민체감형 5대 분야* 스마트솔루션 및 플랫폼 구축으로 스마트 솔루션 통합운영 및 모니터링에 따른 스마트 안전도시 구현

* 주민체감형 5대분야 : 산악구조, 도심관리, 농작물진단, 범죄예방, 방사능안전

(사업 대상지 특성) 사업 대상지 환경 특성에 따라 조난‧도시난개발‧농작물 병충해‧방사능 관련 도시문제를 드론 활용 스마트 솔루션을 활용하여 모니터링하고 주민이 체감하는 서비스 제공

사업범위

(산악구조 서비스) 영남알프스에 급증한 조난객 및 산악사고 발생시, 드론활용 현장모니터링, 등산로 안내 및 구조지원 서비스 제공

- 실화상 및 열화상 영상수집이 가능한 드론

- 실외 운용이 가능하고 충전 및 보관 가능한 드론 및 스테이션 적용

- 실시간 드론위치‧상태정보 확인과 경로지정 및 자동운행 가능

- 플랫폼을 통한 영상정보 저장 및 관리

- 드론을 통해 수집되는 영상을 이용한 이벤트 AI 검출

산악구조 서비스 내용 -

- (신고접수) 군민들이 직접 조난 신고를 앱으로 요청하면 실시간으로 관제시스템의 신고자의 위치 수집

- (드론출동 및 모니터링) 관제센터로 접수된 신고자 위치 파악 및 3D지도기반 드론 자율비행 수행 후 현장 파악을 위한 실시간 모니터링

- (조난객 구조) 드론이 신속히 목적지로 출동하여 안전한 등산로 방향 안내로 조난객 구조

- (사고객 구조) 부상이 심각할 시 구조대 인계를 위한 정확한 위치 정보제공 및 현장상황 모니터링

- (모니터링 자료 수집) 일정 경로의 주기적 드론 비행으로 영남알프스 모니터링 및 3D맵핑용 자료 수집

(도심관리 서비스) KTX 울산역 복합특화단지 조성지역에 3차원 드론 관제 시스템을 활용하여 도심개발 안전진단 등 도심관리 서비스 제공

- 실화상 및 3D매핑 데이터 수집이 가능한 VTOL(Vertical Take Off and Landing air plane, 수직이착륙) 드론 및 스테이션

- 실시간 드론위치‧상태정보 확인과 경로지정 및 자동운행 가능

- 플랫폼 연계 3D데이터 제공으로 도심 현황 정보 관제 및 제공

도심관리 서비스 내용 -

- (도심관리용 정보수집) 드론을 활용하여 시간 변화에 따른 3차원 도심 공간정보 수집 및 3D맵 작성

- (도심개발 안전진단) 도시개발 진행 시 건축물 안전진단 자료로 활용

(도시현황 제공) 건설 현장을 위험지역 및 안전지역으로 구군하여 주민들에게 제공

(농작물안전 서비스) 농민의 농작물 생장상태 확인 요청에 따른 드론활용 모니터링, 생장상태 분석, 진단서비스 제공을 통해 노지 스마트팜 구현

- 멀티스펙트럼* 영상 데이터 수집이 가능한 드론

* 스펙트럼 대역 : R(생물량, 토양광물, 습도, 식물스트레스), G(잎 엽록소), B(물 엽록소농도, 부유 퇴적물, 식물성플랑크톤, 조류번성, 수중식물), RE(엽록소, 영양소), NIR(식물활력, 스트레스, 작물 유형)

- 실시간 드론위치‧상태정보 확인과 경로지정 및 자동운행 가능

- 울산농업기술센터와 연계하여 생장상태 분석‧진단 및 병충해 조치사항 전달

농작물안전 서비스 내용 -

- (모니터링) 2.5시간 내 120m 고도의 자동경로 비행을 통해 모니터링(멀티스펙트럼, 열화상)

(진단요청) 농민들이 생장 상태를 앱으로 진단을 요청하면 드론으로 모니터링

(안전서비스) 요청사항을 생장상태 분석·진단을 통해 농약사용 결정지원, 수확량 변동성, 최적 작물수확 지원

(범죄예방 서비스) 군민들이 쉽게 범죄 안전을 체감할 수 있는 드론 서비스 제공

- 실화상 및 열화상 영상수집이 가능하고 경광등·조명·스피커를 장착한 드론

- 실외 운용이 가능하고 충전 및 보관 가능한 드론 및 스테이션 적용

- 실시간 드론위치‧상태정보 확인과 경로지정 및 자동운행 가능

범죄예방 서비스 내용 -

- (드론순찰) 차가 접근하기 어렵고 평소 신고가 잦은 지역에 주기적인 드론 순찰 및 주민 신고 등을 통해 영상을 확보 및 실시간 범죄예방 관리

※ 순찰 지역 : 자전거 전용도로, 공원 등

- (신고접수) 시민이 앱으로 방범 신고 및 출동 요청하면 실시간으로 신고자의 위치 수집

- (드론출동 및 모니터링) 관제센터로 접수된 신고자 위치(GPS) 파악 후 3D지도기반 자율비행 수행 후 현장 파악을 위한 실시간 현장 모니터링

- (길안내 서비스) 야간에 안심귀가를 원하는 주민의 호출 시 조명 드론으로 밝은 길거리를 조성하고 스피커 드론을 통한 안심 귀가 서비스 제공

(방사능안전 서비스) 서비스 대상지역 방사능 수치 제공과 사고 발생 시 접근이 어려운 지역의 신속한 상황전파 등 방사능 방재 드론 서비스 제공

- 실화상 영상, 미세먼지 및 방사능 수치 측정 가능한 드론

- 실외 운용이 가능하고 충전 및 보관 가능한 드론 및 스테이션 적용

- 실시간 드론위치‧상태정보 확인과 경로지정 및 자동운행 가능

방사능안전 서비스 내용 -

- (방사능 측정) 드론을 활용하여 실시간 모니터링 방사능 수치 측정

- (시설물 관리) 서생 일대의 시설물(에너지산단)을 드론으로 촬영하여 3D맵핑 자료 축적

- (대피 안내) 사고 발생 시 차량 접근 및 통신이 어려운 경우를 대비하여 방송안내 드론으로 신속한 대피로 안내 및 인명구조에 활용

- (미세먼지측정) 방사능 이외 미세먼지를 측정하여 대기환경 모니터링 및 미세먼지 수치 제공

(플랫폼 구축) 주민체감형 5대 분야 스마트솔루션 통합운영 및 서비스 제공을 위한 통합 플랫폼 구축

<스마트 솔루션 구축 개념도>

- (통합관제 시스템) 항공정사 영상을 3차원 공간정보로 자동 제작(지형, 건축물, 시설물 분리), 3D 지형 기반 실시간 관제, 자동비행경로제시, 영상송수신, 수동드론제어 등 드론운영 및 통합관제 시스템

- (데이터관리시스템) 드론 관련 데이터를 표준화하여 저장하고 검색·활용 가능하게 관리하며 용도에 맞게 추출·활용하기 위한 시스템

- (이동형 관제 시스템) 농작물진단, 산악구조, 범죄예방, 도시관리, 방사능 방재 등 통합관제가 가능한 이동형 관제 시스템

- (농작물 진단 시스템) 드론으로 촬영한 영상·로그·열화상·멀티스펙트럼 등을 이동형 관제시스템과 서버로 전송하여 병합·진단하는 시스템

- (유관기관 연계 시스템) 울주 스마트도시 통합플랫폼 및 유관기관(울주군청‧경찰서‧소방서‧새울원자력본부‧군부대)과 연계하여 APP을 통한 신고 정보 수집, 드론 영상 등 필요 정보 송‧수신 시스템

- (소통형 APP) 주민들이 스마트솔루션 서비스를 신청하고, 관련 정보를 안내해주는 소통형 APP 구축

※ 기재되어 있지 않은 상세 규격 및 내역은 발주처와 협의 후 결정

4. 추진일정

항 목	사업추진내용	M+1	M+2	M+3	M+4	M+5	M+6	M+7	M+8	M+9
사업착수	세부 사업추진 계획 수립
	사업관리
요구사항 분석	기존 시스템 분석
	사용자 요구사항 분석
	목표시스템 정의
설 계	현장조사
	스마트솔루션 드론‧스테이션 설계
	플랫폼 및 연계시스템 설계
구 현	스마트솔루션 서비스 드론 제작
	스마트솔루션 지원 스테이션 제작
	플랫폼 구축
장비설치	현장장치 및 시설물 설치
	서비스 연계
통합시험	서비스 연계 통합 테스트
	단위 테스트
	통합 테스트 및 성능 시험
교육‧운용 및 안정화	메뉴얼 제작
	시스템 시험 가동
	시스템 운영 / 안정화 / 교육

Ⅱ		제안요청 내용

제안요청 개요

가. 본 제안 요청서는 「2022년 중소도시 스마트시티 조성사업」 “드론활용 스마트솔루션 및 플랫폼 구축”제안을 받기 위한 것으로, 요구사항을 충분히 검토 후 요구 기능이 포함된 제안서를 작성하여 제출하여야 함

나. 제안서에는 사업계획과 제안요청 제반사항에 대해 제안사의 시스템 구현 방안과 추진전략, 추진계획 등이 구체적이고 명확하게 제시되어야 함

다. 제안서에는 본 사업에 대한 전체적인 사업 구현방안이 제시되어야 하며, 본 제안요청서에서 추구하는 목표를 달성하기 위해 추가해야 할 사항이 있을 경우 추진방안과 제안업체의 역할을 명확히 제시해야 함

라. 제안업체의 제안사항이 발주기관의 요구기능보다 개선된 사항일 경우 내용을 충분히 설명하고 실시방안을 구체적으로 제시하여야 함

제안요청 내용

가. 솔루션 및 플랫폼 설계

설계도서 등 작성

- 설계내역서, 드론스테이션 현장 구축용 도면, 시방서, 구조계산서 및 공종별 각종 계산서, 일위대가, 예정공정표, 드론제원표, 드론스테이션 제원표, 차량제원표 등 HW 구축에 필요한 서류

- 플랫폼 및 구성 시스템구성도, 메뉴구조도, APP화면 설계서, 예정공정표 등 SW 구축에 필요한 서류

설계보고 등에 대한 업무 수행

업무 협의와 관련된 도서 작성 및 업무 대행

관련 법령에 의한 각종 심의 및 인·허가 등에 필요한 제반사항 이행

나. 스마트솔루션 구축

드론 자율항행 기능 구현
- 관제실에서 경로를 지정하고 운행 가능한 드론 제작

- 운행이 종료된 드론 격납과 배터리 자동 충전 및 교환 가능 드론스테이션 제작

- 공간정보 오픈 플랫폼 Vworld 기반 3D 관제 기능 및 공역 관리 기능 제공

- 건물 크기 등 실제 데이터를 반영한 3D 지도 제작 및 시뮬레이션으로 드론의 운행 가능 여부에 대한 의사결정 기능 구현

- 구현한 비행항로 및 공역에 대한 전문기관의 검증 자료 제공

스마트 솔루션 서비스 제공에 최적화된 드론의 제작 및 납품
- 드론과 드론스테이션은 완벽한 상호 호환성을 확보해야 함 (상호 간     호환가능에 대한 제조사 확약서 제출)

- 주‧야간 감시를 위하여 광학, 열화상 카메라, 스펙트럼, 방사능 수치, 미세먼지 수치 등 서비스별 요구사항을 충족할 수 있는 측정 장비 탑재

- 수동/자동 비행모드를 선택할 수 있는 드론 운행 체계

- 드론의 비행 중 실시간 비행경로 수정 및 임무 계획의 변경 지원

드론 영상 정보의 취득과 활용

- 드론을 통해 수집되는 영상정보는 정해진 이벤트에 따라 알람, 팝업 등을 통해 관제사에게 이벤트 사실을 전파할 수 있어야 함

- 서비스 확장성을 고려하여 이벤트를 검출할 수 있는 개방적인 서비스 아키텍쳐의 수립

- 수집된 영상정보의 효율성과 정확성을 고려한 저장과 분석을 위한 최적의 시스템 아키텍쳐를 제시

- 드론 영상관제의 보안성 확보

·서버와 드론 간 통신구간 암호화

스마트 솔루션 서비스 제공을 위한 효율적 드론 운용 방안 제시

- 드론활용 스마트 솔루션 서비스 제공을 위한 적절한 운영 고도, 운행 스케쥴 등 효율적 드론 운용 방안 제시

드론스테이션의 구성

- 안정적 서비스 제공 및 향후 확장성을 고려하여 검증된 솔루션을 적용할 것

- 드론스테이션 상태 수집과 함께 체계적인 관리 방안 제시

- 보안성 확보 및 확장 가능성 고려 할 것

다. 이동형 관제시스템 제작 및 납품

이동형 관제시스템의 구성

- 상황에 따른 스마트솔루션 서비스 제공을 위해 이동 가능하고, 중앙관제 시스템과 통신할 수 있어야 함

- 통합 관제실에서 주민 요구 및 위험에 대한 알람을 제공 받을 수 있어야 함

이동형 관제시스템 네트워크의 구성

- 제안사는 중앙관제 시스템과 이동형 관제 시스템간 최적의 네트워크 구성 방안을 제시할 것

라. 플랫폼 및 구성 시스템 제작 및 납품

플랫폼 이용자별 제공 기능에 대한 권한 관리를 통해 서비스 활용의 직관성과 용이성 확보 및 보안 방안을 제시할 것

플랫폼과 관제시스템 운영에 대한 통계 보고서를 유연하게 생성, 추가, 수정할 수 있도록 시스템을 구성할 것

드론 관련 데이터를 표준화하여 저장하고 검색·활용 가능하게 관리방안을 제시할 것

자동비행경로제시, 영상송수신, 수동드론제어 등 드론운영 및 3차원 관제 제어가 가능한 3차원 관제 시스템을 제시 할 것

항공정사 영상을 후처리 프로그램을 통해 3차원 공간정보로 자동 제작(지형, 건축물, 시설물 분리)이 가능 할 것

농작물안전 서비스와 관련하여 드론으로 촬영한 영상·로그·열화상·멀티스펙트럼 등을 이동형 관제시스템 및 중앙관제 시스템으로 전송하여 병합·진단 가능 할 것

주민체감형 5대분야 스마트 솔루션 서비스를 소통형 APP으로 신청하고 관련정보를 직관적으로 안내 가능할 것

마. 최적의 시스템 인프라 구성 및 연계 방안 제시

울주 스마트도시 통합플랫폼과 유관기관(울주군청‧경찰서‧소방서‧새울원자력본부‧군부대) 연계 신고‧영상송수신 시스템 설치 및 관리 방안 수립

클라우드 적용 환경을 고려한 시스템 인프라 구축

- 오픈 API 및 대용량 데이터셋 서비스의 운영 효율성과 서비스 장애에 대한 대응전략 마련 및 시스템 구축 시 적용 방안 수립

- 클라우드 환경 시스템 및 서비스는 멀티테넌트 환경 지원, 단위 서비스의 인프라 사용량을 모니터링하고 자원을 할당할 수 있는 기능을 고려하여 인프라 구축

바. 비용부담 한계

서비스 검증 및 유지보수 기간(1년) 동안 발생하는 서비스 비용은 계약 상대자의 부담으로 해야함

시험 인증 등 필요시, 관련 규정에 따라 적정하게 처리되어야 하며, 이에 소요되는 비용은 계약 상대자의 부담으로 해야 함

내용	계약상대자	수요기관	협조분야
1) 정보통신/전기수용 청약/해지/이전 관련 수수료 2) 전기 안전공사 검사 수수료 3) 공사에 필요한 동력, 용수, 통신 공급, 사용료 4) 장비시험에 따른 통신/전기 사용요금 5) 시험 운영기간에 대한 통신/전기 사용요금 6) 본 사업과 관련 민원(사고보상 등) 해결비용 일체 7) 장비시험인증에 수반되는 비용 일체 8) 현장공사의 철거, 공사에 의한 잔재처리 비용 9) 현장 성능평가 등 품질측정 비용 일체 10) 유지보수 및 기타 비용 일체	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	× × × × × × × × × ×	관계기관 협의 관계기관 협의 관계기관 협의 관계기관 협의 관계기관 협의 - - 관계기관 협의 - 관계기관 협의

※ 범례 : ○ 비용부담,  △ 협조,  × 관련 없음

도입장비

가. 도입장비 목록

번호	품목	수량	비고
1	자율운전 드론 시스템	9식	스마트솔루션 서비스 제공 장비
2	자동충전 드론스테이션 시스템	8식
3	통합관제 시스템	1식	플랫폼
4	데이터관리시스템	1식
5	이동형 관제시스템	1식
6	3차원 자동매핑 시스템	1식
7	농작물 진단 시스템	1식
8	소통형 APP	1식
9	스마트도시 통합 플랫폼 및 유관기관 연계 시스템	1식

※ 기재되어 있지 않은 상세 규격 및 내역은 발주처와 협의 후 결정

소프트웨어 분리 발주 대상

가. 본 사업은 소프트웨어산업 진흥법 제20조 제2항, 분리발주 대상 소프트웨어(과학기술정보통신부 고시 제2017-7호, 2017.8.24.)에 따라 SW 분리발주 진행

나. 분리 발주 대상 소프트웨어 품목

번호	소프트웨어 품목	수량	비고
1	WEB/WAS/DBMS S/W	1식	무료 배포용 WEB/WAS/DBMS 사용
2	스마트솔루션 및 플랫폼	1식	통합발주(제외사유서참조)

다. 분리 발주 대상 소프트웨어 품목별 제외사유서

번호	소프트웨어 품목	수량	제외사유	비고
1	스마트솔루션 및 플랫폼	1식	본 사업 요구사항을 충족하는 제품이 조달청 쇼핑몰에 등록되어 있지 않음 제안업체가 제시하는 인프라 아키텍쳐에 따라 H/W 운용을 위한 관련 시스템 S/W의 도입 여부와 비용이 가변적임 또한 신규 도입, 설치 및 구성되는 시스템의 성능 최적화를 위한 전반적인 컨설팅이 포함되어 있으므로 S/W의 분리발주 보다 H/W와의 통합발주를 통해 사업을 수행하는 것이 현저히 효율적일 것으로 보임

※ 본 사업은 개별 H/W와 S/W 등이 각종 통일성 있는 통합운영 서비스 구현을 위해 성능적‧기능적으로 상호 유기적인 연계가 구현되는 사업으로, 분리발주 할 경우 커스터마이징(최적화 또는 사용자 요구사항 구현) 불가 및 지연, 이상오류 발생 시 상호책임전가 및 책임구분 모호, 시스템고도화 불가, 최적성능 발휘 저하 등이 발생할 수 있으므로 원활한 사업추진을 위해 통합 발주가 불가피함. 또한, 본 사업은 신기술(드론, AI, IoT 등)이 융․복합하여 적용되는 스마트시티 솔루션 구축 사업으로, 솔루션 별 원활한 통합과 효율성 제고를 통한 품질보장 및 절대적인 신뢰성 확보를 위해 통합하여 추진함

상세 제안요청 내용

가. 요구사항 정의서

구 분	설 명
시스템 장비 요구사항-ECR (Equipment Composition Requirement)	스마트 솔루션 및 플랫폼 등 도입 시스템의 기술적 요건을 기술한 것
기능 요구사항-SFR (System Functional Requirement)	드론, 드론스테이션, 플랫폼 등 목표시스템 목적 달성을 위해 필수적으로 수행하여야 하거나 관리자‧사용자가 반드시 할 수 있어야 하는 기능(동작)에 대해 기술한 것
컨설팅 요구사항-CSR ConSulting Requirement	사업 추진 계획을 수립하고 체계적 추진을 통한 목표달성을 실현하기 위한 요구사항을 기술한 것
성능 요구사항-PER (Performance Requirement)	목표시스템의 처리속도 및 시간, 처리량, 동적·정적용량, 가용성 등 성능에 대한 요구사항을 기술한 것
인터페이스 요구사항-SIR/UIR (Sys./User Interface Requirement)	사용자 인터페이스와 목표시스템의 확장성에 대한 요건을 기술한 것
데이터 요구사항-DAR (Data Requirement)	목표시스템의 서비스에 필요한 DB 설계 등 데이터 구축을 위해 필요한 요건을 기술한 것
테스트 요구사항-TER (Test Requirement)	구축된 시스템이 목표대비 제대로 운영되는가를 테스트하고 점검하기 위한 요건을 기술한 것
보안 요구사항-SER (Security Requirement)	정보 자산의 기밀성과 무결성을 위해 목표시스템의 데이터 및 기능, 운영 접근을 통제하기 위한 요건을 기술한 것
품질 요구사항-QUR (Quality Requirement)	목표에 적합한 품질 특성들을 정의하고 요건을 기술한 것
프로젝트관리-PMR (Project Management Requirement)	사업수행조직, 관리방법론, 일정계획, 요구사항 관리 등을 기술한 것
프로젝트지원-PSR (Project Support Requirement)	프로젝트 수행 및 향후 지원을 위해 필요한 요구사항으로 사업관리, 하자·유지보수, 표준화, 교육지원, 기술지원 요구사항 등을 기술한 것

※ 기재되어 있지 않은 상세 규격 및 내역은 발주처와 협의 후 결정

나. 요구사항 총괄표

요구사항 구분		ID부여규칙	요구사항수
시스템 장비 요구사항 (ECR)	Equipment Composition Requirement	ECR-000	8
기능 요구사항 (SFR)	System Function Requirement	SFR-000	38
컨설팅 요구사항 (CSR)	ConSulting Requirement	CSR-000	1
성능 요구사항 (PER)	Performance Requirement	PER-000	6
인터페이스 요구사항 (SIR)	System Interface Requirement	SIR-000	3
데이터 요구사항 (DAR)	Data Requirement	DAR-000	2
테스트 요구사항 (TER)	Test Requirement	TER-000	3
보안요구사항 (SER)	Security Requirement	SER-000	10
품질 요구사항 (QUR)	Quality Requirement	QUR-000	2
제약사항 (COR)	Constraint Requirement	COR-000	3
프로젝트관리 요구사항 (PMR)	Project Management Requirement	PMR-000	8
프로젝트지원 요구사항 (PSR)	Project Support Requirement	PSR-000	3
합 계			87

다. 요구사항 목록표

요구사항 유형	요구사항 번호	요구사항명
시스템 장비 구성 요구사항 (ECR)	ECR-001	시스템 일반 사항
	ECR-002	시스템 설계 사항
	ECR-003	장비 도입_드론 디바이스
	ECR-004	장비 도입_드론 스테이션
	ECR-005	장비 도입_이동형 관제시스템
	ECR-006	플랫폼 서버 환경 구축
	ECR-007	연계시스템 서버 환경 구축
	ECR-008	드론영상 데이터 관리시스템 장비 구성
기능요구사항 (SFR)	SFR-001	드론 요구사항
	SFR-002	드론 자율 임무 생성
	SFR-003	드론 원격 제어
	SFR-004	드론 비행정보 표출
	SFR-005	드론 운영 이력 관리
	SFR-006	드론 예약 비행
	SFR-007	드론 스테이션 요구사항
	SFR-008	드론 착륙 절차
	SFR-009	드론 스테이션 착륙 실패 시 절차
	SFR-010	드론 스테이션 자동 충전 기능
	SFR-011	드론 스테이션 제어 요구사항
	SFR-012	드론 스테이션 전원 구성
	SFR-013	드론 스테이션 환경 구성 장비
	SFR-014	드론 스테이션 관제
	SFR-015	플랫폼 구성 시스템 일반 요구사항
	SFR-016	플랫폼 구성 시스템 기능 요구사항
	SFR-017	통합관제 시스템 영상관리
	SFR-018	통합관제 시스템 요구사항
	SFR-019	플랫폼 접근 제어
	SFR-020	플랫폼 사용자 인터페이스 기능 요구사항
	SFR-021	플랫폼 데이터 연계 요구사항
	SFR-022	플랫폼과 스마트 솔루션 연계 요구사항
	SFR-023	3차원 관제 미션 계획 관리
	SFR-024	3차원 관제 비행 경로 관리
	SFR-025	3차원 관제 비행 제어
	SFR-026	3차원 관제 비행 데이터 분석
	SFR-027	3차원 관제 기체 관리
	SFR-028	3차원 관제 사용자 관리
	SFR-029	3차원 관제 3D맵 기반 관제
	SFR-030	3차원 관제 데이터 허브 연동
	SFR-031	3차원 관제 대민 애플리케이션 연동
	SFR-032	3차원 관제 비행 경로 자동 생성
	SFR-033	3차원 관제 개인 맞춤형 관제 UI
	SFR-034	3차원 관제 외부 시스템 연동
	SFR-035	방사능 안전 장비 연동
	SFR-036	드론영상 데이터관리시스템 구성
	SFR-037	드론영상 데이터관리시스템 기능 요구사항
	SFR-038	드론영상 데이터관리시스템 연계 요구사항
	SFR-039	비행 경로 검증
	SFR-040	소통형 APP 일반 요구사항
	SFR-041	소통형 APP 기능 요구사항
	SFR-042	소통형 APP 사용자 인터페이스(UI) 요구사항
	SFR-043	소통형 APP 데이터 요구사항
컨설팅 요구사항 (CSR)	CSR-001	사업성과목표(KPI) 검증 및 달성도 평가 체계 수립
성능 요구사항 (PER)	PER-001	성능 요구 일반사항
	PER-002	드론 수집 영상 분석 이벤트 검출 정확도
	PER-003	응답시간 및 트래픽 분산
	PER-004	웹사이트(홈페이지, 모바일웹) 최적화 적용
	PER-005	동시처리 능력
	PER-006	기능 수행 지연에 대한 사전 안내 및 운영 안정성 확보
인터페이스 요구사항 (SIR)	SIR-001	웹 표준 및 호환성 준수
	SIR-002	사용자 인터페이스 요구사항
	SIR-003	기 운영 시스템과의 연계 요구사항
데이터 요구사항 (DAR)	DAR-001	데이터 표준화 준수
	DAR-002	데이터 설계
테스트 요구사항 (TER)	TER-001	테스트 공통사항
	TER-002	단위테스트
	TER-003	통합테스트
보안 요구사항 (SER)	SER-001	데이터 보안
	SER-002	계정/권한 설정
	SER-003	소프트웨어 개발보안
	SER-004	개인정보보호
	SER-005	응용서비스 보안취약점 점검
	SER-006	수행인력 및 장비에 대한 보안관리
	SER-007	보안지침 준수사항 및 위반 시 제약사항
	SER-008	안전한 시스템 운영
	SER-009	누출 금지대상 정보
	SER-010	기타 보안
품질 요구사항 (QUR)	QUR-001	품질관리 공통사항
	QUR-002	납품 시스템의 품질 관리
제약사항 (COR)	COR-001	관련지침 표준 준수
	COR-002	하도급 관리
	COR-003	SW사업정보 작성 및 제출
프로젝트관리 요구사항 (PMR)	PMR-001	사업관리
	PMR-002	보고 및 산출물 관리
	PMR-003	검수 및 검사
	PMR-004	정보보호 및 보안지침 준수
	PMR-005	인원보안
	PMR-006	법령관계 및 지침 준수사항
	PMR-007	지적재산권 등에 대한 법적 책임
	PMR-008	하도급에 관한 사항
프로젝트지원 요구사항 (PSR)	PSR-001	기술지원 및 교육지원
	PSR-002	하자보수 및 장애 대응
	PSR-003	추가제안 사항

나. 상세 요구사항

(1) 시스템장비 구성 요구사항 - ECR (Equipment Composition Requirement)

요구사항 고유번호		ECR-001
요구사항 명칭		시스템 일반사항
요구사항 분류		시스템 장비구성 요구사항
요구사항 상세설명	정의	시스템 구성요건 공통사항
	세부 내용	- 시스템의 고가용성을 보장하고 표준시스템으로의 확장이 가능한 인프라 구축 - 용역사업자는 본 제안서에 명시된 H/W 및 상용S/W 일체를 일괄공급방식으로 납품· 설치하여야 하며, 납품하는 물품은 입찰등록 마감일 기준으로 제조사가 단종하는 물품을 납품할 수 없음 - 설치 중 장비가 손상될 우려가 있을 때에는 필요한 방지책을 강구하여야 하며, 피해발생 시 응급조치를 취하고 납품업체의 부담 및 책임 하에 원상복구 시켜야 한다. - 또한 납품장비의 파손이나 시험운영 중 장애발생 시 A/S는 불허하며 동일 사양 이상의 신규 제품으로 즉시 교체 - 검수 완료 후, 본 납품 품목 구입에 있어 납품 업체의 책임으로 발생되는 모든 사고와 그로 인한 손해는 납품업체가 변상 조치 ※ 신규 장비구성요건 실행 후 서비스 정상가동 등의 여부를 확인 - 시스템 설치장소에서 요구하는 요건 및 정책에 맞게 시스템 도입/재구성/설치될 수 있도록 지원해야하며, 추가비용 발생 시 발주기관과 협의 후 지원될 수 있도록 하여야 한다. - 제안 시스템은 준공일로부터 5년간 단종 계획이 없어야 하며, 이를 고려한 기술지원 방안을 제시해야 한다.
산출 정보

요구사항 고유번호		ECR-002
요구사항 명칭		시스템 설계 사항
요구사항 분류		시스템 장비구성 요구사항
요구사항 상세설명	정의	시스템 설계 고려 사항 및 설계 원칙
	세부 내용	- 인프라 설계 표준 요건 인프라 설계 원칙 정의 스마트솔루션 및 플랫폼에 적합한 인프라 설계 원칙 정의 이중화, 다중화, 백업, DR, 확장성, 관리성, 보안성등이 고려된 운영에 적합한 설계 - 서비스의 효율적인 활용을 위하여 베어메탈, 가상화, 데이터 분석, 분산등의 활용 가능한 기술 요소로 최적의 설계 방안 제시 - 서비스를 위한 논리적 구조(서버 노드, SW, NW) 설계 논리적 구조가 수용 가능한 물리적 구조 (HW, SW, NW) 설계 - 데이터 설계에서 도출되는 요구 사항이 반영된 인프라 설계 데이터 구조가 효율적으로 사용될 수 있도록 인프라 구조 설계 데이터가 확장 될 경우(향후 5년), 인프라 전체의 구조적 설계 변경 없이 확장 가능한 설계 - 서비스 활용 요구 사항 반영된 인프라 설계 서비스 외부, 대외 기관, 민간 공개 서비스간의 보안성이 확보된 효율적 연계 구조 설계 - 시스템의 장애에 대비한 이중화 구성 및 고가용성 확보(HA) 등 서비스 연속성을 보장해야 함
산출 정보		시스템 구조 설계서

요구사항 고유번호

ECR-003

요구사항 명칭

장비 도입_드론 디바이스

요구사항 분류

시스템 장비구성 요구사항

요구사항

상세설명

정의

드론 기체 규격

세부

내용

(공통사항)

- 기체 수량 : 9대 이상

- 최대 비행 속도: 약 40km/h 이상

- 최대풍속저항 : 10m/s 이상

- 운용온도: -10℃ ~ 40℃ (방사능측정드론: -20℃ ~ 40℃)

- 비행거리: LTE/5G 제한없음

(LTE 통신 불가상황을 대비하여 KCMVP 와 통합 결합 연동될 수 있는 DATALINK를 제공해야하며, 국내 전파법을 준수 5km 이상의 TELEMTRY통신이 가능해야함)

- KCMVP 모듈은 암호화 주입이 가능해야하며, 별도의 암호화 주입기를 제공해야함

- 배터리 : 드론별 배터리 2개 이상, 충전시 셀 자동 밸런싱 및 과충전 방지 기능 포함

- 통신 방식 : RF/LTE(다중통신지원)

- 기타 : 통합관제 플랫폼 연동에 필요한 라이선스 보유, 비행안전을 위한 전방 충돌방지 센서, 레이저 거리측정기, RTK

- 드론 상세 요구조건

구분	멀티콥터(소형)	멀티콥터(중형)	VTOL
수량	6대	2대	1대
비행시간	30분 이상	범죄예방 : 30분 이상 방사능측정 : 20분 이상	60분 이상
크기제한	460mm 이하	1,300mm 이하	2,500mm 이하
배터리 자동교체	상부 장탈식(스테이션호환)	-	-

※비행시간은 기본임무장비 장착상태에서 최소 임무비행이 가능한 시간

※크기제한은 기체 전폭(멀티곱터-프로펠러대각선길이, VTOL-좌우날개) 기준

- 스마트솔루션 서비스별 요구사항

	스마트 솔루션 서비스
	산악구조	도심관리	농작물진단	범죄예방		방사능안전
구분	소형	VTOL	소형	소형	중형	중형
수량	3대	1대	1대	2대	1대	1대
필요센서	‧열화상카메라 ‧LRF ‧스피커 ‧스포트라이트	‧3D맵핑용 데이터 수집을 위한 항공촬영용 카메라	‧멀티스펙트럼	‧스포트라이트 ‧경광등(LED) ‧디지털방송 (25w~, 100db~)		‧미세먼지 및 방사능 수치 측정 센서 ‧영상카메라

※ 산악구조용 드론 임무장비 구성

- EO/IR + LRF + 스피커 1식

- EO/IR + LRF + 스포트라이트 2식

※ 범죄예방용 소형 드론 임무장비 구성

- EO/IR + 경광등 + 스피커 1식

- EO/IR + 경광등 + 스포트라이트 1식

※ 범죄예방용 중형 드론 임무장비 구성

- EO/IR + 경광등 + 스피커 + 스포트라이트 1식

※ 멀티스펙트럼 대역 : R(생물량, 토양광물, 습도, 식물스트레스), G(잎 엽록소), B(물 엽록소농도, 부유 퇴적물, 식물성플랑크톤, 조류번성, 수중식물), RE(엽록소, 영양소), NIR(식물활력, 스트레스, 작물 유형)

※ 방사선 공중탐사탑재체 사양 (발주처 제공품)

항목	사양	비고
방사선 검출기	Thallium doped Sodium Iodide	직경52x높이52mm
에너지 분해능	< 7.5% @ 662 keV (Cs-137)
에너지 범위	50 ~ 3,000 keV
스펙트럼 해상도	1024 ch 이상
다중파고분석기	Throughput 150,000 cps 이상	Digital
외장 기구부 재질	Acetal 등 수지 계열과 알루미늄 혼용	드론과의 외부 체결을 위한 브라켓을 포함
외장 기구부 규격	130x80x250 mm 미만
중량	2,200 g 미만
동작 온도	-10 ~ 50℃
고도계	< 120 m	분해능 < 1 cm
전원공급부	측정부 전용의 것	4시간 이상 운용 가능
운용자 PC	CPU : i5 processor RAM : 8G RAM HDD : 256G SSD 10“ 모니터	WIN 10 OS (또는 동등이상) 및 측정부 전용 프로그램이 설치

산출 정보

납품확인서

요구사항 고유번호

ECR-004

요구사항 명칭

장비 도입_드론 스테이션

요구사항 분류

시스템 장비구성 요구사항

요구사항

상세설명

정의

드론 스테이션 규격

세부

내용

- 수량 : 8식 이상

- 착륙오차: 20cm 이내

- 착륙유도방식: Vision Marker 또는 IR Beacon

- 비상전력: 전원 차단 후 3시간 이상 시스템 대기 (항온기능 미사용 기준)

- 운용온도 : -10℃ ~ 40℃ (항온 기능 포함)

- 방수등급 : IPx3 이상

- 드론 이/착륙시, 드론 이/착륙 공간 자동 개폐 공간 및 장치

- 자동충전 및 과충전 방지 기능 탑재

- LTE 또는 Ethernet 통신지원

- 소형드론 형태 : 타워형 스테이션

※ 향후, 동일규격 드론 4대까지 동시 수납 이/착륙 가능한 타워형스테이션

- 드론스테이션 내/외부 동시 관제 모니터링 카메라

(내부 관제는 배터리, 이/착륙공간 동시 관제 가능하여야 함)

- 드론 스테이션 및 클라이언트는 통합관제 플랫폼 연동에 필요한 라이선스를 보유해야 함

- 드론스테이션 크기 및 중량제한

구분	소형 스테이션	중형 스테이션	VTOL 스테이션
수량	6대	1대	1대
크기제한	1,200x1,200x1,000mm	2,400x2,400x2,300mm	3,000x3,000x2,300mm
중량제한	800 kg 이하	3 ton 이하	3.5 ton 이하
드론충전방식	배터리 교체 방식	접촉식 충전방식	접촉식 충전방식

- 스테이션 외부 기상정보센서 및 내부 온습도센서 탑재

- 8인치 이상의 정전식 터치패널을 통한 스테이션 모니터링 및 제어

산출 정보

납품확인서

요구사항 고유번호		ECR-005
요구사항 명칭		장비 도입_이동형 관제시스템
요구사항 분류		시스템 장비구성 요구사항
요구사항 상세설명	정의	이동형 관제시스템 장비구성 요구사항
	세부 내용	- 수량 : 1식 크기 : 5,000 mm L x 1,900 mm W x 1,900 mm H 이상 모델 : 스타리아(모던 11인승) - 비상전력: 전원 차단 후 60분 이상 시스템 대기를 위한 UPS 탑재 - 드론 충전 및 과충전 방지 기능 및 SMPS 탑재 - 드론 관제 모니터 3대 이상 탑재 드론 영상관제(SKT T-Live Studio 4ch Enterprise Edition SSL VPN Client) 드론 관제 PC 및 이를 수납할 선반 설치 (최소사양 : CPU i7-10700, 메모리 32GB, SSG 500GB, HDD 2TB, 운영 OS, 무선인터넷 지원) 드론 3대 이상 동시 관제 가능한 H/W, S/W 탑재 드론 조종사 및 관제사 등 2명 이상 탑승 및 이동 가능
산출 정보		납품확인서

요구사항 고유번호		ECR-006
요구사항 명칭		플랫폼 서버 환경 구축
요구사항 분류		시스템 장비구성 요구사항
요구사항 상세설명	정의	통합운영시스템 서버 규격
	세부 내용	서버 OS, 서버용도별 운용 환경 구축 통합관제 및 운영, 3D맵핑, 데이터 표준관리, 소통형 APP, 농작물진단을 위한 서버 - 통합관제 서버: CPU: Intel Xeon-Silver 4208 8 Cores, 메모리: 32GB X 4, HDD: 960GB SSD+2TB SAS, 그래픽: NVIDIA T4 16GB X 1, LAN : 10Gbps 4 Port X 1, HBA: 16GB 듀얼포트, Windows Server 2022 Standard - 16 Core License Pack - GIS 서버:CPU: Intel Xeon-Silver 4214R 12 Cores, 메모리: 64GB X 8, HDD: 1.92TB SSD+4TB SAS, 그래픽: NVIDIA A30 24GB PCIe, 24GB*1, LAN : 10Gbps 4 Port X 1, HBA: 16GB 듀얼포트, Windows Server 2022 Standard - 16 Core License Pack - 미디어 서버:CPU: Intel Xeon-Silver 4208 8 Cores X 2, 메모리: 64GB X 8, HDD: 1.92TB SSD+4TB SAS, 그래픽: NVIDIA A30 24GB PCIe, LAN : 10Gbps 4 Port X 1, HBA: 16GB 듀얼포트, Windows Server 2022 Standard - 16 Core License Pack, Unreal Media Server - 3D맵핑 서버:CPU: Intel Xeon-Silver 4208 8 Cores X 2, 메모리: 64GB X 8, HDD: 1.92TB SSD+4TB SAS, 그래픽: NVIDIA T4 16GB X 4, LAN : 10Gbps 4 Port X 1, HBA: 16GB 듀얼포트, SW: Unreal Media Server, Windows Server 2022 Standard - 16 Core License Pack - 데이터 표준관리 서버:CPU: Intel Xeon-Silver 4208 8 Cores, 메모리: 128GB, HDD: 960GB SSD+2TB SAS, LAN : 10Gbps 4 Port X 1, HBA: 16GB 듀얼포트, Windows Server 2022 Standard - 16 Core License Pack - DB 서버: CPU: Intel Xeon-Silver 4214R 12 cores, 메모리: 128GB, HDD: 10TB SAS + 1.5TB SSD, HBA: 16GB 듀얼포트, LAN : 10Gbps 4 Port X 1, 5인 사용 라이선스, Windows Server 2022 Standard - 16 Core License Pack, DB 5users License - 드론영상관리 서버: CPU : Intel Xeon Gold6250 8C 3.9GHz * 2CPU, Memory : 128GB Memory, HDD : 5TB 이상, HBA : 16Gb 2 Port FC HBA * 1EA, LAN : 10Gbps 2 Port * 1ea, Power Supply 이중화, Windows Server Stnadard 2022(16Core) - 공작물진단 서버: CPU : Intel Xeon Silver4214R 12C 2.4GHz, Memory : 64GB Memory, HDD : 2TB 이상, HBA : 16Gb 2 Port FC HBA * 1EA, LAN : 1Gbps 4 Port * 1ea, Windows Server Stnadard 2022(16Core) - 유관기관 연계 시스템: 드론 관제 PC 및 SIP 단말, 신고/영상 송/수신 시스템 거치대 등 - 소통형 APP 서버: CPU : Intel Xeon Gold6250 8C 3.9GHz * 2CPU, Memory : 128GB Memory, HDD : 5TB, HBA : 16Gb 2 Port FC HBA * 1EA, LAN : 10Gbps 2 Port * 1EA, Windows Server Stnadard 2022(16Core) 제시한 사양을 참고하여 최적의 성능을 낼 수 있도록 서버 구성안 제안 서버랙 등 일체 포함 네트워크 L3 : Catalyst 9300 24-port data only Network Essentials 이상 SIP(Session Initiation Protocal) 처리 서버 및 MCU(Multipoint Control Unit) 시스템 스케일 업(Scale up)가능 제품 16CH 이상 비디오 스위처 서버 제조사 정품 제품 납품 및 제반사항 포함 최신 서버(제조일) 제조사 정품 제품 납품확약서 및 제반구성 사항 포함 통합운영시스템은 드론관제 플랫폼 라이선스를 보유해야함 기술지원확약서 등 관련 확인서 포함(확장가능 스펙, 라이선스 등 명시)
산출 정보		납품확인서

요구사항 고유번호		ECR-007
요구사항 명칭		연계시스템 서버 환경 구축
요구사항 분류		시스템 장비구성 요구사항
요구사항 상세설명	정의	신고‧영상 송‧수신 시스템 규격
	세부 내용	유관기관(경찰서, 소방서, 새울원자력본부, 군부대 2곳) 신고‧영상 송수신 시스템 운용 환경 구축 주민(APP) 위치와 신고내용 및 드론 영상 송‧수신 활용 연계 시스템 운용을 위한 시스템 기관별 드론 관제 PC (최소사양 : CPU i7-10700, 메모리 64GB, SSG 1TB, HDD 2TB, 운영 OS) 코덱단말 SIP(Session Initiation Protocal) 단말 신고‧영상 송‧수신 시스템 거치대 및 의자
산출 정보		납품확인서

요구사항 고유번호

ECR-008

요구사항 명칭

드론영상 데이터 관리시스템 장비 구성

요구사항 분류

시스템 장비구성 요구사항

요구사항

상세설명

정의

드론영상 데이터 관리시스템 장비 구성

세부

내용

- 드론영상 데이터 관리시스템 및 클라이언트는 통합관제 플랫폼 연동에 필요한 라이선스를 보유해야함

- H/W 규격은 아래의 규격에 맞게 도입하고 최적의 성능 방안을 제시한다.

구분	세부사양	수량
드론영상 데이터 관리 시스템 서버	ㅤ- CPU : Intel Xeon Gold6250 8C 3.9GHz * 2CPU ㅤ- Memory : 128GB Memory ㅤ- HDD : 3.84TB 2.5" SATA SSD * 2EA ㅤ- HBA : 16Gb 2 Port FC HBA * 1EA ㅤ- LAN : 10Gbps 2 Port * 1ea ㅤ- Power Supply 이중화 - NT계열 (Windows Svr 2019 포함)	1식

산출 정보

납품확인서

(2) 기능 요구사항 - SFR (System Functional Requirement)

요구사항 고유번호		SFR-001
요구사항 명칭		드론 요구사항
요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 상세설명	정의	드론 요구 기능
	세부 내용	- 드론은 항공안전법 시행규칙을 준수하는 운항 기능을 충족해야 한다. - 드론을 통해 취득되는 영상정보의 안정화를 위해 3축 짐벌 구조를 갖춰야 한다. - 통합운영시스템과 연동하여 비행 상황 (위치정보, 운영 상태 등) 및 영상 데이터에 대한 실시간 모니터링을 지원해야 한다.(전송구간 암호화) - 자동 임부 비행 및 비상 상황에 따른 자동 귀환이 가능해야 한다. - 드론 기체는 위치정보를 이동/통합운영시스템에 제공할 수 있도록 설계되어야 한다. - 비행 지역의 기상 정보(온도, 풍속, 풍향, 강수량, 습도)를 지속적으로 제공이 가능해야 한다. - 비행 지역의 자기장 위험 정보(Kp) 제공이 가능해야 한다. - 수동/자동 비행 모드를 선택하여 운용이 가능해야 한다. - 실시간으로 비행 경로 및 임무 계획을 변경할 수 있어야 하며, 자율항행 중 이벤트 발행 시 드론의 비행 제어권을 관제사 (또는 지정인)에게 전환할 수 있어야 한다. - 고도 150m 이하에서 호버링 비행 및 미션 비행을 지원해야 한다. - 드론과 통신 두절 시 드론 운행의 안전성을 확보할 수 있는 방안 제시해야 한다. - 드론 조종을 위한 영상전송 지연은 0.5~1초 이내여야 한다. - 제안사는 통신 음영지역에 대비한 운영방안을 제시하여야 한다.
산출 정보

요구사항 고유번호		SFR-002
요구사항 명칭		드론 자율 임무 생성
요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 상세설명	정의	드론 자율 비행 임무 생성
	세부 내용	- 지도에서 비행 가능 구역과 금지 구역 설정이 가능해야 한다. - 비행 가능 구역 내에서만 비행 경로 설정이 가능해야 한다. - 지도에서 비행경로(위도,경도,고도) 작성이 가능해야 한다. - 임무 생성 시 드론 속도 변경, 헤딩 변경, 제자리 비행(설정 시간) 설정이 가능해야 한다. - 임무 생성 시 사진 촬영, 동영상 녹화, 카메라 제어(팬, 틸트, 줌) 설정이 가능해야 한다. - 생성한 임무를 기반으로 재 생성할 수 있도록 복제가 가능해야 한다. - 생성된 임무는 자율항행(스테이션기반) 드론에 직접 전달이 가능해야 한다. - 생성된 임무는 현장운용 드론의 지상제어장치로 전달이 가능해야 한다. - 각 거점 반경 비행가능 구역에 자율비행을 위한 비행경로 10개 이상을 작성 및 구축하여 납품하도록 한다.
산출 정보

요구사항 고유번호		SFR-003
요구사항 명칭		드론 원격 제어
요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 상세설명	정의	자율항행(스테이션기반) 드론 원격 제어
	세부 내용	- 통신을 통해 실시간 드론 원격제어가 가능해야 한다. - 지도상에 비행구역 내 위치와 고도를 지정하여 원격에서 비행할 수 있어야 한다. - 현재 위치에서 출발지로 안전한 경로로 복귀 가능해야 한다. - 자율 비행 임무 중 대기명령(제자리 비행)과 임무 재개가 가능해야 한다. - 비상상황(배터리 부족, 네트워크 단절) 시 안전하게 자동복귀 가능해야 한다.
산출 정보

요구사항 고유번호		SFR-004
요구사항 명칭		드론 비행정보 표출
요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 상세설명	정의	드론 비행정보 표출
	세부 내용	- 2D/위성지도, 배터리 잔량, 통신 신호세기, 비행속도 정보를 제공할 수 있어야 한다. - 이륙시간, 비행시간, 비행거리, 남은 거리, 고도 정보 등 임무 정보를 제공해야 한다. - 한 대의 드론이 비행하는 것을 여러 사용자 계정으로 동시에 모니터링 가능해야 한다.
산출 정보

요구사항 고유번호		SFR-005
요구사항 명칭		드론 운영 이력 관리
요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 상세설명	정의	드론 이력 관리 및 사용자 관리
	세부 내용	- 비행 일지(기록), 비행 통계제공이 가능해야 한다. - 관제 사용자의 계층화된 계정 권한 부여가 가능해야 한다. - 드론별 이력(최근 비행 일시, 총 비행시간, 총 비행거리) 관리가 가능해야 한다. - 드론 부품(배터리, 모터)사용 시간에 대한 이력관리가 가능해야 한다.
산출 정보		드론 운영 일지

요구사항 고유번호		SFR-006
요구사항 명칭		드론 예약 비행
요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 상세설명	정의	드론 예약 비행 기능
	세부 내용	- 임무 설정 시 예약 비행 설정이 가능해야 한다. - 예약 비행은 일회성 예약 및 반복 예약을 지원해야 한다. - 비행 예약은 수정 및 삭제 할 수 있어야 하고, 이미 비행이 시작된 경우에는 수정 및 삭제가 불가해야 한다. - 특정 드론에 대한 비행 예약은 동 시간대에 하나의 예약으로 제약되어야 한다. - 임무별, 일자별 예약 비행 현황 및 이력을 확인 할 수 있어야 한다. - 예약 비행 시작 시 반드시 스테이션의 상태를 확인 할 수 있어야 하고, 스테이션 및 드론 상태에 따라 비행 유무를 판단 할 수 있어야 한다.
산출 정보		드론 예약 비행 운영 계획

요구사항 고유번호		SFR-007
요구사항 명칭		드론 스테이션 요구사항
요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 상세설명	정의	드론 스테이션 요구 기능
	세부 내용	- 드론 기체의 격납 및 안전한 이착륙을 지원할 수 있어야 한다. - 야간 드론 운용을 위한 서치라이트를 제공해야 한다. - 드론의 비운영 시점에 자동으로 드론을 충전할 수 있는 구조의 설계 및 기능을 제공해야 한다. - 드론의 원활한 제어와 드론스테이션의 안정적 운용을 위해 LTE 통신과 LAN 통신을 제공할 수 있도록 하여야 한다. (각각 1port 이상 제안) - 드론스테이션은 실시간으로 기상정보를 수집하여, 드론의 운항여부를 판단할 수 있는 기능을 탑재해야 한다. 안전한 예약 비행을 위해서 드론의 상태와 스테이션의 상태를 모니터링 할 수 있어야 한다. 안전한 예약 비행을 위하여 비행 시작 전 안전 체크 리스트를 작성하여 단계별로 확인 후 모든 항목이 성공일 경우 비행을 시작해야 한다. - 안전 체크리스트 미비시 또는 비상상황 발생시 원격제어 및 현장 제어가 가능한 프로그램과 긴급조치 방안을 제시하여야 한다. - 드론 스테이션은 외부에 센서와 통신하여 착륙장의 기상정보를 서버에 제공하여야 한다. - 안정적인 운영을 위해 자체 항온항습 및 방수 기능을 탑재해야 한다. - 제안사는 방진/방수 등 안정적인 드론스테이션 운용을 위한 방안을 제시해야 한다. - 드론의 정밀한 착륙을 지원할 수 있는 방안을 제시해야 한다.
산출 정보

요구사항 고유번호		SFR-008
요구사항 명칭		드론 착륙 절차
요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 상세설명	정의	드론 착륙 절차
	세부 내용	- 드론이 스테이션 착륙지점 도착 시 스테이션 door를 개폐한다. - 스테이션의 착륙유도에 의해 드론이 착륙한다.
산출 정보

요구사항 고유번호		SFR-009
요구사항 명칭		드론 스테이션 착륙 실패 시 절차
요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 상세설명	정의	드론 스테이션 착륙 실패 시 절차
	세부 내용	- 정확한 착륙 시도 중 착륙장이 식별되지 않을 경우, fail safe 발동한다. - 객체가 식별되지 않는 경우, 특정 고도로 올라가 정확한 착륙을 재시도 한다. - 재시도 횟수를 초과하는 경우, 사전에 지정된 비상착륙존에 착륙한다.
산출 정보

요구사항 고유번호		SFR-010
요구사항 명칭		드론 스테이션 자동 충전 기능
요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 상세설명	정의	드론 스테이션 자동 충전 기능
	세부 내용	- (배터리 교체시)드론 복귀 후 배터리를 자동 교환 가능하여야 한다. - (배터리 미교체시)드론 복귀 후, 사용한 배터리를 자동으로 충전해야 한다. - 드론 배터리 충전 시, 안전을 위하여, cell balancing을 지원해야 한다. - 드론 배터리 충전이 완료 된 후, 배터리 충전 동작을 자동으로 멈춰야 한다. - 드론에 장착된 배터리 충전 중에는, 미션 수행을 차단한다.
산출 정보

요구사항 고유번호		SFR-011
요구사항 명칭		드론 스테이션 제어 요구사항
요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 상세설명	정의	드론 스테이션 제어 기능
	세부 내용	- 스테이션 수동 제어 및 원격지에서 모니터링과 제어가 가능 하여야 한다. - 비상상황 발생 시 스테이션 구동 프로그램을 통해 스테이션 단일 동작 수행이 가능하여야 한다. - 스테이션 내 긴급버튼을 통해 드론 스테이션 작동 오류시 긴급 제동의 수행이 가능하여야 한다.
산출 정보

요구사항 고유번호		SFR-012
요구사항 명칭		드론 스테이션 전원 구성
요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 상세설명	정의	드론 스테이션 이중 전원
	세부 내용	- 드론 스테이션은 상시전원 단락 시 대체할 비상전원(UPS)을 탑재한다. - 드론 스테이션에 상시전원 단락 시 이를 스테이션 관제 서버에게 알리고, 자율비행을 시작하지 않는다. - 드론 스테이션의 UPS는 드론 주행 중 상시전원 단락 시 이를 스테이션 관제 서버에게 알리고, 드론 착륙을 진행할 수 있어야 한다.
산출 정보

요구사항 고유번호		SFR-013
요구사항 명칭		드론 스테이션 환경 구성 장비
요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 상세설명	정의	드론 스테이션 환경 구성 장비
	세부 내용	- 원격지에서 제어가 가능하여야 한다. - 비상상황 발생 시 스테이션 구동 프로그램을 통해 스테이션 단일 동작 수행이 가능하여야 한다. - 스테이션 내 긴급버튼을 통해 드론 스테이션 작동 오류시 긴급 제동의 수행이 가능하여야 한다.
산출 정보

요구사항 고유번호		SFR-014
요구사항 명칭		드론 스테이션 관제
요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 상세설명	정의	드론 스테이션 제어서버
	세부 내용	- 제어하는 스테이션의 목록과 정보(온·오프라인, 도어 개폐, 위치 등) 를 표시할 수 있어야 한다. - 비행 관제 시스템과 연동하여 드론과 스테이션 간 비행 협업이 가능해야 한다. - 스테이션에서 기상 관측 장비의 데이터를 취득하여 비행 관제 시스템에 전달 할 수 있어야 한다. - 실시간 스테이션 관제가 가능해야 한다.
산출 정보

요구사항 고유번호		SFR-015
요구사항 명칭		플랫폼 구성 시스템 일반 요구사항
요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 상세설명	정의	플랫폼 구성 시스템 일반 요구사항
	세부 내용	- OS 호환성을 위하여 다양한 운영체제를 지원 하여야 한다. (WINDOWS 및 LINUX 등) - DB 및 네트워크에서 비밀번호가 암호화 되어야 하며, 사용자의 마지막 접속 기록을 관리하여야 한다. - 망연계 또는 망분리등의 기술적 지원을 위하여 포트포워딩이 가능하여 외부망에서 내부망으로 서버 접근이 가능하여야 한다. - 모바일을 통한 영상 스트림 수용을 위하여 모바일 OS를 지원하여야 한다. - 연동하고자 하는 모든 드론카메라의 접속 정보 (IP주소, 포트 등)의 관리가 용이하도록 하며 백업을 통해 시스템 복구 시 간단한 작업으로 복구하기 쉽도록 백업 툴 또는 이에 상응하는 솔루션을 제공하여야 한다. - 개인정보 보호를 위하여 클라이언트에서 추출된 검색 및 백업 관련 로그를 서버에 저장하여야 하며 허용된 솔루션에 인증을 통하여 자료를 제공 하여야 한다. - 보안관리 등급권한에 의하여 시스템 내 각종 기능조작 및 모니터링 접근제한을 사용자별로 다르게 설정 가능하여야 한다. - 시스템 자원(CPU, Memory, DISK 용량, Network I/O)에 대한 감시, 제어, 최적화 관리 및 시스템 상태의 모니터링이 가능하여야 한다. - 동시 접속자 수는 제한이 없어야 한다.(라이선스 한도 내) - 데이터베이스를 사용하여 사용자 정보, 저장파일 위치정보, 이벤트 정보 및 기타 정보들을 DB화 하여야 한다. - 권한을 부여받은 사용자 PC에서 클라이언트 소프트웨어를 이용하여 서버에 접속하여 저장서버 위치에 관계없이 모든 카메라의 영상을 즉시 검색, 재생할 수 있어야 한다. - ID와 Password에 따른 접속 권한을 다르게 지정할 수 있으며, 구축되어 있는 카메라 및 여러기능들을 권한에 의하여 각각 다르게 부여 할 수 있어야 한다. - 기능 추가 및 시스템 개선활동 과정에서 생성되는 신규 데이터에 대한 관련 지침을 준수하여 표준화 수행해야 한다. - 단어, 용어, 도메인 표준화를 수행하고 향후 유지보수시 활용할 수 있도록 해당 항목에 대한 정의서를 추가하여 제출해야 한다.
산출 정보

요구사항 고유번호		SFR-016
요구사항 명칭		플랫폼 구성 시스템 기능 요구사항
요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 상세설명	정의	플랫폼 구성 시스템 기능 요구사항
	세부 내용	- 실시간 드론 촬영 영상을 LTE 또는 5G 통신망을 통해 실시간 수신 및 스트리밍이 가능해야 한다. - 최대 4채널 Full HD(1920x1080)급 해상도의 라이브 스트리밍 다채널 동시 디코딩이 가능하여야 한다. - 표준화된 영상 압축 포맷을 지원해야 한다. - 단일 드론 영상을 멀티 클라이언트에서 동시 표출이 가능해야 한다. (최대 4개 채널 이상) - 다수 드론에서 송출되는 실시간 영상 동시에 수신하여 다중 표출이 가능해야 한다. - 다양한 목적의 드론영상관제를 위한 분활 모드를 지원하여야 하며, 사용자가 화면분할을 사용하고자 할 때 최소 8분할의 레이아웃 설정이 가능하여야 하며, 사용자가 임의의 레이아웃을 설계하여 사용할 수 있어야 한다. - 라이브영상 모니터링시 멀티 모니터 지원, 디지털 줌 기능, 전체 화면 기능 등 사용자 편의에 맞는 다양한 기능을 지원 하여야 한다. - 관리자 및 사용자의 편리한 접속을 위하여 로그인 정보의 저장 및 수정이 손쉽게 가능하여야 한다. - 관리자는 해당 시스템에 등록된 사용자에 대한 ID, Name, Authority 단위의 검색을 통하여 등록 된 현황을 확인 가능하여야 하며, 새로운 사용자 및 기존 사용자에 대한 정보를 수정하거나 삭제 가능하여야 한다. - 관리자는 사용자의 로그인 허용시간 설정이 가능하여야 하며, 1주일내 1시간 단위로 접속의 허용 또는 거부가 가능하여야 한다. - 관리자는 사용자 권한 설정이 가능하여야 하며 사용자 권한설정은 10종 이상의 사전설정이 가능하여야 한다. - 관리자는 사용자의 동일 아이디로 접속되는 접속자의 수를 제한 할 수 있어야 하며 무제한 동시 접속이 가능하여야 한다. - 카메라의 라이브 영상, 저장영상의 검색 및 백업, PTZ 카메라의 제어 등 통합모니터링이 가능하여야 한다. - 클라이언트 화면의 카메라 목록 트리구조를 변경 할 수 있도록 권한 설정이 가능하여야 한다. - 원활한 영상 모니터링을 위하여 H/W 가속화기능을 지원하여야 한다. - 기존 울주군에서 보유한 드론의 위치정보와 영상을 수신하여 표출할 수 있도록 지원하여야 한다.
산출 정보

요구사항 고유번호		SFR-017
요구사항 명칭		통합관제 시스템 영상관리
요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 상세설명	정의	통합관제 시스템 영상관리 요구사항
	세부 내용	- 드론으로부터 수신된 영상은 서버에 자동 저장되어야 한다. - 저장된 영상은 30일 이상 보관할 수 있어야 한다. - 저장된 영상은 일자, 시간별 검색이 가능해야 한다. - 저장된 영상을 다양한 방법으로 편리하게 검색 (검색중 디지털 줌, 시간별 검색, 드론 카메라 다른 시간대로 동시 검색 등) 할 수 있어야 한다. - 한 개의 화면에서 실시간 영상 및 저장 영상 검색이 가능하여야 하며 즉시검색 기능을 제공하여야 한다. - 즉시 검색기능을 제공하여 최대 30분전 시점까지 확인이 가능하여야 하며, 역재생, 2/4/8/16 배속 재생, 이미지 저장 등이 가능하여야 한다. - 드론 카메라별 녹화 기간을 설정할 수 있어야 하며 상시녹화, 이벤트 녹화, 프레임 녹화 등의 기능으로 저장 용량을 효율적으로 관리할 수 있어야 한다. - 검색 영상은 1배속부터 최대 8배속 이상 재생이 가능해야 한다. - 저장 기간 또는 저장 용량에 따라서 자동으로 저장 공간 확보기능을 지원하여야 한다. - 녹화영상에 대하여 초 단위 검색이 가능하여야 하며, 저장 기간, 디스크 전환 조건, 선택적 디스크 저장 등 저장에 대해 관리 및 설정이 가능하여야 한다. - 영상 관제시 원클릭을 통하여 즉시 영상 검색이 가능하여야 하며, 검색 전용 탭이 아닌 팝업 검색창을 통하여 최대 30분까지의 영상을 손쉽게 검색 가능하여야 한다. - 녹화 영상 탭에서 해당 영상만 AVI 백업이 가능하여야 하며 백업 이중 보안을 위한 설정이 가능하여야 한다. - 영상 백업 시 AVI와 독자표준의 두 가지 방식으로 백업이 가능하여야 하며, 독자 표준 방식의 백업시 제공하는 전용 플레이어를 통해서만 영상을 확인할 수 있어야 한다. - AVI백업 시 다운 받을 총 용량과 남은 시간 확인이 가능하여야 한다. - 녹화 영상 탭에서 해당 영상만 AVI 백업이 가능하여야 하며 백업 이중 보안을 위한 설정이 가능하여야 한다.
산출 정보

요구사항 고유번호		SFR-018
요구사항 명칭		통합관제 시스템 요구사항
요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 상세설명	정의	통합관제 시스템 기능
	세부 내용	- 솔루션들의 운영 시나리오를 기반으로 구축하여야 한다. - 효율적인 통합운영시스템 운영 절차 및 메뉴 구조를 반영하여야 한다. - 통합관제 시스템의 3D 지도는 국토교통부가 서비스하는 국가공간정보(VWORLD) 지도를 기반으로 동작하여야 한다. - 등록된 드론의 관리를 위한 정보 입력/수정 : 제조사, 모델명 등 - 드론 운영 및 드론을 통해 취득된 영상정보 및 데이터를 효율적이고 직관적으로 관리할 수 있어야 한다. - 위치정보 기반으로 구축 솔루션들에 대한 운용상태, 이벤트 정보 등의 확인이 가능하여야 한다. - 드론, 주민(APP), 유관기관 등에서 요청하는 이벤트 등에 따라 현황을 신속하게 통합운영시스템으로 전파할 수 있어야 한다. - 드론을 통해 수집되는 영상 정보를 빠르고 효율적으로 관리하고 검색할 수 있는 기능을 제공하여야 한다. - 실시간 영상은 PC 및 스마트폰에서 확인이 가능해야 하며, 영상중계의 목적 완료시 중계영상의 정지가 가능해야 한다. - 영상 저장은 통합관제센터의 VMS에 통합 저장/관리가 가능해야 한다. - 드론의 배터리 전압 경고 등 비상상황에 대한 주요 알림을 확인할 수 있어야 한다. - 위치정보 기반으로 제안 솔루션들에 대한 운용 상태, 이벤트 정보 등을 확인할 수 있도록 구성하여야 한다. - 통합운영시스템으로 접수된 이벤트의 진위여부를 확인할 수 있는 절차를 마련하여야 한다. - 솔루션 운용 보고서 작성을 지원할 수 있는 정보를 제공한다. - 담당자별, 사용자별 권한 관리를 통해 제안하는 기능들에 대한 권한 체계를 제시하여야 한다.
산출 정보

요구사항 고유번호		SFR-019
요구사항 명칭		플랫폼 접근 제어
요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 상세설명	정의	플랫폼 계정관리
	세부 내용	- 계층화된 계정권한 부여가 가능해야 한다. - 관리자 및 사용자의 편리한 접속을 위하여 로그인 정보의 저장 및 수정이 손쉽게 가능하여야 한다. - 관리자는 해당 시스템에 등록된 사용자에 대한 ID, Name, Authority 단위의 검색을 통하여 등록된 현황을 확인 가능하여야 하며, 새로운 사용자 및 기존 사용자에 대한 정보를 수정하거나 삭제 가능하여야 한다. - 관리자는 사용자의 로그인 허용시간 설정이 가능하여야 하며, 1주일내 1시간단위로 접속의 허용 또는 거부가 가능하여야 한다. - 관리자는 사용자의 동일 아이디로 접속되는 접속자의 수를 제한 할 수 있어야 하며 무제한 동시 접속이 가능하여야 한다. - 권한을 부여받은 사용자 혹은 관리자가 대시보드를 통하여 주요 기능에 한 번에 접근 가능하여야 한다.
산출 정보

요구사항 고유번호		SFR-020
요구사항 명칭		플랫폼 사용자 인터페이스 기능 요구사항
요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 상세설명	정의	플랫폼 사용자 인터페이스 기능 요구사항
	세부 내용	- 사용자는 사이트의 명칭을 임의로 지정하거나 수정하여 사용자가 손쉽게 구분이 가능하여야 하며, 다수의 사이트를 등록하여 필요시 등록된 사이트의 접속을 변경 가능할 수 있어야 한다. - 클라이언트 화면의 드론 디바이스 목록 트리구조를 변경 할 수 있도록 권한 설정이 가능하여야 한다. - 서버상태 모니터링 및 알람 기능을 제공하여야 한다. - 클라이언트의 설정을 통하여 GUI 스킨, 언어, 기본 배경 등의 설정을 사용자 임의로 변경이 가능하여야 한다. - 설정시 각 기능은 메뉴에서 제공됨과 동시에 빈번하게 사용되는 주요기능 설정은 대시보드 형태로도 제공하여야 한다. - 시스템 모니터링 기능을 통하여 CPU, 메모리, 총 프레임, 총 비트 레이트, 이중화 상태 등의 정보를 실시간으로 확인 할 수 있으며, 직관적인 그래프를 통하여 사용자가 쉽게 이해할 수 있어야 한다.
산출 정보

요구사항 고유번호		SFR-021
요구사항 명칭		플랫폼 데이터 연계 요구사항
요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 상세설명	정의	플랫폼 데이터 연계 요구사항
	세부 내용	- 실시간 드론 영상은 울주군 스마트시티 통합플랫폼으로 전송이 가능해야 한다. - 다수의 동시 접속자에게 영상을 스트리밍 시 영상의 품질 및 프레임수가 일정하여야 한다. - 영상모니터링을 위한 WebRTC 플레이어 API 제공하여야 한다. - 표준 RTSP를 지원하여야 하며, 입력.출력 디바이스는 16ch 이상을 지원하여야 한다.(저해상도 포함) - 스마트시티 통합플랫폼에서 요구하는 영상변환 기능을 지원하여야 한다. - 영상변환 RTSP 제공 SW 기능을 통하여 라이브 영상을 다양한 해상도 (CIF, 4CIF, QVGA, VGA 등)의 영상으로 변환 가능해야 한다. - 영상 데이터는 16ch 이상 동시 변환이 가능해야 한다. - 드론 시스템으로부터 (GCS) 제공되는 상태 데이터 (위치, 속도, 고도 등)는 실시간 연계를 지원하여야 한다. (단, 상태 데이터 지원기능이 있는 경우에 한함)
산출 정보

요구사항 고유번호		SFR-022
요구사항 명칭		플랫폼과 스마트 솔루션 연계 요구사항
요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 상세설명	정의	스마트 솔루션 연계 기능
	세부 내용	- 3차원 매핑시스템 (도시관리) 도시관리시스템으로 촬영된 항공정사영상을 후처리 프로그램을 통해 3차원 공간정보로 제작하고, 3차원 지도가 자동으로 만들어져야 한다 (3차원 도시) 3차원 도시 데이터 DSM(지형+지상 구조물)을 지형, 구조물로 분리하여 건축물정보를 부가 가능하여야 한다 - 드론 영상 다중관제 시스템(3차원 관제제어시스템) 3차원공간정보를 기반으로 각각의 서비스를 관제·제어하고, 자동비행경로 설정·제어·운용 가능하여야 한다 (※ 울주군청 본관에 설치) 울주군 스마트시티 통합플랫폼으로 연결해 통합관리 가능하여야 한다 - 표준데이터 분류시스템 서비스를 통해서 수집된 영상, 로그, 열화상, 멀티스펙트럼, 음성, 프로젝트 파일 등을 표준데이터 분류시스템을 통해 데이터 서버로 전송할 수 있어야 한다 - 데이터 관리 활용시스템 표준데이터 분류시스템을 통해 분류된 데이터를 각각 저장하였다가 검색, 활용가능하게 관리하며, 용도에 맞게 추출·활용 할 수 있어야 한다 - 주민소통앱 구조·도시관리·범죄예방·농작물관리·방사능방재 서비스를 주민들의 요청으로 각 서비스가 시작되고, 최종은 주민이 서비스를 받는 소통형 서비스를 구축하여야 한다
산출 정보

요구사항 고유번호		SFR-023
요구사항 명칭		3차원 관제 미션 계획 관리
요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 상세설명	정의	비행 경로, 일정, 드론, 목적 등을 선택하여 미션을 등록하고 관리
	세부 내용	- 미션 계획 추가 등록 미션 정보를 입력하여 신규 미션 추가 : 운용자, 기체, 비행 경로, 위도/경도, 날씨, 일정 등 미션에 필요한 정보 입력 미션에 적합한 비행 경로를 선택하기 위해, 등록된 비행 경로의 상세 정보를 조회할 수 있는 기능 제공 : 비행 경로 표시, 기체 고도 표시, 지형 고도 표시, Waypoint 정보, 기체 속도, 비행 경로 2D/3D 보기 전환, 비행 경로 확대/축소 보기 등 미션 계획을 수행할 상세 일정 등록 기능 제공 : 특정 일/시간 지정, 반복 주기 지정(시간, 일, 주, 월 등) 미션 계획 추가 과정을 Wizard 형식으로 제공하여 사용자 편의성 향상 - 미션 계획 조회 및 검색 등록한 미션 계획 목록 조회 원하는 조건으로 미션 계획 검색 : 생성 일자, 생성자, 기체, 지역, 미션 목적 등 - 미션 계획 수정 등록한 미션 계획를 선택하여 미션 계획의 상세 내용을 수정 : 운용자, 기체, 비행 경로, 날씨, 일정 등 미션에 필요한 정보 수정 - 미션 계획 삭제 등록한 미션 계획 중 선택한 미션 계획 삭제
산출 정보

요구사항 고유번호		SFR-024
요구사항 명칭		3차원 관제 비행 경로 관리
요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 상세설명	정의	미션 계획에 사용할 비행 경로의 형태, Waypoint, 임무 등을 설정하고 관리
	세부 내용	- 비행 경로 추가 등록 비행 경로 정보를 입력하여 신규 비행 경로 추가 지역, 고도, 속도, 비행 경로 유형, Waypoint, 임무 유형 등 비행에 필요한 정보 입력 비행 경로 2D/3D 보기 전환, 비행 경로 확대/축소 보기 기능 제공 코리도(Corridor) 표출시 3D로 제공 하며 코리도 공간의 크기 변경 가능 - 공역을 비행 가능/금지 구역으로 관리 비행 금지 구역을 설정하여 비행 경로에 반영, 비행 금지 구역 추가, 변경, 삭제 공역 표출 시 3D로 제공 - 임무 유형을 선택하면 선택한 유형에 적합한 기본 비행 경로 추천 배송 임무 선택 시 출발지와 목적지를 이어주는 최적의 경로 추천, 지역 감시 임무 선택 시 지역을 순회하며 주기적으로 영상을 촬영하는 경로 추천 실종자탐색/측량/방재 임무 선택 시 선택 영역을 일정 간격으로 누락없이 반복 비행하며 영상을 촬영하는 경로 추천 - 선택한 영역의 비행 경로를 자동으로 생성하거나 사용자가 직접 작성 직선 경로, 자유 도형 경로, 원 경로 등 비행 경로 표출시 3D로 제공 - 비행 경로의 상세 정보를 입력하거나 지정 기체 고도, 기체 속도, 비행 시간, 촬영(이미지) 수, 촬영 인터벌, 촬영 간격 거리, 이전 촬영 이미지 중첩 정도, 비행 경로 길이, 촬영 카메라 등 비행경로 카메라 표출시 카메라 각도와 기체 정보 3D로 표출 - 비행 경로의 상세 정보 중 사용자 선택 정보에 따라 이론적으로 계산이 가능한 정보는 자동 생성 비행 속도와 비행 경로 길이를 정하면 비행 시간 자동 계산 비행 속도와 촬영(이미지) 수를 정하면 촬영 인터별 자동 계산 - 비행 경로 상 Waypoint 정보를 조회하거나 수정 Waypoint 경도, 위도, 고도, 유형, 방향 전환, 속도 변화, 특정 명령 실행 등 Waypoint 정보 표출 시 3D로 제공 - 비행 경로 추가 시 사용자 편의성 향상 지도상에서 비행 경로 생성 시 마우스 클릭/드래그로 직관성 보장 비행 경로 추가 과정을 Wizard 형식으로 제공하여 사용자 편의성 향상 - 비행 경로 조회 및 검색 생성 일자, 생성자, 기체, 지역, 목적 등 등록한 비행 경로 목록 조회, 원하는 조건으로 비행 경로 검색 - 비행 경로 수정 등록한 비행 경로 중 선택한 비행 경로의 상세 내용을 수정 비행 경로, Waypoint, 기체 속도, 촬영 수/간격 등 비행에 필요한 정보 수정 - 비행 경로 삭제 등록한 비행 경로 중 선택한 비행 경로 삭제
산출 정보

요구사항 고유번호		SFR-025
요구사항 명칭		3차원 관제 비행 제어
요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 상세설명	정의	기체 연결 및 기체 비행을 제어하고 실시간 기체 정보를 모니터링
	세부 내용	(수행할 미션 계획 선택) - 등록한 미션 계획을 조회하여 수행할 미션 계획 선택 - 지도상에 미션 계획을 출력하여 선택한 미션 계획을 확인할 수 있음 (2D/3D맵 사용자 선택 가능) - 다수의 미션 계획을 선택할 수 있음 (비행 기체 선택 및 연결) - 임무를 수행할 기체 선택 및 연결 : 연결 가능한 기체 목록을 조회하여 임무 수행에 적합한 기체 선택, 선택한 기체를 드론 관제 시스템과 연결 처리 기체와 드론관제 시스템이 연결된 상태를 사용자가 쉽게 식별할 수 있도록 화면 표시 지도상 위치에 기체 표시(2D/3D맵 사용자 선택 가능) - 연결 기체 상태 조회 기체명, 기체 모델, 위도, 경도, 고도, 방향, 통신 상태, 배터리 현황 등 - 미션 계획이 다수인 경우 각 미션 계획마다 기체를 선택할 수 있으며, 하나의 미션 계획에 다수 기체를 선택할 수 있음 (기체 제어) - 드론관제 시스템과 연결된 단일 또는 다수 드론은 미션 계획과 비행 경로에 따라 자동으로 임무를 수행 - 드론관제 시스템과 연결된 단일 또는 다수 드론은 사용자가 수동으로 조작할 수 있도록 컨트롤 패널과 기능 제공 드론 미션 계획 시작, 드론 시동 on/off, 드론 이륙/착륙, 드론 자동/수동 비행으로 전환 등 - 드론관제 시스템과 연결된 단일 또는 다수 드론에 장착된 카메라와 짐벌을 미션 계획과 비행 경로에 따라 자동으로 제어 - 드론관제 시스템과 연결된 단일 또는 다수 드론에 장착된 카메라와 짐벌을 수동으로 조작할 수 있도록 컨트롤 패널과 기능 제공 카메라/비디오 모드 전환, 카메라 방향 조절, 카메라 샷, 비디오 시작/중지 등 (미션 비행 실시간 모니터링) - 미션 계획에 따라 임무를 수행하는 기체의 위치와 상태를 드론관제 시스템에 비행 경로 정보와 2D/3D맵으로 실시간 출력 다수 기체가 임무 비행 중인 경우, 각 기체와 비행 경로를 식별할 수 있도록 구분하여 표시 - 임무를 수행하는 다수 기체 상태를 드론관제 시스템에 직관적으로 출력 기체 Rool, Pitch 상태, 기체 비행 방향, 고도, 비행 경사각, 속도, 다수 기체가 임무 비행 중인 경우, 각 기체의 비행 상태를 화면에서 식별할 수 있도록 구분하여 표시 - 기체에서 촬영하는 사진/동영상을 실시간으로 드론관제 시스템에 표시 다수 기체가 임무 비행 중인 경우, 각 기체의 사진/동영상을 식별할 수 있도록 구분하여 표시 - 임무 수행 중인 기체를 다양한 시점으로 드론관제 시스템에 실시간 출력 드론 Top view, SFRont view, Rear View, Left view, Right view 등 다양한 시점의 드론 이미지를 드론관제 시스템에 표시 - 비행 경로 표출시 드론관제 시스템에 실시간 3D로 출력 임무비행인 기체 크기와 특성에 따른 경로(코리도)가 3D로 표시되어 공간을 분리 및 식별할 수 있도록 표시 코리도(Corridor) 표출 시 코리도의 공간크기에 설정된 값으로 3D로 표시
산출 정보

요구사항 고유번호		SFR-026
요구사항 명칭		3차원 관제 비행 데이터 분석
요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 상세설명	정의	비행 이력과 데이터를 다양한 기준으로 조회하고 분석
	세부 내용	(미션 이력 조회) - 미션 이력을 다량한 조건으로 조회 운용자, 기체, 비행 경로, 위도/경도, 날씨, 일정, 미션 등 선택 (미션 데이터 분석) - 미션 데이터를 다양한 조건으로 분석 시간 기준, 미션 목적 기준, 지역 기준 등 (미션 데이터를 2D/3D맵에 시각적으로 다양하게 출력) - 수집한 센서 데이터를 다양한 그래프와 추치를 비행 경로에 따라 2D/3D로 출력
산출 정보

요구사항 고유번호		SFR-027
요구사항 명칭		3차원 관제 기체 관리
요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 상세설명	정의	관제 시스템으로 관리할 기체 등록 및 기체 세부정보 관리 기능
	세부 내용	(관제 시스템에 기체 등록) - 관제 시스템으로 관리할 기제 및 정보 입력 기능 기체 메이커, 기체 모델명, 기체명, 기체 중량, 기체 수평/수직 비행 속도, 비행 승인번호, 기체 시리얼넘버, 기체 유형(고정익, 회전익 등), 기체 등록일, 기체 펌에어 버전, 기체 색상, 기체 이미지 등 입력 (등록된 기체 정보 조회 및 수정) - 등록된 기체를 다양한 조건으로 조회하는 기능 기체 메이커, 기체 모델명, 기체명, 기체 속도, 기체 유형 등 다양한 조건 선택 - 등록된 기체를 선택하여 세부 정보 수정 기체 메이커, 기체 모델명, 기체명, 기체 중량, 기체 수평/수직 비행 속도, 비행 승인번호, 기체 시리얼넘버, 기체 유형(고정익, 회전익 등), 기체 등록일, 기체 펌웨어 버전, 기체 색상, 기체 이미지 등 수정 (등록된 기체 삭제) - 등록된 기체를 드론관제 시스템에서 삭제하는 기능
산출 정보

요구사항 고유번호		SFR-028
요구사항 명칭		3차원 관제 사용자 관리
요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 상세설명	정의	관제 시스템 사용자 및 권한 관리
	세부 내용	(관제 시스템에 사용자 등록) - 관제 시스템을 사용할 사용자 및 정보 등록 기능 사용자명, ID, 소속, 역할 및 권한 등 입력 (등록된 사용자 조회 및 정보 수정) - 관제 시스템에 등록된 사용자를 다양한 조건으로 조회하는 기능 사용자명, 소속, ID, 권한 등 다양한 조건 선택 - 등록된 사용자를 선택하여 정보 수정 사용자명, ID, 소속, 역할 및 권한 등 수정 (등록된 사용자 삭제) - 등록된 사용자를 드론관제 시스템에서 삭제하는 기능 (사용자 정보 및 로그인 패스워드는 보안성을 고려해 관리) - 사용자 로그인 패스워드는 평문으로 저장하지 않음 - 사용자가 로그인 패스워드를 재설정할 경우에는 사용자가 인증 절차를 거친 후 사용자가 직접 설정할 수 있도록 기능을 지원함
산출 정보

요구사항 고유번호		SFR-029
요구사항 명칭		3차원 관제 3D맵 기반 관제
요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 상세설명	정의	국토교통부 VWORLD맵을 연동하여 3D맵 기반으로 관제 시스템 구현
	세부 내용	(VWORLD 3D맵 기반의 비행 경로 관리 기능) - VWORLD 3D맵을 배경으로 시각적으로 비행 경로 생성 및 관리 - 공역, 비행 경로, Waypoint 등을 3D로 출력 - 사용자가 2D/3D맵을 임의로 전환 가능 (VWORLD 3D맵 기반의 미션 계획 관리 기능) - VWORLD 3D맵을 배경으로 시각적으로 미션 계획 생성 및 관리 - 사용자가 선택한 비행 경로 정보(공역, 비행 경로, Waypoint 등)를 3D로 출력 - 사용자가 2D/3D맵을 임의로 전환 가능 (VWORLD 3D맵 기반의 비행 제어 및 모니터링 기능) - VWORLD 3D맵을 배경으로 실시간으로 비행을 제어 - VWORLD 3D맵을 배경으로 실시간으로 비행 현황을 모니터링 - 사용자가 비행 기체를 다양한 시점에서 모니터링 가능 드론 Top view, SFRont view, Rear View, Left view, Right view - 사용자가 2D/3D맵을 임의로 전환 가능 (VWORLD 3D맵 기반의 비행 데이터 조회 및 분석 기능) - 비행 데이터 조회와 분석을 3D맵을 배경으로 시각적으로 출력 - 사용자가 2D/3D맵을 임의로 전환 가능
산출 정보

요구사항 고유번호		SFR-030
요구사항 명칭		3차원 관제 데이터 허브 연동
요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 상세설명	정의	스마트시티 및 드론 데이터를 수집하고 분석할 수 있도록 관제 시스템과 데이터 허브시스템 연동
	세부 내용	(데이터 허브 연동 기능) - 스마트시티 및 드론 데이터를 수집하고 분석할 수 있도록 데이터 허브 시스템과 연동하는 기능
산출 정보

요구사항 고유번호		SFR-031
요구사항 명칭		3차원 관제 대민 애플리케이션 연동
요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 상세설명	정의	드론 서비스를 제공할 수 있도록 대민 애플리케이션과 연동
	세부 내용	(대민 애플리케이션 연동 기능) - 드론 서비스를 제공할 수 있도록 대민 애플리케이션과 연동하는 기능
산출 정보

요구사항 고유번호		SFR-032
요구사항 명칭		3차원 관제 비행 경로 자동 생성
요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 상세설명	정의	비행 출발지와 목적지 내 비행 구간의 지형 상황을 고려해 최적의 비행 경로 자동 생성
	세부 내용	(비행 경로 자동 생성 기능) - 비행 출발지와 목적지, 임무 목적 등을 이용해 적절한 경로 자동 생성 - 배송, 수색, 측량, 방재 등 임무 유형에 따라 비행 경로 추천 기능 - 비행 금지/가능 구역 등 공역 정보를 반영해 비행 경로 자동 생성
산출 정보

요구사항 고유번호		SFR-033
요구사항 명칭		3차원 관제 개인 맞춤형 관제 UI
요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 상세설명	정의	윈도우 구성 및 배치를 사용자가 원하는 대로 설정
	세부 내용	(윈도우 구성 및 배치를 사용자가 원하는 대로 관제 화면을 설정) - 직관적이고 편리하게 드론을 관제할 수 있도록 각종 윈도우를 사용자가 자유롭게 배치할 수 있도록 지원 - 드론 비행 시 드론 컨트롤 패널과 실시간 모니터링 윈도우를 구분함으로써 기체 제어와 모니터링 윈도우를 사용자가 화면에 자유롭게 배치할 수 있도록 지원 - 주요 기능을 윈도우로 구분하여 사용자가 기능별 윈도우를 화면에 표시/숨김하거나 자유롭게 배치할 수 있도록 지원
산출 정보

요구사항 고유번호		SFR-034
요구사항 명칭		3차원 관제 외부 시스템 연동
요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 상세설명	정의	관제에 필요한 정보를 외부 시스템과 연동하여 제공하거나 관제에 적용
	세부 내용	(관제에 필요한 정보를 외부 시스템과 연동하여 제공하거나 관제에 적용) - 기상정보를 연동하여 미션 계획 수립 시 기상 정보를 반영하여 미션 계획을 추천 - 그 외 드론 비행 및 관제에 필요한 다양한 정보를 외부 시스템과 연동
산출 정보

요구사항 고유번호		SFR-035
요구사항 명칭		방사능 안전 장비 구성
요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 상세설명	정의	대기환경(방사능&미세먼지&기상) 관측 센서 구축
	세부 내용	(방사능 측정 센서) - 상세 규격 및 내역은 발주처와 협의 후 결정 (미세먼지관측 센서) - 광산란 측정방식 - 환경부 미세먼지간이측정기 인증 제품(1등급) - 측정사이즈(1.0, 2.5, 10.0 μm) (기상관측센서) - 측정 주기 1Hz 이상 - 측정 항목 측정위치(시각, 위도, 경도, 고도) 풍향센서(0° ~ 360°, 분해능 : 1° 이하) 풍속센서(0m/s ~ 20m/s, 분해능 : 0.1m/s 이하) 기온센서(-20℃ ~ +60℃, 분해능 : 0.1℃ 이하) 습도센서(상대습도(RH) 0% ~ 100%, 분해능 : 0.1%RH 이하)
산출 정보		납품확인서

요구사항 고유번호

SFR-036

요구사항 명칭

드론영상 데이터관리시스템 구성

요구사항 분류

기능 요구사항

요구사항

상세설명

정의

드론영상 데이터관리시스템 목표 구성

세부

내용

- 드론영상 데이터 관리시스템 목표시스템 구성

목표시스템 구성
드론영상 관리	드론영상포털사이트
	드론영상관리시스템
	외부연계시스템
관리자	관리자시스템

- 드론영상 관리시스템을 웹표준을 준수하는 HTML5 지도기반 개방형 (오픈소스) 시스템으로 구축한다.

- 드론영상을 체계적으로 관리하고 서비스하기 위한 드론영상 데이터 관리 시스템을 구축한다.

- 드론영상 및 시스템 관리를 위한 관리자시스템을 구축한다.

산출 정보

납품확인서

요구사항 고유번호		SFR-037
요구사항 명칭		드론영상 데이터관리시스템 기능 요구사항
요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 상세설명	정의	드론영상 데이터관리시스템 검색, 저장, 관리 요구사항
	세부 내용	- 드론영상에 대해 촬영일자별, 속성정보 검색을 제공해야 한다. - 현재 화면에서 드론영상에 대한 공간검색을 제공해야 한다. - 특정 위치를 지정하여 드론영상에 대한 공간검색을 제공해야 한다. - 검색된 드론 영상의 상세 등록정보를 조회할 수 있어야 한다. - 검색된 드론 영상의 위치로 이동할 수 있어야 한다. - 검색 결과는 엑셀로 저장이 되어야 한다. - 드론으로 촬영하여 보정한 영상을 시스템을 통해 등록할 수 있어야 한다. - 원본 드론 영상을 타일링 서비스로 제공할 수 있도록 해야 한다. - 드론영상 관리시스템에서는 드론영상 업로드 시 바로 타일링 서비스 할 수 있도록 On-Demand 캐시가 가능해야 한다. - 지도 서비스는 OGC 표준인 WMS 서비스로 제공이 가능해야 한다. - 외부에서 조회할 수 있도록 지도 서비스를 발행할 수 있어야 한다. - 드론 영상정보는 외부 시스템에서 조회가 가능하도록 오픈 API 형식으로 개발되어야 한다. - 드론영상 데이터 관리시스템에서 드론영상을 배경지도로 중첩하여 조회할 수 있어야 한다. - 사용자는 드론영상 데이터 관리시스템을 통해 드론영상 산출물(정사영상, 포인트클라우드, 파노라마, 동영상, DSM, DTM) 을 업로드 할 수 있어야 한다. - 드론영상 데이터 관리시스템을 통해 업로드한 드론영상 산출물인 정사영상, 포인트클라우드, 파노라마, 동영상, DSM, DTM를 조회할 수 있어야 한다. - 권한이 있는 사용자는 업로드 된 드론영상 산출물을 다운로드 할 수 있어야 한다. - 지도 상에 접근 권한이 있는 드론 레이어를 추가할 수 있어야 한다. - 드론 레이어에 대한 촬영기간에 따른 검색 기능이 있어야 한다. - 정보공개 여부 (공개, 제한, 비공개) 에 따른 검색 기능이 있어야 한다. - 영상명에 따른 검색 기능이 있어야 한다. - 드론 레이어에 대한 투명도 조절이 가능하여야 한다. - 등록된 드론 레이어에 대한 속성정보 및 파일정보 보기 기능을 제공하여야 한다.
산출 정보		납품확인서

요구사항 고유번호		SFR-038
요구사항 명칭		드론영상 데이터관리시스템 연계 요구사항
요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 상세설명	정의	드론영상 데이터관리시스템 내외부 및 지도시스템 연계 API 요구사항
	세부 내용	- 등록된 드론 영상 정보를 조건별로 검색할 수 있도록 Open API를 제공해야 한다. - 검색된 드론 영상을 목록으로 조회할 수 있도록 Open API를 제공해야 한다. - 드론 영상의 등록정보를 조회할 수 있도록 Open API를 제공해야 한다. - 내·외부시스템에서 드론 영상을 지도 서비스로 조회할 수 있도록 Open API를 제공해야 한다. - 시스템 활용도, 서비스 성격, 성능 등을 고려하여 오픈소스 기반 엔진으로 구성한다. - 지도 성능을 최우선으로 고려하여 지도서비스를 구성해야 한다. - 브이월드, 다음, 네이버 지도를 배경지도로 사용할 수 있어야 한다. - 서비스로 발행된 드론영상을 배경지도 위에서 조회할 수 있어야 한다. - 지도 확대 / 축소 / 이동 기능을 제공해야 한다. - 거리 / 면적 / 반경 측정 기능을 제공해야 한다. - 기본 지도화면에 주소 검색 (지번, 도로명), 드론영상, 드론지도, 즐겨찾기, 환경저장 메뉴를 제공하여야 한다.
산출 정보		납품확인서

요구사항 고유번호		SFR-039
요구사항 명칭		비행 경로 검증
요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 상세설명	정의	생성된 비행 경로에 대해 검증
	세부 내용	- 생성된 비행 경로가 적절한지 검증할 수 있어야 한다 - 경로 검증은 신뢰할 만한 글로벌 기업 또는 솔루션을 이용해야 한다
산출 정보		납품확인서

요구사항 고유번호		SFR-040
요구사항 명칭		소통형 APP 일반 요구사항
요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 상세설명	정의	소통형 APP의 연동 및 일반 요구사항
	세부 내용	- 단말 및 서버간 인터페이스를 구축해야 한다 - GIS서버 위치 값을 송신해야 한다 - 앱 업데이트를 관리해야 한다 - 이벤트 발생 시 Push 알람 공지 기능으로 신속하게 확인할 수 있도록 구성해야 한다 - 사용자가 사용법을 확인할 수 있도록 가이드 탑재해야 한다(사용방법 이미지 및 내용) - 이력을 관리해야 한다 (SOS발생 건수, 사용자 수, 구조이력 등) - 구축 후 운영중 발생할 수 있는 확장성 및 호환성을 고려하여 기존 관제센터의 통합솔루션과 연계해야 한다 - 기 운영중인 시스템 및 GIS와 연계하여 이벤트 발생 시 위치 값 전송하여 표출할 수 있도록 지원해야 한다(GPS가 ON 시 or 마지막 GPS값) 소통형 APP과 통합관제 플랫폼 연동에 필요한 라이선스를 보유해야함 안드로이드, iOS를 지원하는 앱을 구현해야 함
산출 정보		납품확인서

요구사항 고유번호		SFR-041
요구사항 명칭		소통형 APP 기능 요구사항
요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 상세설명	정의	소통형 APP 주요 기능 및 부가 기능 요구사항
	세부 내용	(기능요구) - 자동긴급 등록번호 문자 전송 기능을 제공해야함 - 자동긴급 관제센터 알람 및 위치 전송 기능을 제공해야 함(요청전송) - 일정시간 휴대폰의 움직임이 없는 경우 알림전송 기능을 제공해야 함 - 등록된 피보호자의 활동지역을 입력하고 진입/이탈 시 알림 전송 기능을 제공해야 함 - 위급상황 시 휴대폰의 볼륨버튼을 이용하여 구조요청 알림 전송 기능을 제공해야 함 - 단말기 내 위급상황 버튼을 만들고, 이 기능을 활용하여 구조요청 알림을 전송해야 함 - 위험지역 순찰 요청 및 농작물확인 버튼을 만들고 이 기능을 활용하여 순찰 및 농작물 확인 기능을 제공해야 함 - 단말기 내 산악구조 버튼을 만들고, 이 기능을 활용하여 구조요청 알림을 전송해야 함 - 사용자 인증 처리 기능을 제공해야 함(회원가입시 문자 코드 전송) - 안전앱 실행 및 종료 시 비밀번호 설정 기능을 제공해야 함(앱 실행시) - 보호자 등록 설정 기능을 제공해야 함(보호자/피보호자 등록) - 앱 실행 시 GPS수신이 안될 경우 지도상 특정 위치로 표출해야 함 (GPS가 꺼저 있을 때 마지막 위치 값) - 회원 계정 삭제 기능을 제공해야 함(기능) (부가 기능) - 휴대폰에서 비활동 감지 시간을 미리 설정하고, 상기 설정된 비활동 감지 시간 동안 실시간으로 확인되는 단말의 움직임이 없는 경우, 미리 등록된 하나 이상의 보호자 단말, 관공서 담당자 단말 및 GPS 좌표상의 해당 관제센터로 알람 정보를 제공되어야 함 - 휴대폰에서 구조요청 방법을 미리 설정하고 설정한 방법대로 휴대폰의 버튼을 누를 경우 등록된 보호자 및 관제센터로 구조요청 신호가 전송되어야 함 - 구조요청 및 순찰요청, 농작물 확인 요청 시 휴대폰의 위치정보를 무선인터넷망을 통해 자동 전송 되어야 함 - 주생활 지역을 감시지역으로 설정하고 감시지역을 이탈할 때만 인지할 수 있도록 알림 신호가 전송되어야 함 - 소통형 APP 기능 구현 시 지적재산권 문제가 없어야 함
산출 정보		납품확인서

요구사항 고유번호		SFR-042
요구사항 명칭		소통형 APP 사용자 인터페이스(UI) 요구사항
요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 상세설명	정의	소통형 APP 사용자 인터페이스(UI) 요구사항
	세부 내용	- 사용자에게 제공되는 서비스 메인 화면은 사용자의 사용이 편리해애 함 - 기능별 활성화 버튼의 위치 및 표출방식은 발주처와 협의 후 확정 (디자인 시안 제공 및 협의)
산출 정보		납품확인서

요구사항 고유번호		SFR-043
요구사항 명칭		소통형 APP 데이터 요구사항
요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 상세설명	정의	소통형 APP 데이터 관리 요구사항
	세부 내용	- 소통형 APP 서버로부터 전송된 데이터를 수집 및 관리할 수 있어야 함. - 소통형 APP 서버로부터 수집된 정보를 설정 기간 동안 저장하고 저장된 자료를 열람 및 유관기관의 시스템에 확인할 수 있어야 함(저장기간 협의사항) - 사용자의 데이터에 대한 정보를 각각의 상황 및 기능별로 관제센터 운영시스템에 전송해야 함(응급신호 보호자 문자 전송 위치, 사용자 기종 등) - 기존 운영중인 관제센터와 연동해야 하며, 소통형 APP 운영 및 장애로 인해 관제센터 시스템 운영에 영향을 주지 않아야 함
산출 정보		납품확인서

(3) 컨설팅 요구사항 - CSR (System Interface Requirement)

요구사항 고유번호		CSR-001
요구사항 명칭		사업성과목표(KPI) 검증 및 달성도 평가 체계 수립
요구사항 분류		컨설팅 요구사항
요구사항 상세설명	정의	사업성과목표 검증 및 달성도 평가
	세부 내용	- 사업 성과 목표(KPI)의 항목별 성과 검증 및 달성도 평가 및 검증을 위한 수행 체계 및 방법론 수립 - 주요 성과목표 항목 구축 솔루션 성능 목표 수혜자 만족도 사업 추진에 따른 기타 효과 등
산출 정보

(4) 성능 요구사항 - PER (Performance Requirement)

요구사항 고유번호		CSR-001
요구사항 명칭		성능 요구 일반사항
요구사항 분류		성능요구사항
요구사항 상세설명	정의	시스템이 안정적인 운영이 가능하도록 성능을 고려하여 구축
	세부 내용	- 구축 솔루션에 대하여 안정적 운영지원 및 사용자 지원 방안을 제시 - 시스템 구축 중 시스템 성능 상태를 모니터링 하도록 하며, 성능 상 문제를 미리 파악하여 조치한 후 시스템을 오픈
산출 정보

요구사항 고유번호		PER-002
요구사항 명칭		드론 수집 영상 분석 이벤트 검출 정확도
요구사항 분류		성능 요구사항
요구사항 상세설명	정의	드론 수집 영상을 통한 이벤트 검출 정확도
	세부 내용	- 드론 순찰을 통해 수집되는 영상 분석을 통한 이벤트 검출 실화상 : 시민(APP) 및 환경 구분, 정밀정사영상 촬영 가능 열화상 : 열화상 전환 기능 지원 및 최고 / 최저온도 정보제공 - 드론 순찰을 통해 수집되는 영상은 드론에 탑재되는 서비스 컨트롤러(엣지) 또는 영상서버에서 이벤트 검출 - 이벤트 검출 시 오탐율을 최소화 할 수 있는 방안을 제시
산출 정보		성능 테스트 보고서

요구사항 고유번호		PER-003
요구사항 명칭		응답시간 및 트래픽 분산
요구사항 분류		성능 요구사항
요구사항 상세설명	정의	통합운영서비스 웹페이지 성능을 고려한 개발 및 구축
	세부 내용	- 웹 페이지당 용량은 3M이하로 최소화하여 구축 전송 데이터 압축, 이미지 최적화, 중복 또는 미사용 스크립트 제거 등 웹 페이지 용량을 감축할 수 있는 최적화 방안을 구체적으로 제시 용량이 초과되는 경우 발주처와 협의하여 결정 - 사용자 요구에 대한 웹 페이지 디스플레이 반응 시간 시스템이 정상 상태에서 사용자의 건별 요청 처리는 3초 이내로 함 (사용자 체감 속도가 아닌 페이지 내 구성요소 전체 다운로드와 사용자 기기에 표출하는 시간으로 측정) 사용자가 입력한 데이터 형식에 오류가 있을 경우에도 요청한 시각으로부터 2초 이내에 오류 메시지가 보이도록 하여야 함 타당한 사유가 있어 응답시간을 초과할 경우에는 발주처와 협의하여 결정 - 동시 접속자가 급증하는 서비스에 대해서는 대처 방안 제시 부하테스트를 통한 트래픽 분산 방안 제시 - 단, 대량의 데이터를 처리하는 경우, 사용자 수가 동시 접속 사용자 용량의 90%를 초과하는 경우, 파일 다운로드 시, 외부 시스템과 연계 시 등은 성능 예외사항으로 처리
산출 정보

요구사항 고유번호		PER-004
요구사항 명칭		웹사이트(홈페이지, 모바일웹) 최적화 적용
요구사항 분류		성능 요구사항
요구사항 상세설명	정의	웹사이트 구축 일반요건
	세부 내용	- 웹페이지 용량 감축 등 최적화를 고려하여 구축해야함 첫 페이지 등 주요페이지의 용량은 3MB 이내로 해야함 - 웹페이지별 용량과 http 요청 횟수 등을 최소화하여 응답속도를 향상시키는 방향으로 웹 사이트 구축해야함 첫 페이지 등 주요페이지의 응답속도는 3초 이하를 권장함 - 웹사이트 구축 후 부하테스트를 통해 응답시간, 시간당처리량, 자원사용량 등 성능을 시험해야함
산출 정보

요구사항 고유번호		PER-005
요구사항 명칭		동시처리 능력
요구사항 분류		성능 요구사항
요구사항 상세설명	정의	평균 및 동시처리 요건
	세부 내용	- 평균 처리시간 및 동시처리 사용자 시스템은 초당 최소 100건의 사용자 기본정보 입력기능을 처리 시스템은 최대 부하 상태에서 초당 50건의 사용자 기본정보 입력기능을 처리 - 동시처리 능력 초기 시스템은 초당 최소한 100건의 사용자 기본정보 입력기능을 처리 최대 부하 상태에서 초당 50건의 사용자 기본정보 입력기능을 처리할 수 있어야 함
산출 정보

요구사항 고유번호		PER-006
요구사항 명칭		기능 수행 지연에 대한 사전 안내 및 운영 안정성 확보
요구사항 분류		성능 요구사항
요구사항 상세설명	정의	기능 수행 지연에 대한 사전 안내 및 운영 안정성 확보
	세부 내용	- 다량의 데이터 조회 등과 같이 수행 시간이 10초 이상 걸리는 경우 사용자에게 이를 안내하는 기능을 구현하여야 함 팝업 등의 수단으로 사용자에게 경고 메시지를 출력하여 사용자가 취소할 수 있도록 기능 구현 - 기능 수행 지연에 대한 원인을 분석하여 개선 방안을 제시하거나 조치하여야 함 ※ 오류 메시지에 중요 정보(서버 설정 정보, 세션 정보 등)가 노출되지 않도록 에러 처리 로직 및 화면을 구성 - 서비스 연속성 및 안정성 보장 안정적인 서비스제공을 위해 시스템의 안정성 및 신뢰성 유지
산출 정보

(5) 인터페이스 요구사항 - SIR (System Interface Requirement)

요구사항 고유번호		SIR-001
요구사항 명칭		웹 표준 및 호환성 준수
요구사항 분류		인터페이스 요구사항
요구사항 상세설명	정의	웹 표준 및 호환성 요건 준수
	세부 내용	- 국가표준 ‘한국형 웹 콘텐츠 접근성 지침 2.1’(2015.3.31)의 지침 준수 - 다양한 사용자 환경에서도 서비스를 이용할 수 있도록 하여야 하며, 표준을 준수하여 구현하여야 함 웹 호환성 확보로 크로스브라우징을 지원하여야 함 인터넷 익스플로어, 크롬 등 사용자 환경변화에 따른 서비스 이용 지원(2종 이상의 브라우저 호환성 지원) - 웹 표준 및 웹 접근성, 웹 호환성 등 표준가이드 준수로 다양한 환경의 이용자들에게 제약없는 웹페이지 이용 환경 제공 - 전자정부서비스 호환성 준수 지침 (행정안전부 고시) 및 행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축 운영 지침(행정안전부 고시) 제14조의 2에 준하여 웹 사이트를 구현하도록 함
산출 정보

요구사항 고유번호		SIR-002
요구사항 명칭		사용자 인터페이스 요구사항
요구사항 분류		인터페이스 요구사항
요구사항 상세설명	정의	사용자 인터페이스 구성
	세부 내용	- 화면UI표준 및 설계 가이드를 수립하여야 한다. UI표준 및 설계가이드는 웹 컨텐츠 접근성 지침과 웹 접근성 향상을 위한 국가표준기술 가이드라인을 준수 최신 UI적용 기술 제시 및 이행 정보의 접근성, 가독성 등을 고려한 디자인을 적용하여야 함 시스템 운영 중 긴급상황 발생시 메시지를 표출하여 이용자에게 알릴 수 있어야 한다. - 편리한 사용성 정보기술에 대한 미숙련자도 쉽게 사용가능하고 직관적인 사용자 인터페이스를 구현해야 한다. 입력항목에 대해 필수, 선택 등 항목별 정확한 안내와 함께 입력사항에 대한 체크 및 정확한 경고, 오류 메시지 표시해야 한다. 삭제, 저장 등 사용자의 수행 활동에 대한 확인 메시지를 제공하여야 한다.
산출 정보		인터페이스 정의서

요구사항 고유번호		SIR-003
요구사항 명칭		기 운영 시스템과의 연계 요구사항
요구사항 분류		인터페이스 요구사항
요구사항 상세설명	정의	기 운영 시스템과의 연계
	세부 내용	- 드론 획득 데이터는 공간정보시스템(GIS) 및 도시공간정보 시스템과 통합되어 연계 운영되야 한다.
산출 정보		기 운영 시스템과의 연계 구성 내역

(6) 데이터 요구사항 - DAR (Data Requirement)

요구사항 고유번호		DAR-001
요구사항 명칭		데이터 표준화 준수
요구사항 분류		데이터 요구사항
요구사항 상세설명	정의	공공기관 데이터 품질가이드 등 준수
	세부 내용	- 구축 대상 데이터에 대해 표준화 적용 행전안전부 고시 2019-20호 공공데이터의 데이터베이스 표준화 행정안전부 고시 2019-71호 공공데이터 관리지침 행정안전부 고시 2018-59호 행정기관의 코드표준화 추진지침
산출 정보

요구사항 고유번호		DAR-002
요구사항 명칭		데이터 설계
요구사항 분류		데이터 요구사항
요구사항 상세설명	정의	데이터 설계
	세부 내용	- 데이터베이스에 대한 구조와 성능 분석을 통해 효율적인 아키텍쳐 구성 및 설계 방안 제시 - DB 구조는 관계기관 업무 절차 및 솔루션 운영 시나리오를 반영하여 유기적으로 구조화하고, 향후 변동에 따른 확장성을 충분히 고려하여 설계 - 운영기관의 업무 연속성이 필요한 서비스는 서비스가 단절되지 않도록 하며, 불가한 부분은 협의를 통해 조정 - 서비스별 사용되는 코드는 의미에 맞게 정비하고, 정형화된 표준코드로 통합 - 데이터베이스 구조 최적화, DBMS 튜닝 등을 통해 데이터 안정성과 성능 개선 - 데이터 확장성, 활용성 및 본 사업과 관련된 데이터 표준화 및 품질관리 지침을 준수한 데이터베이스 설계 - 설계 시 자료 보유현황을 기준으로 상세 분류로 진행하며, 확장성을 고려한 DB 스키마 설계 - 데이터 저장 시 보안이 필요한 필드가 있을 경우 암·복호화 기능 제공 - DB의 효율적인 운영 관리 및 스페이스의 불필요한 낭비 방지를 위해 테이블, 칼럼 등의 중복을 최소화하고 공동 활용이 가능하도록 설계
산출 정보		데이터베이스 설계서

(7) 테스트 검수 요구사항 – TER (Test Requirement)

요구사항 고유번호		TER-001
요구사항 명칭		테스트 공통사항
요구사항 분류		테스트 요구사항
요구사항 상세설명	정의	목표시스템의 단위테스트, 통합테스트에 대한 일반사항을 제시하여야 한다.
	세부 내용	- 목표시스템의 구축 단계별 테스트 계획을 수립하여 테스트 할 수 있도록 제시하여야 한다. - 개발초기부터 구축완료까지 지속적인 테스트와 해당 결과를 반영하여 요구사항이 모두 충족되는 목표시스템이 될 수 있도록 제시하여야 한다. - 목표시스템 가동을 위한 방안을 제시하고 발주기관이 요구하는 기간, 횟수에 차질 없이 시행할 수 있는 방안을 제시하여야 한다. - 목표시스템의 기능을 명확하게 확인할 수 있는 방안, 기법, 대상 기능, 도구, 일정 등을 포함한 계획을 수립하여 제시하여야 한다. - 목표시스템은 단위테스트, 통합테스트, 성능테스트 등을 포함하여 제시하여야 한다. - 목표시스템의 테스트는 방법, 시나리오, 일정, 사용도구 등을 계획서에 포함시켜 제시하여야 한다. - 테스트와 관련된 산출물로 단계별 시험계획서, 통합시험계획서와 각 테스트 결과서, 시나리오 등을 제출할 수 있도록 제시하여야 한다.
산출 정보		테스트 계획서, 테스트 시나리오, 테스트 결과서

요구사항 고유번호		TER-002
요구사항 명칭		단위테스트
요구사항 분류		테스트 요구사항
요구사항 상세설명	정의	목표시스템의 단위테스트에 대한 방안을 제시하여야 한다.
	세부 내용	- 목표시스템 각 프로그램 화면단위, 기능단위별로 테스트 방안을 제시하여야 한다. - 실제 운영환경과 동일하게 환경을 구성하여 실시하는 방안을 제시하여야 한다. - 발생 가능한 이벤트를 시나리오 작성시에 누락되지 않도록 하여야 하며, 단위테스트 수행결과에 대한 이슈정리 및 대안을 제시하여야 한다.
산출 정보		테스트 계획서, 테스트 시나리오, 테스트 결과서

요구사항 고유번호		TER-003
요구사항 명칭		통합테스트
요구사항 분류		테스트 요구사항
요구사항 상세설명	정의	목표시스템의 통합테스트에 대한 방안을 제시하여야 한다.
	세부 내용	- 통합테스트, 종합테스트는 테스트시나리오를 작성하여 감독관의 확인하에 시험을 실시하고 비정상 상황 발생시 원인 분석내용과 해결방안을 제시하여야 하며 해당 시험은 적합성이 확인 될 때까지 반복한다. - 시범운영 기간은 최소 1개월이 확보되어야 한다. - 통합테스트, 종합테스트 및 시범운영은 시험단계별로 사전에 추진계획을 문서로 제시하고 감독관 승인을 받아야 한다.
산출 정보		테스트 계획서, 테스트 시나리오, 테스트 결과서

(8) 보안 요구사항 – SER (Security Requirement)

요구사항 고유번호		SER-001
요구사항 명칭		데이터 보안
요구사항 분류		보안 요구사항
요구사항 상세설명	정의	목표시스템의 보안이 필요한 정보에 대한 데이터 보안 방안을 제시하여야 한다.
	세부 내용	- DB 데이터 중 보안이 필요한 패스워드 등 개인정보, 외부 유출시 문제가 되는 중요 정보는 반드시 암/복호화 하여 사용하여야 한다. - 기타 암/복호화가 필요한 사항에 대해서는 발주처와 협의하여 결정한다. - 현장 장비(드론 및 IoT)와 서버간 전송구간에 대한 보안을 적용하여야 한다.
산출 정보

요구사항 고유번호		SER-002
요구사항 명칭		계정/권한 설정
요구사항 분류		보안 요구사항
요구사항 상세설명	정의	목표시스템의 사용자별 계정과 접근권한 설정 방안을 제시하여야 한다.
	세부 내용	- 사용자를 분류하여 일정 기준(역할) 따라 접속 권한 여부를 설정하도록 한다. - 시스템에 보관되어 있는 각종 데이터와 사용자 인증정보의 올바른 보관과 활용을 위해 자료의 검색 및 조회에 대한 메뉴접근 권한을 규정하여 관리한다.
산출 정보

요구사항 고유번호		SER-003
요구사항 명칭		소프트웨어 개발보안
요구사항 분류		보안 요구사항
요구사항 상세설명	정의	목표시스템의 소프트웨어 개발보안에 대해 제시하여야 한다.
	세부 내용	- 본 사업에 참여하는 인력에 대해서는 “소프트웨어 개발 보안가이드” 등 보안 관련 교육을 실시하고 시스템에 적용하여 개발하는 방안을 제시하여야 한다. - 정보시스템 구축운영 지침을 준수하여 개발하는 것을 제시하여야 한다. - 목표시스템의 소스코드 보안취약점을 자체 진단하고 대응방안을 제시하여야 한다. - 목표시스템에 비정상적인 접근을 차단하고 비정상적인 방법으로 접근할 경우 로그아웃 처리를 하고 기록을 남길 수 있도록 제시하여야 한다.
산출 정보

요구사항 고유번호		SER-004
요구사항 명칭		개인정보보호
요구사항 분류		보안 요구사항
요구사항 상세설명	정의	목표시스템의 개인정보보호 방안 제시
	세부 내용	- 시스템에서 운영 관리되는 사용자 정보, 개인 영상정보가 개인정보보호법에 규정된 보호 요건을 준수해야 한다. 1. 개인정보보호 관련 기능 및 업무 도출 및 정의 2. 각 기능(업무)에서 처리하는 개인정보의 보관 여부, 보관기관, 접근권한 3. 제3의 센터 및 기관에서 공유 활용한 개인정보의 적법한 운영여부 확인 등
산출 정보

요구사항 고유번호		SER-005
요구사항 명칭		응용서비스 보안취약점 점검
요구사항 분류		보안 요구사항
요구사항 상세설명	정의	응용서비스 보안취약점 점검 방안 제시
	세부 내용	- “정보시스템 SW개발보안 지침”에 따른 소스코드 보안성 확보를 위해 착수단계에서 표준 코딩스타일 정의 및 적절한 개발절차, 방법론, 교육계획을 제시하여야 함. - 사물인터넷 응용서비스 개발 시 웹/앱 보안취약점이 없도록 개발하고, 시큐어 코딩을 준수하여 개발하도록 해야함.
산출 정보

요구사항 고유번호		SER-006
요구사항 명칭		수행인력 및 장비에 대한 보안관리
요구사항 분류		보안 요구사항
요구사항 상세설명	정의	수행인력 및 장비에 대한 보안관리 안내
	세부 내용	1. 제안사는 정보보안책임자 및 담당자를 지정해 보안업무를 관리하고 투입인력에 대한 주기적인 보안교육 실시 및 교육결과 제출 2. 투입인력에 대한 정보보호, 내부정보 유출방지, 권한 외 시스템 접근 금지 및 통제 방안을 제시 3. 제안사는 사업수행계획서와 별도의 비밀유지계약서, 투입되는 모든 인력에 대해 보안서약서를 제출 4. 반입장비 관리 및 보안관리 점검 실시 5. 사업 완료시 사업 관련자료 회수 및 삭제조치 후 복사본 등 용역사업관련 자료를 보유하고 있지 않다는 대표 명의 확약서(친필서명) 제출 * 사업수행도중 인력 교체 시에는 임의로 할 수 없으며‘자료미보유서약서’제출, 사업완료시에는 대표자 명의(친필서명)‘사업관련 자료 미보유 확약서’제출 6. 본 사업을 수행하기 위한 전산장비(PC, 주변기기, 저장매체)는 사전허가를 득하고 반입하여야 하며, 임의로 반출하거나 폐기할 수 없음. 7. 매월 보안점검 실시 등 발주기관에서 권고하는 보안조치 사항을 준수·이행하여야 함 - 모든 전산장비(서버, 노트북, 데스크톱)는 포맷 후 네트워크 연결 * 네트워크에 연결되지 않는 전산장비도 반입 전 포맷 필수 * 사업 재계약, 승계에 의한 미반출 전산장비도 사업 착수 전 포맷 - 노트북에 시건장치를 반드시 부착, 비밀번호‧열쇠는 사업담당자 관리 * 시건장치 장착이 불가한 노트북PC 반입 금지(데스크톱 대체) * 불가피한 경우 저장자료 완전삭제, 정보보안담당관 승인 후 반출 - 전산장비 망간 혼용 금지, 부득이한 경우 시스템 포맷 후 사용 - 非인가 통신기기, 스마트폰 테더링(WiFi) 이용 인터넷 무단접속 금지 8. 작업장소 상호협의 - 계약당사자는 SW사업 수행을 위해 필요한 작업장소 등(장소, 설비, 기타 작업환경)을 상호협의하여 결정하며, 핵심 개발인력이 아닌 지원인력의 근무장소는 보안 등 특별한 사유가 있는 경우를 제외하고는 계약상대자가 달리 정할 수 있음 - SW사업 수행을 위해 필요한 작업장소 등은 사업예산 내 계상되어 있으므로 관련 비용을 포함하여 제안가격을 산출하되, 작업장소 등은 상호협의하여 결정함 - SW사업 수행을 위하여 필요한 작업장소는 발주기관에서 제공하며, 설비 및 기타 작업환경은 계약상대자가 구비하여야 함(단, 이 경우에도 공급사는 개발 장소에 관하여 제시할 수 있음) 9. 원격개발 장소 제시·검토 절차 - 공급자는 작업장소 상호협의 시 제안요청서 내 명시된 보안요구사항을 준수한 작업장소를 제시할 수 있으며, 발주기관에서는 제시된 작업장소에 관하여 우선 검토한다. 다만, 발주기관에서는 공급자가 제시한 작업장소가 보안요구사항을 준수하지 못한 경우 거부할 수 있으며, 공급자가 유효한 정보보호체계 인증 또는 소프트웨어프로세스 품질인증을 보유하고 있는 경우 공급자 제시안을 검토시 우대 할 수 있다. 10. 원격개발 장소 보안요구사항 - 공급자는 원격개발에 따른 보안사고 등 위험요인을 식별하여 이에 대한 대응방안을 제안하여야 함
산출 정보

요구사항 고유번호		SER-007
요구사항 명칭		보안지침 준수사항 및 위반 시 제약사항
요구사항 분류		보안 요구사항
요구사항 상세설명	정의	보안지침 준수사항 및 위반 시 제약사항 안내
	세부 내용	1. 제안사는 사업 수행 중 인원, 문서 및 전산자료 보안 등 발주기관에서 제시하는 보안관리 사항을 준수하여야 함 - 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제76조 - 국가 정보보안 기본지침, 개인정보보호법 - 정보시스템 저장매체 불용처리지침 2. 보안준수사항 위반 시 손해배상(위약금 부과기준) - 발주처의 보안정책을 위반하였을 경우 고창군 위규 처리 기준에 따라 위규자 및 관리자를 행정조치하고 보안 위약금을 준공검수 시 대금에서 감하여 지급을 통해 위약금을 정산
산출 정보

요구사항 고유번호		SER-008
요구사항 명칭		안전한 시스템 운영
요구사항 분류		보안 요구사항
요구사항 상세설명	정의	안전한 시스템 운영을 위한 보안요건
	세부 내용	- 사용자 로그인 비밀번호는 개인정보가 포함되지 않는 영숫자/특수문자 조합으로 최소 8자리 이상 처리 - 로그에 대해 비인가자가 수정, 삭제할 수 없도록 로그관리 기준 강화대책 마련 - 생성된 문서의 보관, 통신보안, 시스템 보안 등의 보안대책과 개인정보보호 대책마련 및 시행 - 본 사업기간 및 개발 후 개인정보를 열람·취급 시에 발주처의 허가를 득하여야 하며 취급자를 지정 운영하여야 함
산출 정보

요구사항 고유번호		SER-009
요구사항 명칭		누출 금지대상 정보
요구사항 분류		보안 요구사항
요구사항 상세설명	정의	누출 금지대상 정보에 대한 보안관리 방안
	세부 내용	- 사업 수행과정에서 취득한 자료와 정보에 관하여 사업수행 중은 물론 사업완료 후에도 이를 외부에 유출해서는 안 되며, 사업종료 시 정보보안담당자의 입회하에 완전 폐기 또는 반납해야 함 - 사업수행과정에서 알게 된 정보 중 누출금지 대상정보를 누출한 경우 [국가계약법 시행령] 제76조의 규정에 의거 입찰참가제한을 위한 부정당업자로 등록됨 - 누출금지 대상정보 1. 기관 소유 정보시스템의 내ㆍ외부 IP주소 현황 2. 세부 전산시스템 구성 현황 및 정보통신망구성도 3. 사용자계정□비밀번호 등 정보시스템 접근권한 정보 4. 정보시스템 취약점 분석□평가 결과물 5. 용역사업 결과물 및 프로그램 소스코드 6. 국가용 보안시스템 및 정보보호시스템 도입현황 7. 침입차단시스템ㆍ방지시스템(IPS) 등 정보보호제품 및 라우터ㆍ스위치 등 네트워크 장비 설정 정보 8.‘공공기관의 정보공개에 관한 법률’ 제9조1항에 따라 비공개 대상정보로 분류된 기관의 내부문서 9.‘개인정보보호법’ 제2조 제1호의 개인정보 10.‘보안업무규정’ 제4조의 비밀 및 동 시행규칙 제7조3항의 대외비 11. 그 밖에 농촌진흥청장이 공개가 불가하다고 판단한 자료
산출 정보

요구사항 고유번호		SER-010
요구사항 명칭		기타 보안
요구사항 분류		보안 요구사항
요구사항 상세설명	정의	기타 보안요건
	세부 내용	- 외부에서 원격접속을 통한 작업, 하자보수 등을 금지하며 부득이한 경우 사전승인 후 한시적 허용 ※ 단, 국정원 암호화 모듈 인증을 득한 솔루션 또는 S/W를 이용해야함 - 하도급의 경우 과업지시서, 계약서 등에 하도급 관련사항을 기술 - 하도급 업체명 및 사업내용, 인원·장비·자료 등에 대한 보안조치, 누출금지 대상정보 등 - 보안특약 조항에 비밀유지 조항 및 주사업자 연대책임 포함
산출 정보

(9) 품질 요구사항-QUR (Quality Requirement)

요구사항 고유번호		QUR-001
요구사항 명칭		품질관리 공통사항
요구사항 분류		품질 요구사항
요구사항 상세설명	정의	목표시스템 구축 품질관리에 대한 방안
	세부 내용	1) 사업 착수 전부터 준공까지 품질관리 및 위험관리에 대한 계획을 수립하고 시행할 수 있는 방안을 제시하여야 한다. 2) 목표시스템이 성공적으로 완료될 수 있도록 품질관리 전담조직 제시하여야 한다. 3) 품질관리 운영조직의 운영방안에 대해 일정별 구성원의 역할 등을 상세히 수립하여 제시하여야 한다.
산출 정보

요구사항 고유번호		QUR-002
요구사항 명칭		납품 시스템의 품질 관리
요구사항 분류		품질 요구사항
요구사항 상세설명	정의	목표시스템 구축에 대한 납품 기기의 품질 관리 방안
	세부 내용	1) 주요자재 및 기기는 표준, 인증, 검증된 제품을 사용하는 것을 원칙으로 발주처 요청시 시험성적서, 기타 해당자재 및 기기의 품질을 증명할 수 있는 자료를 제출하여야 한다. 2) 납품 자재 및 기기의 제조․설치과정에서 요구되는 모든 검사는 본 제안요청서 기준에 적합하도록 실시하여야 한다. 3) 제안사가 공급한 시스템과 산출물 일체의 품질 및 하자보증 기간은 과업종료 후 12개월로 하며, 동 기간 중 하자가 발생할 경우 제안사는 해당 분야에 대해 무상 하자보수 실시하여야 한다. - 단, 제조사에서 1년 이상의 무상 하자보수 기간을 규정한 경우에는 검수일을 기준으로 하며, 도입 장비(또는 소프트웨어)에 따라 규정된 무상 하자보수 기간은 해당 분야별 규정에 따른다. 4) 제안사는 시스템 설치 전 설치장소의 시스템 운영 환경에 관한 기술적 검토 및 안정성을 검증하여야 하며, 문제 발생시 즉각 대응하여야 한다. 5) 제안사는 설치 완료후 시험 계획에 따라 시험 및 검사를 실시하여야 하며, 최종시험 및 검사는 감독관 입회하에 실시하여야 한다.
산출 정보		품질 보증 계획서, 품질 보증 결과서

(10) 제약 사항-COR (Constraint Requirement)

요구사항 고유번호		COR-001
요구사항 명칭		관련지침 표준 준수
요구사항 분류		제약 사항
요구사항 상세설명	정의	관련지침 표준 준수
	세부 내용	- 행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축 운영 지침(행정안전부) 발주기관에서 작성한 기술적용계획표를 검토하고, 사업자 관점의 기술적용계획표를 작성하여 기술적용계획의 준수 및 결과표 작성 방안을 제시하여야 함 - 행정·공공기관 웹사이트 구축·운영 가이드(행정안전부) - 행정기관 정보화사업 단계별 관리·점검 가이드(한국정보화진흥원) - 소프트웨어 접근성 설계 지침(산업통산자원부 국가기술표준원) - 전자정부서비스 호환성 준수지침(행정안전부) - 공공기관의 데이터베이스 표준화 지침(행정안전부) - 행정기관의 코드 표준화 추진지침(행정안전부) - 전자정부서비스 사용자 경험 적용 가이드라인(행정안전부) - 소프트웨어 개발보안 가이드(행정안전부) - 소프트웨어 보안약점 진단 가이드(행정안전부) - 공개 소프트웨어를 활용한 개발보안 점검 가이드(행정안전부) - 웹서버 구축 보안점검 안내서(한국인터넷진흥원) - 전자정부 웹 서비스 취약점 대응 지침(행정안전부) - 개인정보 처리단계별 기술적 보호조치 가이드라인(행정안전부) - 표준 개인정보보호 지침(행정안전부) - 소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 지침(과학기술정보통신부) - 표준 프레임워크 적용 가이드라인(행정안전부) - 공공데이터 개방 표준(행정안전부) - 개발 프레임워크는 전자정부 프레임워크를 적용 - 응용소프트웨어 개발 및 통합DB구축 시 공간정보 표준 적용 - 「소프트웨어 진흥법」 제52조(소프트웨어사업 제안서 보상) 제1항에 따라 국가기관등의 장은 소프트웨어사업을 추진하는 경우 낙찰자로 결정되지 아니한 자 중 제안서 평가에서 우수한 평가를 받은 자에 대하여는 예산의 범위에서 제안서 작성비의 일부를 보상할 수 있음 - 정보보호 및 개인정보보호 관련 법령, 규정, 지침 등 ※ 기타 정보화사업 추진 시 준수하여야 할 공통 법령, 규정, 규격 등 ※ 시스템 설계단계 및 사업기간 중 위 표준(지침)이 변경되거나 새 표준(지침)이 시행될 경우 변경된 새 표준(지침) 반영 ※ 변경사항 적용 시점을 고려하여 발주처와 협의하여 적용 - 과업내용 변경 본 사업은 「소프트웨어 진흥법」 제50조, 같은 법 시행령 제47조 제1항 제2호, 제3호에 따른 과업내용 변경 및 그에 따른 계약금액·계약기간 조정이 필요한 경우, 계약상대자는 국가기관등의 장에게 소프트웨어사업 과업변경요청서*를 제출하여 과업심의위원회의 개최를 요청할 수 있다 ※ 「소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침」 별지 8호서식 참조
산출 정보

요구사항 고유번호		COR-002
요구사항 명칭		하도급 관리
요구사항 분류		제약 사항
요구사항 상세설명	정의	하도급 관리 사항
	세부 내용	- 하도급 사전승인 본 사업의 하도급의 경우「소프트웨어 진흥법」제51조의 제5항 규정에 의하여 반드시 하도급계약 전에 별지 서식 제21호 소프트웨어사업 하도급 계약 승인신청서를 제출 하여 국가기관의장으로부터 사전승인을 받아야 함 - 하도급 비율제한 및 재하도급 금지 본 사업의 과업의 일부를 하도급하려는 경우 「소프트웨어 진흥법」 제50조의 제1항에 따라 사업금액의 100분의 50을 초과할 수 없으며, 제4항에 따라 재하도급은 원칙적으로 불허함. 다만, 같은 법 제51조의2항 및 제3항 각 호에 해당하는 경우 그러하지 아니함 - 하도급 계획서 제출 요청 본 사업 과업의 일부를 하도급하려는 경우 입찰 시 및 계약체결 시 「소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침」(과학기술정보통신부 고시) 의 별지 서식 제7호의 소프트웨어사업 하도급계획서를 제출하여야 함 - 하도급 계약의 적정성 판단 세부기준 명시 하도급계약의 승인을 신청하는 경우,「소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침」에 따른 [하도급계약의 적정성 판단 세부기준]에 따라 적정성여부를 판단하며, 평가점수가 85점 이상인 경우에 한하여 하도급계약을 승인함. 다만, 85점 이상인 경우라 하더라도 하도급 계약의 세부 조건 등으로 인하여 사업의 원활한 수행이 불가능하다고 인정되는 경우 그 사유를 기재하여 하도급 승인 거절을 통보할 수 있음
산출 정보

요구사항 고유번호		COR-003
요구사항 명칭		SW사업정보 작성 및 제출
요구사항 분류		제약사항
요구사항 상세설명	정의	SW사업정보(SW사업 수행 및 실적정보) 데이터 작성 및 제출방안
	세부 내용	- 「소프트웨어산업진흥법」제22조에 따라 사업자는 SW사업의 수행실적 정보 수집/분석을 위한 SW사업 저장소에 사업정보를 제출하여야 함. - SW사업정보 제출 전 사업 담당자 승인 후 제출하여야 하며, 제출시기는 다음과 같음. 사업 계약완료 후 1개월 이내(1차 제출) 사업 종료(검수 완료) 후 1개월 이내(2차 제출) - 사업종료 데이터의 품질 제고를 위해 사업 진행 중 실시간으로 데이터 작성 및 관리 필요(기능점수 데이터 작성 포함) - 상세 내역은 SW사업정보 저장소(www.spir.kr)의 ‘SW사업정보 저장소 데이터 작성 및 제출 가이드’참조
산출 정보
관련 요구사항
관련 요구사항

(11) 프로젝트 관리 요구사항 – PMR(Project Management Requirement)

요구사항 고유번호		PMR-001
요구사항 명칭		사업관리
요구사항 분류		프로젝트 관리 요구사항
요구사항 상세설명	정의	목표시스템의 완성도를 높이기 위한 사업관리 방안에 대하여 제시하여야 한다.
	세부 내용	- 목표시스템의 성공적인 구축을 위한 사업관리 방안을 제시하여야 한다. - 프로젝트 관리 방법론과 함께 공정관리, 품질관리, 진도관리, 문서관리, 보안관리, 형상관리 방안 등 제반 관리를 보다 효과적으로 수행하기 위한 방안을 제시하여야 한다. - 계약일로부터 14일 이내에 계약서, 제안요청서, 제안서 등을 근거로 사업수행 활동과 관련된 업무의 상세 정의와 일정계획, 수행방안, 의사소통 방안, 기밀보장 방안 등을 정의한 사업수행계획서를 제출해야 한다. - 목표시스템의 단계별 테스트 수행방법, 절차, 참여조직 및 역할, 점검사항, 최종검수기준, 점검 후 조치방안, 대량자료 테스트 수행방안 등을 제시하여야 한다. - 본 사업수행 시 발생이 예상되는 쟁점 및 미결사항에 대한 관리, 사용자 요구사항 변경관리 등 각종 위험에 대한 통제 및 위험관리 방안을 제시하여야 한다. - 목표시스템 서비스 개시 후 1개월 동안 안정화 활동을 수행하여야 하며, 헬프 데스크 운영지원, 비상연락체계 가동 등에 대한 방안을 제안하여야 한다.
산출 정보

요구사항 고유번호

PMR-002

요구사항 명칭

보고 및 산출물 관리

요구사항 분류

프로젝트 관리 요구사항

요구사항

상세설명

정의

프로젝트의 성공적인 수행을 위해 필요한 문서화 방안을 제시하여야 한다.

세부

내용

- 목표시스템의 성공적 구축을 위해 필요한 문서를 제출하여야 한다.

- 제안사는 프로젝트 보고 및 산출물 관리 방안을 제시하여야 한다.

1. 착수보고 : 사업착수 시(1회)

2. 주간보고 및 월간보고 : 매주 1회/ 월 1회 실시

3. 중간보고 : 1회(설계단계 종료시)

설계보고서, 도면, 시방서, 설계예산서 등 각 15부

4. 완료보고 : 1회(준공일 10일전까지)

구분	시기	내 용	보고서
착수보고	계약 후 14일 이내	- 수행조직, 수행 계획 보고 - 수행 방안 협의	- 착수보고서 - 사업수행계획서 (WBS포함)
주간보고	주간	- 주간업무실적 및 차주업무계획 - 요청 및 처리현황, 기타 주요안건	- 주간보고서
월간보고	월간	- 월간업무 실적 및 월별 통계 등 - 요청 처리현황 및 기타 주요안건	- 월간보고서
중간보고	설계단계 종료시	- 사업 현황 보고 - 분석/설계 단계 과업내용 보고 및 의견 수렴	- 중간보고서 - 회의록
수시보고	필요시	- 주요 현안, 의사결정 사항 - 기타 “발주자”가 “사업자”에게 요청한 경우	- 자유서식
완료보고	준공 10일전까지	- 과업 내용 및 결과 확인	- 완료보고서

- 최종 완료보고서는 책자로 제본하여 15부를 제출하고 원본파일은 USB 5개에 저장하여 제출하여야 한다.

1. 개발완료보고서 15부

2. 단계별 산출물, 운영자, 관리자 매뉴얼 10부

3. 스마트솔루션 서비스 시연 영상

4. 기타 목표시스템 구축사업과 관련 있는 산출물 포함 10부

- 산출물은 버전관리를 하여야 하며, 모든 산출물은 디지털 문서로 관리되고, 디렉토리 구성에 의한 접근 용이하도록 제시하여야 한다.

- 목표시스템 구축과 관련 있는 모든 성과물에 대해서는 발주자의 승인 없이 외부에 제공 또는 공포할 수 없다.

산출 정보

요구사항 고유번호		PMR-003
요구사항 명칭		검수 및 검사
요구사항 분류		프로젝트 관리 요구사항
요구사항 상세설명	정의	목표시스템의 검수 및 검사에 대하여 제시하여야 한다.
	세부 내용	- 검수 및 검사의 대상 범위는 본 목표시스템의 계약사항을 기준으로 한다. - 검수 및 검사 대상 시스템 정보(개요, 구성도, 운영메뉴얼 및 관련 기술정보, 장애처리 기술 등)가 사전에 발주자에게 제공될 수 있도록 해야 한다. - 발주자는 목표시스템의 성능 확인에 필요한 항목을 추가로 지정하여 시험을 할 수 있으며, 시험에 소요되는 비용은 제안사가 부담하는 것으로 한다. - 목표시스템 준공은 검수 및 검사를 실시한 후 발주자의 승인이 이루어진 시점을 기준으로 한다.
산출 정보

요구사항 고유번호		PMR-004
요구사항 명칭		정보보호 및 보안지침 준수
요구사항 분류		프로젝트 관리 요구사항
요구사항 상세설명	정의	정보보호 및 보안 지침에 대하여 제시하여야 한다.
	세부 내용	- 계약자는 개인정보 보호에 관한 법률 등 정보보안 정책 및 규정(지침)을 준수하고, 본 사업과 관련하여 직 · 간접으로 취득한 일체의 정보를 유출 또는 누설하여서는 안 되며, 이의 위반으로 인한 문제 발생 시 민 · 형사상의 모든 책임을 져야 한다. - 계약자의 본 사업에 참여하는 모든 인력은 보안서약서 및 제반서류를 제출해야하며, 사업수행 대표자는 본 사업에 투입되는 인력 전체에 대한 보안상 총괄 책임자로서 역할을 수행해야 한다. - 계약자는 정보시스템 설치 장소 출입 시 시스템을 관리하는 담당자나 발주기관의 보안 요구사항을 준수해야 한다. - 계약자는 과업수행을 위해 제공하는 내부 자료는 “자료관리대장”을 작성하여 인계 · 인수 시 직접 서명하여야 하며, 사업 완료 후 사업 수행 중 취득한 기밀자료는 파기 및 반납하여야 한다. - 정보보호 관련 법령 및 유관기관(행정안전부, 국가정보원 등)에서 제시하는 모든 가이드라인을 숙지 및 준수하여야 한다. - 본 사업의 수행과정에서 발생하는 제반 안전사고의 책임 및 행정적, 기술적 제반 비용과 문제처리는 계약자가 부담하는 것을 원칙으로 한다. - 계약자는 목표시스템의 개발자들이 보안정책을 위반하였을 경우 관련 법령 처리 기준에 따라 위반자 및 관리자를 행정 조치하고, 발주기관에 보고하여야 한다. - 계약자는 본 사업에 사용되는 문서, 인원, 장비 등에 대하여 물리적, 관리적, 기술적 보안대책 및 ‘누출금지 대상정보’에 대한 보안관리 계획을 제안서에 기재하여야 하며, 해당 정보 누출 시 발주기관은 ‘지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령’ 제92조에 따라 계약자를 부정당업체로 등록할 수 있다. - 본 사업에 참여한 자에 대해서는 주기적으로 보안교육을 실시하여야 한다. - 공급자는 지식재산권의 활용을 위하여 SW산출물의 반출을 요청할 수 있으며, 발주기관에서는 「보안업무규정」 제4조 및 제안요청서에 명시된 누출금지정보에 해당하지 않을 경우 SW산출물을 제공함.(단 공급자는 아래 내용을 준수하여야 함) 공급자는 원격개발에 따른 보안사고 등 위험요인을 식별하여 이에 대한 대응방안을 제안하여야 함 - 공급자는 공급받은 SW산출물에 대하여 제안요청서, 계약서 등에 누출금지정보로 명시한 정보를 삭제하고 활용하여야 하며, 이를 확인하는 공급자 대표명의의 확약서를 발주기관에 제출하여야 함 1. 공급자는 공급받은 SW산출물에 대하여 제안요청서, 계약서 등에 금지정보로 명시한 정보를 삭제하고 활용하여야 하며, 이를 확인하는 공급자 대표명의의 확약서를 발주기관에 제출하여야 함 2. 공급자가 반출된 SW산출물을 제3자에게 제공하려는 경우 반드시 발주기관으로부터 사전승인을 받아야 함 3. 발주기관은 공급자가 제공받은 SW산출물을 무단으로 유출하거나 누출되는 경우 및 누출금지정보를 삭제하지 않고 활용하는 경우에는 「국가계약법 시행령」제76조제1항제3호 및 「지방계약법」제92조제1항제19호에 따라 입찰참가자격을 제한함

요구사항 고유번호		PMR-004(계속)
요구사항 명칭		정보보호 및 보안지침 준수
요구사항 분류		프로젝트 관리 요구사항
요구사항 상세설명	정의	정보보호 및 보안 지침에 대하여 제시하여야 한다.
	세부 내용	- 공급자는 지식재산권의 활용을 위하여 SW산출물의 반출을 요청할 수 있으며, 발주기관에서는 「보안업무규정」 제4조 및 제안요청서에 명시된 누출금지정보에 해당하지 않을 경우 SW산출물을 제공함. 다만 SW산출물의 활용 절차와 공급자가 SW산출물 활용 절차를 지키지 않는 경우 입찰참가자격 제한 등에 관하여는「소프트웨어사업 관리감독에 관한 일반기준」(과학기술정보정통부 고시) 제14조의2(산출물의 활용)에 따른다.
산출 정보		보안서약서

요구사항 고유번호		PMR-005
요구사항 명칭		인원보안
요구사항 분류		프로젝트 관리 요구사항
요구사항 상세설명	정의	목표시스템 구축 시 작업자 보안관리 준수 방안을 제시하여야 한다.
	세부 내용	- 본 사업수행으로 인하여 취득한 사업내용 등 일체의 보안사항은 사업수행중은 물론 사업종료 후에라도 누설해서는 안 된다. - 제안사는 보안 및 안전관리에 책임을 져야 한다. - 본 사업과 관련하여 시설물에 출입 시는 감독관의 사전승인을 받아야 하며 주요공정은 감독관 입회하에 시행하여야 한다. - 본사업의 완료시에는 사업과 관련하여 취득한 모든 자료에 대해 삭제하거나 반납하여야 하며, 보안확약서를 제출하여야 한다.
산출 정보		보안서약서

요구사항 고유번호		PMR-006
요구사항 명칭		법령관계 및 지침 준수사항
요구사항 분류		프로젝트 관리 요구사항
요구사항 상세설명	정의	목표시스템 개발 구축 시 요구되는 법령 및 지침에 대한 준수 방안을 제시하여야 합니다.
	세부 내용	- 목표시스템 개발 구축 시 요구되어지는 관련 법령 및 지침을 식별하여 제시하여야 한다. - 위에 식별된 법령 및 지침 별 준수 방안을 제시하여야 한다. (행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축 · 운영 지침, 개인정보보호법, 전자정부서비스 호환성 준수지침, 저작권법, 지적재산권법 등)
산출 정보

요구사항 고유번호		PMR-MGT-007
요구사항 명칭		지적재산권 등에 대한 법적 책임
요구사항 분류		프로젝트 관리 요구사항
요구사항 상세설명	정의	지적재산권 등에 대한 법적 책임
	세부 내용	- 본 사업에서 발생되는 모든 산출물은 지식재산권과 관련된 사항을 주의해서 작성해야 하며 지식재산권과 관련된 문제 발생 시 사업자가 모든 책임을 져야 한다. - 계약목적물의 지식재산권은 발주기관과 사업자가 공동으로 소유함을 원칙으로 하되 세부사항은 협의하여 결정 - 계약자는 계약을 수행함에 있어 제3자의 특허권, 저작권 또는 지식재산권을 침해하여 발주기관을 상대로 손해배상 청구소송 등이 제기되면 계약자는 피해자 측에 합의 배상 등 제반사항에 대해 모든 책임을 져야 한다. - 발주기관은 본 사업과 관련하여 계약자가 납품한 SW 및 라이센스에 대해서는 사용 권리를 가지며 사업의 결과로 발생한 산출물, 기타 자료 등 유형적 발생품에 대해서는 소유권을 개발사와 공동으로 가진다. - 계약자는 사업수행 과정에서 취득 또는 작성하는 성과품, 산출물에 대해 사업수행 완료 즉시 발주기관에 반환하여야 하고, 본 사업과 관련하여 취득한 모든 정보는 일체 유출 또는 누설하지 않아야 한다. - 계약을 수행하기 위해 사용되는 사무용기기와 사무용품은 제안사가 준비하는 것으로 제안하며 세부적인 것은 발주기관과 협의하여야 한다. - 제안사는 사업 수행 시 발생하는 문제점을 발주기관과 협의하여 처리하여야 한다. - 본 사업을 통해 개발되는 소프트웨어는 용역계약일반조건 제56조(계약목적물의 지식재산권 귀속 등)에 따라 타 기관과 공동활용할 계획이 없음을 사전에 안내함
산출 정보

요구사항 고유번호		PMR-MGT-008
요구사항 명칭		하도급에 관한 사항
요구사항 분류		프로젝트 관리 요구사항
요구사항 상세설명	정의	하도급에 대한 법적 책임
	세부 내용	- 계약자는 본 계약과 관련하여 제3의 업체에게 일괄 하도급을 할 수 없으며, 특성상 하도급이 필요한 경우 발주기관의 사전승인을 받아야 한다. - 본 사업의 과업의 일부를 하도급하려는 경우 「소프트웨어산업 진흥법」 제20조의3제1항에 따라 사업금액의 100분의 50을 초과할 수 없으며, 제2항에 따라 재하도급은 원칙적으로 불허함. 다만, 같은 법 제20조의3제1항 및 제2항 각 호에 해당하는 경우 그러하지 아니한다. - 본 사업 과업의 일부를 하도급하려는 경우 입찰 시 및 계약체결 시 「소프트웨어사업의 하도급 승인 및 관리 지침」(과학기술정보통신부 고시) 의 별지 서식 제2호 및 제3호의 소프트웨어사업 하도급계획서를 제출하여야 한다. - 하도급계약의 승인을 신청하는 경우,「소프트웨어사업의 하도급 승인 및 관리 지침」에 따른 [하도급계약의 적정성 판단 세부기준]에 따라 적정성여부를 판단하며, 평가점수가 85점 이상인 경우에 한하여 하도급계약을 승인함. 다만, 85점 이상인 경우라 하더라도 하도급 계약의 세부 조건 등으로 인하여 사업의 원활한 수행이 불가능하다고 인정되는 경우 그 사유를 기재하여 하도급 승인 거절을 통보할 수 있다. - 계약자는 하도급 승인을 받지 않고 제3의 업체에게 하도급을 하였을 경우 발주기관의 어떠한 조치에도 이의를 제기할 수 없다. - 계약자는 사업금액의 50%를 초과하는 하도급을 할 수 없다.
산출 정보

(12) 프로젝트 지원 요구사항 – PSR(Project Support Requirement)

요구사항 고유번호		PSR-001
요구사항 명칭		기술지원 및 교육지원
요구사항 분류		프로젝트 지원 요구사항
요구사항 상세설명	정의	자체 운영을 위한 기술지원과 교육지원
	세부 내용	- 목표시스템 구축 및 운영과 관련된 기술이전 계획을 구체적으로 작성하여 제시하여야 한다. - 검수 완료 후 담당직원에 의한 시스템 운영이 가능하도록 지원하여야 하며, 생산된 모든 문서, 산출물, 매뉴얼, 적용기술 등을 체계적으로 이전할 수 있도록 제시하여야 한다. - 발주기관의 시스템 관리자가 자체 유지관리가 가능하도록 능력배양을 위한 기술이전 방안을 제시하여야 한다. - 향후 시스템 연계․확장․이전 등을 위하여 필요한 경우 적극적으로 기술지원 방안을 제시하여야 한다. - 시스템 확장, 타 기종과의 연결, S/W 업그레이드 등 기술을 요하는 사항에 대하여 적극 지원하여야 한다.
산출 정보

요구사항 고유번호		PSR-002
요구사항 명칭		하자보수 및 장애 대응
요구사항 분류		프로젝트 지원 요구사항
요구사항 상세설명	정의	납품 시스템의 원활한 운영을 위한 하자보수 및 장애 대응 방안
	세부 내용	- 납품 시스템의 장애 발생 시 신속하게 대응할 수 있는 대응체계 수립하고 제시하여야 한다. - 납품 시스템이 성공적으로 운영될 수 있도록 안정화 작업방법, 인력 등에 대한 계획을 수립하고 시행하기 위한 방안을 제시하여야 한다. - 안정화 기간은 사업기간 이후 최대 2개월이 넘지 않도록 제시하여야 한다. - 안정화 기간에 지원하는 인력은 개발에 참여한 기술자를 대상으로 제시하여야 한다. - 납품 시스템의 장애 발생 시에는 수행업체는 복구 예정시간을 담당자에게 즉시 알리고 후속 조치가 가능하도록 제시하여야 한다. - 납품 시스템의 무상/유상 하자 보수의 범위와 종류에 대해 제시하고 하자보증 방안안 기간을 제시하여야 한다. - 납품 시스템의 S/W를 포함한 구축장비의 무상 하자보수기간은 본 사업이 종료된 한 날(준공일)로부터 1년으로 한다. - 목표시스템의 하자가 발생할 경우 대책을 수립하여 제출하고 신속하게 하자를 처리할 수 있는 방안을 제시하여야 한다.
산출 정보

요구사항 고유번호		PSR-003
요구사항 명칭		추가제안 사항
요구사항 분류		프로젝트 지원 요구사항
요구사항 상세설명	정의	목표시스템의 성공적인 구축과 원활한 운영을 위해 제안사에서 필요하다고 판단되는 경우 추가제안이 가능
	세부 내용	- 제안요청서의 내용 이외에 본 사업에 필요하다고 판단되는 경우와 원활한 운영을 위하여 필요하다고 판단되는 경우에 제안자는 추가제안이 가능
산출 정보

Ⅳ		제안안내 사항

사업자 선정방식

가. 입찰방식 : 일반경쟁

나. 낙찰자 결정방식 : 협상에 의한 계약

다. 적용규정

❍ 협상에 의한 계약체결(지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제43조)

❍ 지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준 제5장 협상에 의한 계약체결 기준(행정안전부 예규 제180호/2021. 9. 30.)

입찰 참가자격

본 제안 사업의 수행이 가능한 업체는 다음 요건을 모두 갖춘 사업자이어야 한다.

입찰참가 신청 서류접수 마감일 기준으로,「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」시행령 제13조 및 같은 법 시행규칙 제14조에 의한 요건을 갖추고, 동법 시행령 제92조(부정당업자의 입찰 참가 제한)에 해당 되지 않은 자로서 아래 조건을 모두 갖춘 업체

①「소프트웨어산업 진흥법」제24조에 의한 소프트웨어사업자로서 컴퓨터관련 서비스업(업종코드 : 1468)을 등록한 업체

②「정보통신공사업법」에 따라 정보통신공사업 업종(업종코드 0036)을 등록한 업체

③「전기공사업법」에 따라 전기공사업(업종코드 0037) 업종을 등록한 업체

④ 본 사업은 사업금액 20억원 이상 40억원 미만의 사업으로「소프트웨어진흥법」제48조의2 및「중소 소프트웨어사업자의 사업 참여 지원에 관한 지침 제2조 별표1 (과학기술정보통신부고시)」에 따라「중소기업기본법」 제2조의 중소기업이 「중견기업 성장촉진 및 경쟁력 강화에 관한 특별법」제2조의 “중견기업”에 해당되는 대기업이 된 경우 그 사유가 발생한 날로부터 5년이 경과되지 않은 대기업까지 본 입찰에 참여할 수 있음

단독이행 또는 공동수급계약(분담이행방식)으로 입찰에 참여 가능

상기 자격을 모두 갖춘 업체는 단독으로 참여가능하며, 면허 보완을 위한 공동수급(분담이행방식)이 가능하며, 공동수급체 구성원은 분담한 부분을 이행하는데 필요한 각각의 입찰 참가자격을 갖추어야 하고, 구성원별 계약 참여 최소지분율은 5% 이상으로 해야 함

대표업체는 출자비율·분담내용의 비중이 가장 많은 업체로 하여야 하며, 공동수급체 구성원 수는 대표업체를 포함하여 5개 업체 이내로 제한하고 입찰 전에 구성하여야 함.

분담 내용 및 공동수급체 대표사는 업체 상호 협의하여 결정하며, 대표사는 공동 수급협정서(참여 업체별 분담 비율 표시) 및 대표자 선임계, 합의각서를 작성하여 입찰참가서 제출일에 제출하여야 함.

공동수급체 구성원은 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따라 계열회사가 아니어야 하며, 공동수급체를 중복 결성하여 입찰에 참여할 수 없음

낙찰자로 결정된 이후에는 공동수급체 구성원을 변경할 수 없으며, 공동수급체의 구성원은 본 사업의 다른 공동수급체에 중복으로 참가할 수 없음

공동수급체의 구성과 적용범위, 입찰과 계약절차 등은 「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준(행정안전부 예규 180호)」따름

공고일 기준으로 등록취소, 휴업, 폐업, 업무정지 및 자격정지, 기타 행정관청의 행정처분을 받은 자는 본 제안공모에 참여할 수 없음

본 사업은 불법 하도급을 허용하지 않으며, 만일 불법 하도급으로 적발 시 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률에 따라 제재를 받을 수 있음. 관련 사항은 지방자치단체 입찰 및 계약기준에 따름

※ 발주처의 동의를 받아 하도급계약 체결 가능(예 : 소독업 등)

과업심의위원회에 관한 사항

본 사업은 「소프트웨어 진흥법」 제50조에 따른 과업내용 확정을 위하여 과업심의위원회를 미개최한 사업으로 사업자 선정시 세부 실시설계 과정을 통해 과업심의위원회 개최를 통해 최정 확정 예정임

본 사업은 과업내용의 변경 등에 따른 계약금액, 계약기간 조정등이 필요할 시 과업심의위원회를 통해 과업변경이 가능한 사업임

제안서 평가방법

기술능력평가와 가격평가를 실시하여 종합평가점수로 평가

1) 평가비율 : 기술능력평가(90%), 가격평가(10%)

2) 종합평가점수 = 기술능력 평가(90점) + 입찰가격 평가(10점)

3) 기술능력 평가점수 = 정량적 평가(20점) + 정성적 평가(70점)

기술능력 평가방법

1) 기술능력 평가는 정량적 평가와 정성적 평가로 구분

2) 각 항목별 평가배점과 방법은 제안서 평가항목 및 배점에 의함

- 정량적 평가는 울산정보산업진흥원 계약담당자(또는 사업담당자)가 평가

- 정성적 평가는 제안서 평가위원회를 구성, 평가위원이 평가

- 제안요청서에 제시된 내용이 제안서에 누락된 경우는 제안하지 않은 것으로 간주, 이 경우 평가에서 불이익에 대한 책임은 제안사에 있음

3) 각 평가위원의 평가점수 중 최고점수와 최저점수를 제외한 나머지 점수를 산술평균한 점수로 환산하며, 최고점수 또는 최저점수가 2개 이상인 경우는 하나만 제외함

4) 평가점수 결과는 소수점 다섯째 자리에서 반올림하여 산출

5) 제안업체는 발주처에서 마련한 평가절차 및 평가기준에 대해 이의를 제기할 수 없으며, 제안서 평가결과의 세부내용 및 협상결과는 비공개

가격평가

1) 입찰가격 평점산식은 「지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준 (2022.1.11.시행,행안부예규 제198호,2022.1.7.,일부개정)」“협상에 의한 계약체결기준”에 의함

2) 입찰가격이 예정가격의 100분의 80 이상인 경우

- 평점 = 입찰가격평가 배점한도 × (최저입찰가격/해당입찰가격)

3) 입찰가격이 예정가격의 100분의 80 미만의 경우

- 평점 = 입찰가격이 예정가격의 100분의 80일 경우의 평점

입찰가격평가 배점한도×(최저입찰가격/추정가격의 80%상당가격)〕+〔2×(추정가격의 80% 상당가격–해당입찰가격)/(추정가격의 80% 상당가격–추정가격의 60% 상당가격)〕

※ ① 최저입찰가격은 유효한 입찰자 중 최저입찰가격으로 하되, 입찰가격이 예정가격의 100분의 60 경우에는 100분의 60으로 계산

② 해당입찰가격이 예정가격의 100분의 60 미만일 경우에는 배점한도의 30%에 해당하는 평점을 부여한다.

협상대상자 선정

1) 정량평가, 정성평가, 가격평가의 평가점수를 합산하여 제안서평가결과 70점 이상인 자 중 고득점 순으로 우선협상대상자로 선정, 협상을 통하여 최종 낙찰자 결정(기술평가 시 각 평가위원의 평가점수 중 최고점수와 최저점수를 제외한 나머지 점수를 산술평균한 점수를 90점 만점으로 환산하며, 소프트웨어가 포함된 사업임을 고려하여 기술능력평가 분야 배점한도의 85% 이상인자를 협상적격자로 선정)

2) 합산점수가 70점 이상인 자가 없는 경우에는 재공고 입찰에 부칠 수 있다.

3) 협상순서는 합산점수의 고득점 순에 따라 결정하되 합산점수가 동일한 제안자가 2인 이상일 경우에는 기술능력 평가점수가 높은 제안자를 선순위자로 하고, 기술능력 평가점수도 동일한 경우에는 추첨으로 정한다.

협상방법

1) 협상대상자가 제안한 사업내용, 이행일정 등 제안서 내용을 대상으로 협상하며, 협상대상자와 협상을 통해 제안서 내용 일부를 조정할 수 있음

2) 협상대상자가 제안한 내용을 가감하는 경우에는 그 가감되는 내용에 상당하는 금액을 당해 사업예산(예정가격을 작성한 경우에는 예정가격) 범위 내에서 조정하여 계약금액을 결정할 수 있음

3) 협상이 성립되면 협상대상자는 협상내용을 반영한 사업수행계획서를 작성하여 발주처와 계약을 체결함

제안서 평가기준

제안서 평가항목 및 배점

정량적 평가 : 20점

평가부문	세부평가항목	평가기준	평가요소	평가점수
제안사 평가 (20)	경영상태	참여업체의 재무구조를 회사채에 대한 신용평가등급, 기업어음에 대한 신용평가등급, 기업신용평가등급 등을 통해 평가	ㆍ신용평가등급	4
	수행실적	최근 3년간 유사사업 수행 실적	ㆍ유사사업 수행실적	4
	기술인력	기술인력 보유현황	ㆍ기술인력 보유	6
	기술평가	해외 기술력 인증 평가	ㆍ해외 기술력 인증	4
	기술평가	드론, 관제, 영상분석 기술 특허	ㆍ기술 특허보유	2
소 계				20

정성적 평가 : 70점

평가부문	세부평가항목	평가기준	평가점수
전략 및 방법론 (24)	사업 이해도	- 사업의 특성 및 목표에 대해 주변 환경분석과 업무내용의 연관관계의 이해도 등	5
	추진 전략	- 본 사업 특성을 반영한 추진전략의 적정 제시 여부	5
	적용 기술	- 본 사업 적용방안 적정성 및 적용기술 도출	5
	표준프레임워크 적용	- 표준 프레임워크 적용 방안의 적정 제시 여부	4
	구현 방법론	- 사업에 적정한 방법론의 제안 타당성을 평가하고, 기술과 경험을 적절히 활용 제시 여부	5
기술 및 기능 (22)	컨설팅 요구사항	- 대상사업에 대한 컨설팅 요구사항 도출 및 이의 수행방법 적정성 등	4
	시스템구성 요구사항	- 스마트솔루션의 장비 구성 및 플랫폼 구축 요구사항을 적정하게 제시하였는지 여부	5
	기능 요구사항	- 기존 운영시스템, 운영조직, 프로세스 등을 감안하여 스마트솔루션 서비스, 플랫폼 등에서 제공하는 기능의 타당성, 추가 요구기능 발생 시 대처 방안의 적정성 등	5
	보안 및 개인정보 보호 요구사항	- 목표시스템의 보안, 통제 및 개인정보보호 관련 필요 기술·기능의 적정 도출 및 목표시스템 구축 계획에 적정 반영 여부 등	2
	데이터 요구사항	- 목표시스템 운영을 위한 기초데이터 구축 요건 도출 및 구축방안의 적정성 등	2
	시스템 운영 요구사항	- 목표시스템 시험 및 운영에 필요한 운영 요구사항 도출 및 대응방안의 적정성 등	2
	제약사항	- 본 사업 수행 관련 기술·표준·업무·조직·법제도 등 측면의 제약사항 도출 및 대응방안 적정성 등	2
성능 및 품질 (10)	성능 요구사항	- 목표시스템 성능목표 도출 및 도출 목표의 적정성, 성능목표 달성을 위한 시스템 구축 계획의 타당성 등	2
	품질 요구사항	- 분석 · 설계 등 개발 단계별 품질 목표 및 요구사항 도출 적정성	2
	인터페이스 요구사항	- 사용자 인터페이스(UI) 및 통합플랫폼과의 상호 연계 요구사항 도출과 각 연계 방법의 적정성 등	4
	테스트 요구사항	- 목표시스템 구축과 관련된 단위테스트, 통합테스트, 성능테스트, 시운전 등 시범운영 방안의 적정성	2
프로젝트 관리 (7)	관리 방법론	- 프로젝트 관리방법론 및 적용방안의 적정 여부 등	3
	관리역량	- 프로젝트 관리조직의 본 사업 관리역량 등	2
	일정계획	- 프로젝트 일정계획의 적정성 등	2
프로젝트 지원 (7)	품질보증	- 품질보증 방안 적정성	1
	시험운영	- 시험운영 방안 적정성	2
	교육훈련	- 교육훈련 방안 적정성	1
	유지관리	- 유지관리 방안 적정성	1
	기밀보안	- 기밀보안 방안 적정성	1
	비상대책	- 비상사태 방안 적정성	1
소 계			70

※ 상기 평가항목 및 배점한도는 본 사업의 유형 및 특성에 맞게 조정하였음.

가격평가 : 10점

평가부문	세부평가항목	평가기준	평가요소	평가점수
가격평가 (10)	입찰 가격평가	▪입찰가격 평점산식에 의한 평가		10
소 계				10

정량평가 기준

경영상태 : 4점

※ 신용평가를 받지 않거나, ‘신용평가등급확인서’를 제출하지 않은 경우는 최저점으로 평가함

신용평가등급			평가점수
회사채	기업어음	기업신용 평가등급
AAA, AA+, AA0, AA- A+, A0, A-, BBB+, BBB0	A1, A2+, A20, A2-, A3+, A30	AAA, AA+, AA0, AA-, A+, A0, A-, BBB+, BBB0	4.0 (배점의 100%)
BBB-, BB+, BB0, BB-	A3-, B+, B0	BBB-, BB+, BB0, BB-	3.8 (배점의 95%)
B+, B0, B-	B-	B+, B0, B-	3.6 (배점의 90%)
CCC+ 이하	C 이하	CCC+ 이하	2.8 (배점의 70%)

[주]

1. 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」 제4조 제1항 제1호 또는「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 업무를 영위하는 신용조회사 또는 신용평가사가 입찰공고일 이전에 평가하고 유효기간 내에 있는 회사채, 기업어음 및 기업신용평가등급을 국가종합전자조달시스템에 조회된 신용평가등급으로 평가하되, 가장 최근의 신용평가등급으로 평가한다. 다만, 가장 최근의 신용평가등급이 다수가 있으며 그 결과가 서로 다른 경우에는 가장 낮은 등급으로 평가한다.

2. 국가종합전자조달시스템에서 신용평가등급 확인서가 확인되지 않은 경우에는 최저등급으로 평가하며, 유효기간 만료일이 입찰공고일인 경우에도 유효한 것으로 평가한다.

3. 주 1.에도 불구하고, 합병 또는 분할한 자가 입찰공고일 이전에 평가한 신용평가등급이 없는 경우에는 입찰서 제출 마감일 전일까지 발급된 유효기간 내에 있는 가장 최근의 신용평가등급으로 평가한다. 다만, 합병 후 새로운 신용평가등급이 없는 경우에는 입찰공고일 이전에 평가하고 유효기간 내에 있는 신용평가등급으로서 합병 대상자 중 가장 낮은 신용평가등급을 받은 자의 신용평가등급으로 평가한다.

4. 추정가격이 고시금액 미만인 입찰에서 입찰공고일을 기준으로 최근 7년 이내에 사업을 개시한 창업기업에 대해서는 신용평가등급 점수상의 배점 한도를 부여한다. 이 경우 창업기업에 대한 기간계산은 법인인 경우에는 법인등기부상 법인설립등기일을, 개인사업자인 경우에는 사업자등록증명서상 사업자등록일을 기준으로 한다.(이하 창업기업에 대한 기간 계산은 같다.)

5. 공동수급체의 경우 구성원별 해당 점수에 지분율을 곱한 후 그 점수들을 합산하여 최종 평가하고, 평가 결과 소수점 이하의 숫자가 있는 경우 소수점 다섯째자리에서 반올림 한다.

(예) {(A사 점수(실적)×A사 지분율) + (B사 점수(실적)×B사 지분율)···}에 대한 점수

유사사업 수행실적 : 4점

※ 입찰 공고일 기준 최근 3년간 유사사업 수행 실적

평가항목	배점	계산방법	평가등급	평점
유사사업 수행실적	4	수행실적/발주금액	100% 이상	4.0 (배점의 100%)
			50% 이상∼100% 미만	3.6 (배점의 90%)
			50% 미만	3.2 (배점의 80%)
			수행실적 없음	2.8 (배점의 70%)

[주]

1. 실적으로 인정되는 사업의 범위 및 기준은 아래와 같으며, 계약일자와 납품기한에 관계없이 이행(준공) 완료된 시점을 기준으로 평가한다.

가. 수행실적 인정기간 : 입찰공고일 기준으로 사업완료일이 최근 3년 이내

나. 수행실적 기준금액 : 실적금액/추정가격

다. 수행실적 사업구분 : 스마트시티 구축사업(IoT, 통합플랫폼, 드론), 드론 기체 납품, 3차원관제시스템, 드론영상관리시스템 구축 및 도입 실적 100% 인정

2. 수행실적 증명은 다음 각 목에 따라 처리한다.

가. 국가기관, 지방자치단체, 기획재정부장관이 지정한 공공기관 또는 지방공기업법령 적용 기관이 발급한 수행실적증명서 또는 세금계산서를 통해 증명하여야 한다.

나. 위 가목에서 정한 이외의 기관 또는 민간이 발주한 경우 발주자가 발급한 수행실적증명서, 발주자의 인감증명서(필요시 사용인감계 포함), 계약서, 세금계산서(필요시 거래명세표 포함)를 첨부하여야 하며, 수행실적증명서는 해당 인감(필요시 사용인감)으로 날인하여야 한다.

다. 위 가목과 나목에도 불구하고 정보통신공사협회, 한국엔지니어링협회, 한국소프트웨어산업협회장이 발급하는 “소프트웨어 사업 수행실적 확인서” 단, 이행(준공)이 완료된 실적만 인정한다.

라. 수행실적에 대한 입증책임은 입찰참가업체가 부담하며 의무를 다하지 아니하여 실적확인이 어려운 경우에는 실적을 인정하지 아니한다.

3. 공동수급체의 경우 구성원별 실적에 지분율을 곱한 후 그 실적들을 합산한 실적으로 최종 평가

(예) {(A사 점수(실적)×A사 지분율) + (B사 점수(실적)×B사 지분율)···}에 대한 점수

4. 동등이상사업 실적과 유사사업 실적 평가 점수를 합산하여 평가하며, 배점한도를 초과하여 부여할 수 없다.

5. 정량적 평가의 증빙자료를 제출하지 않으면 최저점수를 부여한다.

기술인력 보유현황 : 6점

평가항목	배점	평가등급	평점
드론 기술자 자격 보유현황	6	6명 이상	6.0 (배점의 100%)
		2. 3 ~ 5명	5.1 (배점의 85%)
		3. 2명 이하	4.2 (배점의 70%)

[주]

1. 기술자 자격보유 현황 기준은 아래와 같으며, 자격 취득 일자와 관계없이 입찰공고일 기준 현재 참여사에 재직한 기술인력 보유현황으로 평가한다.

가. 드론기술자 인정 자격 : 고정익무인비행장치 조종

2. 자격증서 또는 성적서 등 고정익무인비행장치 조종과 관련한 드론 자격증서를 제출한다.

3. 공동수급체의 경우 구성원별 점수에 지분율을 곱한 후 그 점수들을 합산한 실적으로 최종 평가한다

(예) {(A사 점수×A사 지분율) + (B사 점수×B사 지분율)···}에 대한 점수

기술력 보유현황 : 4점

평가항목	배점	평가등급	평점
해외 기술력 인증	4	1. 2건 이상	4.0
		2. 1건	3.4
		3. 해당없음	2.8

[주]

1. 입찰공고일 기준 해외기관을 통한 드론 또는 3차원 관제시스템의 기술력을 인증받은 수상 실적 현황으로 평가한다.

가. 해외기관은 공신력을 가질 수 있는 국제박람회(CES, MWC, IFA 등) 및 국제기구로 한정한다.

2. 수상증서 및 수상에 대한 증빙가능한 서류를 제출한다.

3. 공동수급체의 경우 구성원별 점수에 지분율을 곱한 후 그 점수들을 합산한 실적으로 최종 평가한다

(예) {(A사 점수×A사 지분율) + (B사 점수×B사 지분율)···}에 대한 점수

기술특허 평가 : 2점

평가항목	배점	평가등급	평점
드론, 관제, 영상분석 기술 특허 보유	2	1. 5건 이상	2.0
		2. 2 ~ 4건	1.8
		3. 1건 이하	1.6

[주]

1. 입찰공고일 기준 최근 3년이내 등록한 드론(무인이동체), 영상분석, 드론관제에 해당하는 기술 특허 보유 현황으로 평가한다.

가. 특허 출원과 등록이 모두 완료된 특허만 실적으로 인정하며, 최근 3년 이내에 등록한 등록일 기준으로 평가한다.(출원만 진행된 특허는 불인정)

2. 특허 등록이 완료된 특허증 및 관련 증빙 가능한 서류를 제출한다.

3. 공동수급체의 경우 구성원별 점수에 지분율을 곱한 후 그 점수들을 합산한 실적으로 최종 평가한다

(예) {(A사 점수×A사 지분율) + (B사 점수×B사 지분율)···}에 대한 점수

제안서 제출 및 제안설명회

제안서 제출안내

제출기한 및 제출장소 : 입찰공고문 참조

제안서 제출방법 : 방문제출 (울산정보산업진흥원 경영기획실)

※ 제출서류는 일체 반환하지 않음

사업설명회 : 별도로 실시하지 않으며 제안요청서로 갈음함

제안서 제출서류

연번	제출서류		부수	관련서식	비고
1	표지		1부	서식1-1
2	입찰참가 신청서		1부	서식1-2	법인인감 날인
3	사업자 등록증 사본		1부		원본 대조필 명기 후 인감 날인
4	법인등기부 등본		1부		법인일 경우
5	법인인감증명서		1부	(사용인감) 서식1-10	법인일 경우 법인인감 사용인감일 경우 사용인감계 첨부
6	정보통신공사업(업종코드:0036) 소프트웨어사업자(컴퓨터관련 서비스사업, 업종코드:1468) 전기공사업(업종코드:0037)		1부
7	중소기업확인서		1부
8	보안서약서		1부	서식1-9	공동수급인 경우 공동수급업체 포함
9	청렴계약이행서약서		1부	서식1-8	공동수급인 경우 공동수급업체 포함
10	입찰자격을 증명하는 각 증빙서류		1부		업종 등록증 등 관련 자료
11	공동수급 대표자 선임계		1부	서식1-11	공동수급(분담이행방식)인 경우
12	공동수급표준협정서		1부	서식1-12
13	공동수급체 합의각서		1부	서식1-13
14	입찰보증금 납부확약서		1부	서식1-14
15	위임장, 재직증명서 및 신분증		1부	서식1-3 서식1-4	대리인일 경우 위임장, 재직증명서 제출 및 신분증 확인
16	서약서		1부	서식1-5
17	제안서 발표자 인적사항		1부	서식1-6
18	행정처분내용		1부	서식1-7	공동수급인 경우 공동수급업체 포함
19	그밖에 필요한 서류		1부		원본 대조필 명기 후 인감 날인
20	정량적 제안서 (원본)	표지	1부	서식 2-1
		제안자(업체) 일반현황 및 이력(연혁)	1부	서식 2-2
		정량적(객관적) 평가부문 자기평가서	1부	서식 2-3
		최근 3년간 사업수행실적	1부	서식 2-4	공동수급업체 포함
		실적증명서	1부	서식 2-5	공동수급업체 포함
		조직 및 역할분담 체계	1부	서식 2-6	공동수급업체 포함
		보유인력 전문성 평가 확인서 (개인별)	1부		기술자경력증명서, 자격증,, 건강보험자격득실확인서 등)
		신용평가등급확인서	1부		공동수급업체 포함
		기술평가 및 특허 관련 증빙 서류	1부		공동수급업체 포함
21	정성적 제안서 (원본 및 평가본)	표지	10부	서식3-1
		정성적 제안서	10부		원본 1부, 평가본 9부 100페이지 이내 작성
		발표자료	10부		원본 1부, 평가본 9부 30페이지 이내 작성
		USB 저장본	1개		제안서 및 발표자료 원본/평가본
22	가격제안서	가격제안서	1부	서식4-1 서식4-2	밀봉 후 대표자 인감을 날인하여 제출

5) 접수시 유의사항

- 기술제안서(정성적 평가분야), 기술제안서(정략적 평가분야), 입찰참가서류를 분리하여 제출하고, 상기 기간 내에 제출하지 않는 경우 제안의사가 없는 것으로 간주하며, 직접 방문하여 제출한 것만 유효함

- 제안서(전자파일)가 마감일시까지 제출되지 않을 경우와 첨부파일의 하자인 경우 제출하지 아니한 것으로 간주하며, 제안서 미제출시 입찰 무효처리 됩니다. 단, 평가참고자료(발표자료) 미제출시 제안서와 제안서에 포함된 서류로만 평가

- 제안서 평가본은 표지 및 내용에 회사명, 회사로고 등 회사식별정보를 제외하고 작성할 것

- 평가본은 제안서 제출시 PDF 파일로 제출

- PDF 파일은 ‘행정기관 및 공공기관의 정보시스템 구축운영 지침’ 제31조(제안서 사전배포)에 의거 심사위원들의 심층 검토를 위해 사전 배포될 수 있으니, PDF파일 생성시 보안설정(복사방지, 출력해상도 조정 등) 등을 유의하여 작성

6) 제안서 발표(일시/장소) : 제안서 제출업체 상황에 따라 추후 개별 통보

※ 코로나19로 인하여 제안서 평가방법이 서면평가나 온라인 화상 평가로 대체될 수 있음

○ 유의사항

- 제안서 설명은 반드시 사업수행 총괄책임자(PM)가 직접 제안서를 발표하며 참여자 수는 발표자 포함 총 4인 이내로 함

- 발표자가 제안서에 명시된 사업수행책임자(PM)가 아닐 경우에는 발표할 수 없으며, 이 경우 기제출된 제안서로 서면으로만 평가함

- 신원 확인을 위하여 반드시 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 등)을 사전에 지참하여야 함

- 제안서 설명은 제안사별로 30분(제안설명 15분, 질의응답 15분)으로 함

※ 설명 시간은 당일 일정에 의하여 일부 조정될 수 있음

- 발표 내용이 제안서와 상이할 경우에는 이를 별도로 명기하여야 하며, 제안업체를 인식할 수 있는 일체의 표기(회사명, 로고, 마크 등)를 불허함

- 제안서 평가는 평가 기준에 의하여 평가하며, 제안사는 기술평가 결과에 대해 일체의 이의를 제기할 수 없음

- 제안요청서에서 정하지 않은 평가 관련 사항은 「지방자치단체  입찰시 낙찰자 결정기준」(행정안전부 예규)을 준용함

○ 문의처

- 사업관련 문의 : 울산정보산업진흥원 AI신산업본부

AI사업팀 (052-210-0221)

- 계약관련 문의 : 울산정보산업진흥원 경영기획실(052-210-0216)

- 입찰문의 조달청 콜센터 : 1588-0800

제안서 작성 기준

제안서 작성지침(일반사항)

제안자는 제안요청서를 충분히 숙지하고 이를 준수하여야 한다.

제안서의 모든 기재사항은 객관적으로 입증할 수 있는 관련증빙 서류를 첨부하여야 하며, 제출된 자료 중 일부라도 허위가 있을 경우에는 평가대상에서 제외됨은 물론 계약체결 후라도 계약해지와 함께 민․형사상의 책임을 질수 있습니다.

모든 제출서류에는 어떠한 암호나 기호를 표기하는 것은 불가하며, 이를 위반할 경우 평가 대상에서 제외한다.

제출도서의 작성은 한글, 아라비아 숫자 및 미터법으로 표기한다.

제출 서류의 작성은 지정 서식에 따라야 한다.

제안서 제출 후에는 내용을 수정, 보완, 변경이 불가하다.

제안사는 협상대상자로 선정 시, 현장을 답사하여 솔루션 설치 주변 환경과 적절한 조화를 이루도록 고려하여야 한다.

제안사는 관련규정 및 제반규정에 적합하게 설계 및 시공될 수 있도록 계획하여야 한다.

제안사는 저작권법에 저촉되지 않는 디자인으로 제안해야 한다.

공고내용에 포함되지 않은 사항은 제안요청서 내용에 따르며 그 외에 명시되지 않은 사항은 발주처의 결정에 따라야 한다.

신청, 작성 및 제출에 소요되는 비용은 제안자의 부담으로 한다.

필요시 시는 제안사에 대하여 추가 자료를 요청할 수 있으며, 이에 따라 제출된 자료는 제안서와 동일한 효력을 가진다.

제안서 작성방법 항목 중 해당사항이 없는 경우에는 해당항목에 “해당없음”으로 간략히 기술

정성적제안서 작성 시 사용언어에 있어서 "～을 할 수 있다", "～고려하고 있다", "～가 가능할 것이다", "～라고 생각한다" 등 모호한 표현은 불가능한 것으로 간주하며, 제안사를 식별할 수 있는 명칭, 로고 등은 사용할 수 없다. (사용시 평가위원장은 위원들과 협의하여 평가대상에서 제외하거나 상당한 점수를 감점 처리함)

제안서 작성지침(권고사항)

정성적 제안서와 정량적 제안서는 반드시 분리하여 제출할 것

정성적 제안서 본문 내용 분량은 A4 용지(세로방향, 좌철제본) 기준 100페이지 이내로 작성 (표지, 간지 제외). (단, 제안사의 필요에 의해 가로방향 용지, 제본방향 변경 또는 A3 등 크기가 다른 용지를 이용할 수 있음)

발표 제안서는 본문 내용 분량 A4 용지 기준 30페이지 이내로 작성 (표지, 간지 제외)

모든 제안서는 원본과 평가본으로 분리하여 제출하되 양면 및 컬러로 인쇄하여 제출하고, 용지 하단 중앙에 페이지 부여

제안서는 아래한글, MS-워드, MS-파워포인트로 작성하되, 사용한 영문 약어에 대하여는 약어표 제공

제안서는 전자파일(작성 원본과 PDF 변환본 모두)과 인쇄본을 함께 제출하여야 함

평가본은 표지 및 내용에 회사명, 회사로고 등 회사식별정보를 제외하고 작성할 것

제시된 제안서 목차 및 제안서 세부작성지침을 준용하여 본 사업의 정확한 분석을 통한 내용파악과 각 요구조건에 대해 명확하고 상세하게 작성하고, 기술적인 설명자료 등의 내용이 많을 경우에는 별첨자료로 작성함

제안서 작성지침(준수사항)

본 제안요청서에 따라 작업을 수행하여야 하며, 발주처의 제안요청서 및 사업자의 제안서 (단, 협상에서 조정된 부분은 기술협상결과를 적용) 내용을 모두 과업 내용에 포함되는 것으로 함

본 사업 추진 중 과업 내용에 명기되지 않은 세부사항 중 발주처와 사업자의 협의에 의하여 결정한 사항도 과업내용으로 보며, 협의 내용이 제안요청서와 상이할 경우 협의사항을 우선함

사업자는 사업 착수일로부터 7일 이내에 사업착수계 (사업수행계획서, 산출내역서, 상세공정표 (WBS) 등)를 작성하여 발주처에 제출함

사업의 성공적인 수행 및 품질의 완성도를 제고하기 위해 제안서를 기준으로 발주처와 사업자가 상호 협의 하에 사업자가 제안한 방법론을 적용하거나 변경할 수 있음

과업 수행과정에 있어 다음 사항에 대하여 사업자는 발주처와 협의하고 감독관의 지시에 따름

○ 제안요청서에 명시된 과업내용 및 범위를 변경해야 할 사항

○ 제안요청서에 명시되지 않은 내용 중 추가로 수행되어야 할 사항

○ 사업자의 단독 결정이 곤란한 사항

본 과업의 수행에 있어서 특허권 및 기타 제3자의 권리 대상으로 되어 있는 것을 사용할 경우에는 사업자가 그 사용에 관한 일체의 책임을 짐

사업 수행 장소 등은 발주처와 상호 협의하여 결정

제안서 목차 및 작성방법

제안서 목차(예시)

작성항목		작성방법	비 고
I. 전략 및 방법론
	1. 사업 이해도	- 제안사는 해당사업의 제안요청 내용을 명확히 이해하고 본 제안의 목적, 범위, 전제조건 및 제안 특장점 기술 ‧ 목표 시스템 구성도 제시
	2. 추진전략	- 사업을 효과적으로 수행하기 위한 추진전략(위험요소 등을 고려하여 창의적이고 타당한 수행 방안)을 제시
	3. 적용기술	- 자율항행 드론을 활용한 화재감시, IoT 기반 전기안전 모니터링, 통합운영시스템 구성 등 관련 필요 기능 구현에 적용되는 주요기술 제시
	4. 표준 프레임워크 적용	- 본 사업에 적용될 표준프레임워크 및 공통컴포넌트 사용 계획과 예상되는 문제점을 기술하고 실현가능한 대응 방안 제시
	5, 구현 방법론	- 본 사업에 적용할 방법론 절차 및 기법의 활용방안을 제시하여야 하며, 구축방법론에 따라 제출할 산출물의 종류 및 내역, 제출시기 등 기술
II. 기술 및 기능
	1. 컨설팅 요구사항	- 목표시스템의 적정 구축 ‧ 운영을 위해 필요한 사업수행 접근방향, 기존시스템 운영환경 활용 및 구축시스템의 최적 운영에 필요한 사항 등 사업의 성공적 수행에 필요한 컨설팅 요구사항 도출 및 이의 수행방법 제시
	2. 시스템 구성 요구사항	- 목표시스템의 구성을 위한 전체 시스템 장비 구성 - 자율항행 드론을 활용한 화재감시, IoT 기반 전기안전 모니터링, 통합운영시스템 구성 등 관련 서비스 구성 및 운영방안 제시
	3. 기능 요구사항	- 센터 기존 운영시스템, 운영조직, 프로세스 등을 감안하여 자율항행 드론을 활용한 화재감시, IoT 기반 전기안전 모니터링, 통합운영시스템 구성 등에서 제공하는 기능의 타당성, 추가 요구기능 발생 시 대처 방안의 적정성 등
	4. 보안 및 개인정보 보호 요구사항	- 보안 및 개인정보보호 관련 법 · 규정에 비추어 목표시스템의 관련사항을 도출하고, 목표시스템의 적합성을 각 내용 별로 상세하게 기술
	5. 데이터 요구사항	- 목표시스템 운영을 위한 기초데이터 구축 요건 도출 및 구축방안의 적정성 등
	6. 시스템 운영 요구사항	- 목표시스템의 시험/정상운영을 위해 필요한 운영 절차 및 방법 제시, 운영 중 비상사태 발생 시 대응방안의 구체적인 제시
	7. 제약사항	- 목표시스템 설계, 구축, 운영과 관련하여 사전에 파악된 기술 · 표준 · 업무 · 조직 · 법제도 등 측면의 제약조건 및 이에 대한 대처방안을 제시
Ⅲ. 성능 및 품질
	1. 성능 요구사항	- 목표시스템 분석을 통한 성능목표 제시 및 성능목표 달성에 가장 크게 영향을 미치는 시스템 요인을 도출하고, 최적 성능 발휘를 위해 필요한 설계 및 구현 방안을 구체적으로 제시
	2. 품질 요구사항	- 분석 ‧ 설계 등 각 단계별 품질 목표 및 요구사항 도출
	3. 인터페이스 요구사항	- 사용자 인터페이스(UI) 및 통합플랫폼과의 상호 연계 요구사항 도출 및 각 연계 방법의 제시
	4. 테스트 요구사항	- 목표시스템과 관련 있는 개별 구축장비 및 시스템의 단위 테스트, 구축된 시스템이 계획에 따라 적합하게 운영되는 것인지 테스트하고 점검하기 위한 통합테스트, 시운전 및 시범운영 등 방안 제시
Ⅳ. 프로젝트 관리
	1. 관리 방법론	- 사업위험, 사업진도관리, 사업수행 성과물이나 산출물의 형상 및 문서를 관리하는 방법 등 관리 방법론 및 이의 적용방안을 구체적으로 제시
	2. 관리역량	- 프로젝트 관리 조직의 기반구축사업에 대한 전문성, 유사사업 수행 경험, 의사소통 능력 등 프로젝트 관리 역량 제시
	3. 일정계획	- 사업수행에 필요한 활동(Task)를 도출하고 Task별 활동기간, 자원, 조직 등 제시
Ⅴ 프로젝트 지원
	1. 품질보증	- 품질보증 방안 제시
	2. 시험운영	- 시험운영 방안 제시
	3. 교육훈련	- 교육훈련 방안 제시
	4. 유지보수	- 유지보수 방안 제시
	5. 기밀보안	- 기밀보안 방안 제시
	6. 비상대책	- 비상대책 방안 제시

※ 상기 목차는 제안사에 제안의 방향성에 따라 수정할 수 있으나, 대목차는 유지할 것을 권함

유의 사항

1) 제안 참여업체는 본 제안요청서 및 제안서를 포함한 모든 문서를 협상적격자 결정시까지 대외비로 취급하여야 하며, 제안 참여업체 관계자 이외의 제3자에게 공개할 수 없다.

2) 본 제안요청서 및 제안서의 전체 또는 일부가 제안서 제출외의 다른 목적으로 사용할 수 없다.

3) 제안서 참가 과정에서 취득한 각종 정보와 계약 이행과정에서 취득한 각종 정보를 발주처의 사전 승인 없이 누설할 수 없다.

4) 제출한 모든 제안서는 제안평가심사위원 및 업무담당실무자 외에 제3자에게 해당업체의 권익보호 차원에서 비공개를 원칙으로 한다.

5) 본 제안요청서에서 규정된 내용 이외에는 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」등 해당 법령을 적용한다.

기타 사항

1) 착수와 동시에 과업에 필요한 세부공정표를 작성 제출하고 매주 월요일마다 공정률을 제출하여야 한다.

- 인력 교체 시에는 동등 이상의 자격자로 수행하여야 함

나. 과업지시서에 명시되지 아니한 사항이라도 필요하다고 인정되는 중요한 사항은 발주처와 협의하여 결정하고 필요한 자료를 작성 제출하여야 하며, 그 밖에 추가 과업이 필요하다고 인정될 경우 계약자는 특별한 사유가 없는 경우를 제외하고 이에 응하여야 하며 이에 소요되는 비용은 계약자가 부담한다.

다. 사업물량이 계약 당시 물량과 차이가 있을 시에는 검수시 설계액 비율에 맞추어 가감하여 정산할 수 있다. (과업목적을 달성하기 위하여 필요한 사항이나 본 시방서에 누락된 경미한 사항은 계약업체의 부담으로 시행하여야한다)

라. 본 사업 수행에 있어서 과업 내용, 문맥 해석 등에 대하여 상호 의견이 서로 다를 때에는 일반적 관습 및 발주처 해석을 우선한다.

마. 신청자는 발주처에 제출서류에 관한 일체의 지적재산권을 주장할 수  없으며, 발주처는 신청자가 제출한 서류의 내용을 활용할 수 있다.

바. 그 외 본 지침에 제시되지 않은 사항은 발주처의 방침에 따른다.

사. 선정된 제안은 최적의 방안을 선택하여 협상대상자와 협의·변경할 수 있다.

아. 인․허가 지연, 민․형사상 법적분쟁에 따른 사업지연 등이 발생되는 경우, 또는, 더 이상 사업 진행이 불가능하거나, 사업 취소가 불가피 할 경우 등에도 발주처에 손해배상 등을 청구할 수 없다.

자. 계약상대자는 사업 추진 시 지역경제 활성화 및 기여 측면에서 발주처 관내 건설업체 및 제품, 인력, 장비 등이 참여할 수 있도록 노력하여야 한다.

차. 계약체결 후 자재가격 상승 등으로 인하여 추가 사업비가 발생할 경우 계약상대자가 책임지고 부담한다.

카. 특허권 침해, 라이센스 위반 등에 따른 민원, 민·형사상 책임은 계약상대자가 책임지고 해결하여야 한다.

마. 철거가 필요한 기타 지장물은 감독관 및 유관부서와 철거 전 사전 협의하며, 폐기 시 폐기비용은 계약 상대자가 부담한다.

바. 계약 종료까지 시험 및 테스트 등 필요로 하는 통신 및 네트워크 비용 일체는 계약 대상자가 부담한다.

사. 본 사업은 「소프트웨어 진흥법」 제50조, 같은 법 시행령 제47조 제1항 제2호, 제3호에 따라 과업내용 변경 및 그에 따른 계약금액 ·계약기간 조정이 필요한 경우, 계약상대자는 소프트웨어사업 과업변경요청서를 제출하여 과업심의위원회의 개최를 요청할 수 있다.

아. 필요시, 통신 인입설비는 통신업체가 시공하며, 전기 인입설비는 전기업체가 시공한다. 단, 통신인입점과 전기인입점이 동일한 경우에는 전기업체가 토목공사를 한다.

【서식 1-1】

<--------------------- 210 mm ------------------------>
「드론활용 스마트솔루션 및 플랫폼 구축」제안서 (문단모양: 가운데, 크기: 24, 위치: 종이기준 위에서 100 mm 2022.00. (문단모양 가운데, 크기 : 20, 종이기준 위에서 150 mm) 대표업체명 : 대 표 자 : (인) 주 소 : 전 화 번 호 : FAX 번 호 : (왼쪽 : 종이기준 40mm, 글씨크기 : 18, 최하단 : 종이 하단 기준 30mm)	∧ | | | | | | | | | | | | | | | | 2 9 7 m m | | | | | | | | | | | | | | | ∨

【서식 1-2】

「드론활용 스마트솔루션 및 플랫폼 구축」입찰참가신청서
용역명	드론활용 스마트솔루션 및 플랫폼 구축
용역 신청기관	기관명		사업자 등록번호
	주소
총괄 책임자	성명		주민등록번호
	부서		전화
	직위		FAX
	E-mail		휴대전화
용역기간
용역비	일금 천원
보유인력	명 (책임: 명, 선임: 명, 연구원: 명)
실무 담당자	성명		전화
	부서/직위		휴대전화
상기 용역에 대하여 관련 규정과 제반 지시사항을 준수하여 본 용역을 성실히 수행하고자 사업계획서를 제출합니다. 붙임 : 계획서 1부. 2022년 월 일 용역수행기관장 (인) 용역실무책임자 (인) 재단법인 울산정보산업진흥원장 귀하

【서식 1-3】

위   임   장

대표자	성 명		생년월일
	주 소
	업체명		연 락 처
대리인	성 명		생년월일
	주 소
	업체명		연 락 처
「드론활용 스마트솔루션 및 플랫폼 구축」입찰에 참가함에 있어, 상기인을 업체의 대표자 또는 입찰참가자의 대리인으로 위임하였음을 증명합니다. 년 월 일 대표자 : (인) 대리인 : (인) 재단법인 울산정보산업진흥원장 귀하
※ 지참서류 : 대리인 신분증 및 신분증 사본, 재직증명서 첨부 ※ 위임장에 사용되는 도장은 대표자 인장과 같아야 함 ※ 대리 접수로 인하여 발생하는 모든 문제는 응모자(업체) 본인이 책임이 있음

【서식 1-4】

재 직 증 명 서

성 명		주민등록번호
부서/직위		소 속
주 소
재직기간

위와 같이 당사에 재직 중임을 증명합니다.

※ 제안사 제체에서 발행한 서식으로도 갈음이 가능함

2021년     월     일

업 체 명 :                            .

주    소 :                            .

대 표 자 :                         (인)

재단법인 울산정보산업진흥원장 귀하

【서식 1-5】

확    약    서

□ 건 명 : 「드론활용 스마트솔루션 및 플랫폼 구축」

본인 등은 「드론활용 스마트솔루션 및 플랫폼 구축」에 참여하고자 관계 서류를 첨부하여 신청서를 제출함에 있어 다음과 같이 제반사항을 준수할 것을 서약합니다.

1. 제출된 모든 관련 증빙서류는 성실하게 작성 제출하며, 만일 허위기재 사항 등이 확인될 경우에는 참가자격에서 제외되어도 아무런 이의를 제기하지 않겠습니다.

2. 제안서 평가를 위해 구성된 평가위원회와 관련하여 평가방법, 평가기준, 평가절차에 대해 이의 제기도 하지 않겠습니다.

3. 제안서 작성을 위해 재단 측으로부터 제공받은 정보는 외부에 누설 또는 무단 유출하지 않겠습니다.

2022년    월     일

주       소 :

상호(대표자) :                           (인)

재단법인 울산정보산업진흥원장 귀하

【서식 1-6】

제안서 발표자 인적사항
발표자	소 속		근무부서
	직 위		성 명
	연 락 처	☎ HP FAX
참 석 자	(소속) (직위) (성명)
	(소속) (직위) (성명)
상기인은「드론활용 스마트솔루션 및 플랫폼 구축」제안공모 제안심사에 발표자로 지정함을 확인합니다. <제안서 발표자는 제안서 제출 대표업체의 소속 임･직원 이어야 함> 첨부 : 재직증명서 각 1부 2021년 월 일 제출자(법인대표자) : (인) 재단법인 울산정보산업진흥원장 귀하

【서식 1-7】

행정처분내용

구 분		처분 사유 (관련법령)	처분 일시	처분기간	비고
영업정지 또는 입찰참가 제한

1. 공고일 기준 업체(공동수급인 경우 대표자)가 최근 3년간 관계법령에 의해 입찰 참가 제한처분 및 영업정지처분 받은 사실 기재(입찰참가제한 및 영업정지 처분기간을 합산)

2. 해당사항이 없으면 “해당 없음” 표기

【서식 1-8】

청렴계약 이행 서약서

재단법인 울산정보산업진흥원에서 시행하는 입찰, 계약체결 및 계약이행 과정에 있어서 당사 임․직원과 대리인은

1. 유리한 입찰가격 또는 특정인의 낙찰을 위한 담합을 하거나 다른 업체와 협정, 결의, 합의하여 입찰의 자유경쟁을 부당하게 저해하는 일체의 불공정한 행위를 않겠습니다.

2. 입찰, 계약체결 및 계약이행 과정에서 관계직원에게 직․간접적으로 금품․향응 등의 뇌물이나 부당한 이익을 제공하지 않겠습니다.

3. 입찰, 계약체결 및 계약이행과 관련하여 관계직원에게 뇌물을 제공한 사실이 드러날 경우에는 계약체결 이전의 경우에는 낙찰자결정 취소, 공사착공 전에는 계약취소, 공사착공 이후에는 발주처에서 전체 또는 일부계약을 해지하여도 감수하며 민․형사상 어떠한 이의도 제기하지 않겠습니다.

4. 회사 임․직원이 관계 직원에게 뇌물을 제공하거나 담합 등 불공정 행위를 하지 않도록 하는 회사윤리강령과 내부비리 제보자에 대해서도 일체 불이익처분을 하지 않는 사규를 제정토록 노력하겠습니다.

5. 본건 입찰, 계약체결, 계약이행, 준공과 관련하여 재단법인 울산정보산업진흥원에서 시행하는 청렴계약 관련 직원이 요구하는 자료제출, 서류 열람, 현장확인 등 활동에 적극 협조하겠습니다.

6. 본건 관련 하도급 계약체결 및 이행에 있어서 하도급자로부터 금품을 수수하거나 부당 또는 불공정한 행위를 하지 아니하겠습니다.

위 청렴계약 이행서약은 상호신뢰를 바탕으로 한 약속으로서 반드시 지킬 것이며, 낙찰자로 결정될 시 본 서약내용을 그대로 계약특수조건으로 계약하여 이행하고, 입찰참가 자격제한, 계약해지 등 재단법인 울산정보산업진흥원의 조치와 관련하여 당사가 재단법인 울산정보산업진흥원을 상대로 손해배상을 청구하거나 당사를 배제하는 입찰에 관하여 민․형사상 어떠한 이의도 제기하지 않을 것을 서약합니다.

2022.    .     .

○ 공고번호 :

○ 입찰건명 :

[서 약 자]

상    호 :

대    표 :             (인)

재단법인 울산정보산업진흥원장 귀하

청렴계약이행특수조건

제1조(목적) 이 청렴계약이행특수조건은 재단법인 울산정보산업진흥원(이하 “법인”이라 한다) 계약담당자과 계약상대자가 체결하는 공사․용역․물품구매 등(본사 및 사업소를 포함한다)의 도급계약에 있어 계약 일반조건 외에 청렴계약을 위한 내용을 특별히 정함을 목적으로 한다.

제2조(청렴계약이행 준수의무) 공사․용역․물품구매 등의 입찰에 청렴계약 이행서약서를 제출하고 참가하여 낙찰된 계약상대자는 계약체결 및 이행과 관련하여 어떠한 명분으로도 관계직원에게 직․간접적으로 금품․향응 등의 뇌물이나 부당한 이익을 제공하여서는 아니 된다.

제3조(부정당업자의 입찰참가자격제한) ① 입찰에 참가하는 자가 입찰가격이나 특정인의 낙찰을 위하여 담합 등 불공정 행위를 하였을 때에는 다음 각 호의 어느 하나에서 정하는 바에 따라 법인에서 시행하는 입찰에 참가제한을 받게 된다.

1. 경쟁입찰에 있어서 특정인의 낙찰을 위하여 담합을 주도한 자는 법인에서 발주하는 입찰에 입찰참가자격 제한처분을 받는 날부터 2년 동안 참가하지 못한다.

2. 경쟁입찰에 있어서 입찰가격을 서로 상의하여 미리 입찰가격협정을 주도하거나 특정인의 낙찰을 위하여 담합한 경우에는 법인에서 발주하는 입찰에 입찰참가 자격제한 처분을 받는 날부터 1년 동안 참가하지 못한다.

② 입찰담합 등 불공정행위를 한 경우에는 제1항과 병행하여 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 및 같은 법 시행령에 따라 공정거래위원회에 고발 등 조치를 하는데 어떠한 이의도 제기하지 않는다.

③ 입찰․계약체결 및 계약이행 과정에서 관계직원에게 직․간접적으로 금품, 향응 등의 뇌물이나 부당한 이익을 제공하지 않으며 이를 위반하였을 때에는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기간 동안 법인에서 시행하는 입찰에 참가제한을 받게 된다.

1. 입찰․계약체결 및 계약이행 과정에서 관계직원에게 뇌물을 제공함으로써 입찰을 유리하게 하여 계약이 체결되었거나 시공 중 편의를 받아 부실시공한 자는 법인에서 발주하는 입찰에 입찰참가자격제한 처분을 받는 날부터 3년 동안 참가하지 못한다.

2. 입찰 및 계약조건이 입찰자 및 낙찰자에게 유리하게 되도록 하거나, 계약이행을 부실하게 할 목적으로 관계 직원에게 뇌물을 제공한 자는 법인에서 발주하는 입찰에 입찰참가자격제한 처분을 받는 날부터 2년 동안 참가하지 못한다.

3. 입찰, 계약체결 및 계약이행과 관련하여 관계직원에게 뇌물을 제공한 자는 법인에서 발주하는 입찰에 입찰참가자격제한 처분을 받는 날부터 1년 동안 참가하지 못한다.

④ 제1항에서 제3항까지의 규정에 따라 입찰참가자격을 제한하는 처분을 받은 자는 법인을 상대로 손해배상을 청구하거나 배제하는 입찰에 관하여 민․형사상 어떠한 이의도 제기하지 않는다.

제4조(계약해지 등) 입찰, 계약체결 및 계약이행과 관련하여 관계자에게 뇌물을 제공한 자는 다음 각 호의 어느 하나에서 정하는 바에 따라 해당 계약에 대한 조치를 받는다.

1. 계약체결 전의 경우에는 적격낙찰자 결정대상에서 제외 또는 결정통보를 취소한다.

2. 계약체결 이후 공사착공 전의 경우에는 해당 계약을 해제한다.

3. 공사착공 이후에는 발주처에서 전부 또는 일부의 계약을 해지한다. 다만, 공사성격, 진도(進度), 규모, 공사기간 등을 감안하여 발주처에서 그러하지 아니할 수 있다.

4. 계약상대자는 제1호에서 제3호까지 규정의 처리에 대하여 민․형사상 어떠한 이의도 제기하지 않는다.

제5조(그 외의 사항) ① 업체의 임․직원(이 경우 하도급업체를 포함한다)과 대리인이 관계직원에게 뇌물을 제공하거나 담합 등 불공정행위를 하지 않도록 하는 업체윤리강령과 내부비리 제보자에 대하여도 일체의 불이익 처분을 하지 않는 사규를 제정하도록 적극 노력한다.

② 본 건 관련 하도급계약체결 및 이행에 있어서 하도급자로부터 금품을 수수하거나 부당 또는 불공정한 행위를 하지 아니한다.

【서식 1-9】

보 안 서 약 서
제안자	상호 또는 법인명칭		법인등록번호
	주 소		전 화 번 호
	대 표 자		생 년 월 일
본인은 귀 기관에서 시행하는 「드론활용 스마트솔루션 및 플랫폼 구축」에 제안서를 제출함에 있어 본 제안과 관련된 제반사항을 반드시 준수하고 보안유지에 최선을 다할 것이며, 만일 이를 소홀히 하여 발생되는 모든 사항에 대하여 귀 기관의 어떤 조치에도 이의를 제기하지 않을 것임을 서약합니다. 년 월 일 서 약 자 (인) 재단법인 울산정보산업진흥원장 귀하

【서식 1-10】

사 용 인 감 계

사용인감	인 적 사 항
	업 체 명 : 주 소 : 대 표 자 :

상기인은 위 인감을 울산정보산업진흥원에서 시행하는「드론활용 스마트솔루션 및 플랫폼 구축」입찰･계약 및 이에 수반되는 모든 행위에 대하여 위의 인감을 사용하고자 하며, 동 인감을 사용함으로써 민･형사상의 문제가 발생할 경우 상기인이 책임질 것을 확약하고 이에 사용인감계를 제출합니다.

년     월      일

주  소 :

상  호 :

대표자 :                          (인)

재단법인 울산정보산업진흥원장  귀하

【서식 1-11】

공동수급표준협정서 (분담이행방식)

제1조 (목적) 이 협정서는 공동수급체의 구성원이 재정, 경영, 기술능력, 인원 및 기자재를 동원하여 아래의 공사, 물품 또는 용역에 대한 계획, 시공 등을 위하여 분담내용에 따라 공동으로 계약을 이행할 것을 약속하는 협약을 정함에 있다.

1. 계약건명 : 「드론활용 스마트솔루션 및 플랫폼 구축」사업

2. 계약금액 :

3. 발주기관명 : 재단법인 울산정보산업진흥원

제2조 (공동수급체) 공동수급체의 명칭, 사업소의 소재지, 대표자는 다음과 같다.

1. 명          칭 : ○○○

2. 주사무소소재지 :

3. 대 표 자 성 명 :

제3조 (공동수급체의 구성원) ① 공동수급체의 구성원은 다음과 같다.

1. ○○○회사(대표자:        소재지:            )

2. ○○○회사(대표자:        소재지:            )

② 공동수급체 대표자는 ○○○로 한다.

③ 공동수급체 대표자는 발주기관과 제3자에 대하여 공동수급체를 대표하며, 공동수급체 재산의 관리와 대금청구 등의 권한을 가진다.

제4조 (효력기간) 이 협정서는 당사자간의 기명(서명) ․ 날인과 동시에 발효하며, 해당 계약의 이행으로 종결된다. 다만, 발주기관이나 제3자에 대하여 해당 계약과 관련한 권리․의무 관계가 남아있는 한 이 협정서의 효력은 존속된다.

제5조 (의무) 공동수급체의 구성원은 제1조에서 정한 목적을 수행하기 위하여 성실, 근면 및 신의를 바탕으로 하여 필요한 모든 지식과 기술을 활용할 것을 약속한다.

제6조 (책임) 공동수급체의 구성원은 발주기관에 대한 계약의 의무이행에 대하여 분담내용에 따라 각자 책임을 진다.

제7조 (하도급) 공동수급체의 각 구성원은 자기 책임 하에 분담부분의 일부를 하도급할 수 있다.

제8조 (거래계좌) 행정안전부 예규 「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준」제7장 공동계약 운영요령 제3절 7. 대가의 지급에 정한 바에 따른 선금, 기성대가 등은 다음 계좌로 지급받는다.

1. ○○○회사(공동수급체대표자) : ○○은행, 계좌번호○○○, 예금주○○○

2. ○○○회사 : ○○은행, 계좌번호○○○, 예금주○○○

제9조 (구성원의 분담내용) ① 각 구성원의 분담내용은 다음과 같이 정한다.

[예시]

1. 종합건설공사의 경우

가) ○○○건설회사 : 토목공사

나) ○○○건설회사 : 건축공사

2. 환경설비설치공사의 경우

가) ○○○건설회사 : 설비설치공사

나) ○○○제조회사 : 설비제작

② 제1항의 분담내용은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 변경할 수 있다. 다만, 분담내용을 변경함에 있어 일부 구성원의 분담내용 전부를 다른 구성원에게 이전할 수 없다.

1. 발주기관과의 계약내용 변경에 따라 계약금액이 증감되었을 경우

2. 공동수급체의 구성원 중 파산, 해산, 부도 등의 사유로 인하여 당초 협정서의 내용대로 계약이행이 곤란한 구성원이 발생하여 공동수급체의 구성원 연명으로 분담내용의 변경을 요청할 경우

제10조 (공동비용의 분담) 이 계약이행을 위하여 발생한 공동의 경비 등에 대하여 분담내용의 금액비율에 따라 각 구성원이 분담한다.

제11조 (구성원 상호간의 책임) ① 구성원이 분담이행과 관련하여 제3자에게 끼친 손해는 해당 구성원이 분담한다.

② 구성원이 다른 구성원에게 손해를 끼친 경우에는 상호 협의하여 처리하되, 협의가 성립되지 아니하는 경우에는 운영위원회의 결정에 따른다.

제12조 (권리 ․ 의무의 양도제한) 구성원은 이 협정서에 따른 권리의무를 제3자에게 양도할 수 없다.

제13조 (중도탈퇴에 대한 조치) ① 공동수급체의 구성원은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 외에는 입찰과 해당계약의 이행을 완료하는 날까지 탈퇴할 수 없다.

1. 발주기관과 구성원 전원이 동의하는 경우

2. 파산, 해산, 부도 그 밖의 정당한 이유 없이 해당 계약을 이행하지 아니하여 공동수급체의 다른 구성원이 발주기관의 동의를 얻어 탈퇴조치를 하는 경우

② 구성원 중 일부가 파산, 해산, 또는 부도 등으로 계약을 이행할 수 없는 경우에는 잔존구성원이 이를 이행한다. 다만, 잔존구성원만으로는 면허, 실적, 시공능력평가액 등 잔여계약 이행에 필요한 요건을 갖추지 못할 경우에는 발주기관의 승인을 얻어 새로운 구성원을 추가하는 등의 방법으로 해당요건을 충족해야 한다.

③ 제2항 본문의 경우 제11조 제2항을 준용한다.

제14조 (하자담보책임) 공동수급체가 해산한 후 해당공사에 관하여 하자가 발생한 경우에는 분담내용에 따라 그 책임을 진다.

제15조 (운영위원회) ① 공동수급체는 공동수급체의 구성원을 위원으로 하는 운영위원회를 설치하여 계약이행에 관한 제반사항을 협의한다.

② 이 협정서에 정하지 아니한 사항은 운영위원회에서 정한다.

위와 같이 공동수급협정을 체결하고 그 증거로서 협정서 ○통을 작성하여 공동수급체의 구성원이 기명날인하여 각자 보관한다.

2021년  월  일

○○○ (인)

○○○ (인)

【서식 1-12】

공동수급체 합의각서

일찰공고번호	제- 호		입찰일자	년 월 일
입찰건명	드론활용 스마트솔루션 및 플랫폼 구축
공동수급체	업체명	업체명			업체명
	%(지분율)	%(지분율)			%(지분율)

우리는 위의 제안에 공동수급체를 결성하여 제안에 참고하고자 귀 기관에서 정한 각종 조건, 유의서 및 입찰공고 사항을 전적으로 승낙하며 또한  대표자는 각 구성원이 합의한 내용으로 제안하고, 낙찰시 모든 구성원은 대표자가 투찰한 입찰금액으로 이의없이 계약체결 및 이행을 성실히 수행하겠음을 이에 합의각서로 제출합니다.

년     월     일

공동수급체 대표자

주 사무소  소재지 :

상             호 :

성             명 :                        (인)

사 업 자 등록번호 :

주 민 등 록 번 호 :

공동수급체 구성원

주 사무소  소재지 :

상             호 :

성             명 :                        (인)

사 업 자 등록번호 :

주 민 등 록 번 호 :

재단법인 울산정보산업진흥원장  귀하

【서식 1-13】

공동수급 대표자 선임계

응모 대표자	성 명 (상 호)		법인등록번호 (사업자등록번호)
	대표자명	(인)	연 락 처	(회사)☎ (H. P)☎
	소 재 지

상기 인을「드론활용 스마트솔루션 및 플랫폼 구축」 제안 참가에 관한 대표자로 선임합니다.

□ 참가자(업체) 명단

분 야	성명(상호)	주민(법인)등록번호 (사업자등록번호)	주 소	연락처	날 인

2021년  월    일

재단법인 울산정보산업진흥원장  귀하

【서식 1-14】

입찰보증금 납부확약서

「드론활용 스마트솔루션 및 플랫폼 구축」제안공모에 있어서「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제37조 의하여 입찰보증금 납부를 면제받는데 대하여 동법 시행령 제38조의 규정에 의해 귀 위원회 소관 회계 귀속사유가 발생할 때에는 입찰금액의 5/100에 해당하는 금액을 어떠한 사유를 불문하고 즉시 현금으로 납부할 것을 확약합니다.

2022.     .     .

주   소 :

상   호 :

성   명 :                      (인)

재단법인 울산정보산업진흥원장  귀하

【서식 2-1】

「드론활용 스마트솔루션 및 플랫폼 구축」

객관적 지표(정량적) 평가 서류

제안업체명

【서식 2-2】

제안자(업체) 일반현황 및 이력(연혁)

회 사(기 관) 명		대 표 자
사 업 분 야
주 소
연 락 처	전화 : FAX :
회사(기관) 설립년도	년 월
해당부문 종사기간	년 월 ~ 년 월 ( 년 개월)
주요연혁

※ 공동수급(분담이행방식)인 경우 대표자(업체)의 일반현황 및 경력을 기재함

【서식 2-3】

정량적(객관적) 평가부문 자기평가서

평가항목	배 점 기 준	배점한도	자기평가 점 수
계
※ 상기에 대한 허위내용 기재 또는 사실의 미기재사항 확인 시에는 평가점수 전체를 “0”점 처리한다.

2021년     월     일

평가자(업체명)                 (인)

재단법인 울산정보산업진흥원장 귀하

【서식 2-4】

최근 3년간 사업수행실적

연번	사 업 명	발주처	사업기간	총사업금액 (천원)	계약금액 (천원)	수행분야	비고
1
	합 계			( )건	( )백만원

※ 사업수행실적은 최근 3년간(공고일 기준) 국가, 지방자치단체, 공공기관, 민간 기업 등에서 시행한 유사 사업을 완료한 단일실적으로 평가

※ 발주처로부터 확인을 받은 실적증명서를 첨부한다.(확인서 미제출시에는 평가에서 제외)

※ 공동수급인 경우 공동수급참여자의 실적을 합산하여 평가

【서식 2-5】

실적 증명서

신청인	업체명(상호)							대 표 자
	영업소재지							전화번호
	사업자번호							제 출 처		울산정보산업진흥원
	증명서 용도			입찰 참여
	용역범위 (금액 포함)
용역이행 실적내용
용역명		계약번호	계약일자		용역기간		계약금액 (천원)		규모 (인원)		발주처
증명서 발급기관	위 사실을 증명함 년 월 일
	기관명 : (인) (전화번호: )
	주 소 : (Fax번호: )
	발급부서:					담당자 :

※ 이행 실적란은 투명테이프를 붙여 증명

※ 입찰공고일 기준 최근 3년 이내에 국가 또는 지방자치단체, 정부출연기관, 공공기관, 민간기업에서 발주한 실적

【서식 2-6】

조직 및 역할분담 체계

제안사의 조직 및 인원현황

본 사업 수행조직 및 인원현황

사업책임자

OO부문

직위, 성명

OO부문

직위, 성명

OO부문

직위, 성명

OO부문

직위, 성명

※ 분야별 책임자를 명시 및 표를 추가 작성할 수 있음

【서식 3-1】

「드론활용 스마트솔루션 및 플랫폼 구축」

주관적 지표(정성적) 평가 서류

제안업체명

【서식 4-1】

가 격 제 안 서

사  업  명

「드론활용 스마트솔루션 및 플랫폼 구축」

입찰공고번호

사 업 기 간

착수일로부터 0개월

제 안 금 액

일금                원(VAT 포함) (￦                    )

구 분	금 액	비 고
부 가 세
합 계

당사는 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제43조(협상에 의한 계약)에 의거 발주된 본 사업의 제안요청서 내용을 모두 숙지하고, 응찰에 임하며 귀 기관에서 정한 사업기간 내에 사업을 성실하게 수행할 것을 확약하며 본 가격제안입찰서를 제출합니다.

붙임  산출 내역서 1부

년     월     일

상 호  또는  명 칭 :

주              소 :                           전화번호 :

대 표 자     성 명 :                           (인)

재단법인 울산정보산업진흥원장  귀하

【서식 4-2】

[드론활용 스마트솔루션 및 플랫폼 구축] 산 출 내 역 서

(단위 :  원)

비 목 구 분			금 액	구 성 비	비 고
순용역원가		재 료 비
		소 계
		노 무 비
		소 계
		경 비
		소 계
일반관리비 ( )% 이 윤 ( )%
총 원 가
부 가 가 치 세
총 제 조 비

※ 가급적 종 서식으로 작성하되, 필요시 서식 변경 가능

붙임 1	소프트웨어사업 영향평가 결과서 서식

소프트웨어사업 영향평가 결과서
1. 기본정보	사업명	드론활용 스마트솔루션 및 플랫폼 구축
	영향평가단계	□ 예산편성 □ 그 외 필요시		□ 사업발주 □ 재평가
	주요 내용	도시문제 해결을 위한 주민체감형 5대 분야(산악 스마트솔루션 및 플랫폼 구축으로 스마트 솔루션 통합운영
	사업기간 (또는 개발기간)	2022 년 7월 ~ 2023 년 3월
	구분	① 상용 소프트웨어의 구매·설치 및 유지관리 사업				□
		② 국가안보, 치안, 외교 등 민간이 서비스하기에 부적합한 사업				□
		③ 민간투자형 소프트웨어 사업				□
		④ 단일기관 내부(소속기관 제외) 직원을 대상으로 제공하는 소프트웨어 사업				□
		⑤ 데이터베이스 구축 사업				□
		⑥ 소프트웨어 변경이 없는 운영사업				□
		⑦ 그 외 소프트웨어 사업				□
		※ 구분 ①~⑥에 해당하는 경우 3번, 4번 항목 작성 불필요
2. 운영계획	운영기관	□ 단일 기관 □ 다수 기관 (예상 : 4개 기관)
	사용자 (복수선택 가능)	구분			예상 사용자수
		□ 내부 직원			10명
		□ 타 기관 직원			4명
		□ 일반 국민 또는 기업			100,000명
3. 민간 소프트 웨어 시장침해 가능성	주요기능과 동일·유사한 소프트웨어를 민간에서 판매를 위해 제공하는지 여부 □ 있음 □ 없음
	※「없음」에 해당하는 경우 3번 이하 항목 및 4번 항목 작성 불필요
	주요 기능		동일·유사한 민간 소프트웨어
	o
	o
	· ·		· ·
4. 사업의 필요성· 공공성 검토 (복수선택 가능)	□ 법령에 규정된 사업 (관련 법령 : ) □ ‘공공데이터 활용 공공서비스 제공 및 정비 가이드라인’ 준수 □ 사업을 통한 민간 소프트웨어 시장 활성화 기여* * Open API 등을 통한 데이터 개방, 민간 소프트웨어 구매·활용 계획, 데이터 연계표준 및 표준업무 절차 제시, 중장기 민간 이양 계획 등 (기여 방안 : ) □ 그 외의 사유로 민간이 소프트웨어를 제공하기에 부적합 (부적합 사유 : )
5. 종합의견	□ 민간 소프트웨어 시장 침해 가능성 없음
	□ 민간 소프트웨어 시장 침해 가능성을 최소화하여 사업 추진 (추진 방안 : )
2022년 05월 일 기관명 : (재)울산정보산업진흥원장 (직인)
210㎜×297㎜(백상지 80g/㎡)

붙임 2	소프트웨어 개발사업의 적정 사업기간 종합 산정서

사 업 명	드론활용 스마트솔루션 및 플랫폼 구축
항목별 검토 의견
검토항목	검토의견	추정 사업기간
① 기능점수(FP) 기반 SW사업 적정 개발기간 산정표	기능점수, 1인 생산성, 투입 인력 등을 감안하여 사업기간을 9개월로 산정	9개월
② 사업기초자료 (사업계획서, 예산신청서, 제안요청서)	사업계획서, 제안요청서의 사업내용, 요구사항 등을 종합적으로 분석하여 9개월로 산정	9개월
③ 유사사업 자료	조달청 나라장터 유사사업 검토	8.3개월
④ 기타 특이사항	본 용역은 거점에 설치된 각 서비스와 원활한 연계 및 응용, 성능 테스트가 필요함	10개월
종합 의견
⑤ 종합의견	종합적으로 검토한 결과 드론활용 스마트솔루션 및 플랫폼 구축의 적정사업기간을 9개월로 산정	적정 사업기간
		9개월
「소프트웨어사업 관리감독에 관한 일반기준」제6조제3항에 따른 소프트웨어 개발사업의 적정 사업기간을 위와 같이 산정합니다. 2022년 5월 일
울산정보산업진흥원장 귀하