시  방  서

- 초경량비행장치(드론) 공역지 컨테이너하우스 공사 -

2018. 2.

제1장  일반사항

1. 목 적

- 본 시방서는 초경량비행장치(드론) 공역지 지정에 따른 컨테이너하우스 및 화장실 공사를 목적으로 한다.

2. 위 치

- UA38 ULJU(울주군 삼동면 하잠리 403번지 일대)

3. 작업 기간

- 착공일로부터 10일 이내

4. 적용 범위

- 본 시방서는 「초경량비행장치(드론) 공역지 컨테이너하우스 및 화장실 공사」와 내부 전기공사 및 드론 낙하방지 안전펜스, 데크 설치를 포함하며, 도급자는 본 공사를 진행함에 있어 시방서에 의거 성실히 공사하여야 한다.

5. 참가자격요건

- 본사가 울산에 소재한 업체로서 건축기사 자격증을 보유한 업체

- 현장 상주 책임자가 건축기사 자격증을 소지자한 업체

6. 관계법령 준수

- 도급자는 건축법, 건설기술 관리법, 산업안전보건법, 근로안전관리규정 등 관계법령을 준수 시공 하여야 한다.

- 관련법이 상기사항에 불합리하거나 불분명한 사항 등은 담당원의 해석에 준한다.

7. 이의 및 어구의 해석, 분쟁

- 설계도서 검토

가. 시공자는 계약 후 설계 도서를 검토할 책임과 의무가 있으며, 의문시 되는 내용이나 이의가 있을 시 이를 서면으로 담당자에게 질의를 하여 공사 진행에 차질이 없도록 하여야 한다.

나. 소정기간 내에 질의가 없으면 이의가 없는 것으로 간주하여 공사 진행에 대한 민․형사상의 책임은 수급자 에게 있으며 이에 따른 이의를 제기할 수 없다.

- 이 의

· 시공자는 다음과 같은 사항에 대해 이의가 생긴 경우에는 신속히 담당자에게 통지하고, 그 처리방법에 대해 협의하고 결정에 따른다. 담당자에게 사전 문서로 통지하지 않고 시공 완료한 경우에는 임의시공으로 간주

가. 설계도면, 시방서의 내용이 상이하거나 관련공사와 부합되지 아니할 때

나. 설계도서에 누락, 오류 등의 모순점이 있을 경우

다. 관련 설계도서간의 내용이 다르거나 명기가 없을 때

라. 설계도서의 내용이 명확하지 아니 하거나, 내용에 의문이 생긴 경우, 설계도서와 현장의 조건이 일치하지 아니한 경우

마. 예상하지 못한 특별한 사정이 생겨 설계도서의 조건을 만족시킬 수 없는 경우

- 설계도면 및 시방서, 내역서 등의 설계도서에 누락된 사항일지라도 계약목적을 달성하기 위하여 구조상, 기능상, 외관상 당연히 시공하여야 하며 시공자는 이에 대해 아무런 의의를 제기 할 수 없으며, 공사계약 절차에 따라 시공하여야 한다.

- 시공자는 담당원의 지시 혹은 결정에 이의가 있을 경우에는 서면으로 3일 이내에 감독원에게 제출하여야 하며, 그 기간 내에 담당자에게 제출하지 않을 경우에는 결정 및 지시 등이 확정된 것으로 간주한다.

- 공사 중 발생하는 모든 사항의 주요 지시 및 결정사항은 서면으로 하여야 하며 구두에 의한 사항은 조치 후라도 서면으로 정리한다.

8. 산업재해보상보험

- 시공자는 산업안전보건법에 의거 반드시 산업재해보상보험에 가입하고, 안전관리에 만전을 기하여야 함

제2장  시공계획

1. 현장조사

- 컨테이너하우스 및 화장실 공사 계획 전에 대상 부지의 조사 및 인근주변 환경의 조사 등 충분한 사전조사를 실시하여야 한다.

- 조사는 설계도에 의해 직접조사를 실시하고 설계도서가 없는 경우에는 실측에 의한 간접조사를 한다.

- 주변환경 조사에는 인근건물, 거주자, 도로상황 등을 정확히 파악하여 피해가 발생하지 않도록 주의하여야 한다.

2. 공사계획서

- 시공하기 전 사전조사를 토대로 공사방법과 작업내용에 관한 계획서를 담당원에게 제출하여 승인을 얻어야 한다.

- 컨테이너하우스 및 화장실 공사는 대상부지 및 시공조건에 맞는 적절한 방법을 선정하여야 한다.

- 시공업자는 정확한 공정(工程)계획을 수립하여 무리한 공사 또는 사고가 발생하지 않도록 하여야 한다.

제3장  시공

1. 일반사항

- 이 시방에 기재되지 않은 사항이라도 컨테이너하우스 및 화장실 공사 상 필요한 사항은 발주자 및 담당자와 협의하여 시공자의 책임으로 세밀히 시공한다.

2. 공사에 의한 피해방지

가. 동일 장소에서 시공하는 다른 공사가 있을 경우 ,상호 협조하여 분쟁이 없도록 하고, 공사현장에는 일반인의 출입을 감시하여 안전, 위생, 화재, 도난 및 기타의 사고방지에 특히 유의 하여야 한다.

나. 컨테이너하우스 및 화장실 공사와 직접 관련이 있는 추가변경을 요하는 설치에는 반드시 감독원의 입회하에 시행하여야 한다.

다. 공사장 및 그 부근에 있는 기존 설비에 대하여 지장을 주지 않아야 한다.

라. 기존 시설물 및 재산에 대하여 손괴, 망실, 소실 등 피해를 주어서는 안 되며, 만일 피해를 발생 시켰을 시는 즉시, 원상태로 복구 또는 동등 이상으로 변상하여야 하며, 무형 재산에 대한 피해도 최선을 다하여 보상하여야 한다.

마. 반입, 반출로는 내외조건을 종합적으로 판단하여 위치를 결정하고, 출입구 부분은 항상 정리, 정돈을 하며, 반입·반출시 필히 제3자의 안전에 유의한다.

3. 제반사항 보고

가. 도급자는 실시공정 등 공사 관련 제반사항을 감독원에게 보고하여야 하며 시공상 문제가 발생 하면 감독원의 지시에 따라야 한다.

나. 도급자는 항상 시공 진행사항을 점검 하여야 하며 특히 주요 공정이 현저히 지연될 때에는 즉시, 그 이유와 공정의 지연을 회복할 수 있는 구체적 조치를 강구하여 감독원에게 보고하여야 한다.

다. 모든 시설의 진행사항을 공정단계별로 촬영하고 각 시설별로 사진첩을 구분 제작하여 정비완료시 제출하여야 한다.

4. 작업시간 조정가능

- 공정에 차질이 있을 경우 감독원의 지시에 따라 작업시간을 연장하거나 작업인원을 추가로 동원할 수 있어야 한다.

5. 공정별 확인

- 공정별로 공사가 완료되면 현장 대리인은 해당 부분에 대한 검증을 실시하고, 현장 감독원의 확인을 받아야 한다.

6. 안전

- 공사기간 중 안전사고 방지에 특히 유의하여야 하며 불의의 사고 발생 시 이와 관련된 모든 책임은 도급자에게 있다.

7. 공사 검사 실시

가. 완료검사 결과 위반사항이 발견될 때에는 즉각 시정하고 재검사를 받아야 하며 설치부분과 내역서가 상이한 경우에는 감독원이 인정하는 부분만 정산 처리한다.

나. 도급자는 감독원이 지정하는 부분적인 시험요구가 있을 경우에는 즉시 이에 응하여야 한다.

8. 공사 후 정리

- 공사가 완료되었을 경우에는 주변정리, 청소 등 마무리 작업을 하여 민원이 발생치 않도록 하여야 한다.

9. 하자 보증

- 본 공사에 대한 하자 보증 기간은 완료일로부터 1년간으로 하며 이 기간 중 발생하는 모든 하자에 대하여는 즉각 도급자가 보수하여야 한다.

10. 기타 지시사항 준수 등

가. 도급자는 본 공사의 중요성을 감안하여 설치 공사 진행에 차질이 없도록 만전을 기하여야 한다.

나. 기타 표기되지 않았거나, 누락된 부분은 현장 감독자의 지시를 우선시하여 따르도록 한다.

다. 본 공사에 사용되는 모든 자재는 최신품으로 특이사항이 없는 한 KS 규격품을 사용하여야 한다.

라. KS표시가 없는 자재는 전기사업법에 의해 형식승인을 득한 (전) 표시품 이거나, 공산품관리법에 의해 품질검사에 합격한 (품) 표시품을 사용하여야 하고 기타의 자재는 규격품과 동등이상의 자재를 사용하여야 한다.

제4장  특별시방서

1. 보안 사항

- 도급자는 공사 중 취득한 보안사항에 대하여 타인에게 누설하여서는 안된다.

2. 컨테이너하우스

- 사무동

가. 20피트 해상용 컨테이너를 설치하며, 외부는 에나멜 페인트로 마감한다.

나. 설치위치에는 컨크리트 작업을 하여 지상으로부터 100㎜ 상부에 설치하도록 한다.

다. 내부단열은 30㎜ 아이소핑크 내지 단열폼을 사용하며, 마감처리는 석고보드에 벽지를 바른다.

라. 바닥은 50㎜ 단차이를 두고 신발을 벗고 들어가는 구조이며, 내부 유리는 16㎜이중창을 설치한다.

마. 문은 900㎜ × 2,100㎜ 1개 이며, 창 후면은 100㎜ × 100㎜, 전면은 600㎜ × 2,000㎜ fix창으로 제작한다.

- 창고동

가. 20피트 해상용 컨테이너를 설치하며, 내부는 페인팅 및 외부는 에나멜 페인트로 마감한다.

- 화장실

가. 이동용 포세식(세제거품으로 냄새가 나지 않는 방식) 2구를 구매하여, 1구는 세면시설로 개조하고, 다른 1구는 남녀공용 화장실로 구분한다.

나. 화장실 뒤편에는 1,000ℓ급 물탱크를 설치하여, 50m 릴형 급수구를 설치하고, 물을 공급할 수 있도록 한다.

- 데크

가. 이동이 가능하도록 두 개로 나누어 하부는 각파이프로 제작하고, 방부목은 21㎜로 한다.

- 안전펜스

가. 안전펜스는 길이 30m, 높이 3m 크기로 중간에 문설치 원형파이프와 축구장 그물을 이용하여 이동 가능한 형태로 설치한다.

- 전기공사

가. 5k급 계약전기를 설치한다.

나. 컨테이너 하우스 외부에 LED 외부조명 5개를 설치한다.

다. GIGA급 인터넷 망을 설치한다.

컨테이너 하우스(사무동, 창고동, 데크)

설계도면

컨테이너하우스 디자인(안)