광역안전컨트롤타워 관제탑 구축

기본 및 실시설계 과업지시서

2023. 10.

						목 차

제1장 총 칙	1

과업 목적	1

과업 개요	1

과업 범위	2

제2장 일반 과업지시서	4

1. 일반사항	4

2. 시방서 및 제기준	5

3. 설계기준	6

4. 공사감독	7

5. 계약상대자의 책임	8

제3장 특별 과업지시서	4

1. 설계방향	10

2. 과업수행 조직 및 일정계획	11

3. 과업수행 유의사항	11

4. 기타사항	12

5. 용역성과품 제출내역	12

별첨1. 관제탑 후보지	13

별첨2. 상부설치 예정장비 외관도	14

별첨3. 상부설치 최소공간(안)	15

제1장 총 칙

1. 과업목적

울산 국가산단 지하배관 통합안전관리센터 부지에 구축되며, 산단 내 주·야간 실시간 모니터링을 위한 원거리EOIR카메라 및 레이저 거리 측정 장비 부착을 위한 관제탑을 설계하기 위함

2. 과업개요

가. 과  업  명 : 광역안전컨트롤타워 관제탑 구축 기본 및 실시설계 용역

나. 과업위치 : 별첨 참고

다. 부지면적 : 144㎥

라. 용도 및 규모 : 공작물, 지상 70m 내외

다. 과업기간 : 착수일로부터 90일로(공휴일 포함)이나, 용역추진은 합리적인 공정계획에 의하여 차질없이 수행하여야 하며 다음의 경우 발주자의 승인을 득한 후 그 기간을 연장가능하다.

※ 용역기간 중, 천재지변으로 인한 과업수행의 차질

※ 과업과 관련된 통념상 인정되는 부득이한 사유가 발생되었을 때

라. 소요예산 : 금80,000,000원(부가가치세 포함, 손해보험료 포함)

※ 설계용역범위 : 설계 사전조사 업무(현황측량 등) 및 기본 및 실시설계(건축, 구조, 디자인, 풍하중 등) 등 제반 행정절차 이행과 건축협의, 설계자문, 심의, 심사 등 발주기관이 요구하는 신청 및 보고자료 등에 관한 용역이 포함

※ 건축법 제29조에 의한 (공용건축물에 대한 특례) 및 건축협의(허가)와 이에 수반되는 용역 전반에 관한 사항, 각종 심의 및 인증(건축허가, 건축신고, 가설건축물의 건축허가 또는 건축신고 및 공작물 축조의 신고 등) 수행비용 일체 포함

마. 대가지급 : 용역대가는 설계 준공 시, 90%, 사용승인 후10% 지급 조건임

※ 설계 준공 후 발주자 사정에 의한 사업취소 시, 잔금(10%) 지급

바. 공고방식 : 긴급공고

※ 긴급공고 사유 : 사업기간 내 광역안전컨트롤타워 관제탑 구축이 완료되어야 하며, 일반공고로 진행 시 일정상의 차질이 예상되므로 긴급 추진 필요

3. 과업범위

가. 본 과업은 기본설계(계획설계+중간설계) 및 실시설계로 구성되며, 건축협의 등 각종 인ㆍ허가에 필요한 서류작성, 제출, 제반협의를 포함한 인ㆍ허가 처리업무로 한다.

나. 다음 공사를 설계(계획, 중간, 실시)의 기본 과업으로 한다.

1) 현장공사

가) 조사측량 : 수준측량, 현황측량, 지질조사 등

2) 기초조사

가) 조사 및 자료수집

나) 기본계획

다) 개략설계(계획구조물에 대한 개략구조계산, 도면작성, 보고서작성 등)

3) 실시설계

가) 설계요강의 결정

나) 설계지참서의 작성

다) 시방서 및 구조계산서 작성

라) 공사수량 및 공사비 산출

마) 예정공정표 작성

바) 보고서 작성

다. 인ㆍ허가 업무

1) 본 용역의 시행에 필요한 일체의 대 관청 인․허가는 과업수행자가 대행한다.

2) 수급인은 용역착수 후 현장을 답사하고 해당 인허가 관청을 방문․협의하여 관련법규 및 규제사항 등을 면밀히 분석하여 본 과업의 건축허가 등 인ㆍ허가를 취득하기 위한 선결조건 등을 파악하여야 하며, 그 추진계획을 작성하여 착수보고 시 제출하여야 한다.

3) 과업수행자는 본 용역이 완료된 후에도 관청 인․허가(협의사항)에 따른 서류보완이 필요하여 발주처의 요청이 있을 시 적극 협조하여야 한다.

또한 공사 준공에 필요한 건축 및 모든 인허가(설계변경 및 사용승인)업무 등에 적극 협조하여야 한다.

라. 시설공사 시 설계의도 구현을 위한 설계도서의 해석 및 자문, 현장여건 변화 및 업체선정에 따른 자재와 장비의 치수ㆍ위치ㆍ재질ㆍ질감ㆍ색상 등의 선정 및 변경에 대한 검토ㆍ보완 업무에 적극 협조하여야 한다.

마. 과업수행자는 계약서에서 정한 기간 이내에 성과품을 납품하여야 한다.

1) 단, 설계용역 완료 후라도 설계용역과 관련한 설계상의 하자(설계도서 상호간의 상이, 건축협의 불가, 구조적인 모순 등)로 인하여 발생되는 설계변경을 포함한 일체의 책임 및 손해에 대하여는 설계상의 하자내용이 보완될 때까지 수급인은 무상으로 추가과업을 수행하여야 하며, 다음 경우에는 발주기관 또는 수요기관이 지정하는 감독자의 승인을 득하여 과업기간을 변경할 수 있다.

가) 기술용역계약일반조건 제19조(계약기간의 연장)

나) 기술용역계약일반조건 제24조(불가항력)

다) 기술용역계약일반조건 제32조(기술용역의 일시정지)

라) 기술용역계약일반조건 제32조의2 (계약상대자의 기술용역 정지 등)

마) 수요기관의 사업계획 변경으로 과업내용이 변경되었을 경우

바. 용역수행 기간 중 관련 법규가 제정 또는 개정될 경우 발주기관과 협의하여 반영 여부를 결정하여야 한다.

사. 주요업무의 사전승인 등

계약상대자는 다음사항을 사전에 발주기관과 협의 후 과업을 수행하여야 한다.

1) 착수신고서 내용 변경

2) 관계기관과의 협의사항

3) 조사, 자료수집 완료 및 주요사항 결정 시

4) 성과품 작성 시

5) 기타 용역감독원의 지시나 계약상대자의 판단에 따라 승인 받아야할 사항

아. 설계변경 조건

계약상대자는 다음의 경우 감독원과 협의하여 계약변경을 요구할 수 있다.

1) 과업업무량 조정으로 참여기술자의 증감이나 등급 변경이 있을 때

2) 관계기관과의 협의 또는 발주기관의 계획변경으로 인하여 과업범위가 변경될 때. 단, 관계기관 협의 및 인허가 취득에 따른 대안선정에 필요한 추가과업 설계비는 수급자 부담으로 한다.

3) 계약내용 이행 수량의 정산변경 시

4) 계약체결 후 예정가격 또는 계약금액의 결정이 하자 또는 착오가 있음이 발견되거나 기타 계약금액을 조정하여야 할 사유가 발생하였을 때

제2장 일반 과업지시서

1. 일반사항

가. 착수신고서 및 기타 제출서류

※ 계약상대자는 계약일로부터 5일 이내에 사업에 착수한다.

나. 과업수행계획서

※ 계약상대자는 계약 후 5일 이내에 과업 착수신고서 및 수행계획서를 제출하여야 하고, 발주기관의 승인을 받아야 한다.

다. 업무협의 및 공정보고

1) 계약상대자는 계약 후 5일이내 제출서류와 함께 발주기관과 1차 업무협의를 한다.

2) 이후 다음과 같은 경우에는 반드시 업무협의를 한다.

① 조사 및 자료수집 완료 또는 공법 결정시

② 기본계획 완료시

③ 실시설계 완료시(유지관리계획 포함)

④ 성과품 작성시

⑤ 기술 심의시

⑥ 공정보고시(필요시)

⑦ 준공시

라. 하도급의 범위

1) 계약상대자는 본 설계용역을 타 업체에 일괄하는 하도급을 불허한다.

2) 계약상대자는 하도급 계약에 대하여 발주기관에 사전 협의를 거쳐 통보해야 한다.

※ 단, “기타 발주기관이 특별히 인정하는 업무”에 대하여는 발주기관에 상세한 하도급 계약내용을 재출하고 승인을 받아야 한다.

3) 하도급으로 처리할 수 있는 사항은 다음과 같다.

① 공사에 부수되는 시험 등 작업

② 건설공사의 수량 및 견적업무

③ 기타 발주기관이 특별히 인정하는 업무

마. 설계에 사용(적용)하는 재료

1) 본 설계 용역에 사용하는 각종 재료와 제품규격은 KS규격에 따라 제작된 것을 우선적으로 적용하며, KS규격이 없을 경우에는 동등 이상의 품질을 갖고 있는 것이어야 한다.

바. 발주기관의 제공자료

1) 계약상대자 요청 시, 본 과업 수행을 위하여 발주기관은 아래의 자료를 제공 할 수 있다.

① 지적도 1부      ② 설계조건 1부

2) 상기 자료는 설계 참고용으로 제공된 것으로  계약상대자는 그 내용의 오류, 정확성을 검토하여 확인 후 사용하여야 한다.

사. 품질관리방안

1) 계약상대자는 “과업수행 계획서”에 설계과업 수행 시, 발생하기 쉬운 오류와 설계성과품의 품질향상을 위한 품질관리 방안을 작성하여 제출하여야 한다.

2) 품질관리방안

① 품질관리 조직표

② 설계점검 흐름표

③ 점검시기 및 회수

④ 점검사항 및 점검방법

⑤ 기타

아. 기타

1) 계약상대자는 착수와 동시에 작업일지를 작성한다.

2. 각종 시방서 및 제기준 숙지

가. 용역 과업은 정부에서 제정한 아래의 각종 시방서 및 규정과 본 과업       지시서에 의거 시행하고 아래의 각종 시방서 및 제기준 등은 반드시 용역과업을 수행하는 사무실에 비치하여 용역참여자는 필히 숙지 활용하여야 한다.

1) 산업단지 관리기본계획 기준에 관한 규칙

2) 건설교통부 제정 각종 표준 시방서 및 설계기준

① 토목공사 일반 표준시방서

② 콘크리트 표준시방서, 콘크리트 구조설계기준

③ 구조물 기초설계기준

3) 건설공사 관련 법령 및 기준(건설기술관리법, 주차장법 등)

4)한국산업규격

5) 건설공사 품질 및 규격관리 실무편람

6) 산업안전보건법

7) 건설기술개발 및 관리 등에 관한 운영 규정

8) 기타 건설공사의 안전, 환경 등에 관한 법령 및 규정

3. 설계기준

가. 본 설계용역은 산업단지 관리기본계획 및 주차장법등 관련법규 및 규정에 따른 설계기준과 본 과업지시서에 의거 수행한다. 계획에 대해 수정 또는 변경을 요할 경우 이에 부수되는 모든 사항은 감독관의 승인을 득하여야  한다.

1) 토목, 건축, 설비(전기, 통신 등) 및 부대시설에 대한 설계기준은 관련 법규와 본 지시서에 의한다.

2) 경제적인 구조 및 자재를 사용하되 내구성이 크고 안전하여야 하며 외형적 안정성과 유지관리가 용이하도록 설계한다.

나. 설계도서 작성 및 공사비 산출

1) 설계도서의 작성

설계도서의 규격은 건설교통부 제정 중앙건설심의위원회 운영규정에 의한 설계도서 작성기준에 의하되, 설계도면의 원도 및 청사진 도면은 A1규격(594*841), 소도면은 A3(297*420)규격, 기타 각종  서류는 A4(210*297)규격으로 한다.

① 실시설계보고서

② 설계도면

③ 설계예산서

④ 일반 및 특별시방서

⑤ 단가 및 수량산출서

⑥ 구조 및 수리계산서

⑦ 기타 본 용역에 적용한 각종 설계자료(지질조사 결과 등)

2) 인허가 도서 작성

인허가에 필요한 계획서 및 조서와 그에 포함되는 제반자료로서 용역 준공 전․후 해당 지역구의 필요에 의거 필요시기에 필요부수를 작성하여 제출한다.

3) 공사비 산정시 적용기준

① 노임단가 : 대한건설협회에서 조사 공포한 납품 당시 시중 노임 단가

② 환   율 : 납품 당시 금융결재원 기준 환율 적용

③ 중기사용료 : 납품 당시 기준 조달청 중기사용료

④ 자재단가 : 가장 최근 조달청 가격정보지 및 2개 이상의 시중 물가정보지 비교 적용(없을 경우 비교 견적가 적용)

⑤ 수량 및 단가산출은 건설공사 표준품셈에 의하여 산출하고 이에 의할 수 없는 특수사항에 대하여는 현실에 맞는 적정단가를 감독관과 협의하여 산출한다.

4) 조달 계약 대상사업에 대하여는 조달청 전산프로그램과 호환이 가능한 프로그램을 사용하고 시설자재 코드를 사용하여 설계 내역서를 작성 제출하여야 한다.

4. 공사감독

가. 발주기관은 과업을 수행함에 있어 수시로 계약상대자에 대하여 다음 계약관련 업무내용을 확인․감독할 권한을 가지며 계약상대자는 이에 적극 협조한다.

(1) 기술인력 동원현황

(2) 용역 단계별 과업추진내용 및 공정현황

(3) 산업안전보건법에 따른 공사 감독

(4) 기타 확인이 필요한 사항

5. 계약상대자의 책임

가. 발주기관의 승인을 받아 작성한 도서라 할지라도, 계약상대자의 과오나 오류 등으로 과업 수행 상 발생한 모든 하자에 대하여 계약상대자의 책임이 면제되는 것은 아니며, 계약상대자는 용역 준공 후에도 이러한 사항에 대한 발주기관의 수정․보완요구가 있을 때에는 계약상대자 부담으로 시정․조치한다.

1) 문서의 기록비치

계약상대자는 과업의 수행 중에 관계기관과의 협의사항, 발주기관의 지시 및 조치사항 등 과업추진에 따른 주요 사항을 문서로 작성 비치하여야 하며, 발주기관의 제출요구가 있을 경우에는 이에 따른다.

2) 안전관리의 의무

계약상대자는 관계법규에 따라 안전수칙을 준수하는 등 안전관리에 최선을 다해야 하며 계약상대자의 과실이나 부주의로 인하여 발생하는 사고 및 손해에 대하여 책임을 진다.

나. 사전협의 의무

1) 계약상대자는 용역수행중 발주기관의 의사결정 등 과업수행 단계별 중요한 사항에 대하여는 발주기관과 사전 협의하여야 하며 사전협의 불이행시 과업수행을 인정하지 않는다.

2) 계약상대자는 현장조사 등의 과정에서 주요한 공종과 기록으로 보존할 필요가 있는 공종은 사진 촬영하여 기록 사진첩(USB포함)을 작성 제출한다.

다. 보안 및 비밀유지

1) 계약상대자는 정부 또는 발주기관에게 필요한 보안관계 법규 등에 저촉되는 일이 없도록 세심한 주의와 의무를 다하여야 하며, 이의 불이행으로 인한 모든 책임은 계약상대자가 진다.

2) 본 용역과 관련하여 발생되는 모든 지적 소유권은 발주기관에 속하며 계약상대자는 모든 성과품을 계약상대자가 소유하거나 임의로 복사 또는 외부로 유출시켜서는 안된다. 납품한 성과품 이외의 잔량, 원지, 폐지, File 등 발생폐기물 등은 계약상대자 부담으로 전량 처리한다.

3) 과업 성과품 중 발주기관에서 요구되는 성과품은 별도 인쇄 제출한다.

라. 기타사항

1) 본 과업지시서는 설계용역에 필요한 제반사항을 완벽하게 서술할 수 없으므로 과업수행자는 관련 법규를 기준으로 발주기관과 수시로 협의하여 업무를 수행하여야 한다.

2) 본 과업지시서에 명기되지 않은 사항이라도 중요하다고 인정되는 사항은 발주기관과 협의하여 설계에 반영토록 하여야 하며, 과업수행 시 필요하다고 판단되는 경우 관계전문가의 자문 및 관계기관의 의견을 받아 설계에 반영하여야 한다.

제3장 특별 과업지시서

1. 설계방향

가. 통합관제센터 내 부지의 크기, 위치, 모니터링 성능 등은 최소치를 제시한 것으로 공간의 배치에 있어 충분히 수용할 수 있도록 계획하고, 도급자는 필요시 이에 대한 대안을 제시하여 발주기관과 협의 후 채택할 수 있다.

나. 기능성, 경제성의 고려와 구조적인 안전성 및 내구성을 고려해야 한다.

1) 관제탑 기능을 원활하게 수행할 수 있도록 관제모니터링 카메라 유지보수를 위한 동선 및 점검 면적의 크기가 적절하게 설계되어야 한다.

① 최상부는 우천 또는 외부인으로부터 카메라 등을 보호할 수 있는 구조로 설치하여야 하며, 관측 카메라의 측정범위는 360도 관측 할 수 있도록 구성

② 울산미포 산업입지의 개발에 관한 통합지침 법령에 맞는 구조물 설계

③ 최상부는 우천 또는 외부인으로부터 카메라 등을 보호할 수 있는 구조로  설치하여야 하며, 관측 카메라의 측정범위는 360도 관측 할 수 있도록 구성

2) 관제탑 유지관리에 대한 비용, 방법 등을 고려해야 한다.

① 관측 카메라의 유지보수가 용이할 수 있는 구조적 아이디어 제시

② 통합관제센터 내 관제탑 구조물 설치 시 하중 및 안전을 위한 구조계산

다. 관제탑 안전시설 설계

1) 법령 및 분석된 자료 등을 토대로 사다리 등받이울, 계단참을 설치

2) 항공 장애 표시규정을 준수하며	부식방지 포함하여 KS인증 또는 이에 준하는 인증을 받은 재료로 선정

3) 구조계산서는 관련전문기술자가 작성하며 자격관련 증빙을 제출 하고 각종 공작물(관제탑) 인허가 등에 사용할 수 있도록 제작

라. 상부 설치 예정장비 구성품

1) 장거리영상감시장비(EO·IR 카메라) 및 레이저거리측정기

․크기(W x D x H) : 895 x 758 x 518 mm

․무게 :  90kg 이하

․수량 : 각 1식, 1set

- 주요구성품 : 정밀구동장치(PTZ), 주간(EO)카메라 조립체

야간(IR)카메라 조립체, 레이저거리측정기(LRF)

장비 고정용 베이스플레이트(마운트), 환경 센서 등

분리형 모듈화 구조타입의 정비지원의 원활함 고려

2) 점검면적

․크기 :  최소 2.5m × 2.5m 공간확보 필요

․무게 : 약 300kg (주장비 점검용 원형거치대 포함, 성인 남성 2명 무게지탱 가능)

․수량 : 1식

․설치 위치 : 최 상단 원형안전거치대 및 주장비설치 구조물 (※참고1~2, 도면참조)

3) 통신용 외부 함체

․크기(W x D x H) : 600 × 600 × 800 이상

․내부 구성품 : 주장비 파워공급장치(AC/DC 파워모듈), 서지보호기장치

전원차단기, 광통신장비(HUB), 기타 부수기자재

․수량 : 1식

․설치 위치 : 최상단 주장비 옆에 별도 공간에 설치

4) 풍하중 설계기준

(1) CODE : KBC건축구조기준(2016)

․기본풍속 : 60 m/sec

․지표면조도 : D

․지형계수(Kzt) : 1.5

․중요도 계수(Iw) : 0.95

(2) 고정하중, 적재하중, 적설하중, 풍하중, 지진하중 및 건축물의 실제의 상태(문서저장고 등)에 따라 하중, 수압, 진동, 충격 등에 의한 외력, 온도변화, 수축 및 크리프의 영향을 고려한다.

5) 내진 설계기준

(1) CODE : 건축내진설계기준(KDS 41 17 00 : 2019)

․지반종류 : S2 (지반조사 수행 후 결정)

․지진구역 : I (울산)

․지진구역계수 (Z) : 0.11

․위험도 계수 (I) : 2

․중요도계수 (Ie) : 1.0

․철탑상부의 수직도 대비 허용변위량 : H/200 이하로 구조설계

(H=철탑의높이(m))

2. 과업수행 조직 및 일정계획

가. 과업수행을 위한 조직을 구성하고 조직표를 제출하여야 한다.

나. 본 과업은 다음과 같이 4단계로 구분하여 시행하며 단계별 수행계획을 수립하여 시행한다.

1) 1단계 : 계획 검토 및 현황자료 조사

2) 2단계 : 기본계획 수립

3) 3단계 : 실시설계 시행

4) 4단계 : 설계도서(성과품) 및 인허가도서 작성 제출

다. 예정공정표(단계별 과업수행 일정표)

단계별	과 업 내 용	공정(일)
		10	20	30	40	50	60	70	80	90
1단계	계획검토 및 현황조사 1. 계획, 관련법규 검토 2. 일반현황(현지) 조사 3. 지질 및 측량		1 차 보고
2단계	기본계획 수립 1. 설계기준 검토 2. 관제탑 설치 기준 작성				2 차 보고
3단계	실시설계 1. 설계기준 확정 2. 표준도 작성 3. 공종별 설계						3 차 보고
4단계	설계도서 및 인허가 서류 작성 1. 수량 및 단가산출 2. 설계내역서 및 도면 3. 용지 및 지장물도 4. 인허가 서류 5. 최종보고서 6. 설계심의(검토) 및 보완								4 차 보고

3. 과업수행시 유의사항

가. 착수와 동시에 세부예정공정표를 작성하여 제출한다.

나. 건교부 제정 제반시방서에 명시되지 않은 사항이거나, 특히 필요하다고

인정되는 사항에 대하여는 공종별로 시방서를 작성한다.

4. 기타사항

가. 보고 및 자체심의시 지적사항에 대하여는 용역 준공전에 보완하고 용역 준공 후라도 용역자는 설계도서의 오류, 누락이 발견될 경우 필요한 추가 작업을 무상으로 보완하여(일상감사지적사항 포함) 공사 발주에 지장이 없도록 한다.

나. 관계기관과 협의할 사항은 사전협의를 거쳐 협의를 완료하도록 하며 협의기간이 길어져 공기가 부족할 경우 서면으로 공기연장을 요청하고 승인을 득하도록 한다.

다. 용역 최종보고서에는 참여기술자 현황을 상세히 기록하여 추후 부실 설계 부분이 발견될 경우 책임자를 분명히 파악할 수 있도록 한다.

라. 설계도면은 개별 낱장마다 책임기술자가 서명한다.

마. 설계도면은 CAD system을 이용 작성하며, 발주청 요구시 프로그램 지원을 하여야 한다.

바. 모든 성과물의 저작권은(지적소유권)은 발주청이 갖는다.

5. 용역성과품 제출내역

가. 보고서

1) 실시설계 요약보고서  10부

2) 실시설계보고서  10부

나. 설계도면(위치별 작성)

1) 용지도 및 지장물도  각 A1 5부,  A3 5부.

2) 현황도, 표준단면도, 부분상세도 각  A1 3부,  A3 2부.

3) 계획평면도, 종․횡단도  각 A1 5부,  A3 5부.

다. 설계도서(위치별, 공사별 작성)

1) 시방서(예정공정표 포함) 각 5부.

2) 설계예산서(일위대가, 단가산출 등 포함) 각 5부.

3) 수량산출서 각 5부.

라. 측량성과품 1식.

마. 인․허가용 서류 1식.

바. 사진첩 및 기타 요구 자료 1식.설계도서(위치별, 공사별 작성).

⇒ 모든 성과품은 CD로 제작 제출.  끝.

별첨	관제탑 후보지

순번	시군구	읍면동	산구분	본번	부번	공부지목	공부면적(㎡)	비고 및 대부존재여부
1	울산광역시 남구	부곡동	일반	129	4	잡종지	196	통합안전관리센터
2		매암동	일반	214	7	전	241	미대부
3		성암동	일반	310	9	전	281	미대부
4			일반	418	3	전	264	미대부
5			일반	455	2	전	329	미대부
6		황성동	일반	669	2	전	270	미대부

※ 통합안전관리센터 부지 외  과업위치 변경 가능성 있음

참고1	상부 설치 예정장비 구성 외관도(안)

참고2	상부 설치 최소 공간(안)

붙임	제출서식

〔붙임 1〕 착수계

착    수    계

업무담당자 경유 :          (인)

○ 사 업 명 :

○ 계약금액 : 금                 원 (금                 원)

○ 계약년월일 :      년   월   일

○ 착수년월일 :      년   월   일

○ 완료년월일 :      년   월   일

상기와 같이 착수계를 제출합니다.

2023년    월    일

상    호 :

주    소 :

대표이사 :               (인)

울산정보산업진흥원장 귀하

〔붙임 2〕 보안각서

보 안 각 서

○ 용  역  명 :                                설계용역

○ 계약  일자 : 2023.   .   .

○ 착수  일자 : 2023.   .   .

○ 완수예정일 : 2023.   .   .

본인은 상기의 용역에 참여함에 있어 다음 사항을 준수할 것을 엄숙히 서약하며 그 증거로서 이 각서를 제출합니다.

1. 본인은 본 용역수행의 모든 사항이 국가의 보안상 중요 시설임을 인식하고 과업수행중 과업수행과 관련한 모든 사항이 기밀임을 인정한다.

2. 본인은 본 용역을 수행함에 있어 용역수행과정에서 알게 된 정보 또는 기밀사항을 기술용역계약일반조건 제35조(기술지식의 이용 및 비밀엄수 의무)에 의거 용역수행기간의 전후를 막론하고 일체 외부에 누설하지 않는다.

3. 본인은 본 용역수행과 관련하여 지득한 사항을 누설하거나 고의 또는 과실로 인하여 발주기관에 유무형의 손해가 발생되는 경우에는 건축사법 제20조(업무상의 성실의무 등) 제2항에 의한 손해배상 책임을 지고 보안관계법에 의거 처벌되어도 일체의 이의를 제기하지 않는다.

4. 본인은 본 용역수행 종료 이후라도 공사진행 과정에서 의견을 필요로 하는 경우에는 이에 적극 협력한다.

5. 본인은 본 계약과 관련하여 제출한 모든 설계도서, 서류 및 자료에 대한 저작권, 소유권 등 일체의 권리는 기술용역계약특수조건 제13조(저작권 및 소유권)에 의거 발주자에게 귀속됨을 알고 별도로 발주자의 승인을 얻은 경우를 제외하고는 외부에 누설하지 않는다.

2023년    월     일

주        소 :

주민등록번호 :

기 술  분 야 : 참여공종 표기

성        명 :                   (인)

울산정보산업진흥원장 귀하

〔붙임 3〕 안전보건 관리 준수 서약서

안전·보건 관리 준수 서약서

본인은 귀 기관의 ’광역안전컨트롤타워 관제탑 구축 기본 및 실시설계를 수행함에 있어 재해 예방을 위하여 아래의 내용과 관련 법규에서 정한 필수사항을 철저히 준수할 것을 다음과 같이 서약합니다.

❍ ｢산업안전보건법, 중대재해처벌법｣ 등 안전관련 제 법규를 준수하겠습니다.

❍ 본인은 본 계약을 수행함에 있어 상기 법령 및 발주처의 정기·수시 안전관련 이행점검을 포함한 안전보건 의무조치 사항(관리감독자 지정, 안전보건교육  등)을 준수하여 계약을 성실히 이행할 것이며, 만일 이를 이행하지 않을 경우 계약해지, 입찰참가자격 제한조치 등 불이익 처분을 받더라도 하등의 이의를 제기하지 아니할 것을 확약합니다.

2022년    월    일

주  소:

업체명:

대표자:              (인)

〔붙임 3〕 책임기술자선임계

책임기술자 선임계

1. 용  역  명 :                           설계용역

2. 계약  금액 : ○○○원

3. 계약  일자 : 2023.   .   .

4. 착수  일자 : 2023.   .   .

5. 완수예정일 : 2023.   .   .

-  아                      래  -

가. 성        명 :

나. 주        소 :

다. 주민등록번호 :

라. 기술자격(면허)종별 :

상기 인을 본 설계용역의 책임기술자로 선임하여 제출하오며 분야별 책임기술자가 수행한 일체의 행위에 대하여 계약자를 대리하여 책임질 것을 서약합니다.

붙임 : 유자격자임을 입증할 수 있는 자격(면허)증 또는 경력증명서 사본 1부

2023.   .   .

계 약 자

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :                (인)

울산정보산업진흥원장 귀하

〔붙임 5〕 월간공정보고

월간공정보고

�용 역 명 :

�용역개요

◦용역기간 : 2023 년  월  일 ～ 2023 년  월  일

◦계약금액 : ○○○원

�용역진행사항

구분	월간 업무수행 내용 (2023. . . ～ 2023. . .)	비고
첫째주		(실시/예정공정)
둘째주
셋째주
네째주
다섯째주
익월	- 공정 지연시 : 지연의 구체적 원인 표기

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :

책임기술자 :           (인)

울산정보산업진흥원장 귀하

〔붙임 6〕 주간공정보고

주간공정보고

�용 역 명 :

�용역개요

◦용역기간 : 2023 년  월  일 ～ 2023 년  월  일

◦계약금액 : ○○○원

�용역진행사항

구 분	전주진행사항(2023 . . .)	금주예정사항(2023. . .)	비고(진행률)
업무내용	- 인원투입현황 - 외주작업진행현황 등 - 주요협의사항이나 회의 등이 있을 경우 반드시 표기		실시공정/예정공정(%)을 표기
특기사항	문제점 및 해결책 등 표기

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :

책임기술자 :           (인)

울산정보산업진흥원장 귀하

〔참고1〕 공작물축조신고서(건축법 시행규칙)

■ 건축법 시행규칙 [별지 제30호서식] <개정 2021. 12. 31.>	세움터(www.eais.go.kr)에서도 신청할 수 있습니다.
공작물축조신고서
• 어두운 난( )은 신고인이 작성하지 않으며, ※ 설계자ㆍ공사시공자란은 해당 사항이 있는 경우에만 작성합니다.
신고번호(연도-기관코드-업무구분-신고일련번호)	접수일자	처리일자	처리기간	일
건축주	성명(법인명)	생년월일(사업자 또는 법인등록번호)
주소	(전화번호: )
대지조건	대지위치
지번 (지목 : ) ※ 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」에 따른 지번을 적으며,「공유수면의 관리 및 매립에 관한 법률」 제8조에 따라 공유수면의 점용ㆍ사용 허가를 받은 경우 그 장소가 지번이 없으면 그 점용ㆍ사용 허가를 받은 장소를 적습니다.
지역	지구	구역
※ 설계자	성명(법인명)	자격번호
사무소명	신고번호
주소
※ 공사시공자	성명	생년월일(사업자 또는 법인등록번호)
회사명	면허번호
주소
축조완료예정일 년 월 일
※ 축조할 공작물의 종류 (「건축법 시행령」 제118조 제1항 ) • 굴뚝, 장식탑, 기념탑, 광고탑, 광고판, 고가수조, 옹벽, 담장, 지하대피호, 골프연습장 철탑, 통신용 철탑, 기계식 주차장, 철골 조립식 주차장, 건축조례로 정한 공작물 및 그 밖에 이와 비슷한 것
종류	구조	높이 (m)	길이 (m)	면적 (㎡)	건폐율 (%)
「건축법」 제83조 및 같은 법 시행규칙 제41조에 따라 위와 같이 공작물축조신고서를 제출합니다.
년 월 일
	건축주		(서명 또는 인)
특별자치시장ㆍ특별자치도지사, 시장ㆍ군수ㆍ구청장 귀하
신고안내
첨부서류	1. 공작물의 배치도 1부 2. 공작물의 구조도 1부 3. 「건축물의 구조기준 등에 관한 규칙」 별지 제2호서식의 구조안전 및 내진설계 확인서(높이가 8미터 이상인 경우만 해당합니다) 4. 별지 제30호의2서식의 공작물 내풍설계 확인서(높이가 8미터 이상인 공작물인 경우에만 첨부합니다)	수수료 원
제출하는 곳	특별자치시ㆍ특별자치도, 시 ㆍ 군 ㆍ 구	처리부서	건축허가(신고) 부서
유의사항
「건축법」 제110조제3호	• 신고를 하지 않고 공작물을 축조한 자는 2년 이하의 징역 또는 1억원 이하의 벌금에 처하여 집니다.
210㎜×297㎜ [보존용지(2종) 70g/㎡]

〔참고2〕 공작물 내풍설계 확인서

■ 건축법 시행규칙 [별지 제30호의2서식] <신설 2021. 12. 31.>
공작물 내풍설계 확인서
① 공사명
② 대지위치
③ 공작물 유형
④ 공작물 규모	높이(H)		m						대표 폭(B)					m
⑤ 사용설계기준
⑥ 구조형식
⑦ 풍하중산정 개요	기본풍속		V0 = m/s						지표면조도구분
	지형계수		Kzt =						풍속고도분포계수					Kzr =
	중요도		Iw =						설계풍속					VH = m/s
	설계속도압		qH = N/㎡						가스트영향계수					GD =
	풍력계수	CD =				풍상벽 외압계수				Cpe1 =			풍하벽 외압계수		Cpe2 =
⑧ 내풍설계 주요 결과	최대 변위(mm)			δx =							δy =
	밑면전단력(kN)			Vx =							Vy =
	전도모멘트(kN·m)			Mx =							My =
⑨ 특이사항
「건축법」 제83조 및 같은 법 시행규칙 제41조에 따라 대상 공작물 내풍설계 확인서를 제출합니다.
년 월 일
건축주												(서명 또는 인)
작성자: 건축구조기술사 (서명 또는 인) 주 소: 연락처:					또는		설계자: 건축사 (서명 또는 인) 주 소: 연락처:
210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

〔참고3〕 공작물 구조 안전 점검표

[별지 제30호의3서식] <개정 2021. 12. 31.>
공작물의 구조 안전 점검표
항 목		내 용	확 인
1. 공작물 일반사항
일반사항		공작물의 종류 : 공작물의 구조 : 공작물의 높이 : ( )m, 길이( )m
2. 법 제48조에 따른 구조 안전 확인 (높이가 8미터 이상인 경우만 해당합니다.)
구조계산 및 구조안전확인서 제출 여부		건축법 제48조에 따라 공작물의 구조안전을 위하여 적절하게 구조계산을 실시하고, 「건축물의 구조기준 등에 관한 규칙」 제58조의 구조안전 및 내진설계 확인서를 제출하였는가?	적합( ), 부적합( )
3. 공작물의 전반적인 구조 안전 확인
가. 적합한 자재의 사용 여부		구조도와 동일한 구조부재 및 앵커볼트 등을 사용하였는가?	적합( ), 부적합( )
나. 공작물 흔들림		앵커볼트 및 지지부의 흔들림을 포함해 공작물 전체의 흔들림이 없이 견고하게 고정되었는가?	적합( ), 부적합( )
다. 위험시설물 주위설치 여부		주위에 위험시설물 등이 없는 안전에 적합한 위치인가? (전선 등 전기시설, 가스시설, 통신망 등)	적합( ), 부적합( )
라. 공작물 기울어짐		공작물의 기울어짐이 1/150 이내이거나 맨눈으로 기울어짐이 인지되지 않는가?	적합( ), 부적합( )
마. 안전점검 용이성		정기적인 공작물의 안전점검이 가능하도록 접근이 용이하고, 점검구 등을 확보하였는가?	적합( ), 부적합( )
4. 지지구조물 확인
가. 지지구조물의 배수 용이성		공작물의 지지구조물에 물이 고이지 않도록 배수처리가 용이하게 시공되었는가?	적합( ), 부적합( )
나. 지지구조물의 상태 평가		콘크리트 등 지지구조물이 균열이 없고, 공작물을 안정적으로 지지하고 있는가?	적합( ), 부적합( )
다. 앵커볼트 설치상태		앵커볼트의 개수와 크기 등이 구조도에 표시된 것과 동일하게 시공되었는가?	적합( ), 부적합( )
5. 공작물의 주요 구조부재 확인
가. 부식방지처리		부식이 발생하는 재료인 경우 아연도금 등의 도금 또는 방청(녹 방지) 도장이 적합하게 처리되었는가?	적합( ), 부적합( )
나. 볼트접합부 확인 (해당 시 확인)		구조부재간 볼트접합부가 구조도대로 시공되었는가?	적합( ), 부적합( )
다. 용접접합부 확인 (해당 시 확인)		구조부재간 용접접합부가 구조도대로 시공되었는가?	적합( ), 부적합( )
라. 판재 및 마감재 확인		구조부재에 접합된 판재 및 마감재가 견고하게 고정되었는가?	적합( ), 부적합( )
년 월 일
점검자	소속: 성명: (서명 또는 인)
210㎜×297㎜[보존용지(2종) 70g/㎡]

〔참고4〕 공작물 축조신고필증

■ 건축법 시행규칙 [별지 제31호서식] <개정 2011.4.1>

공작물축조신고필증

신고번호

건축주

대지위치

축조할 공작물의 종류

종류

구조

높이 (m)

길이 (m)

면적 (㎡)

건폐율 (%)

귀하께서 제출하신 공작물축조신고서에 따라 공작물축조신고필증을 「건축법 시행규칙」 제41조에 따라 교부합니다.

년          월          일

특별자치도지사, 시장ㆍ군수ㆍ구청장	직인

210㎜×297㎜ [보존용지(2종) 70g/㎡]