제 안 요 청 서

- 광역안전컨트롤타워 영상감시시스템 구축 -

2023. 10.

(디지털전환사업단)

						목 차

제1장 과업 개요	1

제2장 일반 요구사항	3

제3장 사업참여 및 제안서 평가	36

제4장 행정사항 및 기타·보안 유의사항	48

별지서식	52

제1장 과업 개요

1.1 과업 개요

가. 과 업 명 :「광역안전컨트롤타워 영상감시시스템」구축

나. 사업기간 : 계약일로부터 ~  240일까지

* 사업기간 연장시 사업 종료일까지 과업기간 연장

다. 사업예산 : 금 690,000,000원(금육억구천만원)

라. 계약방법 : 일반경쟁(협상에 의한 계약)

마. 도입방법 : 구매제작 / 설치

1.2 과업의 목적 및 필요성

가. 울산미포 스마트그린산단 통합관제센터 부지에 구축된 관제탑에 설치되어 주·야간 24시간 실시간 모니터링을 위한 시스템 구축 제작 및 설치를 목적으로 한다.

나. 원거리 광학 카메라(EO), 적외선카메라(IR), 레이저 거리측정기(LRF)가 통합된 다기능 영상감시장비를 통해 산단 내 주요 화재 감지 및 데이터 기반 모니터링 시스템으로 안전감시망 구축을 목표로 한다.

1.3 과업기간

가. 본 과업의 수행기간은 관제탑 구축공사 완공 이후 설치하며 계약체결일로부터 240일까지로 한다.

나. 과업의 추진은 합리적인 공정계획에 의하여 차질 없이 수행하여야 하며, 다음의 경우에는 발주자의 승인과 협의를 거쳐 과업기간을 변경할 수 있다.

1) 천재지변으로 과업수행에 차질이 있을 때

2) 발주자의 계획변경 등 방침에 따라 본 과업의 중단 또는 과업내용의 현저한 변경이나 증감이 있을 때

3) 관제탑 구축공사 완공의 지연

1.4 과업범위 및 내용

가. 본 과업은 높이 70m 관제탑에 고정 또는 장착되어 직접 원격으로 운용하는 광역안전컨트롤타워의 실시간모니터링 영상감시장비(이하 ‘영상감시장비’)를 제작 및 설치하는 것을 목적으로 한다.

나. 제원 및 요구성능은 발주기관과 수급이 체결한 기술(제작)용역계약서에 의한 일체의 장비 및 시스템 구성 협의한다. 필요한 보고 자료의 작성·제출 등 발주기관이 필요하다고 인정하여 지시하는 아래의 사항을 포함한다.

1) 원거리 주간 광학 줌렌즈(EO카메라)

2) 원거리 야간 열화상 광학 줌렌즈(IR카메라)

3) 원거리 감시탐지 및 추적 정밀구동장치(PTZ) 제작

4) 모니터링을 위한 각도조절 및 상하좌우 정밀구동장치(PTZ)

5) 표적거리 및 방위각·좌표산출 레이저 거리측정기(LRF)

6) 카메라 하우징 조립체 운영 및 객체인식* AI학습모델 기반의 산단 내 화재·폭발 감시 모니터링 시스템 구축 *객체인식 : 굴뚝·철탑의 화재, 연기 감지

1.5 기대효과

가. 울산미포 국가산단 내 화재 및 폭발 지상관제 등 실시간 모니터링으로 사고예방 및 신속한 대응으로 안전성 증가와 사회적 손실 비용 절감

나. AI기반 주요 화재감지 관련 정상·이상 데이터 이미지셋을 활용한 화재감지 인식모델 시스템을 통해 인적오류로 발생 가능한 착오/오차 및 측정 과정 중 발생하는 사고를 줄일 수 있어 고도화된 안전관리가 가능함

제2장 일반 요구사항

2.1 요구사항 개요

가. 울산미포 산단 내 실시간 화재감지 모니터링 및 주·야간 원거리 영상감시시스템을 구축하고자 함

1) 통합안전관리센터 부지 내 높이 70m 관제탑 최상단 장비 시스템 제작

2) EO·IR 카메라 및 레이저거리측정기, 운용 콘솔 장치 구성

3) 산단 내 반경 최대 10Km이내 구간의 모니터링 시스템 설치 운용

(광역안전컨트롤타워 영상감시시스템 구성도 예시)

2.2 요구성능 총괄표

구 분	요구사항 이름	요구사항 번호
시스템 구성 요구사항 (Equipment Composition Requirement)	설치 장비의 제작	ECR-01
	장비 설치의 조건	ECR-02
	멀티센서 영상감시장치(1)	ECR-03
	멀티센서 영상감시장치(2)	ECR-04
	멀티센서 영상감시장치(3)	ECR-05
	멀티센서 영상감시장치(4)	ECR-06
	부수장치(1)	ECR-07
	부수장치(2)	ECR-08
	부수장치(3)	ECR-09
	부수장치(4)	ECR-10
	운용자콘솔(1)	ECR-11
	운용자콘솔(2)	ECR-12
	운용자콘솔(3)	ECR-13
	AI 화재탐지(1)	ECR-14
	AI 화재탐지(2)	ECR-15
기능 요구사항 (System Function Requirement)	운용콘솔 기능	SFR-01
	멀티센서 기능(1)	SFR-02
	멀티센서 기능(2)	SFR-03
	데이터 전송	SFR-04
	소프트웨어(1)	SFR-05
	소프트웨어(2)	SFR-06
	연동 및 확장성	SFR-07
성능 요구사항(Performance Requirement)	탐지 및 추적 성능	PER-01
데이터 요구사항(Data Requirement)	백업 및 복구 대응 방안	DAR-01
테스트 요구사항 (Test Requirement)	테스트 관리	TER-01
	현장수락검사	TER-02
	성능수락시험	TER-03
	운용성 시험	TER-04
보안 요구사항 (Security Requirement)	보안지침 준수	SER-01
	보안대책	SER-02
품질 요구사항(Quality Requirement)	품질 관리	QUR-01
제약사항(Constraint Requirement)	특허권 및 저작권 보호	COR-01
프로젝트 관리 요구사항 (Project Management Requirement)	사업수행계획	PMR-01
	시스템 공급 및 설치	PMR-02
	납품 및 검수	PMR-03
	제작 및 설치환경	PMR-04
	리스크 관리	PMR-05
프로젝트 지원 요구사항 (Project Support Requirement)	시스템 안정화	PSR-01
	교육지원	PSR-02
	기술지원	PSR-03
	하자보수	PSR-04
	SW사업정보 데이터 작성·제출	PSR-05
	지원 사항 추가	PSR-06

2.3 제원 및 요구성능

가. 장비구성 제원

필수항목

요 구 성 능

일반제원

〔필수 1〕

1. 렌즈 및 카메라(주간(EO)카메라, 열화상(IR)카메라, 레이저거리측정기(LRF)를

구성품별 분리 하우징조립체에 장착하여 주·야간 감시 및 신속한 정비 후속     기술지원 조치 가능하도록 구성할 것.

2. 구성 : 영상감시부, 구동부, 조작/통제부, 고정거치대), 부수장비

* 부수장비 :  전원공급장치, 케이블류(5종), 장비케이스,

비상전원장치(외부함체), 무정전전원장치(UPS) 등

3. 전 원 : AC 220V입력 /DC12V,DC24V 사용

* 상전 차단시 30분 이상 운용 가능하도록 비상전원 구비(UPS 및축전지)

4. 운용온도 : -32℃ ~ +55℃

5. 주장비 운용거리(EO / IR)

구 분	탐 지	인 지	식 별
주 간	30km	18km	9km
야 간	30km	18km	8km

* 기준(EO / IR) : 6m×3m(표적) / 청명한 날씨(시정 10km 이상)

6. 운용거리(레이저거리 측정기:LRF) : 20km이상 * 객체인지 기준 이상 수준

7. 주ㆍ야간 24시간 이상 연속운용 가능

8. 발주기관 설치 요구장소에서 주요 성능검사 후, 합격 시 납품

9. 주장비 환경시험 성적서는 주/야간카메라 조립체 및 정밀구동장치 조립체에 해당

10. TTA 보안인증 :  ※ 감시장치 TTA 보안인증은 접수증으로 대체가능

감시부

주간

카메라

(EO)

〔필수 2〕

1. 해상도 : 1920×1080Pixel 이상 FHD급 이상, 주간,야간 겸용 운용 가능

2. 광학 줌 : 40배 이상

3. 저시정 안개시 영상보정 기능(안개상황에 따라 H/W 또는 S/W 보정기능)

4. 명암, 밝기조절 기능 보유

열화상

카메라

(IR)

〔필수 3〕

1. 해상도 : 1280×720 Pixel 이상

2. 광학 줌 : 10배 이상

3. 명암, 밝기조절 기능 보유

레이저

거리측정기

(LRF)

〔필수 5〕

1. 운용거리: 20km 이상

2. 규격 및 안전기준 :  IEC 60825-1 Class : 1M 안전등급 획득

3. 거리 및 방위각표시 및 좌표 산출기능

4. 측정정보 20개 이상 저장기능

부가기능

〔필수 6〕

1. 영상 흔들림 방지 기능(고배율 협각상태에서의 사용중 흔들림 방지기능)

2. 모든 렌즈는 동일 관측점 지향

3. 관측기 내부 습기 제거 기능

환경조건

〔필수 7〕

1. IP 66 이상(방수/방진)

2. 하우징내 결로 및 습기제거 기능

구동부

정밀

구동장치

〔필수 8〕

1. 좌/우 : 360도 회전 이상

2. 고 각 : ±60° 이상

3. 좌,우/상,하 회전 한계 센서 장착 안정성 확보

4. 장비상태 실시간 표시 및 자체 고장진단 기능

5. 현장 긴급 조치용 구동장치 원격수동 조작 기능 내장

일반항목		요 구 성 능
조작/ 통제부	상황실 통제PC 〔일반 1〕	1. 본체 : CPU Intel i7(12세대)이상, 메모리 DDR4 32GB 이상, - SSD 500GB + HDD 4TB 이상, -그래픽 카드 지포스 GTX급 이상(메모리 8GB이상) - ODD : DVD +/- RW SATA Drive 이상 2. 모니터 : 27인치( 해상도 1,920 x 1,080 이상) 3. 입력단자 : HDMI or DP 4. 모니터 및 외부 케이스 포함
	전시내용 〔일반 2〕	1. 1개 화면에 2개 이상 영상 동시 전시 가능 2. 화면상 관측위치에 대한 방위각 및 거리, 시간, 좌표 (GPS 기반 위ㆍ경도, 화재/인지 좌표) 표시 3. 사용자 편집 가능한 디지털 지도위에 위치 도식 4. 주,야간 파노라마 감시뷰어 투어링 기능 제공 (주간: 광대역 이미지 파노라마기능 /야간: 열영상이미지 파노라마기능)
	운용방식 〔일반 4〕	1. 통제PC 사용 시 마우스 및 조이스틱 활용 상,하 좌우 구동 사용 2. 전용 조작 버튼, 고장 진단기능 제공 * 영상, 회전속도, 주·야 전환 등
	객체탐색 〔일반 5〕	1. 투어링(프리셋 포인트 자동 순회) 기능 및 5개 이상 경로 설정 가능 2. AI 기반 10Km 반경 내 화재 감지 및 경보 알람 기능(전자지도상 방향표시) 3. 초점기능 : 주,야간 오토 포커스(자동조절 기능) 4. 지정된 객체 자동 탐지 및 추적 기능 5. 파노라마 기능을 통해 원하는 지점을 지도에서 선택하여 이동
	원격조정 〔일반 6〕	전자지도를 포함하는 원격 제어 통제 GUI 소프트웨어 제공 2. 영상감시장비와 최대 70m이상 이격 시 / 원격운용 가능도록 구성 * 설치된 통신장비를 활용 또는 광 네트웍 기반으로 구성 3. 100개 이상 프리셋 포인트 지정 (관측 시간 및 이동속도 변경 가능) 4. 원격지에서 카메라 전원 ON/OFF 및 상·하 / 좌·우 화면 조정 가능 5. 디지털 트윈 시스템과 상호 연동지원 (관측 정보 전달, 디지털 트윈에서 감시 장비 제어)
	영상전송 〔일반 7〕	1. 통제시스템에 구성된 L2스위치 LAN 포트 이용 TCP / IP방식으로 장거리 영상전송 가능도록 시스템구성
	녹화기능 〔일반 8〕	1. 디지털 압축 HDD 내장 가) AVI 파일 변환 가능 나) 정지영상 촬영 저장 가능 2. 30일 이상 동영상 녹화 (HDD 8TB이상 제공) 4. 저장 가능, 실시간 감시 및 녹화 영상 동시 재생 가능
주장비 설치 구조물 〔일반 9〕		1. 재질 : 방염, 방수 가능한 금속 등의 경량화 재질 2; 열화상(IR) 및 주간(EO) 카메라 장비와 철탑 상부 구조물 설치가 용이한 폴 구조물 조립체 3. 적재중량 : 100kg 이상 구조탑재 가능 4. 흔들림 방지를 위한 고정장치
파워박스 〔일반 10〕		1. 입력전원 : AC 220V입력 / DC 12V,24V 사용 2. UTP케이블 및 광 통신겸용 스위치 구성 3. UPS 안정적 전원입력을 위한 AVR 기능보유 4. 외부함체 UPS(상전 차단시 운용 30분 이상), DC 축전지 구성
낙뢰 보호장치 〔일반 11〕		1.낙뢰보호용 각 구성품별 낙뢰 보호기
장비케이스 〔일반 12〕		1. 영상감시부 2개 , 구동장치 1개 2. 이동형 장비 케이스 형태로 제공

나. 장비 구성품

1) 납품장비를 구성하는 제반 부품은 신품으로 한국산업규격(KS) 또는 그이상의 규격이 적용된 것을 사용해야 한다.

2) 납품장비는 검사 및 형식승인, 성능 안전인증 등 관련 서류를 제출하여야 한다.

3) 납품장비는 동등 이상의 물품 공급이 가능하다.

4) 부수기재 및 기술자료

본 장비는 주장비 외에 아래의 부수기재 및 기술자료를 갖추어야 한다.

추가하거나 제외 할 경우에는 구매자와 공급자가 협의하여 정하도록 한다.

다. 기술자료

1) 기술자료 및 품질보증서는 장비당 1부씩 제출한다.

2) 기술자료는 업체에서 제공하는 장비 운용 / 정비용 매뉴얼, 팜플렛, 배선도 및 정비에 필요한 도면 등을 의미한다.

3) 기술자료에는 장비명, 모델, 제원, 장비형상도, 부품의 Part No 및 단위/수량, 제작국 제작사 및 주소 / 전화번호 등의 필수항목이 명확히 명시되어야 한다.

4) 품질보증서에는 장비명, 모델, 제작일련번호, 제작년월일, 품질보증 사항, 제작사명 등을 명시하여야 한다.

5) 기술자료는 납품 1개월 전, 사업주관부서(울산정보산업진흥원 디지털전환사업단)의 검토 및 승인을 받아 출력물(바인더 또는 책자), 전사파일(USB)을 주 장비 납품 시 같이 반드시 제출해야 한다.

6) 기술자료 목록

순번	구성품 및 교범	단위	비 고
1	운용자 매뉴얼(국문)	권	필요 시 통합작성 가능 (사업주관부서 제출 1부)
2	정비(후속지원)매뉴얼(국문)	권
3	각 주요 구성품 카달로그(국문)	권
4	기술자료 USB (국문)	본	전산파일 저장 (사업주관부서 제출 1본)
5	기타 기술자료	권	팜플렛, 품질보증서 (사업주관부서 제출 1부)

2.4 요구성능 상세내용

가. 시스템 장비구성 요구사항(Equipment Composition Requirement)

요구사항 분류		시스템 장비구성
요구사항 고유번호		ECR-01
요구사항 명칭		설치 장비의 제작
요구사항 상세설명	정의	장비의 제작 일반사항
	세부 내용	(1) 장비는 발주기관에서 요구하는 규격과 동등 이상으로 제작해야하며 표준규격을 준수해야한다. (2) 제안하는 장치는 정품의 최신 부품을 사용하여 제작해야하고 발주기관과 협의하여 주요 부품의 성능보증서 또는 성능결과서를 제출해야한다. (3) 납품하는 장비에 대해 체계 구성도, 개념도 및 운영방안을 제시하고, 요구사항에 대해 세부 구축방안을 제안해야한다. (4) 제작하는 모든 장치 및 소프트웨어는 규격을 확인할 수 있는 관련근거(카탈로그 등)를 명시하여야한다.(카탈로그에 해당 규격을 즉시 확인 할 수 있도록 표시(밑줄, 형광펜 등) (5) 제작하는 모든 S/W는 H/W 운용환경에 최적화하여 최신버전으로 제안하여 정상 운용되도록 구축하여야한다. 다만, 필요시 발주기관과 협의하여 안정화된 버전으로 제작해야한다. (6) 장비(하드웨어)는 운용 및 유지관리에 불편하지 않게 설계하여 제작해야하고 표준랙(RACK) 내부에 장착 가능한 구조 또는 완성품으로 납품하며, 현장감독관이 지정하는 장소에 설치하고 정상작동을 확인해야한다. (현장실사 후 수요기관과 협의 후 추진) (7) 제작하는 모든 장치의 설치 및 시험평가 시 성능저하, 장애발생, 연동·응용체계와의 호환성 등 문제로 인해 사업에 지장이 발생할 경우 동급 이상의 장치로 교체해야한다. (8) 본 사업의 체계 도입 과정 중 발생하는 상용 소프트웨어 사용권(라이선스) 및 인증서는 제품과 함께 공급해야한다. (9) 사업수행 기간 중 시스템 구축 관련 미비사항이 식별되었을 경우 계약업체 제안내용에 명시되지 않은 항목까지 추가 납품하여 정상적인 체계기능을 보장해야한다.

요구사항 분류		시스템 장비구성
요구사항 고유번호		ECR-02
요구사항 명칭		장비 설치의 조건
요구사항 상세설명	정의	장비의 설치 일반사항
	세부 내용	(1) 모든 장비는 내염성 및 내습성을 갖도록 제작되어야 한다. (2) 모든 장비는 장시간 운영이 가능하도록 자체적으로 발생되는 열을 최소화할 수 있게 설계해야한다. (3) 장비의 각 모듈은 기능에 따라 알맞게 라벨이 부착되어야하고 식별 및 분류 가능한 인식번호를 부착해야한다. 각 부품은 회로도에서 쉽게 찾을 수 있어야하며 부품배치도가 책자에 반드시 표시되어야한다. (4) 시스템의 유지보수를 용이하게 하기 위하여 테스트 포인트 번호가 각 모듈이나 회로에서 쉽게 인식되어야하며, 테스트 포인트의 기준값이 기술도서에 포함되어야한다. (5) 모든 장비의 금속표면은 표면 처리하여 부식에 잘 견뎌야하고 전기적인 접촉부분은 전기적인 특성이 손상되지 않도록 기본적으로 보호되어야한다. (6) 모든 장비는 과전압, 과전류 및 고온에서 시스템을 보호할 수 있는 별도의 보호 장치가 있어야한다.

요구사항 분류

시스템 장비구성

요구사항 고유번호

ECR-03

요구사항 명칭

멀티센서 영상감시장치(1)

요구사항

상세설명

정의

야간(IR)열화상카메라 광학줌렌즈(조립체)

세부

내용

(1) 야간탐지·인지·식별거리 30㎞/18㎞/8㎞ 이상 목표성능

* 기준 : 청명한 날씨(시정 10km 이상)

(2) 1,000mm이상 연속 광학 줌 렌즈 결합구성

(3) 하우징 조립체는 열화상카메라와 렌즈를 보호할수 있는 완벽한 밀폐구조로 설계되어야 하며, 내습(염분)에 강한도료를 사용하여 도색되어야 한다.

(4) 하우징 조립체는 내부에 광학카메라와 렌즈는 견고하게 고정되어야 한다.

(5) 하우징 조립체는 내부는 결로 및 습기제거를 위해 기능이 탑재 되어야 한다. (결로방지장치 등)

(6) 하우징 조립체는 구동장치와의 인터페이스 케이블은 구동시 문제가 되지 않도록 설계되어야 하며, 접속단자는 방수기능을 가져야 한다.

(7) HD급 영상은 데이터손실 없이 운용장치에 전송되어야 한다.

(8) 수량 : 1대 (아래 사양을 만족하는 동급 이상 기종)

구분			제원
본체	디텍터	센서소자	Cooled InSb 동등이상
		픽셀피치	15㎛ 동등이상
		파장	3㎛～5㎛(MWIR)
		감도(분해능)	15∼25mK
		Cooler MTBF	20,000h 이상
	해상도		1280 X 720 픽셀 이상
	환경조건		IP66, 고온/저온/염수분무 인증
렌즈	초점거리		1,000mm 이상 광학줌렌즈
	연속 줌		광학 10배이상
	포커스기능		AF(오토포커스), MF(수동포커스)

요구사항 분류

시스템 장비구성

요구사항 고유번호

ECR-04

요구사항 명칭

멀티센서 영상감시장치(2)

요구사항

상세설명

정의

주간(EO)카메라 광학줌렌즈(조립체)

세부

내용

(1) 주간탐지·인지·식별거리 30㎞/18㎞/9㎞ 이상 목표성능

* 기준 : 청명한 날씨(시정 10km 이상)

(2) 1,000mm이상 연속 광학 줌 렌즈와 결합

(3) 비디오(영상)출력은 AF(오토포커스) 기능을 탑재한다.

(4) 하우징 조립체는 주간카메라와 렌즈를 보호할수 있는 완벽한 밀폐구조로 설계되어야 하며, 내습(염분)에 강한도료를 사용하여 도색되어야 한다.

(5) 하우징 조립체 내부에 광학카메라와 렌즈는 견고하게 고정되어야 한다.

(6) 하우징 조립체 내부는 습기제거를 위해 기능이 탑재 가능해야 한다.

(7) 하우징 조립체와 구동장치와의 인터페이스 케이블은 구동시 문제가 되지 않도록 설계되어야 하며, 접속단자는 방수기능을 가져야 한다.

(8) HD급 영상은 데이터손실 없이 운용장치에 전송되어야 한다.

(9) 수량 : 1대 (아래 사양을 만족하는 동급 이상 기종)

구분		제원
센서	해상도	1920 X 1080 픽셀 FHD급 해상도
렌즈	초점거리	1,000mm이상 광학줌렌즈
	연속 줌	40배이상
	포커스기능	AF(오토포커스), MF(수동포커스)

요구사항 분류

시스템 장비구성

요구사항 고유번호

ECR-05

요구사항 명칭

멀티센서 영상감시장치(3)

요구사항

상세설명

정의

레이저거리측정기(LRF)

세부

내용

(1) 레이저거리측정은 20Km 이상 측정 및 좌표 산출 기능제공

(2) 측정된 거리는 거리 및 방위각, 좌표 등이 전시기에 전시되어야 한다.

(3) 측정정보가 최소 20개 이상 저장 되어야 한다.

(4) 하우징 조립체는 보호할 수 있는 완벽한 밀폐구조로 설계되어야 하며, 재질은 알루미늄으로 내습(염분)에 강한 도료를 사용하여 도색되어야 한다.

(5) 위치오차 : 1.5m 이내

(6) 레이저 사용에 따른 위험성 최소를 위해 IEC 60825-1 Class : 1M 안전등급 획득

구분		제원
레이저 거리측정기	파장	1.5㎛
	최대 측정 거리	20km(전반사크기, 시정 30km, 반사율 50%)
	NATO target 측정거리	10km (2.3x2.3m, 시정 15km, 반사율30%)

요구사항 분류

시스템 장비구성

요구사항 고유번호

ECR-06

요구사항 명칭

멀티센서 영상감시장치(4)

요구사항

상세설명

정의

정밀구동장치(PTZ)조립체

세부

내용

(1) 주간(EO) 및 열화상(IR) 카메라 장비의 각 장치의 상하좌우 방향으로 구동

(2) 지면과 견고하게 고정된 받침대와 결합하여 각 장비의 균형을

유지하고 안정적으로 구동

(3) 알루미늄 또는 SUS 설계제작 구조물

(4) 메인바디 하우징 구조물 조립체

(5) 열화상(IR)카메라와 주간(EO)카메라의 견고한 고정

(6) 열화상(IR)카메라와 주간(EO)카메라의 중량에 적합한 서보모터 장착

(7) 구동 시 인터페이스 케이블에 장해를 받지 않도록 설계

(8) 수량 : 1대(아래 사양을 만족하는 동급 이상 기종)

구분		제원
구동체	구동범위	Pan 0°∼360°
		Tilt +60°∼-60°
	구동속도	선회구동 최대속도 60˚/sec 이하, 고각구동 최대속도 60˚/sec 이하(30˚/sec 이하)
	정확도	0.01° 이하
	유효탑재무게	80kg 이상
	방수등급	IP66
	동작온도	-32℃∼+55℃

요구사항 분류		시스템 장비구성
요구사항 고유번호		ECR-07
요구사항 명칭		부수장치(1)
요구사항 상세설명	정의	전원공급장치
	세부 내용	(1) 상시(AC)전원을 변압(DC)하여 멀티센서 영상감시장치에 공급 (2) 실내에 설치하는 것을 원칙으로 하며, 만일 실외에 설치하는 경우 환경적 요인에 영향을 받지 않는 외부함체에 설치 ∙ 입력 : AC 220V ∙ 출력 : DC 12V, 24V

요구사항 분류		시스템 장비구성
요구사항 고유번호		ECR-08
요구사항 명칭		부수장치(2)
요구사항 상세설명	정의	주장비 케이블 조립체
	세부 내용	(1) 주간(EO)센서 케이블 (2) 야간(IR)센서 케이블 (3) 레이저거리측정기 케이블 (4) 주장비 메인 전원케이블 (5) 주장비 메인 통신 케이블 (6) 접속단자는 방수/방진 기능을 가진 제품규격을 사용하여야 한다.

요구사항 분류

시스템 장비구성

요구사항 고유번호

ECR-09

요구사항 명칭

부수장치(3)

요구사항

상세설명

정의

외부함체장치

세부

내용

(1) 수량 : 1대 (아래 사양을 만족하는 동급 이상 기종)

전용함체	• 알루미늄 재질 또는 SUS 재질 제작 함체 (현장실사 후 수요기관과 협의추진)
전원부판넬	• ELB 외
멀티탭	• 8구 1.5m
전원 누전차단기	• 220V / 30A
서지보호기(전원)	• 220VAC / Capacity : 40KA
서지보호기(이더넷):	• Capacity : 20KA또는 광통신의 경우, 제외
서지보호기(통신)	• Capacity : 20KA
네트워크 스위치	• 10/100/1000 Base T / 8 Port, 2 SFP
광분배함	• 12 Port, 1U RACK Type
네트워크 스위치 전원공급기	• SMPS 24VDC
UPS(무정전 전원장치)	• 무보수 무누액 연축전지(ES 타입) - 용량 : 2KVA 이상 (30분이상 동작) - SNMP 상태 감시 모니터링 포함

요구사항 분류		시스템 장비구성
요구사항 고유번호		ECR-10
요구사항 명칭		부수장치(4)
요구사항 상세설명	정의	폴 구조물 조립체(Pedestal)
	세부 내용	(1) 구동장치와 견고하게 결합되며 전체 장비의 최대지지 하중을 견뎌야한다. (2) 구동장치와 결합하여 구동장치의 구동 시 전도되지 않도록 지면에 고정될 수 있게 설계한다. (3) 수평기내장 또는 추가 설치가 가능 (4) 지면에 고정상태에서 최소 높이 1.2M 이상 (5) 수량 : 1대 (6) 폴 구조물 크기는 수요기관과 협의 (7) 풍하중 및 흔들림 방지를 위한 고정장치 가능

요구사항 분류		시스템 장비구성
요구사항 고유번호		ECR-11
요구사항 명칭		운용자콘솔(1)
요구사항 상세설명	정의	운용장치(통제PC)
	세부 내용	(1) 멀티센서 영상감시장치의 운용/통합관리 프로그램 (2) 수량 : 1대(아래 사양을 만족하는 동급 이상 기종) ∙ CPU : i7 12세대 이상 ∙ 메모리 : DDR4 32GB 이상 ∙ 디스크 : SSD 512GB + HDD 4TB 이상 ∙ ODD : DVD +/- RW SATA Drive 이상 ∙ 그래픽카드 : 메모리 8GB 이상 ∙ 입력장치 : Keyboard & Optical Wheel Mouse ∙ OS : Windows10 이상, 운영 S/W와 호환 가능품

요구사항 분류		시스템 장비구성
요구사항 고유번호		ECR-12
요구사항 명칭		운용자 콘솔(2)
요구사항 상세설명	정의	전시장치(통제모니터)
	세부 내용	∙ 수량 : 1대 ∙ 화면크기 : 27인치 이상 ∙ 화면해상도 : 1920 x 1080 이상 ∙ 화면주사율 : 75hz 이상 ∙ 입력단자 : HDMI or DP

요구사항 분류		시스템 장비구성
요구사항 고유번호		ECR-13
요구사항 명칭		운용자콘솔(3)
요구사항 상세설명	정의	조종장치(통제조이스틱)
	세부 내용	(1) USB 타입 조이스틱 (2) 키보드 8버튼 이상 기능키 (3) 수량 : 1대

요구사항 분류		시스템 장비구성
요구사항 고유번호		ECR-14
요구사항 명칭		AI 화재탐지(1)
요구사항 상세설명	정의	AI 화재탐지서버
	세부 내용	(1) AI 화재탐지 프로그램 (2) 수량 : 1대(아래 사양을 만족하는 동급 이상 기종) ∙ CPU : i7 12세대 이상 ∙ 메모리 : DDR4 32GB 이상 ∙ 디스크 : SSD 512GB + HDD 4TB 이상 ∙ 그래픽카드 : 메모리 8GB 이상 ∙ 입력장치 : Keyboard & Optical Wheel Mouse ∙ OS : Windows10 이상, 운영 S/W와 호환 가능품

요구사항 분류		시스템 장비구성
요구사항 고유번호		ECR-15
요구사항 명칭		AI 화재탐지(2)
요구사항 상세설명	정의	AI 화재탐지 전시장치(모니터)
	세부 내용	∙ 수량 : 1대 ∙ 화면크기 : 27인치 이상 ∙ 화면해상도 : 1920 x 1080 이상 ∙ 화면주사율 : 75hz 이상 ∙ 입력단자 : HDMI or DP

나. 기능 요구사항(System Function Requirement)

요구사항 분류		기능
요구사항 고유번호		SFR-01
요구사항 명칭		운용콘솔
요구사항 상세설명	정의	운용/통합관리 프로그램
	세부 내용	(1) 그래픽 인터페이스 (GUI) 제공 (2) 동시 상황 인식 및 듀얼 채널영상 모니터링 지원 - 화면구성은 주화면, 전자지도화면, 파노라마화면을 기본구성으로 하며, 한 지점을 지정 시 모든 화면이 동일한 지점을 표시/지향해야 한다. (3) 디지털 지도 제공 - 줌, 이동, 관측 거리, GPS - 발주 측에서 요구하는 구역을 디지털 지도에 표시해야하며, 추가지정이 가능해야 한다. (4) 360° 영상 파노라마 감시뷰어 기능 - 파노라마뷰에서 방위각을 표시되어야 한다. - 방위 및 고각은 1/1000° 단위로 조정이 가능해야한다. (5) 자동 포인트(Presets) 스캔 모니터링 기능 (6) 위경도(WGS-84) 거리 또는 GIS 좌표 디지털지도 연동 기능 - 입력된 좌표로 멀티센서 장치가 지향하고 영상을 보여줘야 한다. (7) 장비 상태 실시간 표시 기능 (8) Video Tracker 기능 - 영상 객체(굴뚝, 플레어 스텍)별 화재 감지 민감도 설정 및 화면 내 영상추적 기능 (9) 녹화기능(NVR)과 화면 캡쳐기능이 있어야 한다. (10) 영상 개선(Image processing) 기능 조정이 가능해야 한다. (11) 자동초점(Auto Focus) 조절 기능 조정이 가능해야 한다. (12) Pan & Tilt의 조정이 가능해야 한다. - 마우스를 클릭하여 동작 - 조이스틱을 조작하여 동작 (13) Auto Pan 감시(Patrol)기능이 가능해야 한다. (14) 주 화면에 굴뚝, 플레어스택 라벨 편집/표시 기능이 가능해야 한다.

요구사항 분류		기능
요구사항 고유번호		SFR-02
요구사항 명칭		멀티센서(1)
요구사항 상세설명	정의	열화상(IR)카메라 기능
	세부 내용	(1) 열화상카메라의 연속 줌 기능을 운용장치에서 작동 가능해야 한다. (2) 이미지 세부 향상 기능 (3) 비균일성 보정기능 (4) 자동 초점 조절 기능 (5) 이미지 떨림 보정 기능

요구사항 분류		기능
요구사항 고유번호		SFR-03
요구사항 명칭		멀티센서(2)
요구사항 상세설명	정의	주간(EO)카메라 기능
	세부 내용	(1) 결로방지 장치 내장 (2) 안개개선 기능 내장 (3) 센서제어보드(SCB) 내장

요구사항 분류		기능
요구사항 고유번호		SFR-04
요구사항 명칭		데이터 전송
요구사항 상세설명	정의	데이터 통신 프로토콜 및 데이터 포맷
	세부 내용	(1) 멀티센서 영상감시 장치에서 획득되는 모든 데이터 포맷을 발주기관에게 공개하여야한다. (2) 운용자 콘솔의 모니터에 표시되는 전시화면을 유선 네트워크 또는 전용선을 통해서 외부(운용자 콘솔 이외의 장소)에서 모니터링(전시) 할 수 있어야한다. (3) 전송회선으로 인한 데이터의 지연이 발생되어서는 안 된다. (4) 제안업체는 발주기관에게 제공된 데이터 통신 프로토콜과 데이터 포맷이 발주기관의 시험계측 환경에 잘 적용될 수 있도록 발주기관이 요구하는 모든 기술적 요구사항에 성실히 협조해야한다.

요구사항 분류		기능
요구사항 고유번호		SFR-05
요구사항 명칭		소프트웨어(1)
요구사항 상세설명	정의	시스템 구축 소프트웨어 제안
	세부 내용	(1) 제안업체가 납품하는 모든 장비들을 운용자가 원활하게 운용할 수 있도록 모든 소프트웨어는 응용 소프트웨어와 함께 패키지 형태로 공급해야하며, USB 형태로 제공해야한다. (2) 납품되는 모든 소프트웨어는 대중적이고 상업용으로 이용되는 언어를 사용하여야하며, 운영 화면구성은 영어 및 한글로 표시 가능하여야한다. (3) 납품되는 소프트웨어는 시스템 교체 또는 장애발생 시 구매자가 설치 가능하여야하며, 설치방법, 절차 등이 포함된 설명서와 함께 제공해야한다. (4) 멀티센서 영상감시장치 개발 시 사용되었던 운영체제(operating system)의 기술지원이 멀티센서 영상감시장치 운영기간 중에 중단되었을 경우, 대체 운영체제에서의 기술지원이 가능하도록 호환성이 유지되거나, 제안업체가 발주기관에게 대체 소프트웨어를 무상 제공하여야한다.

요구사항 분류		기능
요구사항 고유번호		SFR-06
요구사항 명칭		소프트웨어(2)
요구사항 상세설명	정의	산단 내 화재·폭발 감시 모니터링 소프트웨어
	세부 내용	(1) AI학습 모델을 통해 객체*인식 위치정보를 플랫폼 화면에 제공한다. * 객체인식 : 굴뚝·철탑의 화재, 연기 감지 * 야간, 저시정 상황에서는 화재만 감지 (1) AI학습 모델을 통해 화재를 탐지하고 위치정보를 디지털트윈 플랫폼 화면에 제공한다. (2) 한 화면상에서 20개 이상의 화재 탐지 및 위치정보를 플랫폼 상에서 제공한다. (3) 임계점(발주처와 협의)이상인 경우, 알람 정보*를 플랫폼 상에서 제공한다. *일시, 위치, 종류, 규모 등

요구사항 분류		기능
요구사항 고유번호		SFR-07
요구사항 명칭		연동 및 확장성
요구사항 상세설명	정의	타 시스템과의 연동 및 확장 가능성
	세부 내용	(1) 발주처가 정한 위치로 데이터 전송 및 연동을 위한 디지털트윈 플랫폼 제작사와 협의해야 한다. (2) 제안하는 장비는 통합관제센터에서 운용 중인 디지털트윈 플랫폼과 연계한 연동 및 업그레이드가 가능하도록 확장성이 보장되어야한다. (3) 차후에 추가적으로 설치될 수 있게 부가장비의 설치가 용이하도록 운용장치와 통신하는 구동장치 내 보드에는 여유 슬롯이 존재해야하며, 구동장치의 외부함체에는 추가 단자(접속핀)가 존재해야한다.

다. 성능 요구사항(Performance Requirement)

요구사항 분류		성능
요구사항 고유번호		PER-01
요구사항 명칭		AI 탐지 및 추적 성능
요구사항 상세설명	정의	장비의 성능 조건
	세부 내용	(1) 열화상카메라는 10km 거리의 6m x 3m 화재를 탐지하고 식별 가능해야 한다. (2) 주간카메라는 10km 거리의 6m x 3m 화재를 탐지하고 식별 가능해야 한다. (3) 다중 탐지기능은 항목별 요구성능에 따라 화재를 탐지하고 식별가능해야 한다. (4) 장비를 구성하는 제반 부품은 신품으로 한국산업규격(KS) 또는 그 이상의 규격이 적용된 것을 사용해야 한다. (5) 장비는 검사 및 형식승인, 성능 안전인증 등 관련 서류를 제출하여야 한다.

라. 데이터 요구사항(Data Requirement)

요구사항 분류		데이터
요구사항 고유번호		DAR-01
요구사항 명칭		백업 및 복구 대응 방안
요구사항 상세설명	정의	시스템 장애에 대비한 백업 및 복구 대응 방안
	세부 내용	(1) 발생 가능한 장애요소들을 유형별로 구분하여 제시하고, 유형별 대처방안을 문서화하여 결과 산출물로 제시하여야한다. (2) 각 모듈별 S/W, 데이터에 대하여 다음의 내용을 포함한 백업 및 복구방안을 문서화하여 결과 산출물로 제시하여야한다. - 백업 대상, 매체, 주기, 방법, 절차 - 복구시기, 방법, 절차 - 유실데이터 처리 방안

마. 테스트 요구사항(Test Requirement)

요구사항 분류		테스트
요구사항 고유번호		TER-01
요구사항 명칭		테스트 관리
요구사항 상세설명	정의	장비 성능테스트 기본 방향
	세부 내용	(1) 장비성능테스트 결과에 대한 공정성 확보를 위하여 참여 제안업체 대표가 인장으로 확인하여야한다. (2) 장비성능테스트 실시에 따른 소요비용은 제안업체가 부담하여야한다. 모의 화재 시험 및 성능검증에 필요한 사항은 발주기관과 별도 협의를 통해 추진한다. (3) 장비성능테스트 참여자는 제안업체 및 제조사의 직원으로 하여야한다.

요구사항 분류		테스트
요구사항 고유번호		TER-02
요구사항 명칭		현장수락검사
요구사항 상세설명	정의	시스템 구축 수락검사 요구사항
	세부 내용	(1) 수량검사와 성능검사로 구분하고 발주기관의 입회하에 제안업체가 실시하여야한다. (2) 시스템이 설치된 후 수행하고 발주기관이 지정하는 장소에서 성능수락시험 및 운용성 시험으로 현장수락검사가 완료된다. 또한 제안업체는 납품된 모든 하드웨어 및 소프트웨어가 계약서에 따라 공급되었는지의 여부와 기술규격에 따라 시스템이 운영되는지의 여부를 발주기관에게 입증해야한다.

요구사항 분류		테스트
요구사항 고유번호		TER-03
요구사항 명칭		성능수락시험
요구사항 상세설명	정의	시스템 운용의 적격성 판정을 위한 성능수락시험 요구사항
	세부 내용	(1) 설치되는 모든 시스템은 설치현장에서 각 장비의 기능과 성능이 시험 검사되어야한다. (2) 제안업체는 장비조정 및 성능수락시험과 관련된 모든 절차서 및 검사결과 데이터를 문서로 발주기관에게 제출하여야한다.(성능수락시험성적서 제출) (3) 모든 수락시험은 규정과 절차에 따라 진행되어야 하고 수락시험을 위한 규정 및 절차서는 제안업체가 작성하여 발주기관의 승인을 얻은 후 성능수락시험을 진행하여야한다. (4) 성능수락시험에는 열화상카메라, 주간카메라의 화재 탐지 및 추적 성능 확인이 반드시 포함되어야한다.

요구사항 분류		테스트
요구사항 고유번호		TER-04
요구사항 명칭		운용성 시험
요구사항 상세설명	정의	시스템 운용 안정성 판정을 위한 운용성 시험 요구사항
	세부 내용	(1) 모든 품목의 설치 및 프로그램 개발이 완료된 후 정상가동을 개시하기 전 발주기관의 시스템 확보 사업 목표에 따라 시스템 구현여부를 판단하고, 안정적으로 운영할 수 있도록 문제점을 사전에 찾아내어 수정하기 위한 운용성 시험 과정을 거쳐야한다. (2) 제안업체는 운용성 시험을 위한 계획서를 작성, 제출하여 발주기관의 승인을 얻은 후 체계적으로 실시하여야한다. (3) 운용성 시험 결과 문제점이 발견될 경우 정상 가동을 위하여 신속히 수정조치하고 그 보고서를 제출하여야한다. (4) 운용성 시험 기간은 30일 이내로 하되, 운용성 시험의 종료는 시스템 구축을 위한 발주기관의 목표가 달성되었다고 발주기관이 판단할 때 한다. (5) 운용성 시험은 발주기관이 정한 기간 내에 수행하여야하고, 정한 기간 내에 보완이 완료되지 못하면 제안업체는 계약조건에 따른 조치와 보완 완료시까지 책임을 져야한다. 이 경우 추가비용에 대해서는 제안업체가 책임을 진다. (6) 제안업체는 설치된 제반 시스템이 고품질을 유지할 수 있도록 최소한 아래의 항목에 대하여 최선을 다하여 보장하여야한다. -시스템 신뢰성 및 안정성 보장 -데이터의 보안성과 무결성 보장 -최종 이용자에 대한 최대의 이용 편의성 제공 -기타 업무 처리 시 발견된 제반 문제점 보완

바. 보안 요구사항(Security Requirement)

요구사항 분류		보안
요구사항 고유번호		SER-01
요구사항 명칭		보안지침 준수
요구사항 상세설명	정의	보안 지침 준수 방안 제시
	세부 내용	(1) 제안업체는 발주기관의 보안규정 및 지침, 보안 관련 법규를 준수하고 대외 보안유지에 적극 협조하여 시스템 구축을 수행하여야한다. (2) 제안서 제출 시 별도양식에 의한 사업수행관리자(PM)의 보안유지서약서(별첨)를 첨부해야한다. (3) 업체의 사업 참여인원은 설치와 관련하여 별도양식의 보안유지서약서(별첨)를 작성하여 제출해야한다. (4) 사업수행 간 전산장비(PC, 노트북 등), 저장매체(SSD, HDD, USB 등), 개인상용통신 사용 시, 발주기관에서 요구하는 보안 조치사항을 철저히 준수하여야 한다. (5) 장비 설치 시 통합관제센터(통제구역, 제한구역 등)에 대한 출입은 최소 인원으로 제한하고 서약서 집행, 보안교육 등 관련 규정을 준수한다. (6) 제안서 작성과정에서 취득한 관련 사항은 제안서 작성에만 사용하고 누설할 경우 관련 법규(보안서약서에 명시된 관련 법규 참조)에 의거 처리한다. (7) 자료 유출의 원천차단을 위해 고장이 발생된 저장장치(SSD, HDD 등)는 발주기관 내에서 물리적으로 파기 후 교체한다. (8) 사진촬영은 감독관에게 상용정보통신장비(PC, 프린트, 팩스, 카메라 등) 승인 요청하여 승인 후 사용해야한다. (9) 출입하는 인원은 보안절차에 따라 입ㆍ출입시간 준수 및 안내책임자에 의해 출입허가를 득한 후 출입하여야 하며, 무단 배회금지, 사진촬영 통제 등 발주기관에서 요구하는 보안 조치사항을 철저히 준수하여야 하고, 위반 시 공급자가 출입 불허 등의 조치를 취할 수 있다. (10) 사업기간 중 불법S/W 사용으로 인한 문제에 대해 책임져야 하며, 사업 관련 자료는 인터넷 웹하드, 웹메일 등 외부에 저장 및 전송을 금지해야한다.

요구사항 분류		보안
요구사항 고유번호		SER-02
요구사항 명칭		보안대책
요구사항 상세설명	정의	사업수행 간 보안대책 제안
	세부 내용	사업수행을 위한 보안대책(인원, 시설, 문서(산출물 포함), 정보통신(네트워크 포함)보안)을 제안하여야 하며, 사업수행 간 제반 보안규정을 준수해야한다. (1) 사업수행 업체의 출입인원에 대한 보안대책 (2) 누출금지 대상 정보의 관리방안 등 보안대책 가) 기관 소유 정보시스템의 내·외부 IP주소 현황 나) 세부 정보시스템 구성현황 및 정보통신망 구성도 다) 사용자계정 및 비밀번호 등 정보시스템 접근권한 정보 라) 정보통신망 취약점 분석 결과물 마) 정보화 용역사업 결과물 및 관련 프로그램 소스코드 바) 보안시스템 및 정보보호시스템 도입 현황 사) 방화벽, IPS 등 정보보호시스템 및 라우터, 스위치 등 네트워크 장비 설정 정보 아) “공공기관의 정보공개에 관한 법률” 제9조 1항에 따라 비공개 대상 정보로 분류된 내부문서 자) “개인정보 보호법” 제2조 1호의 개인정보 (3) 생산되는 산출물에 대한 보안대책 (4) 제안업체 자체 보안교육 계획 및 개인상용정보통신장비(스마트폰, 카메라, USB메모리 등) 통제방안 보안대책 (5) 납품되는 장비에 대한 보안대책 적용 사항 가) CD-RW, DVD-RW 기능이 내장된 제품은 “쓰기” 기능 제거 나) 멀티 메모리카드 슬롯이 내장된 장비는 기능 제거 다) 무선 접속기능(무선 LAN, 블루투스 등), 마이크 및 웹 카메라 기능이 내장된 장비는 해당 기능 제거 (6) 시스템 납품 및 설치 중 보안 유해사항 식별 시 발주기관에서 요구하는 보안대책을 적용한다.

사. 품질 요구사항(Quality Requirement)

요구사항 분류		품질
요구사항 고유번호		QUR-01
요구사항 명칭		품질 관리
요구사항 상세설명	정의	품질보증을 위한 품질 관리 방안 제시
	세부 내용	(1) 품질관리 기간은 계약체결 이후부터 하자보수 종결 시까지이며, 업체는 품질관리를 위해 품질보증 활동을 수행한다. (2) 업체는 조직, 인원 투입계획, 활동계획 등을 포함한 일련의 품질관리 계획을 사업수행계획서에 포함한다. (3) 납품하는 시스템의 품질은 발주기관의 요구사항을 충족하여야 하며, 업체는 하자보수 기간 중 추가·변경되는 시스템에 대해서도 품질을 보증한다.

아. 제약사항(Constraint Requirement)

요구사항 분류		제약사항
요구사항 고유번호		COR-01
요구사항 명칭		특허권 및 저작권 보호
요구사항 상세설명	정의	법적 규제
	세부 내용	(1) 제안업체가 제공한 소프트웨어 사용기간 동안 동 소프트웨어로 인하여 발주기관이 소유권 및 지적재산권 침해에 관한 소송상 또는 소송의 청구를 당하거나 그로 인한 재판이 결정된 경우, 공급업체는 자기의 비용과 선택으로 즉시 동 소프트웨어의 계속 점유권 및 사용권을 발주기관에게 부여하거나 또는 소유권 및 지적재산권 침해 소프트웨어와 동등 또는 더 우수한 물품으로 대체하고 동 소프트웨어를 철거하여야한다. (2) 제안업체는 구축된 시스템이 국내의 저작권 침해 등 법적 권리 관계의 문제 발생 시 이에 대한 조치 및 책임을 져야 하며, 이에 다른 손해배상의 책임도 제안업체에 있다. (3) 제안업체는 계약에 따라 제공한 장비가 국내·외의 특허권 및 저작권을 침해한다는 이유로 소송을 제기받을 경우, 발주기관에게 발생한 모든 손해 및 배상을 책임져야한다.

자. 프로젝트 관리 요구사항(Project Management Requirement)

요구사항 분류		프로젝트 관리
요구사항 고유번호		PMR-01
요구사항 명칭		사업수행계획
요구사항 상세설명	정의	성공적인 사업완료를 위한 사업수행계획의 구체화 방안 제시
	세부 내용	(1) 본 사업을 수행할 추진조직, 인력 투입계획 및 역할 등을 제시하여야하고, 기술수준을 상세하게 제시하여야한다. (2) 선정된 주관 사업자는 계약일로부터 근무일 20일 이내에 현장실사를 완료하고 현장 실사 결과가 포함된 사업수행계획서, 설계도면(종이문서, USB 각 2부)을 제출하여 승인을 득해야한다. (3) 사업수행계획서는 계약서, 제안요청서, 제안서, 기술협상 내용 등을 근거로 작성하고 제안서에 포함된 내용은 모두 반영되어야하며 누락된 경우 제안서를 기준으로 처리한다. (4) 사업수행계획서에 의해 공정이 진행되어야하며, 계약일로 부터 사업완료일까지 주간 사업추진 현황(착수일 기준 현재 시점의 구체적인 공정 및 진행사항, 업무추진 상 이슈 및 대응 방안, 품질· 형상 관리내역 등)을 작성·제출 하여야한다. (5) 과업기간 동안에 내·외부 관계자를 참석시켜 착수보고회, 최종보고회를 각각 실시하고 그 결과를 산출물에 반영하여 제출하여야한다.

요구사항 분류		프로젝트 관리
요구사항 고유번호		PMR-02
요구사항 명칭		시스템 공급 및 설치
요구사항 상세설명	정의	시스템 공급 및 설치 지원 방안 제시
	세부 내용	(1) 시스템 공급 및 설치에 필요한 제반비용은 제안업체가 무상으로 지원하여야한다. (2) 시스템 구축에 필요한 부대장비 설치 등을 제시하여야한다. (3) 모든 장비의 설치는 발주기관 담당자와 협의하여 지정하는 장소에 설치하고, 정상작동 확인 후 납품 검수조서 작성을 요청한다. (4) 프로젝트 추진 도중 발주기관 사정으로 관련 설치장비 이전 등이 필요할 경우 제안업체는 기술지원 및 설치 제반 비용 등을 무상 지원하여야한다. (5) 시스템 구축에 필요한 부수자재(케이블 등)를 포함하여 제안하며 노후된 자재는 무상으로 교체한다. 장비 설치 시 부수자재 신설·교체 사항 포함하여 현장 감독관의 확인을 받는다. ※ 케이블은 망 혼용 방지를 위해 지정한 케이블 색으로 설치 (5) 시스템 구축 및 운용에 필요한 전기는 격실 내 분전반 또는 건물내부 배전반으로부터 설치 위치까지 적정용량의 전기 배선, 인입, 포설공사를 제안업체 부담(소요되는 모든 자재·설비 포함)으로 수행해야한다. (6) 케이블 배선은 Access Floor 및 덕트를 이용하여 포설하고, 없는 경우에는 미관 및 보안성 강화를 위해 전용 PVC관 또는 주름관을 사용하여 견고하게 설치해야한다. (8) 사업수행 중에 설치 장소 內 시설물을 손상시켜 피해를 입혔을 경우에는 현장감독관의 지시에 따라 즉시 복구하여야 하며, 소요비용은 제안업체가 부담해야한다.

요구사항 분류		프로젝트 관리
요구사항 고유번호		PMR-03
요구사항 명칭		납품 및 검수
요구사항 상세설명	정의	납품·검수 준수 방안 제시
	세부 내용	(1) 납품되는 장비는 발주기관에서 요구하는 규격과 동등 이상으로 제안해야하며 표준규격을 준수해야한다. (2) 현장방문 납품 및 설치를 원칙으로 하고, 수송 및 하역은 계약업체의 책임으로 한다. 이때 발생되는 폐기물(박스, 스티로폼 등)에 대한 처리방안도 구체적으로 제안해야한다. (3) 시스템 검수는 장비 납품·설치 완료 후 발주기관 담당자가 정상 작동 여부를 확인하여 정상 작동 시 발주기관에 요청한다. (4) 검수 요청 시 납품 및 설치한 모든 제품의 일련번호(S/N) 목록(설치장소 명기), 라이선스 목록을 발주기관에 제출해야한다. (5) 공인기관 성적 및 TTA 인증서를 성적서 접수증으로 제출한 업체는 통합안전관리센터 준공전까지 인증서를 제출하여야 한다.

요구사항 분류		프로젝트 관리
요구사항 고유번호		PMR-04
요구사항 명칭		제작 및 설치환경
요구사항 상세설명	정의	제작환경과 관련하여 발주기관과 제안업체가 준비해야 할 사항 제시
	세부 내용	(1) 제안업체는 발주기관의 분리된 네트워크 구성 형태를 고려하여야한다. (2) 제안업체는 작업 장소 상호협의 시 제안요청서 내 명시된 보안요구사항을 준수한 작업장소를 제시할 수 있으며, 발주기관에서는 제시된 작업 장소에 관하여 우선 검토한다. 다만, 발주기관에서는 제안업체가 제시한 작업장소가 보안요구사항을 준수하지 못한 경우 거부할 수 있다. (3) 제안업체는 원격지 개발에 따른 보안사고 등 위험요인을 식별하여 이에 대한 대응방안을 제안하여야한다. (4) 제안업체는 제안요청서에 명시한 보안 요구사항 등을 준수하여 원격지 개발에 따른 구체적인 원격지 보안관리대책(참여인원, 장소 및 장비, 노트북·USB 등 휴대용 저장매체, 네트워크, 자료 등)을 제시하여야한다. (5) 제안업체가 사업 진행 동안 사용할 도구는 저작권법 등 발주기관의 소프트웨어 관리규정에 적합하여야하며, 불법 소프트웨어 사용과 관련하여 발생하는 문제에 대해서는 모든 책임을 져야한다. (6) 기타 제작 및 설치환경과 관련한 필요사항에 대하여 제시 가능하다.

요구사항 분류		프로젝트 관리
요구사항 고유번호		PMR-05
요구사항 명칭		리스크 관리
요구사항 상세설명	정의	사업수행 중 리스크 발생에 따른 해소 방안 제시
	세부 내용	(1) 보안, 일정지연, 품질저하, 장비 변경에 따르는 예산초과 등 리스크 발생을 사전 예방하고 발생 시 사후 대처방안을 제시하여야한다. (2) 성능상 문제 등으로 H/W 또는 S/W가 변경되는 경우에 대한 사후 대응방안을 구체적으로 제시하여야한다. (3) 제안업체는 시스템 장애 등 비상상황 발생 시 피해를 최소화하고 신속한 복구를 지원하기 위한 백업·복구 및 장애 대응 대책을 제시하여야한다. (4) 프로젝트 추진과정에서 요구되는 진척·위험·변경사항의 관리방안 및 지속적으로 문제를 파악 관리할 수 있는 방안을 제시하여야한다. (5) 긴급한 이슈사항이나 위험요소에 대해서 수시 보고 및 회의 진행을 할 수 있는 통제 방안을 제시하여야한다. (6) 본 사업으로 인하여 기존 시스템에 문제 발생 시 책임지고 원상복구 및 복원 등의 조치를 하여야한다. (7) 중대재해처벌 등에 관한 법률(법률 제17907호, ’22.1.27.) 등 관련법규를 준수하여야 한다. 특히, 계약 이후 납품 설치 시까지 예상되는 각종 안전사고 위해요소를 제거하고 이에 대한 안전대책을 강구하여야 한다.

차. 프로젝트 지원 요구사항(Project Support Requirement)

요구사항 분류		프로젝트 지원
요구사항 고유번호		PSR-01
요구사항 명칭		시스템 안정화
요구사항 상세설명	정의	시스템 구축 후 안정화 기간 중 지원 방안 제시
	세부 내용	(1) 발주기관의 요구에 따라 제안업체는 시스템 운영 개시를 위한 각종 사전 준비 작업을 수행해야 하며, 정식운영 및 시스템 안정화 기간 동안 발주기관의 요구에 대한 지원을 발주기관과 협의하여 제공해야한다.

요구사항 분류		프로젝트 지원
요구사항 고유번호		PSR-02
요구사항 명칭		교육지원
요구사항 상세설명	정의	시스템 운영에 필요한 교육지원 방안 제시
	세부 내용	(1) 시스템 운영자에 대한 교육계획, 일정을 항목별로 제시하여야한다. -시기: 시스템 검수일 이전 1일 4시간 2회 이상 -장소: 통합관제센터 지정장소 -내용: 시스템 전반에 대한 관리, 정비 및 운용법 등 -방법: 시스템 운영자를 위한 매뉴얼(H/W, S/W 포함) 제작, 제공 (2) 교육에 필요한 일체 비용은 사업비에 포함하여야하며, 모든 교육에 대한 결과는 발주기관 승인 후 사업종결보고서에 포함 제출한다. (3) 시스템 구축 완료 후 발주기관에서 도입 시스템의 운영 등에 대한 기술 이전 재교육을 요청할 경우 제안업체는 부담이 되지 않는 범위에서 이에 응해야한다. (4) 교육실시 결과물(일시, 장소, 내용, 참석자 서명 등)을 발주기관에 제출한다.(교육결과확인서 제출)

요구사항 분류		프로젝트 지원
요구사항 고유번호		PSR-03
요구사항 명칭		기술지원
요구사항 상세설명	정의	시스템 운영에 필요한 기술지원 방안 제시
	세부 내용	(1) 본 시스템의 내용연수 동안 지속적인 정품 공급 및 안정적인 유지보수 지원을 보장하기 위해 장비공급(제조) 업체의 수리부속 공급 및 기술(정비)지원 확약서(별첨)를 제출한다. (2) 본 시스템의 효율적 운영 및 관리를 위해 납품 시 시스템 구성도 및 세부장비 목록표, 운영절차 기술서를 제공한다. (3) 사업수행 기간 및 하자보수 기간 중 장비 이전 및 재배치 상황 발생 시 제안업체에서 기술지원 해야한다. (4) 발주기관이 본 시스템의 기능을 보완하거나 확장 또는 타 장비를 접속하고자 하는 경우 제안업체는 인터페이스 가능하도록 관련 기술을 지원하여야한다. (5) 제안업체는 향후 발주기관의 시스템 성능개선 사업 시 본 사업의 사업수행 업체가 아닌 다른 업체가 낙찰될 경우 공정한 거래질서를 반하지 않는 범위 내에서 낙찰자에게 기술지원을 협약해야한다.

요구사항 분류		프로젝트 지원
요구사항 고유번호		PSR-04
요구사항 명칭		하자보수
요구사항 상세설명	정의	제안업체는 구축한 시스템에서 발생할 수 있는 하자보수 책임이 있으며 이에 대한 방안 제시
	세부 내용	(1) 제안업체에서 공급한 시스템의 S/W 품질 및 하자보증 기간은 발주기관의 검수완료일로부터 1년으로 하며 안정적인 하자보수 지원을 보장한다.(※하자보수 이행보증서 구체적인 지원방안 제시) (2) 시스템 전반에 걸쳐 복구대책 및 처리방안·절차, 예비품 확보계획, 정비지원 조직 및 인력, 하자보수 계획(정비이력 관리 등) 등의 내용을 포함한 하자보수 계획을 구체적으로 제안해야한다. (3) 하자보수기간 내 장비 장애 발생 시 장비 설치지역을 기준으로 최단시간 내(접수시간 기준 최대 7일 이내) 무상으로 긴급정비를 완료해야하며 장애 발생원인 및 조치사항을 명시하여 발주기관에 제출해야한다. 단, 7일 이내 정비 불가 판단 시 대체용 장비(설치장비와 동급 이상 완제품)를 제공하여 정상 작동시켜야한다. (4) 하자보수 기간 중 집중 예방정비를 분기 1회 이상 실시하고 그 결과를 발주기관에 서면으로 제출해야한다.

요구사항 분류		프로젝트 지원
요구사항 고유번호		PSR-05
요구사항 명칭		SW사업정보 저장소 데이터 작성 및 제출
요구 사항 상세 설명	정의	제안업체는 구축한 시스템에 대해 SW사업 정보 저장소에 데이터 작성 및 제출 가능하여야 한다.
	세부 내용	(1) 「소프트웨어산업진흥법 제22조」에 따라 해당 사업 수주자는 SW사업정보(SW사업 수행 및 실적 정보)데이터를 작성 및 제출하여야한다. (2) SW사업정보 데이터 작성 및 제출에 관한 사항은 www.spir.kr 자료실의 ‘SW사업정보 저장소 데이터 제출 안내’ 문서를 참조토록 한다. (3) SW사업정보 데이터는 사업수행계획서 작성 시 단계별 산출물 리스트에 명시하도록 한다.

요구사항 분류		프로젝트 지원
요구사항 고유번호		PSR-06
요구사항 명칭		지원 사항 추가
요구사항 상세설명	정의	지원 분야 추가제안
	세부 내용	(1) 본 사업 관련 제안요청 내용 외 지원 분야와 관련하여 보완, 발전시켜야 할 사항이 있으면 추가 제안하고, 없으면 “없음”으로 명기한다. (2) 지원 분야 추가 제안내용은 계약 후 사업범위에 포함한다.

※ 상기 모든 요구사항 상세내용은 기본 기능을 정의한 것으로 향후 사업수행 시 상세 구성 및 기능은 발주기관인 울산정보산업진흥원과 협의하여 조정할 수 있어야 한다.

2.4 납품 시 제출사항

순번	품 명	규 격	수량	납기일	비고
1	광역안전컨트롤타워 영상감시시스템	제안요청서 참조	1식	계약일∼8개월	완료일
	- 열화상(IR)카메라조립체
	- 주간(EO)카메라조립체
	- 레이저거리측정기(LRF)
	- 정밀구동장치조립체(PTZ)
	- 전원공급장치
	- 케이블 SET (5종)
	- 외부함체
	- 운용장치
	- 전시장치
	- 저장장치(NVR)
	- AI 화재탐지 서버
	- AI 화재탐지 전시장치
	- 조종장치
	- 폴 구조물 조립체(Pedestal)
첨부	사업수행계획서	-	2부	계약일∼1개월
	납품장비 목록(상세명세서 포함)	-	2부	계약일∼1개월
	장비운용지침서(매뉴얼) 및 USB	-	각 2부	계약일∼8개월
	장비 설치 사진첩 및 USB	-	각 2부	계약일∼8개월
	장비 도면(상세도면 포함)	-	2부	계약일∼8개월
	제작결과 보고서	-	2부	계약일∼8개월
	하자보수 보증서	-	2부	계약일∼8개월
	TTA 보안인증서	-	2부	계약일∼준공 전.
	제안요청서 별첨 서식	-	각 2부	계약일∼1개월

2.5 테스트 및 품질보증

가. 검수 및 테스트는 조달관리 규정에 따라 실시한다.

나. 검수 및 검사에 필요한 장비 및 부수자재(계측기 등) 일체는 계약상대자가 준비한다.(준비 미흡으로 발생된 검사 / 검수 지연은 계약 상대자의 책임이다.)

다. 검수 및 검사는 납지별 납품 및 설치 완료 후 요구서에 명시된 공급범위 및 요구성능(또는 동등 이상)을 기준으로 실시하며, 전기적 기계적 특성을 입증할 수 있는 제품보증서, 공인기관 또는 자체 시험 성적서를 제출해야 한다.

라. 계약상대자는 납품 5근무일 전 사업주관부서(울산정보산업진흥원 디지털전환사업단)에게 검수신청서(서식 19-4)를 제출하며 최종 납품일정을 확정하여야 한다.

마. 검수 시, 제출서류(원본)

1) 제조사의 품질보증서, 공급 및 기술지원 확약서(각 장비별)

2) 제조자 제조일 증명서(각 장비별)

3) 취급설명서 및 장비 이력자료(각 장비별)

4) 공인기관 시험성적서 또는 자체 시험성적서 등 계약서에 명시된 서류 등

5) 제원확인 가능한 증빙서류(각 장비별 카달로그 및 도면 등)

2.6 납 품

가. 계약상대자는 계약 후 15근무일 이내에 운용지역을 방문하여 설치예정 장소의 설치 및 운용환경 등의 제반 사항을 확인하고 계약이행에 차질이 없도록 해야 하며, 30일 이내 사업관리부서에 사업수행계획서를 제출해야 한다.

나.  계약상대자는 검수 / 검사와 별도로 납품한 물품의 규격과 품질이 계약내용과 동일함을 납품일로부터 2년간 보증해야 한다. 단 하자발생 시 하자 종결까지는 품질 보증기간에서 제외하며, 하자부분에 대한 보수 완료시점부터 품질보증기간을 산정한다.

다. 품질보증 기간내 장비의 규격 및 품질이 구매요구서와 상이 한 것이 확인될 경우 계약상대자는 신품교환 또는 무상수리 하여야 한다, 이 경우 모든 경비는 계약상대자가 부담한다.

라. 장비 수명기간 동안 운용과 정비에 필요한 부품 및 기술지원 및 기술지원 확약서를 통해 보장하고, 운용 및 정비와 관련된 정보를 무상으로 제공한다.

마. 목록화 요청에 따라 계약 상대자는 목록화를 실시하고 검수 시, 기술검수관에게 장비 목록화 입력 완료 증빙서류를 제출해야 한다.

바. 계약상대자는 납품 및 설치 전 요구성능의 정상적인 성능발휘 여부를 확인하는 성능평가 실시 후 합격 된 제품을 납품 및 설치하며 보완이 요구되는 부분은 상호협의하여 보완 후 납품 및 설치한다.

1) 성능평가는 아래 검사항목을 제안요구서상 조건 충족여부를 사업주관부서와 기술검수관이 함께 평가하며 ‘합격’ 및 ‘불합격’으로 한다. 다만, 보완이 요구되는 부분에 대한 내용은 별도로 계약자와 상호협의하여 보완 조치한다. (서식 19-2)참조

(가) 장비별 사업주관부서와 협의한 요구 위치에 현장 설치하여 계약대상자의 이송, 적·하역, 장비설치 등 사항에 대한 제반적인 책임하에 육안 및 서류 확인

(나) 검사항목은 감시부, 구동부, 조작/통제부, 부수자재 등 성능확인

(다) 제안 요구성능을 입증할 수 있는 공인기관 시험성적서 또는 자체 시험 성적서

사. 계약상대자는 장비 납품 및 설치 시 장비 운용, 성능시험에 대한 기술지원을 실시해야하며, 시운전은 납품 및 설치 이후 검수 및 검사 이전 계약상대자 주관으로 사업주관부서가 요구하는 위치에서 주·야 연속 24시간 이상 실시한다.

1) 장비 설치 및 시운전에 소요되는 비용은 계약상대자 부담으로 한다.

2) 장비 설치 및 시운전 중 구매장비의 문제로 인하여 발주기관 자산의 파괴 또는 손상이 발생했을 경우 계약상대자는 배상 또는 무상으로 원상 복구하여야 한다.

아. 계약상대자는 납기를 준수할 수 없을 경우 즉시 계약담당자와 사업주관부서에 지체사유 및 납품 예정일자를 서면으로 통지하여야 한다.

자. 구축현장 여건으로 인하여 납기이전, 현장 설치가 불가한 경우 계약상대자는 사업주관부서 동의하에 선 납품 조치할 수 있으며, 선 납품 시 발주기관에서 요청하는 시기에 설치를 약속하는 설치이행 보증 각서를 사업담당부서 담당자에게 제출하여야 한다.

차. 중대재해처벌 등에 관한 법률(법률 제17907호, ’22.1.27.) 등 관련법규를 준수하여야 한다. 특히, 계약 이후 납품 설치 시까지 예상되는 각종 안전사고 위해요소를 제거하고 이에 대한 안전대책을 강구하여야 한다.

제3장 사업 참여 및 제안서 평가

3.1 사업 참여방식

가. 입찰 참가자격

1) 업체를 선정함에 있어 ｢지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령｣ 제13조(입찰의 참가자격) 및 동법 시행규칙 제14조(입찰참가자격 요건의 증명) 규정에 의한 경쟁입찰 참가자격이 있는 자를 준용으로 공정성 및 투명성을 확보한다.

2) 업체선정은 입찰공고, 제안요청서 설명회, 제안서 접수, 제안서 평가, 입찰가격 평가, 협상대상업체 선정 및 협상우선순위 결정, 우선순위에 의한 업체와의 협상을 통해 적격업체를 최종 선정 후, 계약을 추진한다.

3) 입찰참가업체는 정보통신공사업 면허를 보유한 업체

4) 계약목적물의 성능보장을 위해 입찰참가업체는 ‘국가 종합전자조달시스템 입찰참가 자격등록 규정’에 의하여 반드시 나라장터(G2B)에 다음 분야의 입찰참가자격을 등록한 자여야 한다.

가) ‘정보통신공사업법’제14조에 따라 정보통신공사업(업종코드 : 0036)을 등록한 자여야 한다.

나) ‘소프트웨어 진흥법’제58조에 따라 소프트웨어사업자[컴퓨터관련서비스사업(업종코드 : 1468)]로 등록한 자여야 한다.

다) ‘중소기업기본법’ 제2조에 따른 중소기업자 및 ‘소상공인 보호 및 지원에 관한 법률’ 제2조에 따른 소상공인으로서 ‘중소기업 범위 및 확인에 관한 규정’에 따라 발급된 “중소기업 확인서”를 소지한 자로서, ‘중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률’ 제9조에 따라 물품의 직접생산확인증명서를 소지하고 영상감시장비(4617162201)에 대한 요구규격을 직접 생산·공급 할 수 있는 자여야 한다.

마) ｢지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률｣ 제31조 및 동법 시행령 제92조(부정당업자의 입찰참가자격 제한)에 해당되지 않은 업체이어야 한다.

5) 공동계약으로 참여할 경우의 조건은 다음과 같다.

가) 공동수급(공동이행 또는 분담이행 방식)의 형태로 참가할 수 있으며, 당사자간 책임, 권리, 의무관계를 명확히 규정한 공동수급 표준협정서 제출해야 한다.

나) 공동수급체의 경우 공동계약을 체결한 후 공동수급체 구성원의 출자비율 또는 분담내용을 변경할 수 없으며 기타 세부적인 사항은 “지방자치단체 입찰 및 계약집행기준” 공동계약운영 요령에 따른다.

6) 하도급은 불허한다.

나. 협상 및 계약

1) “지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준” 협상에 의한 계약체결기준을 준수한다.

2) 제안서는 기술능력(80)과 입찰가격(20)을 종합적으로 평가하며, 평가항목 및 배점을 기준으로 평가한다.

3) 제안서의 평가결과에 따라 ‘협상적격자’가 될 수 있는 자격을 갖추며, 협상순위가 결정된 경우 기술능력과 입찰가격 평가점수와 합산점수 및 협상일정을 통보하여 절차에 의거 실시한다.

4) 발주기관은 최우선 순위업체와 기술협상을 실시하되, 협상 필수 조건에 대해서는 협상대상 업체와 협상 시, 반드시 충족되도록 하여야 하며, 낮은 점수를 받은 평가항목에 대해서는 보완하도록 협상을 실시한다.

5) 제안서 내용을 대상으로 협상을 실시하며, 협상대상자와 협상을 통해 그 내용의 일부를 조정할 수 있다. 다만, 사업과 무관한 요구사항을 추가하는 행위 등 불공정한 요구는 하지 않는다.

6) 계약상대자는 계약서에 대한 해석상 이견이 있을 경우 계약 전 협의를 요청하여야하며 계약서 내용을 숙지하고 계약을 이행하여야 한다.

3.2 제안서 평가 및 배점기준

가. 평가방침 및 방법

1) 제안서 기술능력평가는 수요기관의 평가위원회 위원으로 구성되며 기술능력평가 분야별 세부 배점기준 평가표에 따라 평가한다.

2) 제안서 평가분야는 및 배점기준은 정량 및 정성적 기술능력 평가 80점, 입찰자격 평가 20점으로 구분하며 평가 합격기준은 85점 이상으로 하며, 85점 미만은 ‘불합격’으로 판정한다.

3) 제출된 성능시험 동영상의 요구규격 만족도 진위확인을 위해 필요 시 일부 체계에 대해 성능시험을 실시할 수 있으며, 제안업체는 사업관리부서의 성능시험 요구에 응해야하며 발생하는 비용은 제안업체가 부담한다.

4) 제안서 접수 후 보완은 원칙적으로 불허하며, 제안서 내용 미비에 대한 책임은 해당 업체에 있다.

5) 장비성능 분야는 필수 및 일반 항목으로 나누어 요구규격 만족 여부를 ‘적ㆍ부’로 평가하되, 제출된 제안서에 명시된 내용을 기준으로 평가한다.

6) 평가 시, ‘불합격’ 및 ‘불만족’ 처리항목은 다음과 같다.

가) [필수] 항목 1개 이상 ‘불만족’ 시 ‘불합격’ 처리

나) [일반] 항목은 충족률에 따라 점수를 차등 부여

다) 허위 기재 등 제안서 내용이 사실과 다른 경우 ‘불합격’ 처리

라) 제안품목의 모델명, 수량 등 누락 시 해당항목 ‘불만족’ 처리

마) 요구규격에 대한 제안내용 중 구체적 근거(카탈로그 또는 증명서) 및 설명이 없이 ‘수용함’ 또는 ‘만족함’ 등으로만 제안한 경우 해당항목은 ‘불만족’ 처리한다.

바) 요구규격에 대한 제안내용 중 구체적 근거(카탈로그 또는 증명서) 및 설명이 없이 ‘수용함’ 또는 ‘만족함’ 등으로만 제안한 경우 해당항목은 ‘불만족’ 처리한다.

사) 제안하는 제품의 규격과 근거자료가 불일치하는 경우, 일관성이 없는 경우 또는 확인이 불가한 경우 해당항목은 ‘불만족’ 처리할 수 있다.

나. 기술능력 평가

1) 제안서 평가결과 기술능력과 가격 평가점수의 합산점수가 70점 이상인 자를 협상적격자로 선정한다.

2) 기술능력 평가의 정량적 평가부문은 생산능력, 장비성능, 사업수행능력으로 구분되며 정성적 평가부문은 사업수행계획, 정비/교육지원으로 구분하여 실시한다.

3) 평가위원의 평가점수 중 최고점수 1개와 최저점수 1개를 제외한 나머지 점수를 합산하여 산술평균한 점수로 산출한다.

4) 최고와 최저점수가 2개 이상인 경우 하나의 점수만 제외한다

5) 평균점수 산정결과 소수점 이하의 숫자가 있는 경우에는 소수점 셋째 자리에서 반올림한다.

다. 평가위원 구성 및 운영

1) 구성위원은 위원장 포함 8명이상으로 구성되며 심사당일 평가위원 중 호선으로 선출한다.

2) 위원자격은 관련 학계 및 유관기관의 전문가로 구성하며 수요기관 전문가풀 활용 및 유사장비 제작 심의·기술자문 자격요건 등을 고려하여「기술 평가위원 규정」의 대분류 “구매(우수제품 심사 제외)”에서 정한 업무를 전문적으로 수행한 자로 평가위원 선발한다.

- 국가기관, 지방자치단체 또는「공공기관의 운영에 관한 법률」에 따른 공공기관에 재직하는 자로서 해당 심사분야(정보기술, 장비구매, 일반용역에 한함) 업무를 수행한 경험이 있는 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자

- 5년 이상 해당 심사분야의 업무를 수행 경험이 있는 6급 이상 공무원(군인인 경우 대위 이상, 전문직 공무원 또는 공공기관 재직자는 국가공무원의 직무등급을 준용)

- 해당 심사분야의 「국가기술자격법」에 따른 기술사 자격증을 소지한 자

- 3년(5년) 이상 해당심사 분야의 업무수행 경험이 있는 자로서 해당 심사분야의 박사(석사)학위 소지자

- 기사 이상 자격증을 소지한 기술직 공무원으로서 해당 심사분야 근무경력이 13년 이상인 자

- 대학 또는 대학교에 근무하는 조교수, 부교수, 교수로서 해당 심사분야(정보기술, 장비구매, 일반용역에 한함) 업무관련 조교수 이상 경력이 3년 이상인 자(명예교수 등은 제외)

3) 위와 같은 위원 자격을 지닌 자로 선발된 평가위원은 선정·위촉 과정을 거쳐 평가위원 명부에 등재되며 평가일 이전 보안 서약서 및 개인정보이용동의서·위촉승낙서를 수요기관에 제출하고 평가가 완료된 이후 해촉된 것으로 간주한다.

4) 다른 시.도 위원을 20%이상 선정, 불참자 예상하여 구성인원 정족수의 20% 이내에서 추가 지정한다.

5) 수요기관 사업담당자는 제안서 사전검토를 위해 제안서 평가일 1일 이전, PDF파일로 이메일 전송한다.

다. 입찰가격 평가

1) 객관적인 지표를 이용하여 발주기관의 계약부서가 평가한다.

2) 제안가격을 기준으로 입찰가격평가를 수행하며, 제안가격은 제안요청서에 따라 업체가 제안한 모든 내용이 포함된 제작 비용과 부가가치세를 포함한 가격으로 한다.

3) 입찰가격 평가는 “지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준” 협상에 의한 계약체결기준에 따른다.

라. 제안서 평가

1) 제안 발표

∙ 일시 및 장소 : 추후 유선통보

∙ 발표순서 : 제안서를 제출한 자가 당일 추첨하여 결정함

∙ 발표시간 : 업체별 40분 내외 (발표 20분, 질의응답 20분)

∙ 발표방법 : PPT 파일 프리젠테이션 [당일 USB 지참]

∙ 제안발표 참석인원＊은 발표자를 포함하여 총 3인 이내

※ 참석자는 모두 사업 참여인력으로 신분증 및 재직증명서 제출하며 발표자는    사업총괄 책임자(PM) 직접 발표를 원칙으로 한다.

2) 유의사항

∙ 발표내용이 제안서와 상이한 사항이 있는 경우 이를 별도로 명기한다.

∙ 제안설명 불참업체는 입찰 참가등록을 취소함

∙ 프리젠테이션 파일 및 발표 시 회사명 표기·거론 불가

∙ 기능요구사항의 차별성 및 우수성 제안

∙ 프리젠테이션 발표 시, 해상도 참고용 동영상 파일＊ 첨부

※ 서식1의 발표구성 안내에 따라 배점의 가감없이 관측 영상은 객체인식 크기와 배율에 따른 해상도 참고용으로 활용예정

마. 준수 및 유의사항

1) 평가방법 및 기준에 명시되지 않은 사항 등 불가피한 상황이 발생한 경우에는 제안서 평가위원회에서 결정한다.

2) [일반] 항목의 경우 제안서 평가 시 ‘불만족’ 하더라도 장비운용에 반드시 필요한 경우 납품 시 사업관리부서와 협의하여 체계 요구규격을 만족하는 제품으로 납품하여야 한다.

바. 기술능력 평가항목 및 배점

1) 총 괄

구분	평가항목		평가요소	배점	비고
정 량 적 평 가 (40)	생산능력		• 생산기술 축적 정도(공장등록 연수정도) - 10년이상 10점 - 10년이하 8점 - 8년이하 6점 - 6년이하 4점	10점	울산정보 산업진흥원 (사업부서)
	장비 성능	요구성능 만족	• 장비의 요구성능 적합/부적합으로 판정 • 필수항목 8개 中 1개 이상 미충족 시 체계성능 점수 ‘불합격’ 처리 • 일반항목 충족률에 따라 점수 차등 부여 - 100%(12개) 충족 : 20점 - 80%(10개) 이상 충족 : 15점 - 60%(8개) 이상 충족 : 10점 - 40%(5개) 이하 충족 : 0점	20점
	사업 수행 능력	사업수행 실적	• 제안업체 유사분야 사업수행실적 - 납품실적	5점
		인증서 보유	• 제안업체 수상경력 및 인증서 보유여부	5점
	소 계			40점
정 성 적 평 가 (40)	사업수행 계획	과업수행 합리성	• 사업 추진전략, 일정계획 등 안전관리 이행계획	10점	평가위원회 (평가위원)
			• 사업추진 중 보안대책	5점
		차별성	• 차별화된 제안 계획의 실현성	10점
	정비 / 교육 지원	하자보수 계획	• 장애복구 대책	5점
			• 정비 예비품 확보 및 지원조직 및 인력	5점
		교육지원 계획	• 정비 / 운용자 교육 계획	5점
	소 계			40점
입찰가격 평가				20점	울산정보 산업진흥원 (계약부서)

2) 기술능력평가 분야별 세부 배점기준

평가항목(배점)			배 점 기 준
대항목	중항목	세부평가항목
생산 능력 (10점)	생산 능력 (10점)	생산기술 축적정도 (10점)	• 평가중점 : 생산기술 축적정도(공장등록 연수) • 평가요소 - 제안서 평가일 기준 공장등록 연수 • 평가기준(절대평가) - A(10.0) : 10년이상 등록 - B(8.0) : 10년~8년이상 등록 - C(6.0) : 8년~6년이상 등록 - D(4.0) : 6년미만 등록 - F(0.0) : 미제시 또는 없는 경우
장비 성능 (20점)	장비 성능 (20점)	요구성능 만족 (20점)	• 요구성능의 만족 여부 - 필수항목, 일반항목 구분 평가 - 세부내용은 제안요청서 항목기준 • 필수항목 1개 이상 미 충족시 ‘불합격’ 처리 • 일반항목 충족률에 따라 점수 차등 부여 - 100%(12개) 충족 : 20점 - 80%(10개) 이상 충족 : 15점 - 60%(8개) 이상 충족 : 10점 - 40%(5개) 이하 충족 : 0점
사업 수행 능력 (10점)	인증서 보유 (5점)	제안업체 수상경력 및 인증서 보유여부 (5점)	• 평가중점 : 수상경력 및 인증서 보유여부 평가 • 평가요소 - 공공기관 영상감시장비 관련 수상경력, 특허증 보유 여부 - 공인기관의 영상감시장비 사업 관련 인증서 보유 여부 • 평가기준(절대평가) - A(5.0) : 4건이상 이상 보유 - B(4.0) : 3건이상 보유 - C(3.0) : 2건이상 보유 - D(2.0) : 1건이상 보유 - F(1.0) : 미제시 또는 없는 경우 ※ 상장 및 인증서 사본 제출시 보유로 인정 (사업자등록증은 인정하지 않음)
	사업 수행 실적 (5점)	제안업체 유사분야 사업수행실적 (5점)	• 평가중점 : 제안업체의 사업수행실적 평가 • 평가요소 - 감시장비 분야 사업수행실적 - 동일분야 : 영상감시장비 납품 및 제조 사업 • 평가기준(절대평가) - A(5.0) : 영상감시장비 납품 또는 제조실적 10회 이상 - B(4.0) : 영상감시장비 납품 또는 제조실적 8회 이하 - C(3.0) : 영상감시장비 납품 또는 제조실적 6회 이하 - D(2.0) : 영상감시장비 납품 또는 제조실적 4회 이하 - F(0.0) : 영상감시장비 납품 또는 제조 경험 無
사업 수행 계획 (25점)	과업수행 합리성 (15점)	과업수행의 합리성 (10점)	• 평가중점 : 사업 추진전략, 일정계획, 중대 재해처벌법 등 안전관리계획의 적절성 • 평가요소 - 단계별 추진전략, 사업관리 기법 등 제시여부 - 안전관리계획 제시 여부 - 일정계획의 적정성 • 평가기준(상대평가) - A(10.0) : 제안 내용이 우수함 - B(8.0) : 제안 내용이 양호함 - C(6.0) : 제안 내용이 보통함 - D(4.0) : 제안 내용이 미흡임 - F(0.0) : 제안 내용이 불량함 (요구에 맞지 않음, 미 제시 등)
		사업추진 중 보안대책 (5점)	• 평가중점 : 사업추진중 보안대책의 적정성 평가 • 평가요소 - 보안서약서 및 사업추진중 보안대책 제시 여부 - 출입자, 시설, 문서, 정보통신 보안대책 제시 여부 • 평가기준(상대평가) - A(5.0) : 제안 내용이 우수함 - B(4.0) : 제안 내용이 양호함 - C(3.0) : 제안 내용이 보통함 - D(2.0) : 제안 내용이 미흡임 - F(0.0) : 제안 내용이 불량함 (요구에 맞지 않음, 미 제시 등)
	차별성 (10점)	차별화된 제안 계획의 실현성	• 평가중점 : 원활한 사업수행을 위한 추가 아이디어 제시 및 실현성 평가 • 평가요소 - 장비, AI기반 SW 등 관련 추가 아이디어 제시 및 활용가능성 - 장비 및 SW관련 기술 실현성 • 평가기준(상대평가) - A(10.0) : 제안 내용이 우수함 - B(8.0) : 제안 내용이 양호함 - C(6.0) : 제안 내용이 보통함 - D(4.0) : 제안 내용이 미흡임 - F(0.0) : 제안 내용이 불량함 (요구에 맞지 않음, 미 제시 등)
정비/ 교육 지원 (15점)	하자 보수 계획 (10점)	장애복구대책 (5점)	• 평가중점 : 장애복구대책의 적정성 평가 • 평가요소 - 장애복구대책 및 세부처리절차 제시 여부 - 유형별 처리방안, 하자보수 이력관리 • 평가기준(상대평가) - A(5.0) : 제안 내용이 우수함 - B(4.0) : 제안 내용이 양호함 - C(3.0) : 제안 내용이 보통함 - D(2.0) : 제안 내용이 미흡임 - F(0.0) : 제안 내용이 불량함 (요구에 맞지 않음, 미 제시 등)
		정비 예비품 확보 및 정비지원 조직 (5점)	• 평가중점 : 정비 예비품 확보·정비지원 조직 지원계획의 적정성 평가 • 평가요소 - 정비 예비품 확보/정비 가능 계획(일수) - 정비 예비품 품목 - 제시된 정비품목 및 정비조직의 적정성 (주요품목 우선고려) • 평가기준(절대평가) - A(5.0) : 10일 이내 확보 / 정비지원 - B(4.0) : 15일 이내 확보 / 정비지원 - C(3.0) : 20일 이내 확보 / 정비지원 - D(2.0) : 25일 이내 확보 / 정비지원 - F(0.0) : 30일 이내 확보 / 정비지원 (요구에 맞지 않음, 미 제시 등)
	교육 지원 계획 (5점)
		정비 / 운용자 교육 계획 (5점)	• 평가중점 : 장비 정비 / 운용자 교육 계획의 적정성 평가 * 납품시 교육계획 제시 및 적정성 (31페이지 요구사항 참조) • 평가요소 - 체계 운용교육 계획 제시 여부 - 체계 운용교육 계획의 적정성 (교육방법/기간/내용/장소/기간 등) • 평가기준(절대평가) - A(5.0) : 연 2회 5일 이상 - B(4.0) : 연 2회 3일 이상 - C(3.0) : 연 1회 5일 이상 - D(2.0) : 연 1회 3일 이상 - F(0.0) : 연 1회 3일 미만 (요구에 맞지 않음, 미 제시 등)

3) 입찰가격 평점 산식

가) 입찰가격을 추정가격의 100분의 80 이상으로 입찰한 자에 대한 평가

․[eqn: 평점=입찰가격평가`배점한도 TIMES LEFT ( {최저입찰가격} over {해당입찰가격} RIGHT )]

* 최저입찰가격 : 유효 입찰자중 최저입찰가격으로 하되, 입찰가격이 추정가격의 100분의 60미만일 경우에는 100분의 60으로 계산

* 해당입찰가격 : 해당 평가대상자의 입찰가격

* 입찰가격 평가시 사업예산으로 하는 경우에는 추정가격에 부가가치세를 포함하여 적용하고, 예정가격을 작성한 경우에는 추정가격을 예정가격으로 적용

나) 입찰가격을 추정가격의 100분의 80 미만인 입찰한 자에 대한 평가

․[eqn: 평점=입찰가격평가`배점한도 TIMES LEFT ( {최저입찰가격} over {추정가격의80%상당가격} RIGHT )]

[eqn: + LEFT [ 2 TIMES LEFT ( {추정가격의80%상당가격-해당입찰가격} over {추정가격의80%상당가격-추정가격의60%상당가격} RIGHT ) RIGHT ]]

* 최저입찰가격 : 유효한 입찰자중 최저입찰가격으로 하되, 입찰가격이 추정가격의 100분의 60미만일 경우에는 100분의 60으로 계산 <개정 2015.9.21.>

*  해당입찰가격 : 해당평가대상자의 입찰가격으로 하되, 입찰가격이 추정가격의 100분의 60미만일 경우에는 배점한도의 30%에 해당하는 평점을 부여

다) 입찰가격 평점산식에 의한 계산결과 소수점이하의 숫자가 있는 경우에는 소수점 다섯째자리에서 반올림함.

제4장 행정사항 및 기타·보안 유의사항

4.1 행정사항

가. 제안서 제출

1) 제출기한 : 입찰 공고문에 의함

2) 제출서류(전자파일)

가) ‘증빙자료 사본’과 ‘기본제안서’의 전체 내용에는 제안자를 식별할 수 있는 일체의 표식, 표지, 컬러, 대표 인감 등 제안자를 상징하는 어떠한 표기도 할 수 없으며, 위반 시 제안서 평가 중 감점 처리된다.

나) 기본제안서의 정량적 평가와 정성적 평가로 구분하여 각각 PDF 읽기 전용 파일로 작성하여 제출해야 한다.

다) 제안서는 분야별로 별지 서식1을 참조하여 작성한다.

구 분		내 용		파일명(예시)
기본제안서	정량적 평가부문	목차1~4	증빙자료	(사업명) 증빙자료_사본.pdf
	정성적 평가부문	목차1~7		(사업명) 기본제안서.pdf

※ 증빙자료는 객관적 증빙이 가능하며 입찰등록 기준 3개월 이내 발행을 원칙으로 한다.

4.2 보안 유의사항

가. 본 제안요청서 등 발주기관에서 제공한 모든 관련 자료는 제안서를 작성하는 목적 외의 용도로 사용할 수 없으며, 제안요청서를 접수한 모든 업체는 발주기관 업무의 특수성을 고려하여 제안내용 및 상호의견 교환 내용에 대해서는 보안을 유지하여야한다.

나. 제안업체는 제안서 작성과정에서 발생하는 모든 사안에 대해서 보안에 유의하여 취급해야한다.

다. 제안요청서를 접수한 모든 업체는 관련 인원 외의 열람 및 자료의 복사 또는 유출을 금지한다.

4.3 해석에 대한 권리

가. 제안요청서에 명시된 내용에 대한 해석의 권리는 발주기관에 있다.

나. 제안업체는 발주기관이 제공한 제안요청서 내용에 대한 확인이 필요한 경우 제안서 제출 전 확인하여야 하며, 확인되지 않은 사항에 대해 발주기관과 의견이 다르다는 이유로 이의를 제기할 수 없다.

다. 제안서의 명확하지 않은 문구에 대한 해석은 최대한 공정하고 합리적인 판단에서 이루어질 것이나, 해석상의 차이가 존재할 경우에는 발주기관의 해석에 따른다.

4.4 소프트웨어 과업심의 관련 사항

가. 본 사업은「소프트웨어진흥법」 제50조, 같은 법 시행령 제47조 제1항 제2호, 제3호에 따른 과업내용 변경 및 그에 따른 계약금액·계약기간 조정이 필요한 경우, 계약상대자는 국가기관 등의 장에게 소프트웨어사업 과업변경요청서*를 제출하여야 한다.

*「소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침」 별지 8호서식 참조

나. 본 계약을 통해 설치 및 커스터마이징 되는 소프트웨어는 「(계약예규)용역계약일반조건」제56조(계약목적물의 지식재산권 귀속 등)에 따라 타 기관과 공동 활용할 계획이 없음을 사전에 안내한다.

다. 「소프트웨어진흥법」제43조, 동법 시행령 제35조,「소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침(과학기술정보통신부 고시 제2020-93호, 2020.12.24.)」제5조에 따라 본 사업에 대한 영향평가를 실시하였으며 그 결과는 첨부 1.과 같다.

4.5 기타 유의사항

가. 본 계약의 목적물은 스마트그린산단 촉진사업의 울산미포 국가산업단지 내 안전을 위한 모니터링 시스템 제작 과업으로 국가산업단지 내 보안과 관련된 내용을 포함하므로 계약 목적물의 지식재산권은 발주기관이 가지며, 본 계약의 수행 결과로 얻어진 결과물 중 발생한 유형적, 무형적 결과물에 대해서 발주기관의 승인 없이 전시, 언론매체보도, 기술논문발표 및 특허 신청 등을 할 수 없음을 공지한다.

나. 제안요청서 및 입찰공고 등에 포함되지 않은 사항은 ｢지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률｣ 등을 입찰 전에 완전히 숙지하였다고 간주하며,「협상에 의한 계약체결기준」등 지방계약관련 법령을 따른다.

	< 누출 금지 정보 >
1. 정보시스템의 내ㆍ외부 IP주소 현황 2. 세부 정보시스템 구성 현황 및 정보통신망 구성도 3. 사용자계정ㆍ비밀번호 등 정보시스템 접근권한 정보 4. 정보통신망 취약점 분석ㆍ평가 결과물 5. 정보화 용역사업 결과물 및 관련 프로그램 소스코드(유출시 안보ㆍ국익에 피해가 우려되는 중요 용역사업에 해당) 6. 국가용 보안시스템 및 정보보호시스템 도입 현황 7. 침입차단시스템ㆍ방지시스템(IPS) 등 정보보호제품 및 라우터ㆍ스위치 등 네트워크 장비 설정 정보 8.「공공기관의 정보공개에 관한 법률」제9조 제1항에 따라 비공개 대상 정보로 분류된 기관의 내부문서 9.「공공기관의 개인정보보호에 관한 법률」제2조 제2호의 개인정보 10.「보안업무규정」제4조의 비밀 및 동 시행규칙 제7조 제3항의 대외비

첨부1		소프트웨어 사업 영향평가 결과서

별 지 서 식

서식자료 목차

서 식	내 용
[서식 1]	제안서 구성 목차
[서식 2]	입찰참가신청서
[서식 3]	사용인감계
[서식 4]	위임장
[서식 5]	서약서
[서식 6]	청렴이행서약서
[서식 7]	제안서 표지양식(A4)
[서식 8]	제안사 일반현황
[서식 9]	보유인력 현황
[서식 9-1]	보유인력 이력사항
[서식 10]	사회적 책임 및 성실성
[서식 11]	사업수행실적(최근3년)
[서식 11-1]	수행실적증명서
[서식 12]	제안요구사항 수용 조견표
[서식 13]	추가제안사항 요약
[서식 14]	정량적 평가지표 자가진단표
[서식 15]	물품공급 또는 기술지원 협약서
[서식 16]	개인정보처리 위‧수탁 계약서
[서식 17]	외부업체 보안관리 사항
[서식 17-1]	외주 용역사업 보안특약 사항 *별표1~7 포함
[서식 18]	공동수급표준협정서(분담이행방식)
[서식 18-1]	공동수급협정 합의각서
[서식 19]	납품 및 설치 완료 확인서
[서식 19-1]	제조사(공급자) 증명서
[서식 19-2]	제조사 규격 확인 증명서
[서식 19-3]	수리부속 공급 및 기술(정비)지원 확약서
[서식 19-4]	검수신청서
[서식 19-5]	장비 제원표

【서식 1】

증빙자료(비표처리하지 않는 부분) (목차 1~4)

※ 제안요청서 요구항목별로 제안서 세부 페이지 명시(간지 활용)

※ 제안서 구성 및 목차(순서)를 반드시 준수할 것.

1. 제안회사 소개

1.1 연혁, 회사소개, 조직, 본 사업 담당부서 조직도

1.2 재무구조(총 자본금, 부채비율, 유동비율 요약)

2. 장비성능 제안

2.1 [필수] 요구사항

2.1.1 총괄

요구사항	제안사항	만족여부	비고(관련페이지)

2.1.2 세부설명

2.2 [일반] 요구사항

2.2.1 총괄

요구사항	제안사항	만족여부	비고(관련페이지)

2.2.2 세부설명

3.2 장비 요구규격 제안

3.2.1 세부 요구규격

구분	장비명	요구수량	제안수량	모델명	제조사	제조국

* 제안업체가 제조사인 경우 ‘제조사’란에 ‘제안업체’로 표기

3.2.2  세부 사양 설명(구성품 단위까지 세부적으로 설명)

장비명	모델명	제조사	수량
제안 사양/기능/규격 설명

3. 사업수행능력(Ⅰ)

3.1 수상경력

3.1.1 수상경력 및 인증서 보유 여부

제 목	내 용	사본근거
공공기관 수상, 특허, 인증서 보유 내역	일자, 관련분야 및 내용	(페이지)

* 특허 등 특정 인증의 경우 제안 장비에 적용된 것임을 확인할 수 있는 객관적 증빙자료

(세부 설명자료 등) 첨부(객관적 증빙자료 미첨부시 인정 불가)

증빙자료(비표처리하지 않는 부분) (목차 1~4)

3.2 사업수행 실적

3.2.1 동등분야 사업수행 실적

실적명	계약기간	금액	수행내용	발주기관

* 사업수행 실적 증빙자료(납품목록 포함, 미포함시 인정 불가)는 별도 첨부

4. 증빙자료 원본

3.1 사업자 등록증 등 사업수행관련 증명서/인증서

3.2 제조사(원천공급자) 증명서

3.3 제조사 규격 확인 증명서

3.4 수리부속 공급 및 기술(정비)지원 확약서

3.5 사업수행인력 재직증명서(사업 참여인력 총원)

3.6 사업수행관리자(PM) 경력증명서/보안서약서

3.7 신용정보업자가 발급한 신용평가등급 확인서

3.8 사업실적(계약서[납품목록 포함] 또는 납품실적 증명서[납품목록 포함])

3.9 기타 제안사항 근거자료(카탈로그 및 규격 증빙자료는 2권[비표]에 합철)

※ 해당 자료가 중복될 경우 첨부된 항/페이지 명시 후 미제시 가능

4. 기타 사항(비표 처리할 수 없는 기타사항)

4.1 사업자 등록증 등 사업수행관련 증명서/인증서

4.2 수상경력

기본제안서 (목차 5~7)

※ 제안사 식별이 가능한 일체의 표현을 금지하며 위반 시 감점처리

※ 해당내용 중 비표처리가 불가한 사항은 목차 4번 항에 기재

5. 사업수행능력(Ⅱ)

5.1 사업수행 계획

5.1.1 사업 추진전략, 단계별 추진전략

5.1.2 위험관리 및 안전관리 계획

5.1.3 사업추진 일정 및 공정별 세부 일정

5.1.4 시험평가 계획

5.2 사업수행 조직 및 인력투입 계획

6.2.1 공정별 인력투입 계획(세부 투입인력 자료, 관련근거 페이지)

6.2.2 업무분장 및 관리방안

5.3 사업 추진 보안대책

5.3.1 보안대책(사업기간 중 인원/시설/문서/정보통신 보안 등 제반요소에 대한 보안관리 방안)

5.3.2 제반 보안규정 준수를 위한 방안 등

6. 차별성

6.1 제안 목적

6.2 제안 배경

6.3 기대효과

6.4 실현성

7. 정비/교육지원

7.1 하자보수 계획

7.1.1 예방정비 및 장애복구 대책

- 장애복구 대책 및 유형별 처리 방안/절차

- 하자보수 이력관리

- 예비부품 확보계획, 예방정비 계획 등

7.1.2 무상 하자보수 조직 및 인력운영 계획

- 정비지원 조직 및 인력운영 계획

- 무상 하자보수 기간 중 인력운영 계획 등

7.2 교육지원 계획

7.2.1 체계 운용/사용자정비 교육계획

- 관리자/운용자 교육계획, 사용자 교육계획, 정비기술 이전 계획

발표자료 구성

※ 제안사 식별이 가능한 일체의 표현을 금지하며 위반 시 감점처리

※ 기본 제안서 목차와 동일 순으로 발표PPT 목차 구성, 해당 관측 영상은 배점의 가감없이 객체인식 크기와 배율에 따른 해상도 참고용으로 활용예정

8. 동영상

8.1 일반제원 사항

동영상 촬영장소는 산단 및 유사환경의 관측거리 (최대 30km이상)고려하여 성능 목표 및 해상도가 참고될 수 있는 영상이어야 함.

8.2 동영상 기능사항 확인 참고기준

- 거리에 따라 탐지/인지/식별 상태의 해상도

- EO(주간) / IR(주ㆍ야간)

가. 주간(EO) 및 주ㆍ야(IR)간에 3개의 목표가 각각 탐지 / 인지 / 식별을 확인할 수 있는 영상

※ 촬영 예) 6×3m 크기의 객체 인식상황에 따른 배율 및 유사관측 영상

- LRF

가. 20km이상 목표거리 측정

나. 측정된 거리는 거리 및 방위각, 좌표 등이 전시기에 전시

- EO / IR 촬영 제안서에 명시된 거리, 방위각, 좌표, 배율 등 각종 정보 전시기 표기여부

【서식 2】

입 찰 참 가 신 청 서 * 아래 사항중 해당되는 경우에는 모두 기재하시기 바랍니다.					처리시간
					즉 시
신 청 인	상호또는법인명칭		법인등록번호
	주 소		전 화 번 호
	대 표 자		생 년 월 일
입찰개 요	입 찰 공 고 (지 명) 번 호		입 찰 일 자
	입 찰 건 명
입 찰 보 증 금	납부면제 및 지 급 확 약	본인은 낙찰 후 계약 미체결시 귀 시에 낙찰금액의 25/1000에 해당하는 입찰보증금을 현금으로 납부할 것을 확약합니다.
대리인· 사용인감	본 입찰에 관한 일체의 권한을 다음의 자에게 위임합니다. 성 명 : 생 년 월 일 :		본 입찰에 사용할 인감을 다음과 같이 신고합니다. 사용인감 : □
본인은 위의 번호로 공고(지명통지)한 귀 자치단체의 일반(제한·지명)경쟁입찰에 참가하고자 정부에서 정한 공사(물품구매·기술용역) 입찰유의서 및 입찰공고 사항을 모두 승낙하고 붙임서류를 첨부하여 입찰참가 신청을 합니다. 붙임서류 : 공고 및 제안요청서로 정한 서류 2023. . . 신 청 인 : □ 울산정보산업진흥원(분임)재무관 귀하

【서식 3】

사 용 인 감 계

사 용 인 감		증 명 인 감

위의 사용인감을 귀 기관의 계약 및 이에 수반되는 모든 행위에 사용하기 위하여 인감증명(증명인감)서를 첨부하여 제출하오며, 본 인감을 고의 또는 과실과 부당하게 사용함으로써 발생하는 민·형사상의 모든 책임은 본인에게 있음을 서약하며 인감계를 제출합니다.

2023년     월     일

신 청 자    사업자등록번호 :

상          호 :

대    표    자 :                □

주          소 :

울산정보산업진흥원장 귀하

【서식 4】

위   임   장

대 표 자	성 명		생년월일
	주 소
	업 체 명		연 락 처
대 리 인	성 명		생년월일
	주 소
	업 체 명		연 락 처	☎ 휴대폰:
울산정보산업진흥원에서 시행하는 「광역안전컨트롤타워 영상감시시스템 구축」 제안 공모에 응모함에 있어 상기인을 업체의 대표자 또는 응모자의 대리인으로 위임하였음을 증명합니다. 2023년 월 일 대 표 자 : (법인 인감 또는 사용인감 날인) 대 리 인 : (인) 울산정보산업진흥원장 귀하
※ 1. 첨부서류 : 신분증 사본, 재직증명서, 4대보험 중 하나의 가입증명자료(최근 3개월 이내) 각 1부 2. 대리 접수로 인하여 발생하는 모든 문제는 대표자 및 응모자 본인이 모든 책임을 짐

【서식 5】

서   약   서

1. 공고번호 :

2. 용 역 명 : 「광역안전컨트롤타워 영상감시시스템 구축

「광역안전컨트롤타워 영상감시시스템」 구축 사업 입찰에 참여함에 있어 모든 서류와 증빙자료는 신의와 성실의 원칙에 입각하여 작성, 제출하였으며 만일 제출한 서류 및 증빙자료가 부정한 방법으로 작성되었거나 허위로 기재한 사항 등이 확인될 경우 참가자격에서 제외하여도 아무런 이의를 제기하지 않을 것이며, 사업제안서 평가를 위해 구성된 평가위원회의 구체적 평가방법과 평가기준, 대상자 선정결과에 대해서도 일체의 이의를 제기하지 않으며, 협상대상자로 선정 시에는 성실하게 계약을 이행할 것임을 확약하고 이에 서약서를 제출합니다.

2023년     월     일

기 관 명 :

주    소 :

대 표 자 :                   (인)

울산정보산업진흥원장 귀하

【서식 6】

청렴 이행서약서

나는 공정한 사회 구현을 위한『클린시정 울산』실현 덕목으로 추진하는 울산광역시의 반부패ㆍ청렴 행정시책에 적극적으로 동참하고자 울산정보산업진흥원과의 물품․공사ㆍ용역계약 및 보조금 교부와 관련하여 어떠한 명목으로도 관계직원에게 금품, 향응 등 부당한 이익을 제공하지 않겠으며, 만약 이를 어길 때에는 관계 법령에 따른 어떠한 처벌도 감수하고, 일체의 민․형사상 이의를 제기하지 않을 것을 서약합니다.

제목 : 「광역안전컨트롤타워 영상감시시스템 구축」

2023년   월   일

서약자    주  소 :

회사명 :

대표자 :             (서명 또는 인)

울산정보산업진흥원장 귀하

【서식 7】

제안서 표지양식(A4)

		70
광역안전컨트롤타워 영상감시시스템 구축 (견고딕20, 장평100%, 가운데정렬, 줄간격 180%)
제 안 서 (견고딕20, 장평100%, 가운데정렬)
(정량/정성/요약서) ※ 택일 (견고딕20, 장평100%, 가운데정렬)
2023. 00.(견고딕20, 장평90%, 가운데정렬)

1. 단위는 mm임

2. 문자는 견고딕체, 흑색으로 한다.

주) 1. 옆면 표지는 “광역안전컨트롤타워 영상감시시스템 구축 기술제안서”만을 세로로 인쇄(신명조, 18포인터, 가운데 정렬)

2. 위 규격은 권장 사항이며 자체 실정에 따라 적절히 조정이 가능하고 제안사의 로고(심볼), 제안사명 등은 삽입하여서는 안된다.

【서식 8】

제안사 일반현황

□ 일반사항

회 사 명		대 표 자
사 업 분 야
주 소
전 화 번 호
회 사 설 립 년 도	년 월
해당부문 종사기간	년 월 ～ 년 월 ( 년 개월)
주요연혁

□ 조직도

주) 회사명과 대표자명은 원본에만 기재함

【서식 9】

보유인력 현황

분야별	성명	연령 (세)	기술자 등급	최종 학력	자격증	해당분야 근무경력	담당 업무
부문
부문
부문
부문
부문
부문
부문
부문
부문
부문

주)1. 사업 참여기술자의 연령은 입찰공고일 기준으로 (만)으로 기재한다.

2. 기술자 등급은 회사 보유인력의 정량적 평가 기술등급에 의한 등급을 기재한다.

3. 최종학력, 자격증, 해당분야 근무경력에 항목은 ‘기술자 등급’ 인정을 위해 해당되는 사항을 기재한다. ※ 제안사 소속 외의 인력은 평가에서 제외함

【서식 9-1】

보유인력 이력사항

성 명		소 속	( )	직 책		연 령	만 세
최 종 학 력 (졸업년월)	고등학교 전공( )			해당분야근무경력
	대학교 전공( )			자 격 증 (취득년월)		( )
	대학원 전공( )

경 력
사 업 명	참 여 기 간	담당업무	발주처	비 고 (관련기술)

주) 1. 최종학력, 자격증, 해당분야 근무경력에 항목은 SW기술자 등급 인정을 위해 해당되는 사항을 기재한다.

2. 근무경력은 입찰공고일 현재를 기준으로 연월까지 기재한다.

3. 소프트웨어기술자경력증명서, 자격증 사본 등 정량적 평가를 위한 증거서류를 첨부한다.

4. 자사 인력 증명(고용사실 증명)은 「국민건강보험법」에 따른 국민건강의료보험, 「국민연금법」에 따른 국민연금 관련 증거서류를 제출한다.

5. 기재된 내용의 확인 결과가 허위 사실로 밝혀질 때는 0점 처리한다.

【서식 10】

사회적 책임 및 성실성

□ 사회적 책임 여부

구 분	처분사유 (관련법령)	명단공표 (공개) 여부	공표일자(기간)	비 고
임금체불	(근로기준법)	O, X
고용개선조치 미이행	(남녀고용평등과 일·가정양립 지원에 관한 법률)	O, X

□ 부정당업자 제재 여부

구 분		처분사유 (관련법령)	처분일시	처분기간 (개월수)	비 고
영업 정지 또는 입찰 참가 제한
	계			개월

2023.    .    .

업체명 :                (인)

※ 최근 3년간 제안업체가 관계법령에 의해 입찰참가 제한처분 또는 영업정지 처분된 사실 기재(사업근거지 및 해당시군 조회)

※ 해당사항이 없으면 “해당 없음” 표기

※ 대표자 인감 반드시 날인하여야 함. 조회 결과 사실과 다르게 기재한 경우로 인하여 발생하는 모든 문제는 제안업체에게 모든 책임이 있음(모든 협상 절차에서 배제됨)

【서식 11】

유사사업 수행 실적(최근3년)

NO.	발주처	용 역 명	용역수행 기 간	사업개요	계약금액 (천원)	비 고

주) 1. 입찰 공고일 기준 최근 3년간 용역수행 완료된 유사사업에 대해서만 연도순으로 실적 기재

※ 유사실적 : 입찰공고일 기준 최근 3년 이내 준공한 영상감시장비 시스템구축 실적 중 단일사업으로 부가가치세 제외 5천만원 이상 사업

2. 공동수급 계약일 경우에는 계약금액란에 제안사의 지분만을 기재

3. 실적증명은 【서식 10-1】 용역이행실적증명서 또는 한국소프트웨어산업협회에서 발행하는 이행실적확인서를 제출하며, 실적증명 첨부서류에 페이지를 명시하여 증빙번호 항목에 해당증명 첨부서류의  페이지를 기재        ※ 증거서류 제출, 확인 불가능한 실적은 인정하지 않음

【서식 11-1】

수행 실적 증명서

수 행 실 적 증 명 서

신 청 인	업체명				대 표 자
	영업소재지				전화번호
	사업자번호				법인등록번호
	증명서용도	입찰 및 제안서 심사 제출용			제 출 처
수행실적내용	사 업 명				구 분		ISP/BPR/ISMP ( ) PMO/감리 ( ) 시스템개발(개편) ( ) 기 타 ( )
	사업개요
	계약번호	계약일자	계약기간		계약금액 (VAT 포함)	수행 또는 납품실적
						완료일자	지분율(%)	실적(원)
증 명 서 발급기관	위 사실을 증명함. 년 월 일
	기관명: (인) (전화번호: )
	주 소:
	발급부서:			담당자 : (전화번호: )

[주]

1. 본 수행실적증명서의 실적은 수행이 완료된 실적이어야 하며, 수행중인 실적은 제외

2. 공동계약으로 이행한 경우 해당 지분율과 해당 이행완료실적을 기재 단, 분담이행에 의한 경우 특별한 사유가 없는 한 예산액을 기준으로 지분율 기재

3. 민간실적의 경우 수행실적증명서 외에도 계약서 및 세금계산서, 필요시 거래명세표 등을 첨부

4. 하도급실적은 발주처가 승인한 경우에 한하여 인정하며 하도급 승인문서를 추가로 제출하여야 함

【서식 12】

제안요구사항 수용 조건표

연번	요구사항 번호	요구사항명 (또는 요구사항 내용 요약)	수용 여부	제안서 내용	제안서 페이지

주)

1. ‘요구사항번호’는 제안요청서의 요구사항 번호를 기재하며, 제안서의 페이지는 요구사항 목록의 순서를 고려하여 작성

2. ‘요구사항명’ 은 제안요청서의 요구사항 명을 기재(필요시 요구사항 내용을 요약)

3. 내용은 간결하게 핵심만 기재하고 수용여부는 ○ 또는 X 로 표기

【서식 13】

추가제안사항 요약

순번	건 명 (제안개요)	추진 기간	제공조건	추진방법	비고
		기재요령 (착수예정일 - 설치또는개발완료예정일)	기재요령 (솔루션도입시 도입가격/ 개발의 경우 소요개발 인력(M/M))	기재요령 (무상/유상 또는 ○○시 투입인력활용개발/본사별도인력활용개발)	기재요령 (솔루션도입/ 솔루션도입및커스터마이징/ 본사 별도인력으로개발/ ○○시 투입인력으로개발/ 기타)

주) 1. 필요 시 추가 제안사항 세부내역 별첨가능, 발표자료 동일내용으로 작성

【서식 14】

정량적 평가지표 자가진단표

회 사 명
평가항목 (평가점수)	평가요소	분 야		성 명		기술자격 또는 학력		실무 경력(년)	SW기술자 등급
기술인력 보유현황 ( 점)	기술자 보유현황	○○부문
		○○부문
		○○부문
		○○부문
		○○부문
수행실적 ( 점)	최근 3년간 유사사업 수행실적	연번	사업명			기간		금액		발주처(연락처)
경영상태 ( 점)	신용 평가등급	회사채			기업어음				기업신용평가등급
사회적 책임 및 성실성 ( 점)	사회적 책임	임금 체불 여부					O / X
		고용개선 조치 미이행 여부					O / X
	성실성	부정당업자 제재 여부					O / X

주)

1. 기술인력 보유현황은 평가에 반영할 기술자 보유현황을 기재  ※ 기재란 부족 시 추가

2. 수행실적은 평가에 반영할 최근 3년간 본 사업과 유사한 수행실적(공공데이터 관련 사업)을 해당란에 기재  ※ 기재란 부족 시 추가

3. 경영상태는 신용평가등급을 해당란에 기재

4. 사회적 책임 및 성실성은 여부를 “O / X”로 표시

※ 정량평가를 위해 위 표를 작성하고, 반드시 계산을 위한 세부자료 및 증빙자료를 제출할 것

【서식 15】

물품공급 또는 기술지원 협약서

○ 사 업 명 :	광역안전컨트롤타워 영상감시시스템 구축
○ 물 품 명 :
○ 발주자(갑) :
○ 제조사(을) :

제1조(목적) 이 협약은 “              사업”에 대하여 “갑”은 발주자로서 “을”은 제조사로서 위 사업의 낙찰자에게 물품공급 또는 기술지원을 원활히 제공토록 하는 것을 목적으로 한다.

제2조(사용 및 협약의 범위) ① 이 협약은 위 사업의 물품 공급 및 기술지원에 한해 사용범위를 제한한다.

② 위 물품 중 “을”이 낙찰자에게 물품공급 또는 기술지원을 해야 하는 범위는 규격서에 반영된 특수한 능력․품질의 납품능력이 요구되는 부분으로 한다.

③ 제②항에 의한 특수한 능력․품질 등의 납품능력이 요구되는 범위에 대하여 이견이 있는 경우에는 “갑”의 해석 및 판단에 따른다.

제3조(협약금액) 제2조의 규정에 따른 “을”의 물품공급 또는 기술지원 범위에 대한 협약금액은 특수능력․품질 부분의 비중 등을 고려하여 “갑”과 “을”이 협의하는 금액(부가세 포함       원)으로 한다.

제4조(물품공급 또는 기술지원확약서 발급) 위 사업의 낙찰자와 “을”은 이 약정의 범위 및 공정한 거래질서 등에 반하지 아니하는 범위 내에서 물품공급 또는 기술지원을 하기로 협의하고, “을”은 물품공급 또는 기술지원확약서를 낙찰자에게 발급하여야 한다.

년      월     일

“갑” :             (인)

“을” :             (인)

【서식 16】

개인정보처리 위·수탁 계약서

울산정보산업진흥원(이하 “위탁자”이라 한다)과             (이하 “수탁자”이라 한다)는 “위탁자”의 개인정보처리 업무를 “수탁자”에게 위탁함에 있어 다음과 같은 내용으로 본 업무위탁계약을 체결한다.

제1조 (목적) 이 계약은 “위탁자”가 개인정보처리업무를 “수탁자”에게 위탁하고, “수탁자”는 이를 승낙하여 “수탁자”의 책임아래 성실하게 업무를 완성하도록 하는데 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조 (용어의 정의) 본 계약에서 별도로 정의되지 아니한 용어는 「개인정보 보호법」, 같은 법 시행령 및 시행규칙, 「개인정보의 안전성 확보조치 기준」(개인정보보호위원회 고시 제 2020-2호) 및「표준 개인정보 보호지침」(개인정보보호위원회 고시 제 2020-1호)에서 정의된 바에 따른다.

제3조 (위탁업무의 목적 및 범위) “수탁자”는 계약이 정하는 바에 따라 ‘광역안전컨트롤타워 영상감시장비시스템 구축’ 목적으로 개인정보 처리(*본 용역에서는 개인정보를 포함하는 모든 유지관리 대상 정보시스템에 인가된 접근 행위를 ‘개인정보 처리’로 본다.)업무를 수행한다.

제4조 (위탁업무 기간) 이 계약서에 의한 개인정보처리 업무의 기간은 다음과 같다.

계약 기간 : 2023년  월  일 ~ 2023년  월  일

제5조 (재위탁 제한) ① “수탁자”는 “위탁자”의 사전 승낙을 얻은 경우를 제외하고 “위탁자”와의 계약상의 권리와 의무의 전부 또는 일부를 제3자에게 양도하거나 재위탁할 수 없다.

② “수탁자”가 다른 제3의 회사와 수탁계약을 할 경우에는 “수탁자”는 해당 사실을 계약 체결 7일 이전에 “위탁자”에게 통보하고 협의하여야 한다.

제6조 (개인정보의 안전성 확보조치) “수탁자”는 「개인정보 보호법」 제23조제2항 및 제24조제3항 및 제29조, 같은 법 시행령 제21조 및 제30조, 「개인정보의 안전성 확보조치 기준」(개인정보보호위원회 고시 제2020-2호)에 따라 개인정보의 안전성 확보에 필요한 관리적․기술적 조치를 취하여야 한다.

제7조 (개인정보의 처리제한) ① “수탁자”는 계약기간은 물론 계약 종료 후에도 위탁업무 수행 목적 범위를 넘어 개인정보를 이용하거나 이를 제3자에게 제공 또는 누설하여서는 안 된다.

② “수탁자”는 계약이 해지되거나 또는 계약기간이 만료된 경우 위탁업무와 관련하여 보유하고 있는 개인정보를 「개인정보 보호법 시행령」제16조 및「개인정보의 안전성 확보조치 기준」(개인정보보호위원회 고시 제2020-2호)에  따라 즉시 파기하거나 “위탁자”에게 반납하여야 한다.

③ 제2항에 따라 “수탁자”가 개인정보를 파기한 경우 지체 없이 “위탁자”에게 그 결과를 통보하여야 한다.

제8조 (수탁자에 대한 관리·감독 등) ① “위탁자”는 “수탁자”에 대하여 다음 각 호의 사항을 감독할 수 있으며, “수탁자”는 특별한 사유가 없는 한 이에 응하여야 한다.

1. 개인정보의 처리 현황

2. 개인정보의 접근 또는 접속기록

3. 개인정보 접근 또는 접속 대상자

4. 목적 외 이용․제공 및 재위탁 금지 준수여부

5. 암호화 등 안전성 확보조치 이행여부

6. 그 밖에 개인정보의 보호를 위하여 필요한 사항

② “위탁자”는 “수탁자”에 대하여 제1항 각 호의 사항에 대한 실태를 점검하여 시정을 요구할 수 있으며, “수탁자”는 특별한 사유가 없는 한 이행하여야 한다.

③ “위탁자”는 처리위탁으로 인하여 정보주체의 개인정보가 분실·도난·유출·변조 또는 훼손되지 아니하도록 1년에 1회 이상 “수탁자”를 교육할 수 있으며, “수탁자”는 이에 응하여야 한다.

「개인정보의 안전성 확보조치 기준」(개인정보보호위원회 고시 제2020-2호) 및 「개인정보 보호법」 제28조에 따라 개인정보처리자 및 취급자는 개인정보보호에 관한 교육을 의무적으로 시행하여야 한다.

④ 제1항에 따른 교육의 시기와 방법 등에 대해서는 “위탁자”는 “수탁자”와 협의하여 시행한다.

제9조 (정보주체 권리보장) ① “수탁자”는 정보주체의 개인정보 열람, 정정․삭제, 처리정지 요청 등에 대응하기 위한 연락처 등 민원 창구를 마련해야 한다.

제10조 (개인정보의 파기) ① “수탁자”는 제4조의 위탁업무 기간이 종료되면 특별한 사유가 없는 한 지체 없이 개인정보를 파기하고 이를 “위탁자”에게 확인받아야 한다.

제11조 (손해배상) ① “수탁자” 또는 “수탁자”의 임직원 기타 “수탁자”의 수탁자가 이 계약에 의하여 위탁 또는 재위탁 받은 업무를 수행함에 있어 이 계약에 따른 의무를 위반하거나 “수탁자” 또는 “수탁자”의 임직원 기타 “수탁자”의 수탁자의 귀책사유로 인하여 이 계약이 해지되어 “위탁자” 또는 개인정보주체 기타 제3자에게 손해가 발생한 경우 “수탁자”는 그 손해를 배상하여야 한다.

② 제1항과 관련하여 개인정보주체 기타 제3자에게 발생한 손해에 대하여 “위탁자”가 전부 또는 일부를 배상한 때에는 “위탁자”는 이를 “수탁자”에게 구상할 수 있다.

본 계약의 내용을 증명하기 위하여 계약서 2부를 작성하고, “위탁자”와 “수탁자”가 서명 또는 날인한 후 각 1부씩 보관한다.

2023년   월   일

발주자 위탁기관명 : 울산정보산업진흥원 주소 : 울산광역시 남구 테크노산업로55번길16 대표자 : 구 자 록 (인)	과업수행자 수탁기관명 : 주소 : 대표자 : (인)

[별첨]

개인정보보호 서약서(수탁업체 대표자용)

(이하 "대표자“라 한다)은 울산정보산업진흥원의 개인정보처리 위탁 업무수행에 따른 개인정보 및 개인정보취급시스템의 안전한 보호를 위해 아래 각 호의 사항을 준수한다.

1. 대표자는 울산정보산업진흥원 정보보안 업무규정을 준수하며 울산정보산업진흥원이 위탁한 개인정보(정보 및 정보시스템)를 안전하게 사용·관리하며, 개인정보의 보호를 위해 다음의 사항을 준수한다.

1) 울산정보산업진흥원 정보보안 업무규정 및 개인정보보호 관련 법규의 준수

2) 업무상 알게 된 개인정보에 관한 비밀 유지

3) 제공받은 개인정보의 목적 외 이용 또는 제3자 제공 금지

4) 제공받거나 허가받은 개인정보 처리업무 및 처리권한의 제3자 공유 금지

5) 처리업무 종료 시의 파기 등 의무사항의 이행

6) 울산정보산업진흥원의 규정 및 관련 법규의 미준수 또는 관리소홀로 인해 발생한 개인정보 사고에 대한 책임 부담

2. 대표자는 울산정보산업진흥원으로부터 지득한 일체의 자료 및 정보 등을 외부로 누설(반출)하거나 타 목적으로 사용하지 않을 것이며, 이를 위반할 경우에는 어떠한 민·형사상의 처벌도 감수한다.

3. 대표자는 울산정보산업진흥원의 업무 수행을 위해 담당하는 직원에 대하여 책임을 진다.

4. 대표자는 울산정보산업진흥원의 사전 승인을 받지 못한 프로그램 및 전자기록매체는 울산정보산업진흥원의 업무와 관련하여 사용하지 않는다.

5. 대표자는 울산정보산업진흥원의 정보보호 정책과 반하는 행위로 야기되는 문제에 대해 민·형사상 책임을 진다.

상기사항을 숙지하고 이를 성실히 준수할 것을 서약합니다.

2023년  월  일

업체명 :

대표자 :            (인)

울산정보산업진흥원장 귀하

개인정보보호 서약서(수탁업체 직원용)

본인은 울산정보산업진흥원의 개인정보처리 위탁 업무수행에 따른 개인정보 및 개인정보취급시스템의 안전한 보호를 위해 아래 각 호의 사항을 준수한다.

1. 본인은 울산정보산업진흥원정보보안 업무규정을 준수하며 울산정보산업진흥원이 위탁한 개인정보(정보 및 정보시스템)를 안전하게 사용·관리하며, 개인정보의 보호를 위해 다음의 사항을 준수한다.

1) 울산정보산업진흥원 정보보안 업무규정 및 개인정보보호 관련 법규의 준수

2) 업무상 알게 된 개인정보에 관한 비밀 유지

3) 제공받은 개인정보의 목적 외 이용 또는 제3자 제공 금지

4) 제공받거나 허가받은 개인정보 처리업무 및 처리권한의 제3자 공유금지

5) 처리업무 종료 시의 파기 등 의무사항의 이행

6) 울산정보산업진흥원의 규정 및 관련 법규의 미준수 또는 관리소홀로 인해 발생한 개인정보 사고에 대한 책임 부담

2. 본인은 울산정보산업진흥원에서 지득한 일체의 자료 및 정보 등을 외부로 누설(반출)하거나 타 목적으로 사용하지 않을 것이며, 이를 위반할 경우에는 어떠한 민·형사상의 처벌도 감수한다.

3. 본인은 울산정보산업진흥원의 사전 승인을 받지 않은 프로그램 및 전자기록매체는 울산정보산업진흥원의 업무와 관련하여 사용하지 않는다.

4. 본인은 울산정보산업진흥원의 정보보호 정책과 반하는 행위로 야기되는 문제에 대해 민·형사상 책임을 진다.

본인은 상기사항을 숙지하고 이를 성실히 준수할 것을 서약합니다.

2023년  월  일

소속 :

직위 :

성명 :                  (인)

울산정보산업진흥원장 귀하

【서식 17】

외부 용역업체 보안관리 사항

□ 용역사업 수행 시

【 참여인원에 대한 보안관리 】

o 용역사업 참여인원에 대해서는 ‘정보 누출’ 금지조항 및 개인의 친필 서명이 들어간 보안서약서 징구

o 용역사업 수행前 참여인원에 대해 법적 또는 발주기관 규정에 의한 비밀유지 의무 준수 및 위반 시 처벌내용 등에 대한 보안교육 실시

* ‘누출 금지 대상정보’ 및 정보 누출 시 부정당업자 제재조치 등에 대한 교육 병행

o 발주기관은 사업 수행 중 업체 인력에 대한 보안점검 실시, ‘누출금지 대상 정보’ 외부 누출여부 확인

o 비밀관련 사업을 수행할 경우 참여인원에 대한 비밀취급인가 등 보안조치를 수행하고 국가정보원장에게 보안측정을 요청

【 자료에 대한 보안관리 】

o 계약서 등에 명시한 ‘누출금지 대상정보’를 업체에 제공할 경우 ‘자료관리 대장’을 작성, 인계자ㆍ인수자가 직접 서명한 후 제공하고 사업완료 시 관련자료 회수

o 용역사업 관련자료 및 사업과정에서 생산된 모든 산출물은 발주 기관의 파일 서버에 저장하거나 보안담당관이 지정한 PC에 저장ㆍ관리

o 용역사업 관련 자료는 인터넷 웹하드ㆍP2P 등 인터넷 자료공유사이트 및 개인 메일함에 저장을 금지하고 용역 발주기관과 용역업체간 전자우편을 이용해 자료전송이 필요한 경우에는 자체 전자우편을 이용, 첨부자료 암호화 후 수발신

* 단, 대외비 이상의 비밀은 전자우편으로 수발신 금지

o 발주기관이 제공한 사무실에서 사업을 수행할 경우 제공한 비공개자료는 매일 퇴근 시 반납토록 하며 비밀문서를 제외한 일반문서는 용역업체에 제공된 사무실에 시건장치가 된 보관함이 있을 경우 이에 보관 가능

o 용역사업 수행으로 생산되는 산출물 및 기록은 보안담당관이 인가하지 않은 비인가자에게 제공ㆍ대여ㆍ열람을 금지

【 사무실ㆍ장비에 대한 보안관리 】

o 용역사업 수행 장소는 발주기관내 시건장치와 통제가 가능한 공간을 제공하거나 CCTVㆍ시건장치 등 비인가자 출입통제 대책이 마련된 외부 사무실을 사용

o 용역업체 사무실 또는 용역업무를 수행하는 공간에 대한 보안점검을 정기적으로 실시하고 필요 시 국정원에 지원을 요청

o 발주기관 내부에서 용역사업을 수행할 경우 용역 참여직원이 노트북 등 관련장비를 외부에 반출ㆍ입시마다 악성코드 감염여부 및 자료 무단반출 여부 확인

o 인가받지 않은 USB 등의 휴대용 저장매체 사용을 금지하며 산출물 저장을 위해 휴대용 저장매체가 필요한 경우 발주기관의 승인하에 사용

【 내ㆍ외부망 접근 시 보안관리 】

o 용역업체 사용 전산망은 방화벽 등을 활용하여 해당기관 업무망과 분리 구성하고 업무상 필요한 서버에만 제한적 접근 허용

o 용역사업 수행 시 발주기관 전산망 이용이 필요한 경우

- 사업 참여인원에 대한 사용자 계정(ID)은 하나의 그룹으로 등록하고 계정별로 정보시스템 접근권한을 차등 부여하되 기관 내부문서 접근 금지

- 계정별로 부여된 접속권한은 불필요 시 곧바로 권한을 해지하거나 계정을 폐기

- 참여인원에게 부여한 패스워드는 보안담당관이 별도로 기록 관리하고 수시로 해당 계정에 접속하여 저장된 자료와 작업이력 확인

- 보안담당관은 서버 및 장비 운영자로 하여금 내부서버 및 네트워크 장비에 대한 접근기록을 매일 확인하여 이상 유무 보고

o 용역업체에서 사용하는 PC는 인터넷 연결을 금지하되, 사업수행상 연결이 필요한 경우에는 발주기관의 보안 통제하에 제한적 허용

o 발주기관 및 용역업체 전산망에서 P2P, 웹하드 등 인터넷 자료공유사이트로의 접속을 방화벽 등을 이용해 원천 차단

□ 기타

o 정보누출 적발 시「국가계약법」시행령 제76조에 따라 지체 없이 부정당업자 제재 조치를 실시하고 관련사항을 국가정보원에 통보

* 他기관의 비공개정보 소유 사실을 적발했을 경우 해당기관 및 국가정보원에 관련사실 통보

【서식 17-1】

외주 용역사업 보안특약 사항

① 사업자는 국가 정보보안 기본지침 및 발주기관의 관련 보안규정을 위반하였을 경우 [별표1] 사업자 보안위규처리 기준에 따라 관련자를 행정조치하고 민․형사상의 손해배상을 포함한 모든 책임을 지며, [별표2] 보안 위약금부과 기준에 따라 보안위약금을 울산정보산업진흥원에 납부한다.

② 사업자는 사업 수행에 사용되는 문서, 인원, 장비 등에 대하여 물리적, 관리적, 기술적 보안대책 및 [별표3]의 ‘누출금지 대상정보’와 [별표4]의 ‘사업자 보안관리 준수사항’에 대한 보안관리계획을 사업제안서(이행계약 등)에 기재하여야 하며, 해당 정보 누출 시 울산정보산업진흥원은 지방계약법 시행령 제92조에 따라 사업자를 부정당업체로 등록한다.

③ 사업 수행과정에서 취득한 자료와 정보에 관하여 사업수행 중은 물론 사업 완료 후에도 이를 외부에 유출해서는 안 되며, 사업종료 시 울산정보산업진흥원 정보보안담당자의 입회하에 관련 PC, 노트북, USB등 보조기억매체에 수록된 자료 또는 문서화된 자료를 완전 폐기 또는 반납해야 한다.

④ 사업착수와 함께 정보보안 업무규정에 의한 보안서약서[별표 5], 비밀유지계약서[별표 6]와 사업이 완료될 경우 대표자명의 보안확약서[별표 7]를 제출하여야 한다.

⑤ 사업자는 사업 최종 산출물에 대해 울산정보산업진흥원의 승인을 받은 정보보안담당자 또는 보안 점검도구를 활용하여 보안 취약점을 점검, 도출된 취약점에 대한 개선을 완료하고 그 결과를 제출해야 한다.

⑥ 해킹 등 보안 사고로 관련자들로부터 손해배상 등의 책임에 관한 소송이 발생할 경우 사업자의 정보유출 또는 정보시스템관리 소홀로 해킹 등 보안사고의 원인을 제공하였다는 사실이 밝혀질 경우 모든 책임은 사업자가 부담한다.

[별표 1] 사업자 보안위규 처리기준

[별표 2] 보안 위약금 부과 기준

[별표 3] 누출금지 대상정보

[별표 4] 사업자 보안관리 준수사항

[별표 5] 보안서약서(업체 대표자용, 참여 직원용)

[별표 6] 비밀유지계약서

[별표 7] 보안확약서

[별표1]

사업자 보안위규 처리기준

구분	위규사항	처리기준
심각	1. 비밀 및 대외비 급 정보 유출 및 유출 시도 가. 정보시스템에 대한 구조, 데이터베이스 등의 정보 유출 나. 개인정보·신상정보 목록 유출 다. 비공개 항공사진·공간정보 등 비공개 정보 유출 2. 정보시스템에 대한 불법적 행위 가. 관련 시스템에 대한 해킹 및 해킹시도 나. 시스템 구축 결과물에 대한 외부 유출 다. 시스템 내 인위적인 악성코드 유포	◦ 사업 참여 제한 (부정당업자 등록) ◦ 위규자 및 직속 감독자 등 중징계 ◦ 재발 방지를 위한 조치계획 제출 ◦ 위규자 대상 특별 보안교육 실시
중대	1. 비공개 정보 관리 소홀 가. 비공개 정보를 책상 위 등에 방치 나. 비공개 정보를 휴지통･폐지함 등에 유기 또는 이면지 활용 다. 개인정보･신상정보 목록을 책상 위 등에 방치 라. 기타 비공개 정보에 대한 관리 소홀 2. 사무실･보호구역 보안관리 허술 가. 통제구역 출입문을 개방한 채 퇴근 등 나. 인가되지 않은 작업자의 내부 시스템 접근 다. 통제구역 내 장비·시설 등 무단 사진 촬영 3. 전산정보 보호 대책 부실 가. 업무망 인터넷망 혼용사용, 보안 USB 사용 규정 위반 나. 웹하드·P2P 등 인터넷 자료공유사이트를 활용하여 용역사업 관련 자료 수신/발신 다. 개발·유지보수 시 원격작업 사용 라. 저장된 비공개 정보 패스워드 미부여 마. 인터넷망 연결 PC 하드디스크에 비공개 정보를 저장 바. 외부용 PC를 업무망에 무단 연결 사용 사. 보안관련 프로그램 강제 삭제 아. 사용자 계정관리 미흡 및 오남용(시스템 불법접근 시도 등)	◦ 위규자 및 직속 감독자 등 중징계 ◦ 재발 방지를 위한 조치계획 제출 ◦ 위규자 대상 특별 보안교육 실시

구분	위규사항	처리기준
보통	1. 기관 제공 중요정책∙민감 자료 관리 소홀 가. 주요 현안 보고 자료를 책상 위 등에 방치 나. 정책･현안자료를 휴지통･폐지함 등에 유기 또는 이면지 활용 다. 사무실 보안관리 부실 라. 캐비닛･서류함･책상 등을 개방한 채 퇴근 마. 출입키를 책상 위 등에 방치 2. 보호구역 관리 소홀 가. 통제･제한구역 출입문을 개방한 채 근무 나. 보호구역 내 비인가자 출입허용 등 통제 미실시 3. 전산정보 보호대책 부실 가. 휴대용 저장매체를 서랍･책상 위 등에 방치한 채 퇴근 나. 비인가 메신저 무단 사용 다. PC를 켜 놓거나 휴대용 저장매체(CD, USB 등)를 꽂아 놓고 퇴근 라. 부팅･화면보호 비밀번호 미부여 또는 "1111" 등 단순숫자 부여 마. PC 비밀번호를 모니터 옆 등 외부에 노출 바. 비인가 휴대용 저장매체 무단 사용	◦ 위규자 및 직속 감독자 등 경징계 ◦ 위규자 및 직속 감독자 사유서 / 경위서 징구 ◦ 위규자 대상 특별 보안교육 실시
경미	1. 업무 관련서류 관리 소홀 가. 진행 중인 업무자료를 책상 등에 방치, 퇴근 나. 복사기･인쇄기 위에 서류 방치 2. 근무자 근무상태 불량 가. 각종 보안장비 운용 미숙 나. 경보･보안장치 작동 불량 3. 전산정보 보호대책 부실 가. PC내 보안성이 검증되지 않은 프로그램 사용 나. 보안관련 소프트웨어의 주기적 점검 위반	◦ 위규자 서면ㆍ구두 경고 등 문책 ◦ 위규자 사유서 / 경위서 징구

[별표2] 보안 위약금 부과기준

보안 위약금 부과 기준

1. 위규 수준별로 A~D 등급으로 차등 부과

구분	위규 수준
	A급	B급	C급	D급
위규	심각 1건	중대 1건	보통 2건 이상	경미 3건 이상
위약금	부정당업자 등록	500만원 이하	300만원 이하	200만원 이하

※ 위규 수준은 [별표 1]의 “사업자 보안위규 처리기준” 참고

2. 보안 위약금은 다른 요인에 의해 상쇄, 삭감이 되지 않도록 부과

※ 보안사고는 1회의 사고만으로도 그 파급력이 큰 것을 감안하여 타 항목과 별도 부과

3. 사업 종료 시 지출금액 조정을 통해 위약금 정산

[별표3] 사업자 보완관리 준수사항

사업자 보안관리 준수사항

① 참여 인력에 대한 보안관리

◦ 보안서약서 등 제출

- 사업 참여인원에 대해 사업투입 전 자체 보안 교육 후, 보안서약서, 기본보안교육 내용을 제출해야 한다.

◦ 보안교육 실시

- 사업자는 보안인식제고를 위해 주기적으로 자체 보안 교육을 하며, 울산정보산업진흥원이 요구하는 보안교육에 참석해야 한다.

◦ 인력변동 관리

- 시스템 접근 권한을 승인받은 인력 또는 해당 인력의 업무 변동이 있는 경우, 해당 사유가 발생한 후 1일 내에 신고해야 한다.

② 자료․정보 등의 보안관리

◦ 비밀 준수 대상 자료․정보

- 사업자는 아래의 자료나 정보(이하 “비밀정보”라 한다)에 대하여
비밀을 유지하여야 한다.

* 울산정보산업진흥원이 본 사업의 이행을 위하여 사업자에게 서면 또는 구두 등의 방법으로 비밀에 해당한다고 고지하고 제공한 자료나 정보(DB정보, IP 정보, 상세 시스템 구성도 등)

* 법령 또는 울산정보산업진흥원의 내규에 의하여 공개가 제한되거나 비밀을 유지해야 하는 자료나 정보(미공개 출원 정보, 개인정보, 비밀지정문서 등)

* 사업자가 본 계약의 이행 중 울산정보산업진흥원이 제공한 비밀정보를 이용․가공하여 얻은 자료나 정보

◦ 중요정보의 관리

- 사업자는 중요정보의 관리를 위하여 자료명, 인계자/인수자 서명이 포함된 자료 제공대장을 작성해야 한다.

- 인계받은 자료가 더 이상 필요없거나 사업이 종료되는 경우 자료를 반납 및 삭제한 후, 자료 제공대장에 기록 및 사업 담당부서에 제출한다.

③ 사무실 및 전산 장비․매체 보안관리

◦ 사무실 보안 관리

- 사업자는 필요시 사무실 또는 용역업무를 수행하는 공간에 대해 일일 보안점검을 해야 하며, 울산정보산업진흥원 보안점검에 따른 지적사항 발생시 [별표1]에 따른 벌칙 규정을 따른다.

◦ 전산 장비․매체 보안 관리

- 사업자는 PC, 노트북 등 전산장비를 반․출입하는 경우, 다음 사항을 사전 확인, 조치해야 한다.

(단, 노트북은 불가피한 경우 울산정보산업진흥원의 승인을 득한 경우에만 반입 가능)

* 반입시 : PMS, 내 PC 지키미 등 PC 보안프로그램 설치 및 바이러스/악성코드 검사

* 반출시 : 저장 데이터 완전 삭제(울산정보산업진흥원 정보보안담당의 사전 확인 필요)

- 사업자는 보안USB 외의 기타 보조기억매체는 사용할 수 없으며, 보안USB 외에는 자료를 저장할 수 없다.

- 사업자는 전산 장비․매체를 승인권자 외의 사용자가 조작․탈취할 수 있도록 방치하면 안된다.

④ 정보시스템 접근 보안관리

◦ 사업자는 정보시스템 사용자 계정 이용시 부여된 권한․목적 이외의 접근을 하면 안 되며, 승인된 사용자만 접근해야 한다.

◦ 사업자는 공용계정을 사용하면 안되며, 사용하지 않는 계정은 주기적으로 삭제해야 한다.

◦ 공유 폴더는 사용해서는 안 된다.

※ 상기 사업자 보안관리 준수사항 중 예외적 허용이 필요한 경우에는, 울산정보산업진흥원 정보보안담당자에게 예외 허용사항에 대한 보안성 검토를 요청해야 한다.

※ 상기 보안요구는 원격지 개발장소를 포함한다.

[별표4] 보안서약서

보안 서약서

<<업체대표자용>>

본인은      년   월   일부로 광역안전컨트롤타워 영상감시시스템 구축사업을 수행함에 있어 다음 사항을 준수할 것을 엄숙히 서약합니다.

1. 본인은 광역안전컨트롤타워 영상감시시스템 구축 사업 수행 중 알게 될 일체의 내용이 직무상 기밀 사항임을 인정한다.

2. 본인은 이 기밀을 누설함이 국가안전보장 및 국가이익에 위해가 될 수 있음을 인식하여 업무수행 중 취득한 제반 기밀사항을 일체 누설하거나 공개하지 아니한다.

3. 본인이 이 기밀을 누설하거나 관계 규정을 위반한 때에는 관련 법령 및 계약에 따라 어떠한 처벌 및 불이익도 감수한다.

4. 본인은 하도급업체를 통한 사업 수행시 하도급 업체로 인해 발생하는 위반 사항에 대하여 모든 책임을 부담한다.

2023년      월      일

서  약  자        업   체   명 :

(업체 대표)        직        위 :

성        명 :                        (서명)

생 년 월 일  :

서약집행자        소        속 :

(담당자)          직        위 :

성        명 :                        (서명)

생 년 월 일  :

보안 서약서

<<참여 직원용>>

본인은      년   월   일부로 광역안전컨트롤타워 영상감시시스템 구축사업을 수행함에 있어 다음 사항을 준수할 것을 엄숙히 서약합니다.

1. 본인은 보안시스템과 관련된 소관업무가 국가기밀 사항임을 인정하고 제반 보안관계규정 및 지침을 성실히 수행한다.

2. 나는 이 기밀을 누설함이 이적행위가 됨을 명심하고 재직 중은 물론 퇴직 후에도 알게 된 모든 기밀사항을 일체 타인에게 누설하지 아니한다.

3. 나는 기밀을 누설한 때에는 아래의 관계법규에 따라 엄중한 처벌을 받을 것을 서약한다.

가. 국가보안법 제4조 제1항 제2호․제5호(국가기밀 누설 등)

나. 형법 제99조(일반이적) 및 제127조(공무상 비밀의 누설)

2023년     월     일

서약자   소속   직급   생 년 월 일

직위   성        명              인

서  약   소속   직급   생 년 월 일

집행자          직위   성        명              인

[별표5] 비밀유지계약서

비밀유지계약서

사 업 명	광역안전컨트롤타워 영상감시시스템 구축
성 명		직 위(급)
소 속		사업참여기간
본인은 사업 수행 인력으로서 비밀에 대한 소유권, 지적재산권 등 모든 권리는 비밀정보의 제공자에게 있음을 동의하며, 아래 내용을 비롯하여 용역 수행에 관련된 모든 보안 사항을 준수하겠습니다. 1. 사업을 수행하는 동안 수집한 정보 및 취득한 지식 및 정보에 대하여 용역사업 이용 목적 이외로 울산정보산업진흥원장의 동의 없이 제 3자에게 유출하거나 공개하지 않겠습니다. 2. 업무를 위해 요청한 자료는 “자료 관리대장 등”을 작성하여 관리하고 반드시 사업 종료 후 반납하겠습니다. 3. 사업 수행 중 생산되는 보고서 및 산출물은 이메일이나 여타 온라인 전송 매체를 이용하여 전달하지 않겠습니다. 4. 사업수행 과정에서 생산된 산출물은 사업 종료시 담당자에게 제출한 후 본인(PC 등)에게 남아 있지 않도록 삭제 및 파기하겠습니다. 이상의 사항을 위배했을 경우 관련 법률 및 계약서, 과업지시서(제안요청서 등)의 배상책임 및 부정당업자 제재조치 등 어떠한 처벌도 받을 것을 엄숙히 서약합니다. 2023년 월 일 서약자 (인) 확인자(담당자) (인)
울산정보산업진흥원장 귀하

[별표6] 보안확약서

보 안 확 약 서

본인은 귀 기관과 계약한 광역안전컨트롤타워 영상감시시스템 구축사업의 수행을 완료함에 있어, 다음 각호의 보안사항에 대한 준수 책임이 있음을 서약하며 이에 확약서를 제출합니다.

1. 본 업체(단체)는 업체(단체) 및 사업 참여자가 사업수행 중 취득한 모든 자료를 반납 및 파기하였으며, 취득한 정보에 대한 유출을 절대 금지하겠습니다.

2. 본 업체(단체)는 하도급업체에 대해 상기 항과 동일한 보안사항 준수 책임을 확인하고 보안확약서 징구하였으며, 하도급업체가 위의 보안사항을 위반할 경우에 주사업자로서 이에 동일한 법적책임을 지겠습니다.

3. 본 업체(단체)는 상기 보안사항을 위반할 경우에 귀 기관의 사업에 참여 제한 또는 기타 관련 법규에 따른 책임과 손해배상을 감수하겠습니다.

2023년      월      일

서약업체(단체) 대표

소        속 :

직        급 :

성        명 :                       (서명)

울산정보산업진흥원장 귀하

【서식 18】

공동수급표준협정서(분담이행방식)

제1조 (목적) 이 협정서는 공동수급체의 구성원이 재정, 경영, 기술능력, 인원 및 기자재를 동원하여 아래의 공사, 물품 또는 용역에 대한 계획, 입찰, 시공 등을 위하여 출자비율에 따라 공동 연대하여 계약을 이행할 것을 약속하는 협약을 정함에 있다.

1. 계약건명 :

2. 계약금액 :

3. 발주기관명 :

제2조 (공동수급체) 공동수급체의 명칭, 사업소의 소재지, 대표자는 다음과 같다.

1. 명          칭 : ○○○

2. 주사무소소재지 :

3. 대 표 자 성 명 :

제3조 (공동수급체의 구성원) ① 공동수급체의 구성원은 다음과 같다.

1. ○○○회사(대표자 :         소재지 :                )

2. ○○○회사(대표자 :         소재지 :                )

② 공동수급체 대표자는 ○○○로 한다.

③ 공동수급체 대표자는 발주기관과 제3자에 대하여 공동수급체를 대표하며, 공동수급체의 재산관리와 대금청구 등의 권한을 가진다.

제4조 (효력기간) 이 협정서는 당사자간의 기명(서명) ․ 날인과 동시에 발효하며, 해당 계약의 이행으로 종결된다. 다만, 발주기관이나 제3자에 대하여 해당 계약과 관련한 권리․의무 관계가 남아있는 한 이 협정서의 효력은 존속된다.

제5조 (의무) 공동수급체의 구성원은 제1조에서 정한 목적을 수행하기 위하여 성실, 근면 및 신의를 바탕으로 하여 필요한 모든 지식과 기술을 활용할 것을 약속한다.

제6조 (책임) 공동수급체의 구성원은 발주기관에 대한 계약의 의무이행에 대하여 연대하여 책임을 진다.

제7조 (하도급) 공동수급체 구성원 중 일부 구성원이 하도급계약을 체결하려는 경우에는 다른 구성원의 동의를 받아야 한다.

제8조 (거래계좌) 행정안전부 예규「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준」제7장 공동계약 운영요령 제3절 7. 대가의 지급에 정한 바에 따라 선금, 기성대가 등은 다음 계좌로 지급받는다.

1. ○○○회사(공동수급체대표자) : ○○은행, 계좌번호○○○, 예금주○○○

2. ○○○회사 : ○○은행, 계좌번호○○○, 예금주○○○

제9조 (구성원의 출자비율) ① 각 구성원의 출자비율은 다음과 같이 정한다.

1. ○○○:     %

2. ○○○:     %

② 제1항의 출자비율은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 변경할 수 있다. 다만, 출자비율을 변경함에 있어 일부 구성원의 출자지분 전부를 다른 구성원에게 이전할 수 없다.

1. 발주기관과의 계약내용 변경에 따라 계약금액이 증감되었을 경우

2. 공동수급체의 구성원 중 파산, 해산, 부도 등의 사유로 인하여 당초 협정서의 내용대로 계약이행이 곤란한 구성원이 발생하여 공동수급체의 구성원 연명으로 출자비율의 변경을 요청한 경우

③ 현금 이외의 출자는 시가를 참작, 구성원이 협의 평가하는 것으로 한다.

제10조 (손익의 배분) 계약을 이행한 후 이익 ․ 손실이 발생한 경우에는 제9조에서 정한 비율에 따라 배당하거나 분담한다.

제11조 (권리 ․ 의무의 양도제한) 구성원은 이 협정서에 따른 권리의무를 제3자에게 양도할 수 없다.

제12조 (중도탈퇴에 대한 조치) ① 공동수급체의 구성원은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 외에는 입찰과 해당계약의 이행을 완료하는 날까지 탈퇴할 수 없다. 다만, 제3호에 해당하는 경우에는 다른 구성원이 반드시 탈퇴조치를 해야 한다.

1. 발주기관과 구성원 전원이 동의하는 경우

2. 파산, 해산, 부도 그 밖의 정당한 이유 없이 해당 계약을 이행하지 아니하여 공동수급체의 다른 구성원이 발주기관의 동의를 얻어 탈퇴조치를 하는 경우

3. 공동수급체의 구성원 중 파산, 해산, 부도 그 밖의 정당한 이유없이 해당 계약을 이행하지 아니하여 시행령 제92조 제1항 제6호에 따라 입찰참가자격 제한조치를 받은 경우

② 제1항에 따라 구성원 중 일부가 탈퇴한 경우에는 잔존구성원이 공동 연대하여 해당계약을 이행한다. 다만, 잔존구성원만으로 면허, 실적, 시공능력평가액 등 잔여계약이행에 필요한 요건을 갖추지 못할 경우에는 잔존구성원이 발주기관의 승인을 얻어 새로운 구성원을 추가하는 등의 방법으로 해당요건을 충족해야 한다.

③ 제2항 본문의 경우 출자비율은 탈퇴자의 출자비율을 잔존구성원의 출자비율에 따라 분할하여 제9조의 비율에 가산한다. 다만, 잔존구성원이 2인 이상으로써 잔존구성원이 모두 동의한 경우에는 자율적으로 출자비율을 조정할 수 있다.

④ 탈퇴하는 자의 출자금은 계약이행 완료 후 제10조의 손실을 공제한 잔액을 반환한다.

제13조 (하자담보책임) 공동수급체가 해산한 후 해당사업에 관하여 하자가 발생한 경우에는 연대하여 책임을 진다.

제14조 (운영위원회) ① 공동수급체는 공동수급체의 구성원을 위원으로 하는 운영위원회를 설치하여 계약이행에 관한 제반사항을 협의한다.

② 이 협정서에 정하지 아니한 사항은 운영위원회에서 정한다.

위와 같이 공동수급협정을 체결하고 그 증거로서 협정서 ○통을 작성하여 공동수급체의 구성원이 기명날인하여 각자 보관한다.

2023년    월    일

○○○ (인)

○○○ (인)

【서식 18-1】

공동수급협정 합의각서

구분	업체명	대표자	출자비율	비고
분담이행
계			100％

우리는 공동수급체를 결성하여 유의 입찰에 참고가하고자 귀 기관에서 정한 각종 조건, 유의서 및 입찰공고사항을 전적으로 승낙하며 또한 대표자는 각 구성원이 합의한 금액으로 입찰에 응하고, 모든 구성원은 대표자가 투찰한 입찰금액으로 이의 없이 계약을 체결할 것이며, 최종사업자로 선정될 경우 사업추진을 성실히 수행하겠기에 이에 합의각서를 제출합니다.

2023년   월     일

공동수급체 대표자

주사무소 소재지

상           호

성           명                       (인)

사업자등록번호

주민등록번호

공동수급체 구성원

주사무소 소재지

상           호

성           명                       (인)

사업자등록번호

주민등록번호

공동수급체 구성원

주사무소 소재지

상           호

성           명                       (인)

사업자등록번호

【서식 19】

납품 및 설치 완료 확인서

사 업 명		설치장소
공급업체		공급업체 책임자		(서명)
계약기간	∼	구축/설치일		2023. . .
장비명(품명)	모델명	단위	수량	장비 일련번호	이상 유무	확인관

※ 작성 요령

- 수량 : 설치장소 납품 품목/모델별 총 수량을 기입

- 장비 일련번호 : 수량이 많은 경우(페이지 초과 시) ‘별지’로 작성

(별지 : 장비제원 목록으로 작성 가능)

- 확인관 : 해당 사업주관 기술검수관 담당

- 입회관 : 해당 사업주관 사업 담당자

검사자(담당자) 소속(부서)                 성명                 □

검수자(부서장) 소속(부서)                 성명                 □

【서식 19-1】

제조사(공급자) 증명서

수    신 : 울산정보산업진흥원 (사업주관부서)

참    조 : 제안업체명

사 업 명 :

당사는 상기 사업에 대하여 귀 울산정보산업진흥원과  제 안 업 체 명  업체와의 계약 시 공급하게 될 모든 물량은 당사가 직접 제조하고 그 품질을 보증하는 정품임을 아래와 같이 증명합니다.

- 아      래 -

제 조 사		공급받는 회사
제 품 명	제안요청서 상 물품명 (예:레이저거리측정기)	모델명/수량	제안하는 물품의 모델명 및 수량 (SW는 라이센스 수량/기간 명시)
납품 전 정품 확인 관련 확약내용	∙ 외산 장비의 경우 납품 시 증빙서류 사본 제출 - 수입신고필증/ 수입면장 - Packing List(포장명세서) ∙ 요청시 제안제품 검사에 협조 - 보관된 장소에서의 정품 여부 확인/검사 등

년    월    일

주    소 :

제 조 사 :

대표이사 :                   (인)

【서식 19-2】

제조사 규격 확인 증명서

수    신 : 울산정보산업진흥원 (사업주관부서)

참    조 : 제안업체명

사 업 명 :

당사는 상기 사업에 공급하는 장비가 울산정보산업진흥원의 체계 규격을 충족함을 확인합니다.

(작성 예)

구 분	요구규격	제안장비	충족여부	비고
물품명 (예:레이저거리측정기)				모델명 등 기재

* 제안장비 규격은 실 제안하는 장비의 규격을 정확하게 기록

:

:

:

년    월    일

주    소 :

제 조 사 :

대표이사 :                   (인)

【서식 19-3】

수리부속 공급 및 기술(정비)지원 확약서

수    신 : 울산정보산업진흥원 (사업주관부서)

참    조 : 제안업체명

사 업 명 :

당사는 상기 사업에 대하여 귀 울산정보산업진흥원과  제 안 업 체 명  업체와의 계약 시 아래와 같이 해당 제품의 부품 공급 및 하자보수 지원할 것을 확약합니다.

- 아      래 -

제 조 사		공급받는 회사
제 품 명	제안요청서 상 물품명 (예:레이저거리측정기)	모델명(수량)	제안하는 물품의 모델명 및 수량 (SW는 라이센스 수량/기간 명시)
생산/판매시작일		판매중지 예상일
단종 제품 여부	단종 제품 아님(입찰등록일 기준)
공급(기술지원) 확약 사항	무상 하자보수 기간을 포함하여 검수 후 최소 10년 간 해군 연간 정비요율 범위 내에서 부품 공급 및 기술 지원을 확약함.(단종 이후에도 보장)

년    월    일

주    소 :

제 조 사 :

대표이사 :                   (인)

【서식 19-4】

검 수  신 청 서

○ 계  약  건  명  :

○ 계  약  번  호  :

○ 검 수 신 청 품 목   :

○ 계  약  일  자  :  20   년    월    일

○ 납  기  일  자  :  20   년    월    일

○ 상           호 :

○ 주           소 :

○ 전  화   번  호 :

○ 출입자 인적사항

순번	성 명	생연월일	직 책	주 소	휴대전화 번호

○ 차량종류 / 색상 / 번호 :

상기와 같이 검수를 신청합니다.

20   년   월   일

신 청 자 :                         (서 명)

울산정보산업진흥원  귀 하

검 수  의 뢰 품  목 록

계약 순번	재고 번호	품명	단위	수량	확보 방법	구매업체	비 고
1	~	~	EA		국내구매	00기업
2	~	~	식		수입	독일 ABC사
3	~	~	본		자체 생산	본사

【서식 19-5】

장 비  제 원 표

계약번호
장 비 명
모 델 명
장비부호
재고번호
S/N(생산 일련번호)
납품일자
수 량
단 가
중 량
부피(가로×세로×높이)
제작 연ㆍ월ㆍ일
제작사명
사 진

※ 수송 및 보관 중 훼손되지 않는 재질로 제작하여 부착, 크기는 A4를 기본으로 하고

장비 크기에 따라 조정 가능