규  격  서

Specification

입 찰 명

안전모니터링 및 기상정보시스템 구매 설치

장비 가격

(예가 총액)

25,000,000원(부가세포함) 정도

1. 장비 개요

◦ 울산 드론 공역지의 안전 및 기상정보 모니터링을 통해 드론 실시간 감시 및 공역지를 감시하고자 함

* 공역지 : 울산광역시 울주군 삼동면 하잠리 일원 초경량비행장치 공역

◦ 공역지역

* 약 52,000 제곱미터(약 15,700평)

2. 사용 목적

◦ 울산 드론 공역지 모니터링에 필요한 상공관제시스템(비행체, 짐벌부, 윈치부, 관제부 등), 지상관제시스템(실외용 IP 카메라), 디지털 풍향·풍속 장치(풍향·풍속 장치, 설치봉 등) 및 공역지 내 설치를 위한 장비들로서

- 드론개발 기관의 실증시험 및 민간동호회 취미활동을 위한 울산지역 드론공역지 내 안전 및 기상 정보 모니터링을 위한 장비들로서

- 특화용도 드론산업 육성을 위한 산업 인프라로서 조성하고자 함

◦ 도입 장비별 역할은 아래와 같음

- 안전모니터링

· 상공관제시스템 : 상공관제시스템은 계류형 기구형태로서 자체소프트웨어를 통해 드론 공역지를 광학줌 카메라가 탑재된 짐벌의 시선각을 원격제어하고 실시간 HD급 영상 확인 및 녹화 가능

· 지상관제시스템 : 지상에서 드론 공역지를 관제하는 시스템

- 기상정보시스템 : 야외에서 설치하여 디지털로 풍향·풍속을 표시하는 장치

3. 세부 사양

◦ 장비의 세부 사양은 다음 각 호를 모두 만족하거나, 또는, 다음 각 호에 대하여 모두 동등      이상의 수준으로 구성되어야 하며, 세부 사양에서 별도로 정하지 않은 기타 사항은 관련규격     등의 요구사항은 만족할 수 있도록 하여야 함.

가. 장비 사양 및 수량

(1) 상공관제시스템 : 1식

- 계류형 기구형태로 강풍에 대비한 Tether 케이블의 안전성 인증 확보 가능

- 자체 소프트웨어를 통해 광학줌 카메라가 탑재된 짐벌의 시선각을 원격제어하고 실시간 HD급 영상 확인과 녹화가 가능

비행체	가로4m*세로4m*높이2m*총길이5m 자동 압력조절장치, 스팟라이트	1개
짐벌부	짐벌, 18배광학줌카메라, 영상송신장치, 시선각 제어 컨트롤러	1개
윈치부	윈치프레임, 전동모터, 배터리, 컨트롤러, 150m 티더선, 슬립링, 영상수신장치	1개
관제부	GIS기반 스트리밍/제어 서버 관제 S/W(Web, 안드로이드 App)	1개

(2) 지상관제시스템 : 1식

- 컨테이너 외부 상단에 설치되어 울산 드론 공역지 지상 상황을 상시 모니터링

- 자체 소프트웨어를 통해 카메라의 실시간 HD급 영상 확인과 녹화가 가능

실외용 카메라	실외용 IP 카메라, 화각 100도 이상 HD급 영상, IP66 방수등급 이상	2개

(3) 기상정보시스템 : 1 식

- 풍향·풍속 디지털 표시

풍향·풍속계	40cm*20cm*50cm(가로,세로,높이) 디지털 풍향·풍속계	1개
설치봉	길이 50cm	1개

나. 납품 및 설치

(1) 납품업체는 제품규격서 명시된 물품 일체를 일괄공급방식으로 구매․설치 완료하여야 함

(1) 안전모니터링(상공관제시스템)은 계약일로부터 1년간 렌탈 방식임

(2) 안정적 시스템 설치 및 정상적인 가동을 위해 반드시 현장 확인 후 시스템 구성을 제안하여야 하며, 현장 미숙지를 통한 장애의 모든 책임은 납품업체에게 있음

(3) 설치시스템이 본 규격서에서 요구되는 성능, 사양을 수용할 수 없다고 판단되면 설치변경을 요구할 수 있으며 납품업체는 이에 응해야 함

(4) 설치 중 장비가 손상될 우려가 있을 때에는 필요한 방지책을 강구하여야 하며,  피해 발생 시 응급조치를 취하고 납품업체의 부담 및 책임 하에 원상 복구하여야 함

(5) 검수․검사 완료 후에라도 본 시스템 도입에 있어 납품업체의 책임으로 발생되는 모든 사고와 그로 인한 손해에 대하여는 납품업체가 변상 조치하여야 함

(6) 납품기간은 계약체결 후 30일 이내에 일정에 맞춰 납품, 설치 및 최종 검수를 완료하야야 함

다. 검수․검사

(1) 검수․검사의 대상범위는 본 규격서에 의한 납품, 설치와 정상 가동여부에 대한 확인과정을 포함함

(2) 계약당사자는 검수․검사 요청 전 발주처의 담당자 입회하에 각종 현장시험을 실시하여 정상작동 여부를 입증하고, 그 결과 문제가 없을 경우 검수․검사 요청을 하여야 하며 시험 가동 시 발견되는 에러나 보완요구 등에 대해서는 즉시 조치하여야 함

(3) 최종 검수․검사결과 운영이 불가하다고 판단되거나 기기의 하자발생으로 계약조건을 이행하지 못하는 것으로 판단될 시 발주처의 요구에 따라 은 납품․설치한 모든 장비를 철거 및 회수해야 하며 그 비용은 납품업체의 부담으로 함

라. 운용 매뉴얼

(1) 운용에 관련한 기술설명서 및 모든 매뉴얼을 작성하여 한글로 제공하여야 함

(2) 운용에 관련한 기술설명서 및 모든 매뉴얼은 발주처에 그 소유권이 있음

마. 유지보수

(1) 동 기간 중 장비의 결함 및 H/W, S/W 등의 하자가 발견될 경우 사업자는 해당 장비 또는 부품을 수리하거나 동일 신품으로 교환 하여야 함

(2) 동 기간 내 같은 오류가 월 3회이상 반복될 경우 공급자는 즉시 방문하여 오류를 해결하여야 하며 만약 동일한 오류가 추가 발생 시 해당 장비에 대하여 신품으로 교체하여야 함

(3) S/W의 업그레이드는 유지보수 계약 만료일까지 제공할 것

(4) 년 2회 이상 정기 점검을 실시하여야 하며 발주처 요청시 협조하여야 함

(5) 전화서비스 및 네트워크를 통한 원격지원 서비스가 가능하여야 한다.

바. 제출서류

(1) 국문 사용자 설명서 또는 책자(상세히 기술) 1부

(2) 납품 및 설치 확인서 1부.(납품, 설치, 검수 등 상세 내용 작성)

(3) 제품 카탈로그 및 홍보 관련 자료 1부

(4) 기술지원 확인서 1부

(5) 유지보수 계약서 1부

(6) 지역개발공채 확인증 1부

(7) 하자보험증권 1부

사. 무상 하자보수

(1) 모든 장비의 품질 보증기간은 검수완료일로부터 1년간 유지보수를 한다.

(2) 무상 하자보수 기간 중 발생한 하자에 대해서 납품업체는 신속하게 수리 또는 교체하여 운영의 중단을 초래하지 않아야 하며, 하자로 인한 피해가 발생할 시는 남품업체가 부담 변상 조치하여야 함.

(3) 납품업체는 무상 하자보수기간 동안 천재지변, 불가항력, 기타 고의에 의한 원인을 제외하고는 무상 하자보증의 책임을 진다.

아. 기술, 교육 및 운영지원

(1) 납품업체는 시스템운영 및 장애조치 등에 필요한 기술이전을 발주처 담당자에게 충실히 이행하여야 하며 발주처가 자체 유지관리 능력을 갖출 수 있도록 SW에 대한 운영교육을 실시하여야 함.

(2) 납품업체는 제공된 모든 소프트웨어, 응용프로그램 등에 관련된 제반기술에 대한 사용자 매뉴얼을 작성하여 발주처의 승인을 받은 후 “사용자 매뉴얼”을 검수․검사시에 제출해야 함.

(3) 시스템 관리자 교육과 관련 추가 요청이 있을 때에는 상호 협의 하에 적극 지원하여야 함.

(4) 검수 완료일로부터 유지보수 계약 만료일까지 추가되는 운전 및 운용에 대한 교육비용은 납품업체가 부담 함.

(5) 상공관제시스템은 계약체결 이후 계약기간내에 60일 이상 운영하는 것으로 함

4. 배상책임 및 지체상금

◦ 납품업체는 본 과업수행 중 남품업체의 귀책사유로 인하여 발주처에게 손해를 끼쳤을 경우 손해배상의 책임을 진다.

◦ 납품업체는 본 과업수행 중 납품업체의 귀책사유로 인하여 계약기간 내에 산출물을 제출하지 아니하였거나 본 계약에 따른 과업을 완료하지 못하였을 경우 지체 일수 1일에 대하여 해당 물품대금의 1.5/1000에 해당하는 지체상금을 발주처에게 납부하여야 한다.

5. 기타 사양

◦ 본 입찰건은 소프트웨어산업 진흥법 제24조의2, 대기업인 소프트웨어 사업자가 참여할 수 있는 사업금액의 하한(과학기술정보통신부 고시)에 따라 대기업 및 중견기업은 입찰에 참여할 수 없습니다.

◦ 본 규격서에 대하여 발주처와 납품업체간의 해석에 차이가 있을 때에는 관계법령과 일반관례에 따르며 소송 관할법원은 발주처의 주소지를 관할하는 법원으로 한다.