『지능형 전력구동 핵심부품 기반구축 사업

ISO26262 인증지원도구 구매 계획』

물품규격서

Ⅰ		사업개요

1. 사 업 명 : 지능형 전력구동 핵심부품 기반구축 사업- ISO26262 인증지원도구

2. 사업목적 : 울산 내 자동차 부품기업 R&D 역량강화 및 기술지원

3. 사업예산 : 금이천구백칠십만원(금29,700,000원, 부가세 포함)

4. 구매내역

연번	물품목록	수량	비고
-	펌웨어 테스트(Firmware Test) 도구	1식

5. 납품기한 : 계약일로부터 30일 이내

6. 납품장소 : 울산정보산업진흥원 3층 KOLAS실(울산 남구 테크노산업로55번길 16)

7. 방    법 : 2인 소액수의 견적공고

Ⅱ		일반조건

1. 운용목적

가. ISO26262, IEC61508, IIEC62279, 현대차 기술표준 ES95411-00 등 국내외 표준을 준수하는 펌웨어의 테스트 평가에 활용하기 위함이다.

나. ECU/MCU 펌웨어의 사용 범위가 전자 제품의 소형 경량화와 두뇌 역할로 확대됨에 따라, 타겟 보드인 HW 장치 환경에서 ECU/MCU 펌웨어에 대한 SW & HW의 기능 안전성 검증할 수 있는 환경 제공이다.

2. 본 장비는 타겟(Target) 실행 환경에서 내장된 ECU/MCU 펌웨어(Firmware)의 소프트웨어 동작을 통신 프로토콜로 검증할 수 있어야 한다. (세부규격 참고)

3. 본 장비는 IAR Embedded Workbench와 연동된 Target 실행환경에서 펌웨어 테스트 수행이 가능해야 한다. (세부규격 참고)

4. PC 운영체제는 한글, Windows 10 Pro(64-bit) 이상 기반으로 펌웨어 테스트 도구를 사용하여 설치 한다.

5. 아래 세부 규격에 표시한 규격 사항을 필수 제공하여야 한다.

6. IAR Embedded Workbench를 설치하여 펌웨어 테스트 도구와 최적화된 호환성을 가지고 정상 동작해야 한다.

Ⅲ		세부규격

1. 펌웨어 테스트(Firmware Test) 도구 : 1 COPY

☞ IAR Embedded Workbench와 연동된 Target에서 펌웨어 테스트 수행 필수

NO	구 분	규 격 사 항
1	펌웨어 테스트 환경	· HW인 MCU Board의 Target 실행환경에서 통신 프로토콜로 펌웨어 테스트 수행 · IAR Embedded Workbench가 Target MCU에 프로그램 업로드 지원 . 화이트박스 경로 테스트(White-box Path Test) 기반 펌웨어 테스트 실행
2	펌웨어 테스트 케이스 설계	· Statement와 MC/DC 별 독립적인 경로 탐침 코드(Path Instrumented Code)의 설계 환경 지원 · UART(232/422/485) Protocol의 테스트 시나리오 실행 환경 지원
3	펌웨어 테스트 실행 환경	· MCU의 CPU 실행 기반 테스트 결과를 모니터링하여 저장하는 2가지 환경 모두 제공: Stream Mode, Buffer Mode
4	테스트 결과 분석	· Unit-level Coverage: Statement, Branch, MC/DC, Path Coverage · Integration-level Coverage: Function, Call Coverage . Requirement Coverage: Traceability, Consistency Coverage
5	펌웨어 안전성 검증	· MCU의 Memory에 저장된 프로그램에 대한 SW 안전성 검증 · MCU의 Memory Size 제한에 대한 HW 안전성 검증
6	펌웨어 장비 구성	· 임베디드 개발환경과 동일한 펌웨어 테스트 환경 구성 (1) IAR AR Embedded Workbench (2) 펌웨어 테스트 도구 (3) MCU/ECU Board (4) UART(232/422/485) 통신 환경 · 펌웨어 테스트 도구의 라이선스 특징 (1) 영구 라이선스 (2) 한글 지원 (3) LOCwpgks 없이 테스트 코드 분석
7	펌웨어 테스트 사용자	· 임베디드 SW 개발자 . 일반적인 테스터

2. 부대부품

가. 각종 소프트웨어 라이센스 : 각 1EA

나. 운영 및 장비 메뉴얼 : 1EA

Ⅳ		하자보수

1. 납품업체는 납품 물품에 대하여 검수일로부터 1년 동안 무상보수를 지원해야 한다.

2. 무상보수를 요청하는 경우 납품업체는 발주자가 요청한 일정에 협조해야한다.

※ 발주자와 일정 협의 가능

Ⅵ		검수 및 납품

1. 납품기일 내에 발주기관이 지정한 장소에 설치 완료하여야 한다.

2. 납품 후 검사 및 검수 요청해야 한다.

3. 시 운전 및 검수에 필요한 비용은 납품업체가 부담한다.

4. 납품업체는 계약 완료 납품기한 내에 발주기관에서 설치 요구하는 장소에 본 장비를

설치한 후 당일 시운전을 해야 한다.

5. 납품업체는 규격서에 명시되지 않은 사항일지라도 시공상, 구조상, 외관상, 관계법령에 규제되는 사항은 담당자의 지시에 따라 보완 하여야 하며 규격서에 명시가 없을 때 또는 해석상의 의견 차이가 있을 시는 발주기관과 협의한다.

6. 정확한 검수를 위하여 납품 품목별 세부 규격 및 발주기관의 담당자가 확인 서명한 납품‧설치 확인서를 제출하여야 한다. (검수사진 포함)

7. 본 제품은 제조사의 정품 인증서(Software 포함) 및 상표등록증을 제출하여야 하며,권리보호에 따른 문제 발생 시 모든 책임은 납품업체에 있다.