규격서

울산 제조 AXLab 장비 구매

2024. 9.

Ⅰ		개요

1. 추진배경 및 목적

○ 「2024년 제조업 AI융합 기반 조성사업」은 AX 전환을 통한 울산 제조업 혁신 기반 조성을 위해 제조AI 확산 거점 인프라 구축·운영 및 울산 중점산업 제조현안 해결 AI솔루션 개발·실증을 목표로 함

○ AI솔루션 개발·실증 시스템을 활용할 수 있는 환경을 구성하여 체계적 시스템 운영 계획 수립을 통한 기업지원 효과 극대화

2. 주요내용

○ AI솔루션 개발·실증 지원용 장비 구매

3. 계약방법 : 제한경쟁입찰

○ 지역(울산광역시) 제한

○ 컴퓨터서버(43211501)를 물품분류번호로 등록한 자

○ 적격심사에 따른 낙찰자 결정

4. 납품기간 : 계약체결일 ~ 30일 이내

5. 예    산 : 248,150,000원(VAT포함)

6. 납품장소 : 울산정보산업진흥원

○ 납품장소가 변경될 경우 울산정보산업진흥원에서 지정하는 장소에 납품되어야 함

7. 하자보증기간 : 검수완료일로부터 1년

8. 기타

○ 본 사업은 「소프트웨어 진흥법」 제50조에 따른 과업내용 확정을 위하여 과업심의위원회를 개최 한 사업임

○ 본 사업은 「소프트웨어 진흥법」 제50조, 같은 법 시행령 제47조 제1항 제2호, 제3호에 따른 과업내용 변경 및 그에 따른 계약금액·계약기간 조정이 필요한 경우, 계약상대자는 국가기관등의 장에게 소프트웨어사업 과업변경요청서*를 제출하여 과업심의위원회 개최를 요청할 수 있으며, 국가기관등의 장은 과업심의위원회 개최요청에 대해서 특별한 사정이 없으면 수용해야 함

* 「소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침」 별지 13호서식 참조

○ 「소프트웨어 진흥법」 제48조(중소 소프트웨어사업자의 사업참여 지원)에 따른 「중소 소프트웨어사업자의 사업 참여 지원에 관한 지침」 준수

○ 「소프트웨어 진흥법」 제48조제4항에 따라 상호출자제한기업집단 소속회사의 입찰 참여 제한

○ 본 사업은 20억원 미만 사업으로 「소프트웨어 진흥법」 제48조(중소 소프트웨어사업자의 사업참여 지원) 및 중소 소프트웨어사업자의 사업 참여 지원에 관한 지침 제2조, 제3조에 따라 대기업 및 중견기업인 소프트웨어 사업자의 입찰 참여 제한(소프트웨어사업자 일반 현황 관리확인서 상의 ‘공공 소프트웨어사업 입찰참여 제한금액: 없음’으로 확인)

○ 총사업금액 20억원 미만인 사업으로 중소 소프트웨어사업자(소프트웨어사업자 일반 현황 관리확인서 상의 ‘공공 소프트웨어사업 입찰참여 제한금액: 없음’으로 확인)만 입찰참가 가능

Ⅱ		주요내용

1. 사업범위

○ AI솔루션 개발·실증 시스템 구축

- 개발용 GPU 서버 및 워크스테이션 구매

- 개발용 GPU 자원 할당 작업스케쥴러 구매

- IT인프라 구성요소 설치 및 보관 시스템랙 구매

○ 사용 편의성과 보안성을 갖춘 이용자의 스마트 개발환경 지원

○ 기존 시스템과 신규 도입 시스템 연동 구축

2. 목표시스템 구성

구분	용도	비고
GPU 자원관리 SW	개발용 장비 소프트웨어 - GPU/GPU/램 등 자원 할당 - 작업 스케쥴러 지원 - 컨테이너 단위 GPU 분할 가상화 - 최대 자원 사용량 설정 등	1식
GPU 서버	개발용 장비 하드웨어	1식
시스템랙	통신 구조물	1식
워크스테이션	개발용 장비	4식

3. 상세 요구사항

가. 요구사항 목록표

분류	고유번호	요구사항 이름
공통 요구사항 (Common Requirement)	COR-001	공통사항
	COR-002	공통 제약사항
	COR-003	공통 운영사항
시스템 장비구성 요구사항 (Equipment Composition Requirement)	ECR-001	GPU 자원관리 SW 규격 및 구성
	ECR-002	GPU 서버 규격 및 구성
	ECR-003	시스탬랙 규격 구성
	ECR-004	워크스테이션 규격 및 구성
시스템 기능 요구사항 (System Function Requirement)	SFR-001	시스템 소프트웨어 기능 요구
테스트 요구사항 (Test Requirement)	TER-001	테스트 방안
	TER-002	이행 및 승인 테스트 계획 수립
	TER-003	시험 운영
	TER-004	단위 테스트
	TER-005	통합 테스트
보안 요구사항 (Security Requirement)	SER-001	유지보수 참여인원 보안
	SER-002	자료보안
프로젝트 관리 요구사항 (Project Management Requirement)	PMR-001	시스템 납품 및 설치
	PMR-002	검사 및 검수
	PMR-003	최종결과물 및 배상책임
프로젝트 지원 요구사항 (Project Support Requirement)	PSR-001	무상 하자보수 및 기술지원
	PSR-002	교육 및 운영지원
	PSR-003	사용자 매뉴얼
	PSR-004	운영자 매뉴얼
유지관리 요구사항 (Maintenance Requirement)	MAR-001	장애관리 방안
	MAR-002	성능관리
제약사항 요구사항 (Constraint Requirement)	COR-001	진흥원의 기존 보유 시스템과 연동 설치

나. 공통 요구사항

요구사항 분류	공통 요구사항
고유번호	COR-001
요구사항 명칭	공통일반사항
요구사항 상세설명	○ 모든 장비는 본 요청서에 의해 제작하되 사양에 상이한 부분이 있을 때는 상호 협의하여 결정하고 제반서류에 적용 규격을 명시한다. ○ 납품 장비의 모든 구성품은 규격요구 사항을 100% 이상 만족시키는 정품, 완제품으로 공급되어야 하며, 반드시 제조사의 정품 및 신품을 공급하여야 하고 품목별 구성품은 원 제조사가 공급하는 동일제품이어야 한다. ○ 납품 장비 설치 내용이 계약문서에 요구되는 성능, 사양을 수용할 수 없다고 판단되면, 발주기관은 설치변경을 요구할 수 있으며 제안사는 이를 수용하여야 한다. ○ 제안사는 검수 완료 후에도 본 구매ㆍ설치 건에 있어 제안사의 책임으로 발생되는 모든 사고와 그로 인한 발주기관의 손해에 대하여 전적으로 변상 조치할 의무를 가진다. ○ 제안사가 설치하는 납품 장비는 시스템 구성, 네트워크 연결 등이 발주기관의 완전한 목적수행에 지장이 없도록 품질의 신뢰성, 제품의 안정성, 시스템간 호환성 및 연계성을 가져야 한다. ○ 제안사가 납품/설치하는 납품장비는 규격서와 동등 또는 그 이상의 성능을 가진 제조사의 순정품 및 최신의 제품이어야 하며, 단종 예정(기능 보완 대체 버전 출시 포함)인 장비는 납품할 수 없다. ○ 사업의 원활한 수행을 위하여 대상 장비의 변경이 필요할 경우 변경 제안이 가능하며, 변경사유와 장․단점․영향 등을 포함한 변경 계획을 제출하고 승인을 받아야 한다. ○ 제안사는 본 제안요청서를 비롯한 기타 계약서류를 조사 검토한 후 사업을 수행 하여야 하며, 의문사항은 반드시 발주기관의 의견을 확인하고, 계약 후에는 발주기관의 해석과 관계법을 준수하여야 한다. ○ 납품장비(SW포함)에 대한 세부 구성 요소별 기능과 구성 내역을 제시하여야 한다. ○ 납품장비에 대한 납품 시기는 사업 수행 과정상 필요하다고 판단되는 경우, 발주기관과 협의하여 장비별로 다르게 적용할 수 있다.
산출정보

요구사항 분류	공통 요구사항
고유번호	COR-002
요구사항 명칭	공통제약사항
요구사항 상세설명	○ 제안사는 발주기관이 요구한 납품 장비의 성능, 용량, 수량, 품질 보증 등을 증명할 수 있는 증빙자료를 발주기관에 제출하여야 한다. ○ 서버 및 네트워크 등의 트래픽 분산을 고려하여야 하며, 이기종간의 연동이 보장되어야 한다. ○ 본 요청서에서 요구한 제안 요청 규격에도 불구하고 발주기관 환경에 보다 적합한 최신기술 및 최적의 솔루션이 있는 경우 제안사는 적용여부 검토를 제시할 수 있으며 채택 여부는 발주기관이 결정한다. ○ 제안요청 내용(시스템 구성 포함) 이외의 추가 설비(HW, SW 등) 필요시 제안에 포함해야 하며, 추가설비로 인해 성능이 저하 되지 않아야 한다. ○ 제안사는 계약과 납품 장비 설치시기의 시간 차를 고려하여 설치시점에 요구 성능과 규격 이상의 최신의 제품을 납품하여야 한다. ○ 본 사업 수행과정에서 제안사의 귀책사유로 발생한 시스템 손상 복구 작업 및 타 시설물의 손상 복구 또는 재시공은 계약 상대자의 부담으로 한다. ○ 제안하는 모든 HW는 운용 및 보안에 문제가 없는 최신 버전으로 납품되거나 검수 전 업그레이드(패치)되어야 한다. ○ 제안사는 납품장비를 포함한 전산실에 설치되는 모든 장비에 대하여 발주기관의 요구 기능이 온전하게 구현되도록 시스템(HW, SW 연계 등)을 설치, 구성하여야 하고, 발주기관이 요청하거나 운영 중인 시스템 기능이 납품장비의 기종, 호환성, 안정성 등의 문제로 본연의 기능이 구현 되지 않는 경우에는 제안사의 책임 하에 별도의 장비 추가/교체 및 SW라이선스 추가 등 구현에 필요한 모든 조치방안을 제시하여야 한다. ○ 본 사업을 위해 공급하는 모든 물품은 신품 또는 정품이어야 하며 관련 저작권법에 의해 저작권자의 권익을 침해하지 않아야 한다.
산출정보

요구사항 분류	공통요구사항
고유번호	COR-003
요구사항 명칭	공통 운영 사항
요구사항 상세설명	○ 설치된 HW에 대한 시험운영 및 평가를 위한 항목과 대상을 정의하고, 절차와 방법을 제안하여야 한다. ○ 시험운영 결과서 작성, 제출 시 보고 항목을 감안하여 시험운영 계획서를 제출하고 진흥원의 승인을 받아 시행하여야 한다. ○ 시험운영 기간 내에 시스템 안정화를 시행하며, 현장 장비 간, 시스템 간 발생할 수 있는 다양한 가상 시나리오를 설정하고, 해당 시나리오 발생 시 최적화된 운영 결과를 제시하여야 한다. ○ 시험운영 과정 및 시험운영 결과에 따라 발주기관의 요구사항을 철저하게 보완하여야 하며, 이에 따라 발생하는 비용은 계약자 부담으로 한다. ○ 구축 및 적용 후 각 시스템의 서비스 테스트를 실시한다. ○ 구축된 네트워크 환경의 구간 및 전체 환경의 성능 테스트를 실시한다. ○ 사업자는 발주기관의 승인 없이 사업의 전부를 제3자에게 하도급 할 수 없다. ○ CC인증, GS인증 제품 등은 해당 사항을 검증할 수 있는 서류를 첨부한다. ○ 본 사업에 구축된 모든 H/W, S/W, 네트워크 장비 등은 무상유지보수 기간을 1년 이상으로 하여야 한다.
산출정보

다. 시스템 장비 구성 요구사항

요구사항 분류	시스템 장비구성 요구사항
고유번호	ECR-001
요구사항 명칭	GPU 자원관리 SW 규격 및 구성(1식)
요구사항 상세설명	○ GPU 제조사 NVIDIA DGX-Ready Software 인증 ○ GS 1등급 인증 플랫폼 소프트웨어 ○ GPU/CPU/RAM등자원할당관리 ○ 다수사용자의 동시 다발적인 연산세션 할당요청을 작업 큐(queue) 기반으로 비동기 처리 할 수 있는 작업 스케줄러 지원 ○ 컨테이너 단위의 GPU분할 가상화지원 ○ 시스템관리자가 필요에 따라 동적으로 사용자별, 그룹별, 부서별 최대 자원 사용량 설정 기능 ○ Web 기반 사용자 UI & 관리자 도구 지원 ○ 연산노드 및 사용자생성 연산 세션 현황 모니터링 및 관리 기능 ○ 물리적인 GPU 디바이스 H100 최소 4개 이상 지원
산출정보	원 제조사의 정품확인서, 제안 시스템 제조사의 정품 공급 증명원

요구사항 분류	시스템 장비구성 요구사항
고유번호	ECR-002
요구사항 명칭	GPU 서버 규격 및 구성(1대)
요구사항 상세설명	○ AMD EPYC 9254 24C 200W 2.9GHz Processor : 2ea ○ 64GB TruDDR5 4800MHz (2Rx4) 10x4 RDIMM-A : 16ea ○ 1.S 5.9mm 7450 PRO 7.68TB Read Intensive NVMe PCIe 4.0 x4 HS SSD * 6ea ○ M.2 PM9A3 960GB Read Intensive NVMe PCIe 4.0 x4 NHS SSD : 2ea ○ Intel E810-DA2 10/25GbE SFP28 2-Port PCIe Ethernet Adapter : 1ea ○ NVIDIA H100 NVL 80GB이상, PCIe Gen5 Passive GPU : 1ea ○ SFP+ SR Transceiver : 2ea ○ 2000W Titanium Level Power Supply 이상 : 4ea ○ 랙 사이즈 (폼펙터) 3U 이상 ○ 3년 서비스팩 ○ GPU 구동 환경에 맞는 드라이버와 CUDA 환경 설정을 지원해야 함 ○ Docker 및 tensorflow 환경에서 GPU 구동이 가능하도록 셋팅되어야 함 ○ CUDA Parallel Programming, DL Framework 최적화 설정을 지원해야 함 ○ GPU 사용 프로세스 병목을 탐색하고 병목처리 가이드를 제공하여야 함 ○ 원격 하드웨어 펌웨어 업데이트가 가능해야 하며 업데이트를 지원하는 제조사 관리도구 제공하여야 함 ○ 하드웨어 상태, 시스템 리소스 등 실시간 모니터링 도구를 제공해야 함 ○ 시스템 오류와 관련하여 추적과 원인 파악이 가능한 로그 체계를 갖추어야 함 ○ Apache, MySQL, PHP, Tomcat, Java 등의 설치 및 설정을 통해 웹서버 구축 및 운영 지원이 가능해야 함
산출정보	원 제조사의 정품확인서, 제안 스템 제조사의 정품공급 증명원

요구사항 분류	시스템 장비구성 요구사항
고유번호	ECR-003
요구사항 명칭	시스탬랙 규격 구성(1대)
요구사항 상세설명	○ 사이즈: H2000*W700*D1200 ○ 표준규격 : EIA-310D, IEC –60297, DIN 41494 ○ 적재하중 1,500kg 이상 ○ MountFrame Steel2,0t Cable Hole Cage NutType - 서버 레일 설치 가능 ○ TopPanel Steel1.2tCable Hole ○ BottomPanel Steel1.2t,Cable Hole ○ FrontDoor 타공,1.2t단문 Swing Handle ○ RearDoor 타공,1.2t 중문 Swing Handle ○ SidePanel Steel1.2t SlideLatch ○ Castor 2inch 4ea ○ LevelingFoot M12 4ea ○ Fan Fan Ass’y ○ P.D.U 돼지코 20구 35A(리셉터클포함) 2set - 케이블 길이 1.5m 이상(PDU단) - 리셉터클 암수 2세트 제공 ○ V.C.M 후면 2set ○ 접지 접지바,접지케이블 ○ Paint 분체도장 BLACK ○ 비규격 장비 설치용 선반 2ea ○ 랙 후면에는 케이블 정리를 위해 케이블 브라켓을 4개 이상 설치
산출정보	원 제조사의 정품확인서, 제안 시스템 제조사의 정품공급 증명원

요구사항 분류	시스템 장비구성 요구사항
고유번호	ECR-004
요구사항 명칭	워크스테이션 규격 및 구성(4대)
요구사항 상세설명	○ CPU : Intel Core i9 X-Processor(10core, 20Threads) 이상 ○ RAM : DDR4 128G이상 ○ SSD : NVMe 1TB이상 ○ 그래픽 : RTX4090 x 2EA이상 ○ 메인보드 : X299 ○ 3 years warranty ○ 유저가 실시간 HW 모니터링 가능한 환경 제공 ○ Slurm 스케줄러 설치 및 구성 문구 추가 ○ 병렬처리컴퓨터 시스템에 관련된 SW 최신 버전 인스톨 ○ SW 원격 프로그램을 이용한 실시간 문제 해결 ○ 소프트웨어 설치(딥러닝 개발에 필요한 최신 버전 프로그램 설치) - LinuxOS(Ubuntu) /CUDA11.8 /cuDNN8.6.0 /NCCL2.15.5 /Docker /Tensorflow/Pytorch
산출정보	원 제조사의 정품확인서, 제안 시스템 제조사의 정품공급 증명원

다. 시스템 기능 요구사항

요구사항 분류	기능 요구사항
고유번호	SFR-001
요구사항 명칭	시스템 소프트웨어 기능 요구
요구사항 상세설명	○ 운영체제: 오픈소스 리눅스 운영체제 ○ Linux Install 시 필요 없는 기능은 제거하여 운영에 필수 라이브러리 설치 ○ 시스템 모니터링 및 관리 오픈소스 Tool 설치 제공 - 실시간 시스템 현황(CPU, IB, Ethernet, Memory, GPU 등) - 장애 모니터링(서버 자체 관리를 통한 모니터링 등) - 사용 현황 통계를 위한 시스템 자체 로그 저장
산출정보	원 제조사의 정품확인서, 제안 시스템 제조사의 정품공급 증명원

라. 테스트 요구사항

요구사항 분류	테스트 요구사항
고유번호	TER-001
요구사항 명칭	테스트 방안
요구사항 상세설명	○ 시스템은 제공되기로 한 요구사항을 모두 제공하며, 초기 협의한 요구사항에서 변경관리 절차를 통해 승인을 획득한 요구사항을 최종으로 간주함 ○ 제공되기로 한 요구사항의 구현 여부는 각 기능 요구사항의 검증(테스트) 활동을 통해 예상된 결과가 도출되었을 경우를 기준으로 평가함 ○ 단위 , 통합 테스트, 성능 테스트를 위한 구체적인 적용 방안을 제안하여 기능의 오류를 줄일 수 있는 방안을 제시함 ○ 기능 구현 정확성은 사용자가 직접 테스트 수행 기간에 테스트를 수행함으로써 평가함
산출정보

요구사항 분류	테스트 요구사항
고유번호	TER-002
요구사항 명칭	이행 및 승인 테스트 계획 수립
요구사항 상세설명	○ 이행 및 승인 테스트에 대한 계획을 기술하여야 함 ○ 테스트 단계별로 수행방법, 절차, 참여 조직 및 역할, 점검사항, 최종 검수 기준, 점검 후 조치 방안 등을 세부적으로 기술 ○ 사업자는 울산정보산업진흥원과 협의하여 승인 테스트를 계획하고, 울산정보산업진흥원이 승인 테스트를 이행하기 위하여 필요한 모든 조력을 제공하여야 함
산출정보

요구사항 분류	테스트 요구사항
고유번호	TER-003
요구사항 명칭	시험 운영
요구사항 상세설명	○ 초기부터 구축완료까지 지속적인 테스트 실시, 테스트 결과를 지속적으로 반영해야 함 ○ 발생 가능한 상황에 대해서 시나리오를 작성하여 체계적이고 효율적인 테스트를 실시해야 함
산출정보

요구사항 분류	테스트 요구사항
고유번호	TER-004
요구사항 명칭	단위 테스트
요구사항 상세설명	○ 단위시험의 범위, 수행절차, 조직, 일정, 시험환경 및 평가기준을 구체적으로 수립하여야 함 ○ 단위시험 시나리오별, 처리 절차, 수행데이터, 예상결과 등을 사전에 정의하여야 함 ○ 단위시험시에 다음이 내용이 점검되어야 함 - 결함유형 분석(결함발생건수, 결함비율) - 결함심각도 분석(치명적 결함, 주요결함, 단순결함, 사소한 결함, 개선사항별 발생결함 건수) - 결함발견 추세분석(시험일시, 발견결함 수) - 시험 커버리지
산출정보	테스트결과서

요구사항 분류	테스트 요구사항
고유번호	TER-005
요구사항 명칭	통합 테스트
요구사항 상세설명	○ 통합테스트는 7종의 성능테스트 시나리오에 따라 다음 사항을 검증하여야 함 - 기능, 성능 등의 요구사항 및 설계사양 충족여부 검증 - 기능의 정상적 수행여부 검증 등 - 기능수행 후의 결과가 사전에 예측된 결과와 일치하는지 검증 - 시스템의 접근권한 및 업무 권한에 대한 적절성 검증 - 결함을 파악하고 원인을 추적하여 결함을 제거하여야 함 ○ Windows 10 Pro 설치 환경에서 실행 : 윈도우를 설치하여 실행한다. (가상화 환경구성 아님) - 공통설치, Orange3 설치, Knime 설치” 모두 설치 후 완료 - 벤치마킹((“성능 테스트” 사용) 성능 테스트는 2가지의 단계로 실행) - Taitan v100 드라이버와 “공통설치” 단계의 테스트와 벤치마킹 성능은 벤치마킹 phoronix-test-suite 툴에 의해 물리적으로 정의된 Titan H 100 개수에 따른 제조사의 사양에 제시된 논리적 합계 값의 90% 성능 달성을 설치 성능 합격 기준으로 함 - “공통설치, Orange3 설치, Knime 설치” 모두 설치 후 “벤치마킹 설치”로 실행, 성능은 벤치마킹 툴에 의해 물리적으로 정의된 Titan H100 총 개수에 따른 제조사의 사양에 제시된 논리적 합계 값의 70% 성능 달성을 설치 성능 합격 기준으로 함 - 백업 툴을 사용하여 해당 설치 완료된 OS 백업 필요 ○ Ubuntu 20.0.4 환경구성 - Ubuntu 20.0.4 설치 환경에서 실행한다. - “공통설치, Orange3 설치, KNIME 설치” 모두 설치 후 완료 - 벤치마킹(“성능 테스트” 사용) 성능 테스트는 2가지의 단계로 실행 - Titan H100 드라이버와 “5) 공통설치” 단계의 테스트와 벤치마킹 성능은 벤치마킹 phoronix-test-suite 툴에 의해 물리적으로 정의된 Titan H100 개수에 따른 제조사의 사양에 제시된 논리적 합계 값의 90% 성능 달성을 설치 성능 합격기준으로 함 - “공통설치,Orange3 설치, KNIME설치” 모두 설치 후, “벤치마킹 설치”로 실행, 성능은 벤치마킹 툴에 의해 물리적으로 정의된 Titan H100 총 개수에 따른 제조사의 사양에 제시된 논리적 합계 값의 90% 성능 달성을 설치 성능 합격 기준으로 함 ○ 공통 설치 - Titan H100 구성환경 : NVIDIA 해당 관련 드라이버 및 서브 패키지 최신버전으로 모두 설치 ○ Orange3 설치 - Orange3 사용자 매뉴얼 - 해당 프로그램의 사용자 매뉴얼이 한글로 제출 - 설치 및 확인 * OS에 소프트웨어를 설치 후, Orange3 소프트웨어 내에서 Python2.6 이상을 사용하여 Tensorflow 로드하고 Multi GPU 연산을 준비. 준비된 이 소프트웨어를 활용하여 그 다음 벤치마킹 테스트를 진행 - 벤치마킹 * “벤치마킹 설치”를 통해 “벤치마킹 성능 테스트 Report”를 제출 ○ KNIME 설치 - KNIME의 사용자 매뉴얼 - KNIME 빠른 시작 안내서를 한글로 제출 - KNIME 워크벤치 안내서를 한글로 제출 - KNIME Keras 통합 설치 안내서를 한글로 제출 - KNIME TensorFlow 통합 설치 안내서 한글로 제출 - KNIME Deeplearning4j 통합 설치 안내서 한글로 제출 - KNIME Python 통합 설치 안내서 한글로 제출 - 설치 및 확인 * 제안자가 제출한 샘플 프로젝트를 활용한 Multi GPU 구동 테스트 * KNIME TensorFlow 하에서 Multi GPU 실행 및 완료 * KNIME Deeplearning4j 하에서 Multi GPU 실행 및 완료 - 벤치마킹 * “벤치마킹 설치”를 통해 “벤치마킹 성능 테스트 Report”를 제출 ○ 성능 테스트 - 벤치마킹 설치 - 원시 성능 데이터 FP32 * phoronix-test-suite를 사용하여 테스트한다. * tensorflow-benchmark를 사용하여 테스트한다. - 원시 성능 데이터 FP16 * phoronix-test-suite를 사용하여 테스트한다. * tensorflow-benchmark를 사용하여 테스트한다. ○ 벤치마킹 성능 - 벤치 마킹 성능 테스트 Report : 아래와 같이 총 7종의 Report를 검수완료 항목으로 제출해야 한다. - Windows 10 pro GPU-공통설치 Report - Windows 10 pro GPU-Orange3 Report - Windows 10 pro GPU-Knime Report - ubuntu 20.0.4 GPU-공통설치 Report - ubuntu 20.0.4 GPU-Orange3 Report - ubuntu 20.0.4 GPU-Knime Report
산출정보	테스트결과서, Windows 10 pro GPU-공통설치 Report, Windows 10 pro GPU-Orange3 Report, Windows 10 pro GPU-Knime Report, ubuntu 20.0.4 GPU-공통설치 Report, ubuntu 20.0.4 GPU-Orange3 Report, ubuntu 20.0.4 GPU-Knime Report

마. 보안 요구사항

요구사항 분류	보안요구사항
고유번호	SER-001
요구사항 명칭	유지보수 참여인원 보안
요구사항 상세설명	○ 사업착수 - 사업자 대표명의 확인 “보안서약서” 제출 - 참여인원 전원에 대하여 친필서명 “보안서약서” 제출 - 법률 또는 울산정보산업진흥원 보안규정 비밀유지의무 준수 및 보안교육 실시 ○ 사업수행 - 사업 참여인원 중 보안책임관을 지정 - 사업 관련 자체 보안점검 실시 - 투입인력에 대한 개인정보보호 및 정보보안 교육 실시 - 울산정보산업진흥원이 요구하는 보안교육에 의무 참석 - 인력 투입시 “보안서약서” 제출 - 하도급 계약 체결 시 본 사업계약 수준 비밀유지 조항 유지 ○ 사업종료 - 울산정보산업진흥원으로부터 제공받은 장비, 서류, 각종 산출물 등 일체의 모든 자료 전량 반납 ‧ 삭제 조치 - 정보 폐기 후 “정보 폐기 및 미보유 확약서” 제출
산출정보	보안서약서, 보안교육 결과보고서, 정보 폐기 및 미보유 확약서 등

요구사항 분류	보안요구사항
고유번호	SER-002
요구사항 명칭	자료보안
요구사항 상세설명	○ 제공된 내부자료는 복사 및 외부 반출을 할 수 없으며, 업무 완료 후 울산정보산업진흥원에 반환 ○ 제공된 내부자료 및 사업 수행과정에서 생산된 모든 산출물은 울산정보산업진흥원에서 지정·승인한 장치에 저장 ‧ 관리하여야 하고, 개인 PC 등에 별도 보관할 수 없음 - 인터넷 웹하드, 웹메일, 비인가 저장매체 등 외부에 저장 및 전송을 금지함 ○ 비공개자료 생성 시 울산정보산업진흥원에서 지정한 장치에 저장하여야 하며, 업무별로 지정된 사용자만이 접속 가능하도록 접근권한 제한 ○ 비공개 자료는 시건장치가 된 별도의 캐비넷에 보관 ‧ 관리하여야 하며, 자료의 목록을 현행화하여 관리 실시 ○ 인터넷이 가능한 유지보수 PC에 문서편집 소프트웨어 등 설치 금지 ○ 문서별 보안등급 부여 및 등급에 따른 차별화된 권한관리 실시
산출정보

바. 프로젝트 관리 요구사항

요구사항 분류	프로젝트 관리 요구사항
고유번호	PMR-001
요구사항 명칭	시스템 납품 및 설치
요구사항 상세설명	○ 사업수행자는‘울산정보산업진흥원’의 담당자가 지정하는 위치에 시스템을 납품 및 설치하여야 함. ○ 사업수행자는 작업 내용 및 진행 상황 등을 기록한 작업보고서를 일 단위, 혹은 작업 단위로 작성하여 서면으로 제출하고 담당자의 확인을 받아야 함. ○ 시스템의 납품․설치는‘울산정보산업진흥원’의 업무에 지장을 초래하지 않는 시간을 이용하여 작업 하여야 하며, 작업에 필요한 각종 장비, 소모품 등은 사업수행자가 제공하여야 함.
산출정보

요구사항 분류	프로젝트 관리 요구사항
고유번호	PMR-002
요구사항 명칭	검사 및 검수
요구사항 상세설명	○ 검수의 대상범위는 세부규격에 의한 시스템의 납품, 설치 및 정상 가동여부에 대한 확인과정이 포함된다. ○ 사업수행자는 검사 및 검수 시 규격 확인이 곤란하거나 미흡한 경우에는, 증빙서류의 제출 및 기타 확인 과정을 통하여 이를 입증하여야 하며 ‘울산정보산업진흥원’이 자체 확인이 어렵다고 판단될 경우 관련기관(관계기관)에 검사 및 시험을 의뢰할 수 있으며, 이를 위해 필요한 인원, 장비, 소요경비 등 제반사항은 사업수행자의 부담으로 한다. ○ 사업수행자는 물품 설치 후 시스템이 정상 운영될 경우 검사 및 검수 요청을 하여야 하며, 검사 및 검수 과정에서 발견되는 오류 또는 불합리한 문제에 대하여 사업수행자는 정상적인 서비스가 될 수 있도록 필요한 모든 조치를 취하여야 하고, 수정 및 보완 요구사항이 제기될 경우 이를 수용하여야 한다.
산출정보

요구사항 분류	프로젝트 관리 요구사항
고유번호	PMR-003
요구사항 명칭	최종결과물 및 배상책임
요구사항 상세설명	○ 최종 결과물 - 국문 사용자 설명서, 운영자, 관리자 매뉴얼(상세히 기술) 3부 - 완료보고서 3부 · 제품 구성 및 상세사양 · 납품 및 설치 확인서(설치 과정 상세 기술) · 검수계획서 및 테스트 결과 확인서 · 7종의 벤치 마킹 성능 테스트 Report · Orange3 사용자 매뉴얼 · KNIME의 사용자 매뉴얼 · KNIME 빠른 시작 안내서를 한글로 제출 · KNIME 워크벤치 안내서를 한글로 제출 · KNIME Keras 통합 설치 안내서를 한글로 제출 · KNIME TensorFlow 통합 설치 안내서 한글로 제출 · KNIME Deeplearning4j 통합 설치 안내서 한글로 제출 · KNIME Python 통합 설치 안내서 한글로 제출 · 제품 카탈로그 및 홍보 관련 자료 · 교육지원 계획서 자료 3부(교육 상세 내용 포함할 것) · 기술지원 계획서(담당자 연락처 포함) 및 확인서 · 유지보수 계획서(담당자 연락처 포함) 및 확인서 - 교육자료 또는 교제(국문) 3부 - 장비 및 프로그램 정품 확인서 각 1부(HW, SW) - 지역개발공채 확인증 1부 - 하자보험증권 1부 ○ 배상책임 및 지체상금 - 납품업체는 본 과업수행 중 남품업체의 귀책사유로 인하여 발주처에게 손해를 끼쳤을 경우 손해배상의 책임을 진다. - 사업수행자는 본 과업수행 중 납품업체의 귀책사유로 인하여 계약기간 내에 산출물을 제출하지 아니하였거나 본 계약에 따른 과업을 완료하지 못하였을 경우 지체 일수 1일에 대하여 해당 물품대금의 0.8/1000에 해당하는 지체상금을 발주처에게 납부하여야 한다.
산출정보

사. 프로젝트 지원 요구사항

요구사항 분류	프로젝트 관리 요구사항
고유번호	PSR-001
요구사항 명칭	무상 하자보수 및 기술지원
요구사항 상세설명	○ 무상 하자보수 기간은 검수일로부터 1년 이상으로 한다.(단, 제조사의 무상 하자보수 기간이 3년 이상일 경우에는 제조사의 정책이 우선함) ○ 본 제안요청서에 명시된 모든 조항은 최소한의 사양 및 요구사항만을 규정하였으므로 상세히 기술되지 않았거나 누락된 사항에 대하여 관리상 문제가 발생하지 않도록 사업수행자는 ‘울산정보산업진흥원’과의 협의 하에 사전 조치하여야 한다. ○ 무상 하자보수 기간 중 발생한 성능 및 기능 상 하자 또는 장비의 물리적인 하자에 대해서 납품업체는 신속하게 수리 또는 교체하여 운영의 중단을 초래하지 않아야 하며, 하자로 인한 피해가 발생할 시는 남품업체가 부담 변상 조치하여야 함. ○ 하드웨어 장애는 다음 영업일까지 복구되어야 한다. (추가적인 시간이 필요하면 진흥원의 승인하에 복구 기한을 연장할 수 있다.) ○ 180일이 지나도록 장애가 적절하게 해결되지 않으면 진흥원은 대체 시스템의 운송 혹은 시스템 반품을 요구할 수 있다.
산출정보

요구사항 분류	프로젝트 관리 요구사항
고유번호	PSR-002
요구사항 명칭	교육 및 운영지원
요구사항 상세설명	○ 사업수행자는 시스템운영 및 장애조치 등에 필요한 기술이전을 진흥원의 담당자에게 충실히 이행하여야 하며 진흥원이 자체 유지관리 능력을 갖출 수 있도록 H/W 및 S/W에 대한 운영교육을 실시하여야 함. ○ 사업수행자는 시스템 및 제공된 모든 소프트웨어, 응용프로그램 등에 관련된 제반기술에 대해 교육계획서를 작성하여 진흥원의 승인을 받은 후 검수요청 시 제출하여야 함. ○ 사업수행자는 시스템 관리자 교육과 관련하여 진흥원의 추가 요청이 있을 때에는 상호 협의 하에 적극 지원하여야 함. ○ 검수 완료일로부터 유지보수 계약 만료일까지 추가되는 운전 및 운용에 대한 교육비용은 납품업체가 부담 함. ○ 사업수행자는 납품되는 H/W 및 S/W에 대한 운영지침서를 검수요청 시 제공하여야 함.
산출정보

요구사항 분류	프로젝트 관리 요구사항
고유번호	PSR-003
요구사항 명칭	사용자 매뉴얼
요구사항 상세설명	○ 사용자 매뉴얼을 제공 - 일반 사용자 관점에서 간단하고 이해하기 쉽도록 설명되어야 함 ○ 사용자 매뉴얼은 서비스 확장, 변경에 따라 수정이 용이하도록 제작되어야 하며, 매뉴얼 운영방안(수정, 추가, 삭제)에 대해 제시 ○ 사용자 매뉴얼의 검수 기준은 사용자 그룹을 대표하는 인원을 선정하여, 사용자들이 매뉴얼을 통해 기능을 원활히 수행하는지 점검 ○ 제작한 매뉴얼의 배치 및 구성은 울산정보산업진흥원과 협의
산출정보	사용자 매뉴얼

요구사항 분류	프로젝트 관리 요구사항
고유번호	PSR-004
요구사항 명칭	운영자 매뉴얼
요구사항 상세설명	○ 시스템 운영·관리를 위해, 매뉴얼에는 다음과 같은 정보를 포함 - 운영자 매뉴얼 제공정보 : 시스템 내에 설치된 각종 S/W 실행 방법, 시스템 실행 방법, 시스템 내에 설치된 각종 S/W 제거 방법, 시스템 제거방법, 시스템S/W 구성항목(Configuration) 값 및 설정 방법, 프로그램 목록 설명, 제공 기능과 프로그램 및 해당 소스 위치, 타 시스템과 연계 시 송수신데이터 연계 방법(연계 방법이 다양한 경우 각각의 방법에 대해 예시로 보여줌), 로그 확인 및 분석 방법 - 운영자 매뉴얼의 검수 기준은 운영자들이 매뉴얼을 통해 각 시스템 운영 및 관리 업무를 수행 시 원활히 각 기능을 수행하는 지 점검
산출정보	운영자 매뉴얼

아. 유지관리 요구사항

요구사항 분류	유지관리 요구사항
고유번호	MAR-001
요구사항 명칭	장애관리 방안
요구사항 상세설명	○ 사업수행자는 24시간 비상연락체계를 유지하며, 장애(고장) 발생 시 장애통보를 받은 시간으로부터 4시간 이내에 도착하여 보수에 착수하고 4시간 이내에 복구 완료하여야 한다. (단, 장애 처리 완료 후 해당 기기가 4시간 이내에 동일한 장애가 재발생하였을 경우, 최초 장애 요청 시간부터 계속된 장애로 간주함.) ○ 동일 장애가 3회 이상 발생 시 사업수행자는 해당 제품 또는 부품을 동일사양 이상의 제품(완제품 및 순정품)으로 교체하여야 하고, 장애에 따른 원인 규명 보고서를 제출하여야 함. ○ 무상 하자보수 기간 중 발생한 하자에 대해서 사업수행자는 신속하게 수리 또는 교체하여 운영의 중단을 초래하지 않아야 함.
산출정보	작업계획 및 결과보고서, 점검보고서, 장비 구성현황도 등

요구사항 분류	유지관리 요구사항
고유번호	MAR-002
요구사항 명칭	성능관리
요구사항 상세설명	○ 운영대상시스템의 기능 및 성능이 최적의 상태로 가동될 수 있는 방안을 제시하여야 함 - 반복적인 시스템 과부하 발생, 시스템 성능저하 등의 사유로 성능진단 요청 시 분석 후 개선방안 수립·이행 ○ 타사업자의 구조‧성능진단 및 개선과제 수행시 이에 대한 지원방안 및 협력방안 등을 제시하여야 함 ○ 시스템과 네트워크의 상태를 항시 감시하며, 튜닝 필요시 울산정보산업진흥원과 협의 후 튜닝 실시
산출정보	성능 결과보고

자. 제약사항 요구사항

요구사항 분류	제약사항
고유번호	COR-001
요구사항 명칭	진흥원의 기존 보유 시스템과 연동 설치
요구사항 상세설명	○ 진흥원의 기존 보유 시스템과 신규 도입 시스템을 연동 구축해야 한다. - 방화벽 : WINS SNIPER NGFW 5110(1대) - IPS : WINS SNIPER ONE-i 2200(1대) - L3 스위치 : Cisco WS-C9500-16X-A(1대) - 서버 : GPU 자원관리 마스터(1대) ※ 상세도면, 기존시스템 정보는 발주기관 지정장소에서 열람 가능(담당자와 사전 일정 협의 필요)
산출정보	작업계획 및 결과보고서, 점검보고서, 장비 구성현황도 등