규 격 서

COMMODITY DESCRIPTION

품목	단 위	수 량
모바일 아카데미 (이동식 VR 체험교실) 제작	SET	4

1. 장비 개요

◦ 20피트 DRY 컨테이너를 이용한 모바일 아카데미(이동식 VR 체험교실) 4개 동 (2개 동은 트레일러에 탑재)

◦ 각 동마다 1인용 VR 체험장비 3세트, 외부전원 연결 장치, 냉난방 장치, 무정전 전원공급장치 등 주요 장치 완비

2. 사용 목적

◦ 모바일 아카데미를 이용하여 다양한 VR 안전교육 콘텐츠를 체험

3. 세부 사양

◦ 장비의 세부 사양은 다음 각 호를 모두 만족하거나, 또는, 다음 각 호에 대하여 모두 동등      이상의 수준으로 구성되어야 하며, 세부 사양에서 별도로 정하지 않은 기타 사항은 관련규격     등의 요구사항은 만족할 수 있도록 하여야 함.

가. 장비 사양

(1) 모바일 아카데미

1. 중형교실 사양

ㆍ크기 : 일반적인 20피트 DRY 컨테이너의 내장 치수

- L 5,896mm ~ 5,905mm, W 2,348mm ~ 2,352mm, H 2,372mm ~ 2,393mm

※ 위 수치는 국내 도로를 통해 중형교실을 이동할 때 준수해야 할 법규에 저촉되지 않는 범위 내에서, 협의에 의해 조정될 수 있음

ㆍ외형프레임 : 벽체 기둥 및 보강 시공, 벽체 판넬 난연 우레탄판넬 시공 및 용접 구조 보강

※ 트레일러가 없는 독립형인 경우, 바닥 프레임 조밀 구조 시공 및 5톤 지게차 상/하차 구조 시공

ㆍ정면 : 스텐레스 프레임 강화유리 시공

ㆍ출입문 : 좌측 출입문 및 우측 이중문(1500x2000) 제작, 방화문 스텐 제질 시공

ㆍ계단 : 이동식 출입 계단 제작(900x300)

ㆍ내부지지대 : 체험공간 구분칸막이(1800x1500x1800) 제작, 모니터용 지지대 스탠드형식의 볼트 고정식 제작

ㆍ도장 : 중형교실 바닥 프레임 부식방지 언더코팅, 중형교실 외부 하도, 상도 분체 도장

ㆍ냉난방 : 천장 매립형 냉난방장치(공기청정기 기능 포함) 시공

ㆍ조명 : 천장 조명 시공

ㆍ전기공사 : 전기용 컨트롤 판넬 설치, 무정전 전원공급장치 설치, 체험공간 콘센트 3구x3곳 이상 설치

ㆍ인테리어 : 바닥 및 몰딩 시공, 난연 석고 보드 및 벽지 시공시 난연재 사용

ㆍ천정구조 : 300~350mm의 이중 공간으로 시공

ㆍ트레일러 크기(mm) : 6000 x 2300, 검사 및 형식 승인 번호판 교부 완료품

2. 기본 디자인

ㆍ중형교실마다 3인이 동시에 VR 체험을 할 수 있도록, 3개의 【1인용 VR 체험공간】이 배치되어야 함

ㆍ【1인용 VR 체험공간】은 통상적인 가상훈련장치( PC와 HMD, 컨트롤러, 움직임 감지 센서 등)으로 구성되지만, 필요시 크레인이나 지게차, 고소차 등 조정석 시뮬레이터 기반 가상훈련장치로 쉽게 대체 운용될 수 있어야 함.

※ 대체 운용 대상 시뮬레이터 기반 가상훈련장치의 사양은 아래와 같음.
- L  1,800mm 미만, W 1,500mm 미만, H  1,800mm 미만
- 하중 50kg~100kg, 소비전력 2KW 이하

ㆍ중형교실의 기본 디자인에는 아래와 같은 2개의 유형이 있으며, 필요시 중형교실 2개 동을 붙여 대형교실로 활용할 수 있어야 함.
(※ 기본 디자인의 각 치수는 협의에 의해 변경될 수 있음)

※ 필요시 중형교실 2개 동(A형, B형)을 연결하여 대형 교실로 활용

3. 트레일러에 탑재 (4개 동 중 2개 동)

ㆍ4개의 체험교실 중 2개 동(A형 1, B형 1)은 이동시간을 최소화하기 위하여 트레일러에 탑재된 상태로 운영됨.

ㆍ체험자가 트레일러 위에 탑재된 체험교실에 쉽고 안전하게 오르내릴 수 있는 계단이 마련되어야 함.

※ 계단은 탈부착이 용이하게 제작되어야 하며, 교실 이동시에는 교실 내에 보관될 수 있어야 함.

4. 대형교실로 결합과 분리

ㆍ필요 시 아래와 같은 조합으로 중형교실 2개 동을 연결하여 대형교실로 결합하거나, 대형교실로 활용하다가 다시 2개의 중형교실로 분리하고자 할 때, 가장 쉽고 편리하며 소요시간이 최소화될 수 있는 방안을 마련하여 제안할 것.

- 조합#1 : 트레일러에 탑재된 형태의 A형과 B형 중형교실을 서로 연결.
- 조합#2 : 트레일러에 탑재되지 않는 독립 형태의 A형과 B형 중형교실을 서로 연결.

ㆍ중형교실 2개 동을 연결할 때 연결 부위에 틈이 발생하여 방수나 냉난방에 문제가 발생하지 않고 또한 수평이 잘 유지될 수 있는 방안을 마련하여 제안할 것.

5. 외장

ㆍ이동 교실의 외장은 아래 디자인을 참고하여 제작하되 가장 합당한 제작방안(도장, 또는 시트지 출력/부착)을 마련하여 제안할 것.

6. 냉난방 장치의 설치 등

ㆍ체험교실에는 적절한 냉난방 장치(공기청정기 기능 포함)가 설치되어야 함.
- 필요한 냉난방 장치의 요건(용량 등)을 산정하여 제안서에 포함할 것.

ㆍ무정전 전원공급장치가 설치되어야 하며, 백업 타임은 최소 30분임.

(2) VR 체험장비 (1개 동마다 3세트 준비)

1. HMD : 오딧세이 VR(윈도우 MR) HMD

ㆍ1440x1600 x2 OLED	ㆍ시야각 : 110도

ㆍ재생빈도 90hz

2. VR 체험용 PC : i7 1070ti급

ㆍCPU : 인텔 코어i7-8세대 8700K

ㆍRAM : DDR4 32G	ㆍSSD : 512GB

ㆍ그래픽 카드 : 1070Ti (급)

3. 24인치 모니터

ㆍ60.4cm(24형)	ㆍ와이드(16:9)

ㆍ광시야각	ㆍ1920 x 1080(FHD)

ㆍHDMI

4. 49인치 모니터

ㆍ123cm(49인치)	ㆍUHD

ㆍIPS 패널	ㆍ크로마샘플링: 4:4:4

ㆍUHD업스케일링	ㆍHDMI

5. 네트워크

ㆍ각 VR 체험용 PC는 WiFi를 통해 서로 연결되어야 함.

나. 납품 및 설치

(1) 납품업체는 제품규격서 명시된 물품 일체를 일괄공급방식으로 구매․설치 완료하여야 함.

(2) 설치 중 장비 또는 타 S/W가 손상될 우려가 있을 때에는 필요한 방지책을 강구하여야 하며,  피해 발생 시 응급조치를 취하고 납품업체의 부담 및 책임 하에 원상 복구하여야 함.

(3) 검수․검사 완료 후에라도 본 시스템 도입에 있어 납품업체의 책임으로 발생되는 모든 사고와 그로 인한 손해에 대하여는 납품업체가 변상 조치하여야 함.

(4) 장비설치, 시운전, 장비사용교육은 장비 설치 후 무상으로 실시한다.

(5) 납품기간은 계약체결 후 12월 28일 이내에 일정에 맞춰 납품, 설치 및 최종 검수를 완료하야야 함.

다. 검수․검사

(1) 검수․검사의 대상범위는 본 규격서에 의한 납품, 설치와 정상 가동여부에 대한 확인과정을 포함함.

(2) 계약당사자는 검수․검사 요청 전 발주처의 담당자 입회하에 각종 현장시험을 실시하여 정상작동 여부를 입증하고, 그 결과 문제가 없을 경우 검수․검사 요청을 하여야 하며 시험 가동 시 발견되는 에러나 보완요구 등에 대해서는 즉시 조치하여야 함.

(3) 최종 검수․검사결과 운영이 불가하다고 판단되거나 기기의 하자발생으로 계약조건을 이행하지 못하는 것으로 판단될 시 발주처의 요구에 따라 은 납품․설치한 모든 장비를 철거 및 회수해야 하며 그 비용은 납품업체의 부담으로 함.

라. 제출서류

(1) 사용자 설명서 3부.

(2) 납품 및 설치 확인서 1부.

(3) 프로그램 정품 확인서 1부.

(4) A/S 확약서 1부

(5) 제품 기술 지원 확인서 1부

(6) 제조사에서 발행한 공급자 증명원 1부

※ 기타 발주처가 요구하는 자료(협의 사항)

마. 무상 하자보수 및 기술지원

(1) 무상 하자보수 기간은 장비 검수 일로부터 1년으로 함.

(2) 하자보수는 기술지원 요구 시 48시간 내 대응이 가능하도록 한다.

(3) 무상 하자보수 기간 중 발생한 하자에 대해서 납품업체는 신속하게 수리 또는 교체하여 운영의 중단을 초래하지 않아야 하며, 하자로 인한 피해가 발생할 시는 남품업체가 부담 변상 조치하여야 함.

(4) 납품업체는 무상 하자보수기간 동안 천재지변, 불가항력, 기타 고의에 의한 원인을 제외하고는 무상 하자보증의 책임을 진다.

4. 배상책임 및 지체상금

◦ 납품업체는 본 과업수행 중 남품업체의 귀책사유로 인하여 발주처에게 손해를 끼쳤을 경우 손해배상의 책임을 진다.

◦ 납품업체는 본 과업수행 중 납품업체의 귀책사유로 인하여 계약기간 내에 산출물을 제출하지 아니하였거나 본 계약에 따른 과업을 완료하지 못하였을 경우 지체 일수 1일에 대하여 해당 물품대금의 0.8/1000에 해당하는 지체상금을 발주처에게 납부하여야 한다.

5. 기타사항

◦ 본 규격서에 대하여 발주처와 납품업체간의 해석에 차이가 있을 때에는 관계법령과 일반관례에 따르며 소송 관할법원은 발주처의 주소지를 관할하는 법원으로 한다.