규 격 서
Specification
입 찰 명	VR/AR 콘텐츠 개발용 컴퓨터/모니터/VR/AR 장비
장비 가격 (예가 총액)	168,684,000원(부가세포함) 정도	※ 제출서류 항목 확인
1. 장비 개요 ◦ VR/AR 콘텐츠 개발자용 고성능 컴퓨터, 고해상도 모니터, VR/AR 장비
2. 사용 목적 ◦ 조선해양 야드 공정 내 크레인 콘텐츠 개발에 필요한 개발자용 고성능 컴퓨터와 섬세한 그림을 표현할 수 있는 고해상도 모니터 및 VR/AR 장비 등이 필요함
3. 세부 사양 ◦ 장비의 세부 사양은 다음 각 호를 모두 만족하거나, 또는, 다음 각 호에 대하여 모두 동등 이상의 수준으로 구성되어야 하며, 세부 사양에서 별도로 정하지 않은 기타 사항은 관련규격 등의 요구사항은 만족할 수 있도록 하여야 함.
가. 그래픽 작업용 일체형 컴퓨터 (2대) - CPU: Intel Core i5-7600K(3.6GHz) - MEMORY: 8GB DDR4 2133MHz - HDD: 128GB SSD + 2TB SSD - GRAPHIC: RADEON PRO 580 8GB - DISPLAY: 27형 RETINA DISPLAY(5120 x 2880) - NETWORK: 802.11 AC, Bluetooth 4.2 10/100/1000 BASE-T(RJ-45 커넥터) - Warranty : 1년 - OS: MAC OS - 무선키보드 및 무선마우스
나. 디자이너용 고해상도 모니터 (4대) - DP1.2케이블 - 80CM(32형) - 3840x2160(UHD) - 16:9 - IPS패널 - 밝기:350cd - 명암비 1300:1 - 스피커: 5W x 2 - 단자: HDMI2.0(2개), DP(2개) HDR - HDR10 10지원
다. 그래픽 작업용 디지타이저 (1) 타블렛형 디지타이저 (2대) - 펜 디스플레이 터치 - 멀티터치 - IPS UHD 고휘도 패널 - 색상 성능 : 10억 7천만 컬러, 10비트 색상 - 명암비/반응속도 : 1,000:1/12ms - 화각 : H-176⁰, V-176⁰ - 익스프레스키 리모컨 : 17개 단축키 설정 가능 (2) 전용 스탠드 (2대) - 전용 스탠드 사이즈 : 681.6 x 425.6 x 404 mm - 무게 : 약 19.5 kg - 구성 : 전원 케이블 (1.8 m) (3) 대형 팬 타블렛 (2대) - 디지타이저(타블렛) - 유선, 블루투스 - 15형(Inch) - 8192 레벨 - 무선펜 - 무건전지 펜 - 지우개 기능 - 기울기 지원 - 무선지원 - 멀티터치
라. 모션캡쳐 (1) AR용 모션 캡쳐 글로브 (4대) - Accuracy: Roll/pitch accuracy (dynamics): 1.0° (RMS); Heading accuracy: 2.0° (RMS); Resolution: 0.1 - Battery Life: >3 hours continuous working time on a full charge (1AA battery 2100mAh); Replaceable AA battery (1 battery for each glove; battery not included); low battery alert - Supply Voltage: 1.1-1.5VDC with one AA battery for each Glove; 5.0VDC for dongle (USB 2.0) - Output Data Rate: 180Hz - Communication: Wireless communication (between Gloves and Dongle); 2.4Ghz radio frequency (private protocol) - SDK: Unity SDK, Unreal SDK and sample scenes for both engines (2) 기본형 착용형 모션캡쳐 장비 (2대) + 모션캡쳐 - Full Body Strap - Replacement base Glove (2 for S / M each) - Dummy Plug - Set of wrist/hand/finger straps (one left and one right) + wireless IP camera - 1440P resolution - WiFi 지원 - 1 X Wireless IP Camera - 1 X Mount - 2 X Velcro and ties - 1 X USB cable - 1 X TV-out and power cable - 2 X Battery + FACERIG NECK BRACE - IP카메라나 웹캠 장착 가능 (3) 고성능 착용형 모션캡쳐 장비 (2대) - Sensor Size: 43mm x 33mm x 20mm - Dynamic Range: 360 deg - Accelerometer range: ±16 g - Gyroscope range: ±2000 dps - Resolution: 0.02 deg - Transmitter / Receiver Frequency: 2401-2480 MHz - RF-Output Power: -1.71 dBm - Power: Battery - Battery Life: ≥3.5 hours - Battery Charge time: ≤1 hours - LED color: RGB
마. VR 팀훈련 트레킹 시스템 (1) 컴퓨터 - CPU: Intel Core i7-8700 - MEMORY: 16GB DDR4(16GB * 1) - HDD: 500GB SSD, 2TB SATA3 - GRAPHIC: 지포스 GTX1070Ti 8G - 메인보드: MSI MPG Z390 게이밍 엣지/ AC 인텔(소켓1151v2)/무선랜/ Z390/ATX (30.4x24.3cm)/전원부:12페이즈 - POWER: 650W 80PLUS GOLD 쿨러 be quiet Dark Rock 4 케이스 : 미들타워 이상 무선 키보드 마우스 셋트 - OS: Windows 10 PRO 64Bit (Korea) (2) 모니터 - 60.4CM(24형) - 16대9 - IPS 패널 - 밝기: 250CD - 응답속도: 5MS - 단자: D-SUB, HDMI (3) VR HMD Full Kit + HMD - 화면: 듀얼 AMOLED 3.5인치 diagonal - 해상도: 1440 x 1600 pixels per eye (통합 2880 x 1600 픽셀) - 화면 주사율: 90 Hz - 시야각: 110도 - 입력: 내장 마이크 - 연결: USB-C 3.0, DP 1.2, 블루투스 - 센서: SteamVR 트래킹, G-센서, 자이로 센서, 근접 센서, IPD 센서 - 인체공학: 렌즈 거리 조정으로 눈의 피로 감소 / IPD 거리 조정 / 헤드폰 길이 조절 / 헤드 스트랩 길이 조절 - 베이스 스테이션 스탠드, 센서 거치대 포함 + 컨트롤러 - 센서: SteamVR 트래킹 2.0 - 입력: 다기능 트랙패드, 그립 버튼, 듀얼 스테이지 트리거, 시스템 버튼, 메뉴 버튼 - 연결: 마이크로 USB 충전 포트 (4) Wireless Adapter - 200 x 96.65 x 40.43 mm - 129 grams - 최대 2.5시간 - HDMI, USB, and DC - 싱글 포트 USB (5) 트래커 라켓 세트 - Racket / Paddle handle - Tracker - Micro-USB cable - Power adapter - 2.4 GHz dongle - Dongle cradle (6) 트래커 블래스트 - Weight with Tracker : 10.9 oz. - Size : 9.5" W x 5" H x 1.5" D - Connection : 1/4-inch UNC threaded mount (standard tripod mount) - Input : Single-function trackpad button, Grip button, mechanical trigger, Menu button (7) 트래커 - Input : Power button, micro-USB, Pogo pin - Attachment : 1/4-inch UNC threaded mount (standard tripod mount) - Use per charge : Approx. 4.5 hours (8) 유무선 공유기 - 제품 분류 : 유무선 - 유선 속도 : 기가비트 - 무선 속도 : AC1900 - CPU 종류 : 미디어텍 MT7621 - CPU 코어 : 듀얼 코어 - CPU 클럭 : 880 MHz - RAM : 256MB - FLASH : 16MB - WAN : 1포트(기가비트) - LAN : 4포트(기가비트) - 무선 주파수 : 2.4GHz , 5GHz - 안테나 : 5개
바. 레코딩 장치 세트 (1) 360 카메라 - 3D stereo 360° 8K video - 12K resolution 3D 360° stills - HDR 360° stills - Realtime AI object tracking - 6-axis stabilisation - RAW stills & LOG format video - 3D/2D Live-streaming - 8x f/2.2 195° x 195° fisheye lenses (2) 360VR 레코더 - 4 built-in microphones in an Ambisonic array for full-sphere surround recording - Supports microSD/microSDHC/microSDXC cards (sold separately) up to 512GB for extended recording sessions - 3 recording modes include Ambisonics (surround), stereo binaural, and standard stereo - Up to 24-bit/96kHz resolution (3) 홈레코딩 셋트 + 마이크 - Large Diaphragm Condenser Microphone - Frequency range: 20 - 20000 Hz - Impedance 120 Ohm - Inherent noise 12 dB SPL - Maximum SPL: 149 dB - Dimensions: 52.0 x 170.0 mm + 거치대 - 길이 40cm, 높이 24~43cm, 밑판 18cm, 무게 약2kg - 오디오 인터페이스 : 2 input / 2 output 24-bit / 96kHz USB 2.0 Full Speed 24-bit Audio Interface (4) 녹음작업용 헤드폰 - 트랜듀서 유형 : Dynamic Open, - 전송범위 : 12~39,000Hz, - 정격임피던스 : 300Ω, - 1KHz와 1볼트에서의 음압레벨 : 97dB, - 헤드폰 무게 : 260g (5) 모니터링 스피커 - 출력 : LF: 80W, HF: 50W, - 플라잉/마운팅 하드웨어 : 2x M8, - 크로스오버 : 2.5kHz, - 프로세서 : Low cut (Flat/80/100Hz; 12dB/oct), High trim (15kHz; +1.5/0/-1.5dB), Low trim (45Hz; +1.5/0/-1.5/-3dB) (6) 휴대용 녹음 장비 - 내장메모리: SDcard 2GB / 외장메모리: 최대 128GB의 대용량의 SDXC 카드 지원 가능 - 재생파일형식 : WAV / MP3 - 최대 6트랙 동시 녹음 가능 / 오토 REC / 프리 REC / 백업 REC 기능 / 내장 믹서 기능 / 가상 VU 미터 / 음성 메모 및 마커 기록 가능(최대 99개) / 오버 더빙 기능(최대 99번) /내장 이펙트: 로우 컷 필터 내장, 컴프레션 및 리미터 / MS 디코딩 내장 / 오디오 편집 기능: 노멀라이즈, 디바이드, 트림 / 반복기능 / 스트랩 마운트 (7) 필드 레코딩 장비 - 16MB-2GB SD cards, 4GB-32GB SDHC cards and 64GB-512GB SDXC cards - XLR/TRS combo jacks - Input gain : +10 - +75 dB - Input impedance: 2 kΩ - Maximum input level: +14 dBu - Phantom power: +24/+48V 10mA maximum for each channel - Supported formats: 44.1/47.952/48/48.048/88.2/96/192kHz, 16/24-bit, mono/stereo//2-10ch poly, BWF and iXML (SSH-6, XYH-6, MSH-6, XYH-5, EXH-6, PCF-8, FRC-8 포함) (8) 장비 보호 케이스 - 크기 : 270(W) X 240(D) X 160(H) mm - 무게 : 860g - 탈착 가능한 방수투명커버 - 어깨 스트랩, 양쪽 측면에 있는 3쌍의 후크로 조절가능 - 전면, 측면 주머니 (9) 믹싱 컨트롤러 장비 - 9 faders (eight + Master), each 60mm - 1/4" Headphone jack - USB port for external keyboard connection - Hands-on input/output control for trim, pan, and track arming - 12-segment LED meters for monitoring channel and output levels - Dedicated time code buttons (10) 전문가용 미디어 믹서 - 94 Input / 94 Output channels - 12 x Analog I/O - 4 x Mic/Instrument Preamp, digitally controlled - 1 x AES/EBU I/O - 2 x ADAT I/O (or 1 x ADAT I/O plus 1 x SPDIF I/O optical) - 1 x Word Clock I/O / MADI Coaxial - 1 x MADI optical I/O - 2 x MIDI I/O - 1 x Thunderbolt™ connectivity - 1 x USB 3.0
사. VR 장비 (1) VIVE 콘텐츠 제작용 VR HMD (4대) + 헤드셋 - 화면: 듀얼 AMOLED 3.5인치 diagonal - 해상도: 1440 x 1600 pixels per eye (통합 2880 x 1600 픽셀) - 화면 주사율: 90 Hz - 시야각: 110도 - 입력: 내장 마이크 - 연결: USB-C 3.0, DP 1.2, 블루투스 - 센서: SteamVR 트래킹, G-센서, 자이로 센서, 근접 센서, IPD 센서 - 인체공학: 렌즈 거리 조정으로 눈의 피로 감소 / IPD 거리 조정 / 헤드폰 길이 조절 / 헤드 스트랩 길이 조절 + 컨트롤러 - 센서: SteamVR 트래킹 2.0 - 입력: 다기능 트랙패드, 그립 버튼, 듀얼 스테이지 트리거, 시스템 버튼, 메뉴 버튼 - 연결: 마이크로 USB 충전 포트 + 베이스 스테이션 스탠드 + 컨트롤러 무선 충전 스탠드 (2) 윈도우 MR 콘텐츠 제작용 VR HMD (4대) + 헤드셋 - 화면: 듀얼 AMOLED 3.5인치 - 해상도: 1440 x 1600 pixels per eye - 화면 주사율: 60Hz / 90 Hz - 시야각: 110도 (3) 오큘러스 리프트 콘텐츠 제작용 VR HMD (4대) + 헤드셋 - 화면: 듀얼 AMOLED 3.5인치 - 해상도: 1440 x 1600 pixels per eye - 화면 주사율: 60Hz / 90 Hz - 시야각: 110도
아. VR용 백팩 PC (4대) - Intel® Core i7® processor 7820HQ 2.9GHz 4core - 16GB RAM - 256GB NVMe SSD - NVIDIA® Quadro® P5200 with 16GB VGA - Windows 10 Pro 64 - 1y1y1y Warranty - External Battery Pack - Battery Charger KOR
자. AR 장비 (1) 산업용 AR 스마트 글라스 (2대) - 해상도 QHD - 투과율 60% - 사용시간: 4시간 - 안드로이드 4.0 / 듀얼코어 / RAM 1GB / 미라캐스트 - 2셀 리튬 배터리 (2) 상업용 AR 스마트 글라스 (2대) - 해상도 1280 x 720 (HD) 3,415ppi OLED - 배터리용량 : 2,950 mAh - 아톰 X5 쿼드코어 탑재 - 미라캐스트를 이용한 스마트폰 연결 가능 - 크기 191 x 178 x 25 mm - 무게 69g
차. 시뮬레이션 조종 장비 (1) 운전 컨트롤러 휠 + 레이싱 휠 - 회전 각도: 270˚ ~ 1080˚ *리얼 포스피드백 시스템 - 버튼: 13 버튼 + 페달 - 크기 405x265x465mm - 무게 9.3kg - 수동 기어용 3패달 - 풀 메탈 재질 + 쉬프터 - 오토, 수동변속 가능 - 13cm 스틸 기어봉/지지대 - 스틸 재질 (2) 비행 정밀 조작 컨트롤러 + 비행 조이스틱: - 네개의 축, 16개의 버튼, 하나의 8-way 포인트 스위치 - 16000x512x16000값의 해상도 + 페달 - 10인치 페달 + 스로틀 - 슬라이드 레일 - 3.2inch 범위의 이동거리 - 5축, 14개의 액션 버튼 (3) 거치대 - 650mm 너비의 스탠드
카. 콘텐츠 개발용 개인장비 세트 (1) 컴퓨터 (10 세트) - CPU: Intel Core i7-8700 - MEMORY: 16GB DDR4(16GB * 1) - HDD: 500GB SSD, 2TB SATA3 - GRAPHIC: 지포스 GTX1070Ti 8G - 메인보드: MSI MPG Z390 게이밍 엣지/ AC 인텔(소켓1151v2)/무선랜/ Z390/ATX (30.4x24.3cm)/전원부:12페이즈 - POWER: 650W 80PLUS GOLD - 쿨러 be quiet Dark Rock 4 - 케이스 : 미들타워 이상 - 무선 키보드 마우스 셋트 - OS: Windows 10 PRO 64Bit (Korea) (2) 모니터 (20대) - DP1.2케이블 - 80CM(32형) - 3840x2160(UHD) - 16:9m, 4K - LED 방식
나. 납품 및 설치 (1) 납품업체는 제품규격서 명시된 물품 일체를 일괄공급방식으로 구매․설치 완료하여야 함. (2) 안정적 시스템 설치 및 정상적인 가동을 위해 반드시 현장 확인 후 시스템 구성을 제안하여야 하며, 현황 미숙지를 통한 장애의 모든 책임은 납품업체에게 있음. (3) 설치시스템이 본 규격서에서 요구되는 성능, 사양을 수용할 수 없다고 판단되면 설치변경을 요구할 수 있으며 납품업체는 이에 응해야 함. (4) 설치 중 장비 또는 타 S/W가 손상될 우려가 있을 때에는 필요한 방지책을 강구하여야 하며, 피해 발생 시 응급조치를 취하고 납품업체의 부담 및 책임 하에 원상 복구하여야 함. (5) 검수․검사 완료 후에라도 본 시스템 도입에 있어 납품업체의 책임으로 발생되는 모든 사고와 그로 인한 손해에 대하여는 납품업체가 변상 조치하여야 함. (6) 납품기간은 계약체결 후 14일 이내에 일정에 맞춰 납품, 설치 및 최종 검수를 완료하야야 함. 다. 검수․검사 (1) 검수․검사의 대상범위는 본 규격서에 의한 납품, 설치와 정상 가동여부에 대한 확인과정을 포함함. (2) 계약당사자는 검수․검사 요청 전 발주처의 담당자 입회하에 각종 현장시험을 실시하여 정상작동 여부를 입증하고, 그 결과 문제가 없을 경우 검수․검사 요청을 하여야 하며 시험 가동 시 발견되는 에러나 보완요구 등에 대해서는 즉시 조치하여야 함. (3) 최종 검수․검사결과 운영이 불가하다고 판단되거나 기기의 하자발생으로 계약조건을 이행하지 못하는 것으로 판단될 시 발주처의 요구에 따라 은 납품․설치한 모든 장비를 철거 및 회수해야 하며 그 비용은 납품업체의 부담으로 함. 라. 제출서류 (1) 사용자 설명서 3부. (2) 납품 및 설치 확인서 1부. (3) 프로그램 정품 확인서 1부. (4) 프로그램 라이센서 공급확인서(증명서) 1부. (5) A/S 확약서 1부. (6) 제품 기술 지원 확인서 1부 (7) 제품 제작사 공식 협력업체 확인서 1부 ※ 기타 발주처가 요구하는 자료(협의 사항) 마. 무상 하자보수 및 기술지원 (1) 무상 하자보수 기간은 시스템 검수 일로부터 3년으로 함. (2) 무상 하자보수 기간 중 발생한 하자에 대해서 납품업체는 신속하게 수리 또는 교체하여 운영의 중단을 초래하지 않아야 하며, 하자로 인한 피해가 발생할 시는 남품업체가 부담 변상 조치하여야 함. (3) 납품업체는 무상 하자보수기간 동안 천재지변, 불가항력, 기타 고의에 의한 원인을 제외하고는 무상 하자보증의 책임을 진다. 4. 배상책임 및 지체상금 ◦ 납품업체는 본 과업수행 중 남품업체의 귀책사유로 인하여 발주처에게 손해를 끼쳤을 경우 손해배상의 책임을 진다. ◦ 납품업체는 본 과업수행 중 납품업체의 귀책사유로 인하여 계약기간 내에 산출물을 제출하지 아니하였거나 본 계약에 따른 과업을 완료하지 못하였을 경우 지체 일수 1일에 대하여 해당 물품대금의 0.8/1000에 해당하는 지체상금을 발주처에게 납부하여야 한다. 5. 기타사항 ◦ 본 규격서에 대하여 발주처와 납품업체간의 해석에 차이가 있을 때에는 관계법령과 일반관례에 따르며 소송 관할법원은 발주처의 주소지를 관할하는 법원으로 한다.