규 격 서

COMMODITY DESCRIPTION

물품분류번호	품목	단 위	수 량
23261507	FDM 방식 3D 프린터 (FDM Type 3D Printer)	EA	1

A. 용도 및 특징 (End-User's Use and Feature)

1. FDM 방식 3D프린터는 Tool Change 방식의 컬러 3D 프린터이며, 필라멘트를 녹여 적층 프린팅 하는 장비이다.(Fused Filament Fabrication)

2. Tool Change 방식으로 구성되어 있으며 각각의 Head로 6개의 컬러의 표현이 가능하다.

3. 각각 Head의 온도세팅이 가능함으로 Hard 소재와 Flexible 소재 등 다양한 소재를 하나의 출력물에 사용 가능하다. (Multi material 사용, 이종소재)

4. 이종소재 사용으로 Support 제거가 용이하며 출력물 표면에 대한 리스크를 줄이고 후처리 시간을 절약할 수 있다.

5. 기본 Dual Nozzle과 다르게 실제 출력 Head 만으로 출력을 하기 때문에 출력물 결과에 대한 리스크를 줄일 수 있다.

B. 구성 (Configuration of Goods)

1. 장비 본체(Basic machine)           1 set

2. Accessory                          1 set

C. 규격 (Specification)

1. 장비 본체(Basic machine)

- 프린팅 방식 : FFF(Fused Filament Fabrication)

- 장비크기 : 590 x 730 x 1,000㎜ 이하

- 장비무게 : 100Kg 이하

- 출력범위 : 300 x 300 x 450㎜ 이상

- 위치 정밀도 : X, Y = 0.01㎜, Z = 0.004㎜ 이하

- 노즐 직경 : 0.4㎜ 이하

- 적층레이어 : 0.1 ~ 0.3㎜

- 필라멘트 종류 : 1.75㎜ 플렉시블, PLA 필라멘트

- 프린팅 속도 : 20 ~ 60㎜/s

- 장비전원 : 220v AC / 24V DC 350W * 2

- 권장 환경온도 : 15℃~35℃

- 운영체제 : Windows, Linux, MAC, OSX

- 출력파일 : STL, OBJ

- 소프트웨어 : Repetier, Cura

2. Accessory

- 필라멘트 장치대 1set

- 220VAC 파워 케이블 1.5M 1ea

- 예비노즐 0.4㎜ 4ea

- 필라멘트 플렉시블 5ea, PLA 1ea

- SC CARD 및 리더기 각 1ea

- 밀핀 1.8㎜, L=150㎜ 1ea

- 헤드 청소용 바늘 0.4㎜ 1ea

- 테프론 튜브 20㎝ 1ea

- 출력물 제거용 헤라 1ea

- 육각렌치 1.5, 2.0, 2.5, 3.0㎜ 각 1ea

- 스패너 6, 10㎜ 각 1ea

- 청소용 브러쉬 칫솔형, 원형 각 1ea

D. 비 고 (Remarks)

1. 물품분류번호가 등록되어 있는 업체는 입찰 및 참가가 가능하다.

2. 수요자가 지정한 장소에 공급자 책임 하에 장비설치 후 절차에 따라 검수한다.

3. 계약 후 60일 이내 납품한다.

4. 하자보증기간 : 장비 설치 및 시운전후 1년

5. 장비설치, 시운전, 장비사용교육은 장비 설치 후 무상으로 실시한다.

6. 하자보수는 기술지원 요구 시 48시간 내 대응이 가능하도록 한다.