규 격 서

『지게차 VR 시뮬레이터 제작·설치』

2019. 8.

규 격 서
품 명		단 위		수 량
지게차 VR 시뮬레이터 (이동식 VR 체험교실 용) 제작		set		3
입 찰 명	지게차 VR 시뮬레이터 (이동식 VR 체험교실 용) 제작
장비 가격 (예가 총액)	45,000,000원(부가세포함) 정도		※ 제출서류 항목 확인
1. 장비 개요 ◦ 20피트 DRY 컨테이너를 이용한 모바일 아카데미(이동식 VR 체험교실) 실내에 탈착이 가능한 형태의 시뮬레이터 일체. ◦ VR 체험장비 및 지게차 운전 관련 조작 디바이스를 사용하여 가상현실 시뮬레이터를 체험하기 위한 장치물
2. 사용 목적 ◦ 모바일 아카데미 내에 필요에 따라 탈착하여 지게차 안전교육 VR를 체험
3. 세부 사양 ◦ 장비의 세부 사양은 다음 각 호를 모두 만족하거나, 또는, 다음 각 호에 대하여 모두 동등 이상의 수준으로 구성되어야 하며, 세부 사양에서 별도로 정하지 않은 기타 사항은 관련규격 등의 요구사항은 만족할 수 있도록 하여야 함.
ㅇ 지게차 운전석 VR 시뮬레이터의 치수 및 무게 ㆍ앞뒤 길이(L) : 1,300mm 이내, 좌우 폭(W) : 1,260mm 이내, 높이(H) : 1,500mm 이내 ㆍ무게 : 100Kg 이내 ㅇ 지게차 운전석의 기본 디자인 ㆍ다음은 지게차의 운전석에 위치하는 컨트롤 디바이스 의자 등의 기본적인 디자인으로 이를 참고하여 제작하며, 구체적인 버튼 배치나 치수는 협의에 의해 조정될 수 있음) ㅇ 지게차 운전석 우측 제어 컨트롤 디바이스 ㆍ제어 박스는, 지게차에 대한 다음과 같은 제어 인터페이스를 갖추어야 하며 구체적인 제어방식은 협의에 따름. - 지게차의 작업 레버 리프트 방향 및 속도 제어 인터페이스 - 지게차의 작업 레버 틸트 방향 및 속도 제어 인터페이스 - 지게차의 작업 레버 시프트 레버 방향 및 속도 제어 인터페이스 - 기타 제어 인터페이스 및 알람 ㆍ지게차 제어 레버 노브는 실제 지게차의 기성품을 수정 가공하여 반영하고 실제와 같은 감각을 익힐 수 있게 위치와 각도를 디자인 하여야 한다. - 리프트 조이스틱 레버 (2 Way) - 틸트 조이스틱 레버 (2 Way) - 리프트 조이스틱 레버 (2 Way) ㅇ 지게차 운전석 조향 장치(핸들) - 지게차의 주행 조향 제어 인터페이스 - 회전각 900도 이상 핸들 디바이스(드라이빙 포스, 파워 핸들 기능) - 메뉴 선택 등을 할 수 있는 4가지 이상 푸시 버튼 필요 ㅇ 지게차 운전석 기어 조작 장치 - 지게차의 주행 방향(기어) 제어 인터페이스 ㅇ 지게차 운전석 바닥 페달 - 인칭, 브레이크, 액셀 기능의 페달 입력 디바이스 - 지게차의 주행 속도 제어 인터페이스 - 지게차의 작업 인칭 페달 제어 인터페이스 ㅇ 시트의 위치 조정 ㆍ다양한 체험자를 위해서 다른 도구 없이 체험자가 손쉬운 조작으로 시트의 위치를 앞뒤로 움직여서 고정할 수 있도록 함. ㅇ 유지보수의 편리성 ㆍ제어박스의 경우 내부 배선의 유지보수가 편리하도록 판넬을 편리하게 열고 닫을 수 있는 구조를 제시 하여야 함. ㅇ 이동 및 재설치의 편리성 ㆍVR 시뮬레이터는 빈번한 이동 및 재설치 요구에 대응할 수 있도록, 1인이 운반할 수 있는 무게로 분리 할 수 있으며, 최대한 편리한 ‘이동 및 재설치 방안’을 강구하여 제안서에 제시하여야 함. VR 시뮬레이터가 설치될 장소는 4개소이며, 장소에 따른 조정 작업 없이, 동일한 방법으로 설치 될 수 있도록 방법을 제시해야 함. 필요시 설치 장소의 바닥을 개조 하여야 함. 설치위치 예 : 아래 회색 표시 부분) ㅇ 정전 전원공급장치에 연결 ㆍ크레인 조종석 VR 시뮬레이터는 무정전 전원공급장치에 연결되어야 하므로(백업 타임은 최소 30분), 소비전력을 최소화하여 제안서에 제시하여야 함. ㅇ 기타 ㆍVR 콘텐츠(unity, unreal 엔진 기반)와 연동을 위한 SDK(Software Development Kit) 제공 및 교육은 필수여야 함 ㅇ 예산계획 수립 ㆍ제안서에는 과업수행에 필요한 항목별 규격 및 가격을 제시하여야 함. ㆍ제안서에 제시된 내용은 모두 입찰 총액에 포함되어야 함. ㅇ 납품 결과보고 ㆍ납품 검사 완료 직후, 결과보고서가 작성 및 제출되어야 함.
나. 납품 및 설치 (1) 납품업체는 제품규격서 명시된 물품 일체를 일괄공급방식으로 구매․설치 완료하여야 함. (2) 안정적 시스템 설치 및 정상적인 가동을 위해 반드시 현장 확인 후 시스템 구성을 제안하여야 하며, 현황 미숙지를 통한 장애의 모든 책임은 납품업체에게 있음. (3) 설치시스템이 본 규격서에서 요구되는 성능, 사양을 수용할 수 없다고 판단되면 설치변경을 요구할 수 있으며 납품업체는 이에 응해야 함. (4) 설치 중 장비 또는 타 S/W가 손상될 우려가 있을 때에는 필요한 방지책을 강구하여야 하며, 피해 발생 시 응급조치를 취하고 납품업체의 부담 및 책임 하에 원상 복구하여야 함. (5) 검수․검사 완료 후에라도 본 시스템 도입에 있어 납품업체의 책임으로 발생되는 모든 사고와 그로 인한 손해에 대하여는 납품업체가 변상 조치하여야 함. (6) 납품기간은 계약체결 후 60일 이내에 일정에 맞춰 납품, 설치 및 최종 검수를 완료하야야 함. 다. 검수․검사 (1) 검수․검사의 대상범위는 본 규격서에 의한 납품, 설치와 정상 가동여부에 대한 확인과정을 포함함. (2) 계약당사자는 검수․검사 요청 전 발주처의 담당자 입회하에 각종 현장시험을 실시하여 정상작동 여부를 입증하고, 그 결과 문제가 없을 경우 검수․검사 요청을 하여야 하며 시험 가동 시 발견되는 에러나 보완요구 등에 대해서는 즉시 조치하여야 함. (3) 최종 검수․검사결과 운영이 불가하다고 판단되거나 기기의 하자발생으로 계약조건을 이행하지 못하는 것으로 판단될 시 발주처의 요구에 따라 은 납품․설치한 모든 장비를 철거 및 회수해야 하며 그 비용은 납품업체의 부담으로 함. 라. 제출서류 (1) 사용자 설명서 3부. (2) 납품 및 설치 확인서 1부. (3) 교육 매뉴얼 또는 자료 3부(PDF등이 포함된 USB 1set 포함). (4) A/S 확약서 1부. (5) 제품 기술 지원 확인서 1부 ※ 기타 발주처가 요구하는 자료(협의 사항) 마. 무상 하자보수 및 기술지원 (1) 무상 하자보수 기간은 검수 완료일로부터 1년으로 함. (2) 무상 하자보수 기간 중 발생한 하자에 대해서 납품업체는 신속하게 수리 또는 교체하여 운영의 중단을 초래하지 않아야 하며, 하자로 인한 피해가 발생할 시는 납품업체가 부담 변상 조치하여야 함. (3) 납품업체는 무상 하자보수기간 동안 천재지변, 불가항력, 기타 고의에 의한 원인을 제외하고는 무상 하자보증의 책임을 진다. 4. 배상책임 및 지체상금 ◦ 납품업체는 본 과업수행 중 남품업체의 귀책사유로 인하여 발주처에게 손해를 끼쳤을 경우 손해배상의 책임을 진다. ◦ 납품업체는 본 과업수행 중 납품업체의 귀책사유로 인하여 계약기간 내에 산출물을 제출하지 아니하였거나 본 계약에 따른 과업을 완료하지 못하였을 경우 지체 일수 1일에 대하여 해당 물품대금의 0.8/1000에 해당하는 지체상금을 발주처에게 납부하여야 한다. 5. 기타사항 ◦ 본 규격서에 대하여 발주처와 납품업체간의 해석에 차이가 있을 때에는 관계법령과 일반관례에 따르며 소송 관할법원은 발주처의 주소지를 관할하는 법원으로 한다.