구 매 규 격 서

COMMODITY DESCRIPTION

품목번호 Item No.	정부물품분류번호(8자리) Korean Government Commodity Classification Code(eight-digit)	품 명 Description	단위 Unit	수량 Q'ty
1	13111064	3D프린팅 레진 재료 (ABS-M30, 3020cc)	EA	7
2	13111064	3D프린팅 레진 재료 (SR30 Soluble, 1510cc)	EA	8
3	13111064	3D프린팅 ABS용 조형용 시트 (Fortus 900mc, 914mm)	EA	8
4	13111064	3D프린팅 레진 소재(OBJET FLX935, AGILUS 30 CLEAR 3.6KG)	EA	5
5	13111064	3D프린팅 레진 소재(FullCure 705 RESIN SUPPORT 3.6Kg)	EA	6

I. 용도 및 특성 (End-user's Use and Feature)

(1) 본 재료 중 ABS-M30, SR30 Soluble, ABS용 조형용 시트는 FDM 방식의 레진 3D프린터 재료로써 STRATASYS사의 Fortus 900 장비에 공급되어 사용가능하여야 하고, OBJET FLX935, FullCure 705 RESIN SUPPORT는 Polyjet 방식의 레진 3D프린터 재료로써 STRATASYS사의 Objet 260 Connex3장비에 공급되어 사용가능하여야 한다.

(3) 재료 변질을 막기 위해서 모든 재료는 습기로부터 완벽하게 밀봉 포장 되어있어야 하며,

외부 충격으로부터 보호되어야 한다.

(4) 3D 프린팅용 재료로 검증된 제품으로 국내 유수기관에 납품한 실적을 증빙하여야 한다.

(5) 분말의 원산지 및 제조사 정보를 증빙하여야 한다.

II. 구성품

(1) ABS-M30 - 3D프린팅 플라스틱 소재, 3020cc

(2) SR30 Soluble - 3D프린팅 플라스틱 소재, 1510cc

(3) 3D프린팅 ABS용 조형용 시트 - 3D프린팅 조형용 시트, pkg of 10

(4) OBJET FLX935, AGILUS 30 CLEAR - 3D프린팅 플라스틱 소재, 3.6KG

(5) FullCure 705 RESIN SUPPORT - 3D프린팅 플라스틱 소재, 3.6Kg

III. 성능 및 규격 (Performance and Specification)

(1) ABS-M30

1. 미국 STRATASYS 사 소재(품명: OBJET FLX935, AGILUS 30 CLEAR)

2. 소재 제조사 혹은 소재 제조사의 공식 Distributor 자격을 가진 업체에 한함

3. 수량 : 7통

4. 재료의 기계적 성질

MECHANICAL PROPERTIES	TEST METHOD	METRIC(XZ Axis)
Tensile Strength	ASTM D638	31 MPa
Tensile Modulus	ASTM D638	2,230 MPa
Flexural Strength	ASTM D790	60 MPa
Flexural Modulus	ASTM D790	2,060 MPa

(2) SR30 Soluble

1. 미국 STRATASYS 사 소재(품명: SR30 Soluble)

2. 소재 제조사 혹은 소재 제조사의 공식 Distributor 자격을 가진 업체에 한함

3. 수량 : 8통

4. 재료의 기계적 성질

MECHANICAL PROPERTIES	VALUES	Units
Annual discharge volume	3000	Liters
Discharge Temperature	75	° C
pH	6.5 – 10	-
Discharge per cycle	7.5 – 15	Liters

(3) 3D프린팅 ABS용 조형용 시트

1. 미국 STRATASYS 사 소재(품명: 3D프린팅 ABS용 조형용 시트)

2. 소재 제조사 혹은 소재 제조사의 공식 Distributor 자격을 가진 업체에 한함

3. 수량 : 8통

(4) OBJET FLX935, AGILUS 30 CLEAR

1. 미국 STRATASYS 사 소재(품명: OBJET FLX935, AGILUS 30 CLEAR)

2. 소재 제조사 혹은 소재 제조사의 공식 Distributor 자격을 가진 업체에 한함

3. 수량 : 5통

4. 재료의 기계적 성질

MECHANICAL PROPERTIES	TEST METHOD	VALUES
Tensile Strength	ASTM D-412	348-450 psi
Elongation at break	ASTM D-412	220-270%
Compressive set	ASTM D-395	6-7%
Tensile Tear Resistance	ASTM D-624	28-39 lb/in

(5) FullCure 705 RESIN SUPPORT

1. 미국 STRATASYS 사 소재(품명: FullCure 705 RESIN SUPPORT)

2. 소재 제조사 혹은 소재 제조사의 공식 Distributor 자격을 가진 업체에 한함

3. 수량 : 4통

4. 재료의 기계적 성질

MECHANICAL PROPERTIES	TEST METHOD	VALUES
Tensile Strength	ASTM D-412	348-450 psi
Elongation at break	ASTM D-412	220-270%
Compressive set	ASTM D-395	6-7%
Tensile Tear Resistance	ASTM D-624	28-39 lb/in

IV. 기타 사항 (Remarks)

(1) 납품 장소 : 고객지정장소

(2) 납품 기한 : 계약체결일로부터 30일 이내

(3) 납품업체는 납품 후 검수 요청하며 검수절차에 의해 검수를 필하여야 한다.

(4) 공급되는 재료는 수요자가 지정한 장소에 공급자 책임 하에 운반되어야 하며 수요자 측의 검수 방침에 맞게 검수한다.

(5) 외관상으로는 문제가 없이 검수 되었으나, 사용 중에 문제가 발생하였을 경우 교체를 요청한 날부터 7일 이내에 새 재료로 교체가 되어야 한다.

(6) 제품은 각 제조사의 정품이어야 하며, 비공식적인 경로로 수입된 제품은 아니 된다.