제 품 규 격 서

○ 서버 수량 : 2대

품 목
작업범위 : GPU 서버
구 분	요구규격(최소사양)
서버 타입	❍ 4U RACK 타입
운영체제	❍ Windows Server, RHEL, SLES, Canonical Ubuntu, VMware, RHEV, KVM, 등 다양한 운영체제 지원
C P U	❍ Intel Xeon-Gold 5218R (2.1GHz/20-core/125W) 2 Processor (동급이상)
메모리	❍ 128GB (4x32GB) DDR4 - 최대 3TB 메모리 지원 가능
HDD	❍ 2ea * 240GB SSD, 5ea * 1.2TB 10K SAS Hard Drive (최대 16Bay 확장)
GPU	❍ 2ea * NNVIDIA Quadro RTX6000 GPU Module - GPU : 최대 8 x GPU(PCIe, SXM2) 지원가능 제품 ❍ 고전력 및 고발열 처리를 위한 4U 이상의 RACK 서버로 구성하며, GPU 발열의 효율적인 처리를 위해 CPU 및 GPU 장착 영역을 분리하여 구성 제공 ❍ 섭씨 35°C 온도에서도 운영 가능한 장비를 제안 하여야 하며, 근거 문서나 Test 결과 자료 제공 ❍ SXM2 및 PCIe Type 의 GPU를 선택적으로 장착 가능 하도록 유연성 제공 ❍ GPU:CPU 비율이 8:1 혹은 4:1 구성이 가능 하도록 지원 ❍ 8:1, 4:1 비율 변환 시 BIOS S/W로 간편하게 변경할 수 있는 기능 제공
Network	❍ 2Port 16Gbps FC HBA
RAID Controller	❍ Smart Array P408i-a 2GB Cache 제공 - 최대 4GB Cache 지원 가능
I/O Slot	❍ 최대 6 Slot 지원 제품
전원공급장치	❍ 2200W이상 이중화 제공 (2+2 Redundant 지원)
O.S	❍ Windows, CentOS 각각 1 Set로 구성할 것
장애 및 운영관리	❍ 전면 알림 LED, HW기반의 Management 전용 Engine 및 IPMI Port 제공 - 전면 LED를 통해 health/status 정보 제공 디스크의 전원 공급, 장애 유무, 리빌딩과 같은 상태표시 (Green, Amber, Red 색깔로 표시) ❍ 계속적인 전력 소비량 감시로 전력량을 제어할 수 있는 Power Capping 기능 제공 - 수많은 스마트 센서가 실시간으로 전력 소비와 냉각 조절 기능 제공 ❍ GPU vendor 와는 별도로, 서버 제조사의 GPU, Framework, Library 및 오류 검증을 할 수 있는 기술 지원 조직이 있어야 함 ❍ OEM 을 제외한 Vendor 의 L1, L2, L3 지원 조직이 있어야 함 ❍ 스파이칩 이슈로 슈퍼마이크로에서 생산된 부품을(OEM, ODM 포함) 채용한 제품은 제외 ❍ 서버 제조사가 배포한 GPU, BIOS 및 Driver 설치가 가능 하여야 함
기타 (적격심사시 제출서류)	❍ 상기 내용을 만족하는 제조사 3년 기술지원확인서 제출 ❍ 상기 내용을 만족하는 제조사 공급 증명 확인서 제출

○ 랙 서버 수량 : 4대

품 목
작업범위 : GPU 서버
구 분	요구규격(최소사양)
서버 타입	❍ 2U RACK 타입
운영체제	❍ Windows Server, RHEL, SLES, Canonical Ubuntu, VMware, RHEV, KVM, 등 다양한 운영체제 지원
C P U	❍ Intel Xeon-Bronz (1.9GHz/6-core/85W) 1 Processor (동급이상)
메모리	❍ 16GB (1x16GB) DDR4 - 최대 3TB 메모리 지원 가능
HDD	❍ 2ea * 1.2TB 10K SAS Hard Drive - 최대 30개 이상의 SFF 디스크 확장 가능 - 최대 19개 이상의 LFF 디스크 확장 가능 - 디스크 제거불가 경고 LED 장착
GPU	❍ 2ea * NNVIDIA Quadro RTX6000 GPU Module
Network	❍ 1G 4Port NIC
RAID Controller	❍ Smart Array P408i-a 2GB Cache 제공 - 최대 4GB Cache 지원 가능
I/O Slot	❍ 최대 6 Slot 지원 제품 16배속 GPU 5장 이상 장착 지원
전원공급장치	❍ 500W이상 이중화 제공
OS	❍ CentOS 로 구성 할 것
장애 및 운영관리	❍ CPU 기본 ClockHz 10% 이상의 속도가 24x365 항시 유지되는 기능 제공 ❍ BIOS/펌웨어에 대한 온라인 상시 감시 및 문제발생시 자동원상복구 기능 제공 ❍ BIOS상에서 특정 업무 워크로드별 최적화값을 지정할 수 있는 메뉴 제공 ❍ GUI상에서 모든 서버의 IPMI 정보 자동수집 및 펌웨어/드라이버 업데이트를 지원하는 제조사 관리도구 제공 ❍ 서버/스토리지/네트워크 등 동일제조사 전산장치 모니터링 및 구성변경을 지원하는 통합관리도구 제공 ❍ 5개 이상의 USB3.0 포트 제공
기타 (적격심사시 제출서류)	❍ 상기 내용을 만족하는 제조사 3년 기술지원확인서 제출 ❍ 상기 내용을 만족하는 제조사 공급 증명 확인서 제출

○ 스토리지 : 1대

품 목
작업범위 : DISK Storage
Storage	❍ CPU : 2 x 64-bit 12core (총 24core 이상) ❍ 10G*4ports, SATA 4TB*24ea, Raid6 구성으로 Usable 50T이상일 것 warranty 36months ❍ 컨트롤러 : Active-Active 컨트롤러 이중화 구성 제공 -성능향상을 위하여 SAN/NAS 환경에서 컨트롤러 Scale-Out 구성 및 용량증설을 위한 Scale-Up 구성 가능 -스토리지의 효율적인 활용을 위한 Unified 제품일 것( 단일 장비에서 SAN/NAS 의 모든 프로토콜로 서비스 제공 할 것 - FC,iSCSI,NFS,CIFS ) ❍ Cache(Memory) 64GB 이상 제공 ❍ 성능 가속화를 위한 Flash Cache usable 2TB 이상 제공(SSD 포함) ❍ SAN/NAS 환경에서 동시에 블록단위의 중복제거 기능 제공 ❍ 스토리지의 물리적 장애를 위하여 버전관리를 지원하는 Disk to Disk 백업 솔루션 지원 가능 ❍ 원본 볼륨과 동일한 Full Clone 기능, 원본 볼륨과 동일한 가상 Clone 기능 지원 가능 ❍ OEM, ODM 장비 제외
기타 (적격심사시 제출서류)	❍ 상기 내용을 만족하는 제조사 3년 기술지원확인서 제출 ❍ 상기 내용을 만족하는 제조사 공급 증명 확인서 제출

○ 노트북 : 27대

품 목
작업범위 : NoteBook 27대
Notebook	❍ CPU : Intel i7-10510U ❍ Graphic : Nvidia Geforce MX250(2GB DDR5) ❍ 16GB DDR4 2666 ❍ DDH : SSD 512GB PCIe NVMe M.2 SSD ❍ Display : 15.6“ FHD(1920*1080) ❍ OEM, ODM 장비 제외 SODIMM

○ 랙 수량 : 1대

품 목
작업범위 : 랙
랙	❍ 42U RACK (600mm x 1200mm) ❍ 전원공급장치 2EA 이상 (32A/230V) ❍ 8Port KVM Switch ❍ 18.5inch 1U Console Monitor & Keyboard & Mouse ❍ GPU 서버장착에 이상이 없어야 함 ❍ 서버와 동일 제조사 제품

○ UPS 수량 : 1대

품 목
작업범위 : UPS
UPS	❍ Rack Mount Module 일 것 ❍ 100% 부하 기준 5분이상 Backup 지원 할 것 ❍ Online UPS 일 것

○ SAN Switch : 1대

품 목
작업범위 : SAN Switch
SAN Switch	❍ 최대 48개의 2/4/8/16Gbps 대역폭 지원 ❍ 최소 12포트 활성화 제공(12포트 라이선스 단위 증설) ❍ 전원 및 팬 이중화 제공 ❍ 1개의 10/100/1000 매니지먼트 포트 제공 ❍ 1개의 RS-232콘솔포트 및 USB포트 제공 ❍ Backto front Airflow 지원 ❍ 768Gbps 스위치 용량 지원 ❍ 32개의 VSAN 지원 ❍ ISL 채널 링크 당 256Gbps 지원 ❍ 이중화된 내부 크로스바 구성(SoC) 제공 ❍ CLI, Prime DCNM 관리 지원 ❍ 플로우 및 존(ZONE) 기반의 QoS 지원 ❍ 하드웨어 기반의 Slow Drain(1ms 이내 탐지 및 대응 정책적용) 지원 ❍ 신속한 설정을 윈한 설정마법사 기능 제공 ❍ 무중단 소프트웨어 업그레이드(ISSU) 제공 ❍ PowerOn Auto Provisioning(PoA) 지원 ❍ 지능형 진단, 프로토콜 디코딩, 네트워크 분석 도구 및 Call Home 서비스 지원

○ SSL-VPN(방화벽) : 1대

품 목
작업범위 : SSL-VPN
SSL-VPN	❍ CPU : 2.2GHz 4Core 이상 ❍ Memory : Main 8GB, CF 8GB 이상 ❍ HDD : 1TB 이상 ❍ NIC 10/100/1000 8port 지원(최대 16port), 1000Base-X 4Port 지원(최대 8Port) ❍ 하드웨어 안정성 보장을 위한 전원부 이중화 ❍ 국가정보원 CC인증 EAL 4 이상 ❍ 전용 OS 기반의 H/W 일체형 제품 ❍ 방화벽 성능 : 최대 16Gbps Throughput 이상 ❍ 동시 최대 5,000,000 Session 및 40,000 VPN Tunnels 이상 ❍ 단위 세션 처리 최대 180,000 CPS 이상 ❍ Security Zone 별 개별 정책 적용 및 로그, 통계 관리 기능 제공 ❍ 사용자 인증 정책을 통한 사용자제어 방식의 방화벽 시스템 구현 ❍ 별도의 에이전트 설치가 필요 없는 Agent-less 사용자 인증 기능 구현 ❍ Radius, LDAP과 연동하여 사용자 기반 보안정책 수립으로 보안성 강화 ❍ 사용자 그룹 및 Security Policy 기반 라우팅 기능 지원 ❍ 시뮬레이션을 이용한 정책 검사 기능 지원 ❍ 중복 정책 검색 기능 지원 ❍ Stateful inspection 방식의 방화벽시스템 구현 ❍ Packet Filtering 및 IP/Port에 따른 필터링 기능 제공 ❍ 다양한 네트웍 주소 변환 (SNAT, DNAT, LSNAT, Net-NAT등)기능 지원 ❍ 다양한 정책 기반 및 정적, 동적 라우팅(STATIC, RIP, OSPF등)기능 지원 ❍ 보안정책(Rule)수와 관계없이 일정한 성능 유지 ❍ 추가 장비 없이 다양한 HA 구성이 가능 ❍ 네트웍 구성에 변경 없이 Bridge 모드 지원 ❍ 표준 IPsec Protocol 지원 및 IKE v1, v2를 모두 지원 ❍ IKE Diffie-Hellman group 1,2,5,14,15,16,17,18,22,23,24 ❍ 3DES, AES(128,192,256), SEED, ARIA(128,192,256)등 암호화 알고리즘 지원 ❍ SHA1, SHA256,384,512 등 해쉬 알고리즘 지원 ❍ NAT-Traversal 및 Dead Peer Detection 기능 지원 ❍ Multi-tunnel지원을 통해 L4 switch 없이 Active-Active 구성 가능 ❍ 클라이언트 프로그램을 통한 SSL VPN 기능 지원 ❍ User License 100ea 포함

○ L3 스위치 : 1대

품 목
작업범위 : L3 Switch
L3 Switch	❍ Non-Blocking 아키텍처를 제공하고, 1Gbps/10Gbps 까지 유연하게 처리 할 수 있어야 한다. ❍ 데이터 처리를 위해 최소 26 포트 이상의 10/100/1000 Mbps (RJ-45 type)인터페이스를 제공하여야 한다. ❍ 원활한 동작을 위해 2GB 이상의 플래시 메모리와 1GB 이상의 Dram을 지원하여야 한다. ❍ 확장을 위해 4포트 이상의 1GbE/10GbE (Dual speed) 인터페이스를 지원하여야 한다. ❍ 132 Gbps 이상의 Backplane Switching Capacity를 제공하여야 한다. ❍ 98 Mpps의 패킷 처리성능을 지원하여야 한다. ❍ 6,000개 이상의 MAC Address, 1,000개 이상의 Routing 정보를 관리할 수 있어야 한다. ❍ 12대 장비 스태킹이 가능하여야 하며 최대 480 Gbps 이상의 Stacking Bandwidth를 지원하여야 한다. ❍ 원활한 구성을 위해 4,000 개 이상의 Active VLAN 을 지원하여야 한다. ❍ Traffic Monitoring을 위해 sFlow 기능을 제공하여야 하며, 적용 시 성능저하가 없어야 한다. ❍ 보안을 위해 DAI(Dynamic ARP Inspection), IP Source-Guard 및 DHCP Snooping 기능을 성능저하 없이 제공하여야 한다. ❍ IPv4 를 위한 RIP v1/v2, OSPF, VRRP, PBR 등의 라우팅 프로토콜을 지원하여야 한다. ❍ IPv6 를 위한 RIPng, OSPFv3, VRRPv3 등의 라우팅 프로토콜을 지원하여야 한다. ❍ 포트 당 8개의 H/W queue 를 제공하여야 한다. ❍ 최대 128개의 Link Aggregation Group 을 지원하여야 한다. ❍ USB 메모리를 이용해 소프트웨어 이미지와 설정 값을 백업할 수 있어야 한다. ❍ SDN을 지원할 수 있는 OpenFlow 1.0 및 1.3 기능을 제공하여야 한다. ❍ 사무실에서 사용 가능한 Fanless 제품이어야 한다. ❍ -5˚C~45˚C 에서 운용 가능하여야 한다.

○ 딥러닝 소프트웨어 : 1식

품 목
작업범위 : 이미지 기반 딥러닝 소프트웨어 엔진
소프트웨어	❍ Network Server Mode로 다수의 사용자 Training 가능 ❍ GPU 4대 까지 동시 실행 가능 ( GPU 4대 별도 Customize 필요 ) ❍ 피쳐 위치 인식 및 검증 ❍ 결함 감지 및 구분 ❍ 물체 및 장면 분류 ❍ 텍스트 및 문자 판독 ❍ USB Dongle Key 형태로 제공 ❍ Supervised, Un-supervised 학습 ❍ Pattern Matching, Object Align 이미지 프로세싱 툴 포함 ❍ 이미지 파일 형식: PNG, BMP, TIFF, JPEG ❍ 지원되는 이미지 속성 : 1~4채널, 8 또는 16 ❍ 지원 OS : Windows 7 64bit, Windows 10 64bit, Windows Server2016 64bit

○ 공통사항

- 하드웨어 품질보증기간 3년

- 소프트웨어 품질보증기간 1년