규 격 서

『DID 시스템 구매·설치』

2020. 10.

규  격  서

품 명

단  위

수  량

DID 시스템 구매 · 설치

set

-

입 찰 명

하이테크타운 DID 시스템 제작·설치

장비 가격

(예가 총액)

173,910,000원(부가세포함) 정도

※ 제출서류 항목 확인

1. 장비 개요

◦ 정보 전달 및 입주사 홍보 기능을 제공하고 종합적인 사내 정보를 표출하는 시스템

2. 사용 목적

◦ 원내 정보전달 및 사업 홍보 활성화

3. 세부 사양

◦ 장비의 세부 사양은 다음 각 호를 모두 만족하거나, 또는, 다음 각 호에 대하여 모두 동등 이상의

수준으로 구성되어야 하며, 세부 사양에서 별도로 정하지 않은 기타 사항은 관련규격 등의

요구사항은 만족할 수 있도록 하여야 함.

ㅇ 전체 시스템 구성도

ㅇ 로비 정보안내 및 입주기업 홍보안내 시스템

No	품 명	규 격	단 위	수 량	비 고
1	2층 ROBBY 55"Videowall	55"멀티 DID 5X4, 베젤 1.8mm 이하, 500cd/㎡ 화면크기 6,057 해상도 1920x1080이상 시야각 178/178 입력포트 HDMI, DVI	EA	20	화면 UI 2,3 분할 가능
2	Bracket	DID전용 브라켓 및 상하,측면 상,하,좌,우 블랙SUS 마감\	EA	20	안정성, 내구성 고려
3	DID Controller	I7, 8G, SSD256G, WIN10	EA	1	스케쥴링 모니터링 원격제어
4	Client S/W	GS인증(Good software)1등급이상	COPY	1	인증서제출

ㅇ 2층 출입구

No	품 명	규 격	단 위	수 량	비 고
1	75"가로형 DID	75" DID 500cd/㎡ 화면크기 1678x957 이상 해상도 3840x2160 이상 입력포트 HMI, DVI	EA	1	화면 UI 2,3 분할 가능
2	Bracket	DID전용 브라켓(Wall Braket)	EA	1	안정성, 내구성 고려
3	DID Controller	I5, 4G, SSD128G, WIN10	EA	1	스케쥴링, 모니터링, 원격제어
4	Client S/W	GS인증(Good software)1등급 이상	COPY	1	인증서제출

ㅇ 대강당 현수막 DID

No	품 명	규 격	단 위	수 량	비 고
1	55"Videowall	55"멀티 DID 1x5 ,베젤 1.8mm 이하 화면크기 6057x682.2mm 이상 해상도 1920x1080 시야각 178/178 이상 밝기 500cd/㎡ case 제작 (EGI 블랙도장 1.6T 이상)	EA	5	높낮이 조절 가능
2	Bracket	천정 봉 Braket(함체제작)	EA	2	안정성, 내구성 고려
3	DID Controller	I5, 4G, SSD128G, WIN10	EA	1	모니터링 원격제어
4	Matrox card	6port	EA	1
5	Client S/W	GS인증(Good software)1등급이상	COPY	1	인증서제출

ㅇ 대강당 출입구(셋탑 일체형)

No	품 명	규 격	단 위	수 량	비 고
1	27" LCD	27" 250cd/㎡ 셋탑일체형-제작품 화면크기 623x369mm 이상 밝기 250cd/㎡ 입력포트 HDMI, DVI	EA	2	화면 UI 2,3 분할 가능
2	Bracket	일체형_산업용제작
3	Controller	I3, 4G, SSD128G, WIN10	EA	2
4	Client S/W	GS인증(Good software)1등급이상	COPY	2	인증서제출

ㅇ 운영 서버 PC 및 네트워크라인

No	품 명	규 격	단 위	수 량	비고
1	운영 SERVER PC	I7 3.0GHz, 8G, SSD128G, WIN10	EA	1	내, 외부 원격제어 및 실시간 통합관리 가능
2	운영 모니터	24“ LED모니터	EA	1
3	Client S/W	GS인증(Good software)1등급이상	COPY	1	기존DID솔루션 연동
4	전기라인포설	1층 방재실 빌 EPS실 ~ 모든 DID 220V/60Hz	각 SYSTEM 전원 용량 및 네트워크 방식에 맞게 라인 포설
5	통신네트웍라인	UTP CAT5E 4P 이상 전원케이블 K5 규격품 배관재질 전선관일 경우 난연 KS품 1층 방재실 빌 EPS실~DID까지	중간 컨버터 및 전송기 사용 통합운영에 문제없도록 진행

ㅇ 운영 S/W 기능

- 각 장비의 이미지를 나타내는 심벌(아이콘)을 표출

- 시스템 부팅 시 자동 인스톨 환경설정

- 운영 시 필요포트지정 불필요한 기능방지(비밀번호지정 포함)

- 커스터마이징(원격관리기능 변경 및 수정보완)가능 기능제공

- 실시간 모니터링 및 스케쥴링

- 다양한 편집 및 관리기능

· 전체화면 표출 및 필요에 따른 분할 기능 지원

· 전원제어 및 단말상태 확인

· 다양한 포맷 지원(동영상, 이미지, PPT, Flash contents)

- 기타 system 연동

· 실시간 주식, 날씨, 뉴스( 무상제공 )

· 통합원격관리기능

- 이외 세부 기능은 제안사별로 제안

ㅇ 지속운영 및 확장의 편리성(기존시스템(엘리베이터 및 홀 11대) 연동)

- 지속가능한 시스템으로 제안하여야 하며, 추후 설치되는 안내 시스템과 상호 지원할 수 있는 시스템으로        구축하여야 함.

ㅇ 교육

- 효과적 운영을 위하여 계약자는 관련 직원에게 납기일로부터 일주일 이내에 사용 교육을 실시하여야 함.

- 교육비용은 전액 계약자 부담으로 함.

ㅇ 예산계획 수립
- 제안서에는 과업수행에 필요한 항목별 규격 및 가격을 제시하여야 함.

- 제안서에 제시된 내용은 모두 입찰 총액에 포함되어야 함.

ㅇ 납품 및 설치

- 납품업체는 제품규격서 명시된 물품 일체를 일괄공급방식으로 구매․설치 완료하여야 함.

- 안정적 시스템 설치 및 정상적인 가동을 위해 반드시 현장 확인 후 시스템 구성을 제안하여야하며,
현황 미숙지를 통한 장애의 모든 책임은 납품업체에게 있음.

- 설치시스템이 본 규격서에서 요구되는 성능, 사양을 수용할 수 없다고 판단되면 설치변경을 요구할 수 있으며       납품업체는 이에 응해야 함.

- 설치 중 장비 또는 타 S/W가 손상될 우려가 있을 때에는 필요한 방지책을 강구하여야 하며, 피해 발생 시        응급조치를 취하고 납품업체의 부담 및 책임 하에 원상 복구하여야 함.

- 검수․검사 완료 후에라도 본 시스템 도입에 있어 납품업체의 책임으로 발생되는 모든 사고와 그로 인한

손해에 대하여는 납품업체가 변상 조치하여야 함.

- 납품기간은 계약체결 후 30일 이내에 일정에 맞춰 납품, 설치 및 최종 검수를 완료하고, 결과보고서를 작성

및 제출하여야 함.

ㅇ 검수․검사

- 검수․검사의 대상범위는 본 규격서에 의한 납품, 설치와 정상 가동여부에 대한 확인과정을 포함함.

- 계약당사자는 검수․검사 요청 전 발주처의 담당자 입회하에 각종 현장시험을 실시하여 정상작동 여부를

입증하고, 그 결과 문제가 없을 경우 검수․검사 요청을 하여야 하며 시험 가동 시 발견되는 에러나 보완요구

등에 대해서는 즉시 조치하여야 함.

-  최종 검수․검사결과 운영이 불가하다고 판단되거나 기기의 하자발생으로 계약조건을 이행하지 못하는

것으로 판단될 시 발주처의 요구에 따라 은 납품․설치한 모든 장비를 철거 및 회수해야 하며 그 비용은

납품업체의 부담으로 함.

ㅇ 품질보증

- 시스템 납품 후 24개월(하자보증기간) 이내 제안사실과 다름이 판명될 경우 동일 성능 이상의 신제품을 제안사

부담으로 교체하는 조건을 제시하여야 한다.

ㅇ 무상 하자보수 및 기술지원

- 무상 하자보수 기간은 검수 완료일로부터 2년으로 함. 단, SW 하자담보 책임기간은 1년으로 함.

- 무상 하자보수 기간 중 발생한 하자에 대해서 납품업체는 신속하게 수리 또는 교체하여 운영의

중단을 초래하지 않아야 하며, 하자로 인한 피해가 발생할 시는 납품업체가 부담 변상 조치하여야 함.

- 납품업체는 무상 하자보수기간 동안 천재지변, 불가항력, 기타 고의에 의한 원인을 제외하고는

무상하자보증의 책임을 진다.

- 무상하자보수 기간 종료후에도 울산정보산업진흥원의 요청이 있을 시, 객관적 대가 산정기준에

근거하여 실비로 지원 한다.

ㅇ 제출서류

- 사용자 설명서 3부.

- 납품 및 설치 확인서 1부.

- 교육 매뉴얼 또는 자료 3부(PDF등이 포함된 USB 1set 포함).

- A/S 확약서 1부.

- 제품 기술 지원 확인서 1부

※ 기타 발주처가 요구하는 자료(협의 사항)

4. 기존 구축된 시스템 정보

5. 배상책임 및 지체상금

◦ 납품업체는 본 과업수행 중 남품업체의 귀책사유로 인하여 발주처에게 손해를 끼쳤을 경우 손해배상의 책임을 진다.

◦ 납품업체는 본 과업수행 중 납품업체의 귀책사유로 인하여 계약기간 내에 산출물을 제출하지 아니하였거나 본 계약에 따른 과업을 완료하지 못하였을 경우 지체 일수 1일에 대하여 해당 물품대금의 0.8/1000에 해당하는 지체상금을 발주처에게 납부하여야 한다.

6. 기타사항

◦ 본 규격서에 대하여 발주처와 납품업체간의 해석에 차이가 있을 때에는 관계법령과 일반관례에 따르며 소송 관할법원은 발주처의 주소지를 관할하는 법원으로 한다.

ㅇ 본 사업은 「소프트웨어산업 진흥법 제20조의2」에 따라 계약당사자가 과업변경심의위원회 개최를 요청할 수 있다.

ㅇ 본 사업은 과업변경심의위원회 개최 요청이 가능한 사업임.