울산정보산업진흥원

DID시스템 구매‧설치

과 업 지 시 서

2020. 11.

1. 구축장비 목록

No	품 명	규 격	단위	수량	비고
▣ ROBBY 정보안내 및 입주기업 홍보안내 시스템
1	2층 ROBBY 55"Videowall	55"멀티 DID 5X4 ,베젤 1.8mm 해상도 1920x1080 밝기 500cd/㎡	EA	20
2	Bracket	DID전용 브라켓 및 상하,측면 블랙SUS 마감	EA	20
3	DID Controller	I7,8G,SSD256G,WIN10	EA	1
4	Client S/W	GS인증(Good software)1등급이상	COPY	1
▣ 2층 출입구 75“ 행사홍보 DID
1	75"가로형 DID	75" DID 500cd/㎡ 해상도 3840x2160	EA	1
2	Bracket	DID전용 브라켓(Wall Braket)	EA	1
3	DID Controller	I5,4G,SSD128G,WIN10	EA	1
4	Client S/W	GS인증(Good software)1등급이상	COPY	1
▣ 대강당 현수막 멀티 DID 55“ 1x5 SYSTEM
1	55"Videowall	55"멀티 DID 1X5 ,베젤 1.8mm 해상도 1920x1080 밝기 500cd/㎡ case 제작 (EGI 1.5T 블랙도장)	EA	5
2	Bracket	천정 봉 Braket	EA	2
3	DID Controller	I5,4G,SSD128G,WIN10	EA	1
4	Matrox card	6port	EA	1
5	Client S/W	GS인증(Good software)1등급이상	COPY	1
▣ 대강당 입구 27“ 행사안내 시스템(회의안내)
1	27" LCD	27" 250cd/㎡ 셋탑일체형-제작품	EA	2
2	Controller	I3,4G,SSD128G,WIN10	EA	2
3	Client S/W	GS인증(Good software)1등급이상	COPY	2

▣ 운영 SERVER PC및 모니터
1	운영 SERVER PC	I5,4G,SSD128G,WIN10	EA	1
2	운영 모니터	24“ LED모니터	EA	1
3	Client S/W	GS인증(Good software)1등급이상	COPY	1
▣ 전기 및 네트웍라인포설
1	전기라인포설	1층 방재실 빌 EPS실~DID까지
2	통신네트웍라인	UTP CAT5E 1층 방재실 빌 EPS실~DID까지

2. DID 빌딩안내 영상설비 SYSTEM

□ 실시간 정보 데이터 및 기상, 외부 디지털 정보를 멀티 DID  SYSTEM에 표출하여야 한다.

□ 외부 모든 영상과 서버 영상 신호가 고해상도의 일치된 영상 신호를 지원하게 함으로써 왜곡된 영상이 표출되지 않도록 하여야 한다.

□ 운영 SERVER PC를 통하여 각 안내 SYSTEM에 디스플레이가 가능해야 한다.

3. 빌딩안내 시스템 부대설비

□ 각종 배선을 도면에 의거하여 정확한 위치에 설치하여야 한다.

□ 로비 멀티 DID시스템의 상,하,좌,우 부분은 Black SUS로 마감 인테리어를 설치하여야 한다.

○ 시스템 기본구성

1. 기본구성

□ 본 시스템은 기존 빌딩안내시스템과 상호 유기적인 연동성을 완벽히 갖춤 으로써 통합운영에 문제없는 시스템으로 구성 되어야 하며, 추후 교체 및 성능개선에 유연하고 향후 기술발전 추세에 대비할 수 있어야 한다.

□ 모든 빌딩안내 SYSTEM은 운영PC 1대로 공동관리될 수 있도록 네트웍을 구성하여야 한다.

□ 빌딩안내 시스템은 실시간 데이터 및 울산정보산업진흥원의 홍보,업무의 정보표시,입주기업의 홍보등 디지털 정보를 빌딩안내 SYSTEM에 표출하는 설비로써 안정적인 시스템 운영을 할 수 있어야 한다.

2. ROBBY 멀티 DID SYSTEM( 55" 5X4 )

□ Robby에 설치되는 멀티 DID VIDEOWALL SYSTEM은 5X4(20장)으로 구성하며 울산정보산업진흥원의 정보 및 홍보,입주기업의 홍보,실시간 뉴스 및 날씨,미세먼지등 컨텐츠를 표출 할 수 있어야 하며 로비라는 특성을 고려해서 회화작가의 작품등을 표출한다.

□ 화면 UI(User interface)구성은 2분활 또는 3분활이 가능하여야 하며 그에 맞는 UI 샘플을 제시 구성하여야 한다.

□ 규격은 다음과 같거나 동등 이상이어야 한다.

○ DID : 55" 멀티(베젤1.8mm) 이하

○ 화면 크기 : 6,057×2,329mm이상

○ 해상도 : 1,920×1,080 이상

○ 시야각 : 178/178

○ 밝기 : 500cd/m²

○ 입력포트 : HDMI,DVI

○ 마감 : 상,하,좌,우 Black sus1.2T

□ Bracket의 크기, 구조, 재질 등은 안정성과 내구성을 고려하여 제작 하여야 한다.

□ 멀티 DID Controller는 멀티 Video wall을 실시간 감시,제어 및 컨텐츠를 player시키는 system으로 모니터링과 원격제어 기능을 수행하여야 하며, 영상 및 제어신호를 player 할 수 있어야 한다.

□ 규격은 상위사양과 같거나 동등 이상이어야 한다.

3. 2층 출입구 행사홍보 DID 75"가로 벽부형

□ 2층 출입구 측면에 설치하여 울산정보산업진흥원의 일별,주별 행사 및 외부 고객방문시 환영문구표출등 울산정보산업 진흥원의 인포메이션등을 표출한다.

□ 화면 UI(User interface)구성은 2분활 또는 3분활이 가능하여야 하며 그에 맞는 UI 샘플을 제시 구성하여야 한다.

□ 규격은 다음과 같거나 동등 이상이어야 한다.

○ DID : 75" 산업용 DID

○ 화면 크기 : 1,678×957mm이상

○ 해상도 : 3,840×2,160 이상

○ 밝기 : 500cd/m²

○ 입력포트 : HDMI,DVI

○ Bracket : Wall Bracket

□ Bracket의 크기, 구조, 재질 등은 안정성과 내구성을 고려하여 제작 하여야 한다.

□ 행사홍보 DID Controller는 일일,1주일,한달 행사 스케쥴에 맞게 스Schedulling이 가능해야하며 실시간 감시,제어 및 컨텐츠를 player시키는 system으로 모니터링과 원격제어 기능을 수행하여야 하며, 영상 및 제어신호를 player 할 수 있어야 한다.

□ 규격은 상위사양과 같거나 동등 이상이어야 한다.

4. 대강당 현수막 행사홍보 DID 55"멀티 1x5 천정형DID.

□ 대강당 현수막 멀티 DID는 시무식 및 종무식,포럼 및 행사등,각종 행사의 현수막 포스터로 사용하며 대강당의 천정에 행거형으로 설치하며 천장에 설치되며, 높낮이 조절이 가능하도록 지원하여야 한다.

□ 규격은 다음과 같거나 동등 이상이어야 한다.

○ DID : 55" 멀티(베젤1.8mm) 이하

○ 화면 크기 : 6,057×682.2mm이상

○ 해상도 : 9,600×1,080

○ 시야각 : 178/178

○ 밝기 : 500cd/m²

○ Matrox card : 6PORT

○ 입력포트 : HDMI,DVI

○ 구조물 : 천정베너형 구조물 제작 (EGI 블랙도장 1.6T이상)

□ 천정행거브라켓( 봉 TYPE) 및 DID외함은 크기, 구조, 재질 등은 안정성과 내구성을 고려하여 제작 하여야 한다.

□ 멀티 DID Controller는 대강당 행사관련 현수막 문구 및 알림사항을 실시간 감시,제어 player시키는 system으로 모니터링과 원격제어 기능을 수행하여야 한다.

□ 규격은 상위사양과 같거나 동등 이상이어야 한다.

5. 3층 대강당 출입구 행사홍보 LCD 27"세로 벽부형(셋탑일체형)

□ 3층 대강당 출입구 양쪽 측면에 설치하여 울산정보산업진흥원의 대강당에서 진행하는 각종 행사의 스케쥴을 표출한다.

□ 화면 UI(User interface)구성은 2분활 또는 3분활이 가능하여야 하며 그에 맞는 UI 샘플을 제시 구성하여야 한다.

□ 규격은 다음과 같거나 동등 이상이어야 한다.

○ LCD : 27" 산업용 DID

○ 화면 크기 : 623×369mm이상

○ 해상도 : 1,920×1,080 이상

○ 밝기 : 250cd/m²

○ 입력포트 : HDMI,DVI

○ Bracket : 일체형_산업용제작

□ Controller 규격은 상위사양과 같거나 동등 이상이어야 한다.

6. 운영 SERVER PC 및 모니터

□ 운영 SERVER PC 및 모니터는 1층 방재실에 위치하며 기존 엘리베이터 홀 및 내부의 빌딩안내 SYSTEM과 연동하여 사용이 가능하여야 한다.

□ 운영 SERVER PC는 외부 인터넷을 연결하여 제작사에서 원격 관리가 되어야 하며

□ 규격은 다음과 같거나 동등 이상이어야 한다.

○ 운영PC CPU INTEL Core i5 3.0GHz이상

○ Memory : 8GB이상

○ HDD : SSD 128G이상

○ OS : WINDOWS 10 Pro이상

○ 모니터 : 24“ LED모니터 이상

7. 운영 SOFTWARE( GS인증 1등급이상 사용)

□ 운영 Program은 GoodSoftware 1등급 이상인 s/w를 사용한다(증빙서류 제출)

□ 운영 Solution에서 모든 s/w는 (기 설치된 did포함) 통합 운영을 기본으로 한다._기존 솔루션 연동가능.

□ 운영 S/W기능

○ 각 장비의 이미지를 나타내는 심벌(아이콘)을 표출

○ 시스템부팅시 자동 인스톨 환경설정

○ 운영시 필요포트지정 불필요한 기능방지(비밀번호지정 포함)

○ 커스터마이징(원격관리기능 변경 및 수정보완)가능 기능제공

○ 실시간 모니터링 및 스케쥴링

○ 다양한 편집 및 관리기능

-. 전체화면 표출 및 필요에 따른 분활기능지원

-. 전원제어 및 단말상태 확인

-. 다양한 포맷 지원(동영상,이미지,PPT,Flash contents)

○ 기타 system연동

-. 실시간 주식,날씨,뉴스

-. 통합원격관리기능

-. 통합원격 reset기능

-. 통합원격 자동 update

□ 기본기능 이외의 통합제어 소프트웨어의 세부 기능은 제안사별 각자 제안한다.

8. 전기 및 네트웍라인 포설

□ 각 빌딩안내 system관련 전기 및 네트웍라인을 포설해야한다.

□ 포설구간 : 방재실 ~ 2층 멀티 DID, 2층 행사정보 DID,대강당 현수막 멀티 DID, 3층 대강당입구 행사홍보 LCD.

□ 각 SYSTEM별 전원의 용량 및 네트웍 방식에 맞게 라인을 포설하여야 한다.

□ 통신거리 및 방식의 문제시 중간 컨버터 및 전송기를 사용 통합운영에 문제가 없도록 진행.

□ 사용전원 : 220V/60㎐

□ 전원케이블 : 소비전력등 기기 특성에 적합한 KS 규격품이어야 한다.

□ 사용LAN 케이블 : UTP CAT5E 4P이상

□ 케이블 공사시 배관 재질이 전선관일 경우 난연 KS품이어야 한다.

○ 설치계획

“3.2 설비별 기술규격 및 3.3 시스템 기본 구성”에 의거하여 시스템 구현 및 시스템 시험방안에 대한 사항을 부문별로 상세하게 제시하여야 한다.

1. 시스템 구현방안

□ 추진 중점사항

○ 울산정보산업진흥원은 울산지역의 ICT융합산업 육성 컨트롤타워로써 산학연관의 개방형혁신 협업체계를 통하여 조선해양, 자동차, 석유화학산업등 주력 제조업의 ICT 융합을 선도하는 곳으로써 울산전보산업진흥원의 정보 및 입주기업의 홍보등,미래지향적인 4차산업의 선두주자로써의 홍보시스템을 구성하는데 있어 지속운영이 가능한 시스템으로 구성하여야 하며, 향후 확장성을 고려 하여 설치 하여야 한다.

○ 표출하는 시스템으로 구성되며 모든 연계는 전용케이블 및 네트워크를 통해 정보의 원활한 교환이 가능하여야 한다.

○ 울산정보산업진흥원에 현재 운영중인 빌딩안내 시스템과 신규 설치되는 빌딩안내 시스템의 상호연관성을 지원할 수 있는 시스템으로 구축.

○ 시스템 납품 후 시스템의 효율적인 운영과 유지보수가 용이하게 이루어질 수 있는 시스템 구성.

○ 빌딩안내설비는 구매 규격에 만족하는 성능 또는 동등 이상이어야 한다.

○ 시스템 납품 후 12개월(하자보증기간) 이내 제안사실과 다름이 판명될 경우 동일 성능 이상의 신제품을 제안사 부담으로 교체하여야 한다.

○ 본 사업과 기존설비(빌딩안내시스템)과의 인터페이스시 발생되는 문제는 계약대상자가 주도적으로 책임을 지고 해결하여야 한다.

2. 시험 및 검수

□ 계약대상자는 아래 시험 및 검사 세부절차를 참조하여 시험 및 검수절차를 명확히 인지하고 인정시험, 검수시험 등에 대한 전반적인 시험을 하여야 한다.

□ 발생가능한 상황에 대해서 데이터를 입력하여 시험하여야 하며, 각종 유형별 시험계획서를 구체적으로 하여야 한다.

□ 시험계획서에는 시험인력, 통신시험데이터, 시험절차·방법, 시스템 튜닝 등을 포함하여야 한다.

① 인정시험

- 제품의 품질확인 및 제작자의 품질유지능력을 인정하기 위한 것으로 제조사의 시험성적서에 의한다.

- 아래 제품에 대해서는 전기통신기본법에 의한 방송통신기기 인증서 등을 포함하여야 하며 제품과 인증서 모델명이 동일하여야 한다.

시험 및 검사항목	인정시험서
멀티 DID 55" (1.8mm )	방송통신기기인증서 또는 KC인증서
75" 멀티 DID	방송통신기기인증서 또는 KC인증서
27" LCD	방송통신기기인증서 또는 KC인증서

② 검수시험

- 구조외관 및 수량검사

․ 납품자재의 외관 및 수량의 정확성을 검수한다.

․ 납품자재에 대하여 제작사의 S/N(고유번호) 확인한다.

- 단위 성능검사 : 항목별 단위성능검사를 시행

․ 검수시험은 납품자가 요청한 장소 또는 울산정보산업진흥원에서지정한장소에서 할 수 있다.

․ 계약상대자는 수량확인, 외관검사, 특성검사에 대한 시험을 사전에 실시하고 검수전에 검수보고서 2부를 울산정보산업진흥원 검수부서에 제출하여야 한다.

- 준공검사 : 설치공사 완료 후 준공검사를 시행한다.

○ 사업관리 및 기술지원

계약대상자는 사업 착수시부터 종료시까지 단계별 사업관리를 위해 세부적인 공정계획 및 품질보증계획 등을 수립하여 효율적인 사업수행이 되도록 하여야 한다.

○ 추진일정 계획

1. 사업수행 절차에 따라 전체 및 세부 추진일정 등으로 나누어 상세하게 하여야 한다.

2. 본 사업을 수행할 인력을 추진일정 단위별로 작성 제출 하여야 한다.

○ 품질보증

1. 품질보증 활동

□ 계약후 당사에서 규정한 품질 보증 기준을 준수하여 품질보증 활동을 하여야 하며, 품질보증 활동을 위한 품질보증 계획서, 검사 및 시험계획서 등을 당사에 제출하여 검토, 승인을 받아야 한다.

(a) 계약후 아래의 서류를 기간내 제출하여 당사의 승인을 받아야 한다.

구분	내 용	제 출 서 류		제출 부수	제출 기한
1	시험 및 검사계획서, 절차서	검사계획서	품명 및 수량	3부
		검사절차서	검사 및 시험절차 적용 기준
2	기기설명서	제출도면 및 설명서		3부	자재 납품시
3	교육계획서	교육훈련 계획		1부	교육 실시 20일전
4	기 타	갑의 승인이 요구되는 사항		3부	희망 승인일 20 일전

2. 제품보장 및 서비스 지원 확약

□ 납품 시스템의 제품보장 및 서비스 지원에 대한 확약을 위하여 제조사 또는 국내 공급사로부터 받은 제품공급 확약서 및 기술지원 확약서를 계약서류에 포함하여 제출하여야 한다.

○ 제출대상 : 로비55"멀티 DID(5X4),75"DID,27"LCD,대강당 멀티 55“

□ 기술지원 확약서에는 다음사항을 포함하여야 한다.

○ 시스템 설치 시 또는 자사제품의 성능 및 타 설비 연계에 기술적인 문제 발생 시 문제 해결을 위해 제조회사 또는 제조회사에서 지정하는 업체에서 적극적인 기술지원을 한다.

○ 교육 및 기술지원은 DID설치 및 S/W를 설치한 업체에서 진행한다.

4.2.3 하자담보책임

□ 계약에 의거 공급된 시스템에 대한 하자담보책임기간은 납품 후 24개월로 한다. 단, SW 하자담보 책임기간은 1년으로 한다.

□ 납품완료후 하자담보책임기간 동안 기기 성능을 보장해야 하며, 하자담보책임기간중에 발생하는 장애는 무상으로 조치해야 한다.

□ 하자담보책임기간 종료후에도 울산정보산업진흥원의 요청이 있을 경우 객관적 대가 산정기준에 근거한 실비로 지원하여야 한다.

4. 자재 납품

1. 납  품

□ 계약후 자재납품에 소요되는 일정을 상세하게 제시하여야 한다.

□ 구축장소에 도착한 자재는 설치공사가 완료될 때까지 계약자가 관리책임을 진다.

□ 계약자는 납품장소가 울산정보산업진흥원의 로비 및 대강당임을 감안하여 자재 운반시 울산정보산업진흥원의 안전관리수칙을 철저히 이행하여야 한다.

□ 납품자재는 계약일 기준 1년 이내에 생산된 신품이어야 한다.

□ 납품완료후 제출서류

○ 검수보고서 2부

- 검수부서로부터 수검한 검수성적서, 납품자재 사진, 장비별 일련번호, 수량 등이 명시된 보고서

○ 설명서 2부

- 시스템 운영 및 유지보수 매뉴얼

- 설치도면 등 관련도면 등

※ 각 매뉴얼은 통상의 업무용 PC에서 검색, 출력, 인쇄할 수 있도록 파일형태로 제작, USB로 제출하는 것을 포함함.

5. 교육훈련 계획

1) 계약자는 시스템 운영 및 유지보수를 위해 울산정보산업진흥원 관련 직원에게 다음과 같은 교육을 실시하여야 한다.

구 분	대 상	교 육 목 적	기간	인원
운영요원	경영지원실 운영인원	- 시스템 개요 이해 - 운영 및 컨텐츠 UPLODE방법 숙달 등	1일 이내	5명 이내
보수요원	하드웨어/ 소프트웨어 유지보수요원	- 시스템 H/W 구성 및 동작이론 이해 - 장치별 고장진단 요령 - H/W Error 분석능력 등	1일 이내	5명 이내
		- 시스템 S/W 구성 및 동작내용 이해 - 각종 S/W 사용능력 및 데이터베이스 관리 등

2) 아래의 서류를 기간 내 제출하여 울산정보산업진흥원의 경영지원부서의 승인을 받아야 한다.

구 분	제 출 서 류	제 출 부 수	제 출 기 한
1	교육훈련 계획서	2부	교육 실시 7일전

3) 교육비용은 전액 계약자 부담으로 하되, 피교육생의 체재비 및 출장여비 등은 울산정보산업진흥원의 부담으로 한다.

4) 교육기간과 인원은 울산정보산업진흥원의 사정에 따라 조정될 수 있으며, 경영지원부서와 협의하고 교육계획서 승인 후 실시한다.

5) 현장 교육은 수차에 걸쳐 분할하여 시행할 수 있다.

○ 유지보수 지원계획

1) 유지보수 조직, 계획, 절차, 범위 등 설비 유지보수에 대한 종합적인 방안을 제시하여야 한다.

□ DID별 또는 부품별 고장발생 빈도 및 발생 부품별 내구성(수명)

□ 제안사의 유지관리를 위한 조직, 인력운영, 분야별 업무분장 등

□ 하자담보책임기간내 설비별 점검항목 및 점검 계획

□ 하자담보책임기간 종료이후 유지보수 방안.

□ 하자담보책임기간 종료이후 컨텐츠 공급방안.

2) 시스템 확장이나 타 시스템 연계, S/W 업그레이드 등에 대하여 적극 지원하여야 한다.

○보안관리 계획

1) 계약자 및 관련자는 계약을 통하여 취득한 본 장비 운용에 관한 정보 등을 계약이행 전후를 막론하고 누설할 수 없다.

※ 누출금지 정보의 범위

▪ 빌딩안내 설치 구성도 및 관련 운영정보

▪ 빌딩안내 시스템의 내·외부 IP주소 현황

▪ 빌딩안내 시스템 구성현황 및 네트워크 구성도

▪ 사용자계정 및 패스워드 등 시스템 접근권한 정보

▪ 결과물 및 프로그램

▪ 정보보호제품(방화벽 등) 및 네트워크장비(라우터 등) 설정 정보

▪ 기타 시스템과 관련되어 취득한 통신망 시스템 정보 등

2) 계약자는 업체대표 명의의 보안서약서 및 참여인력 보안서약서를 울산정보산업진흥원에 제출하여야 하며, 제출양식은 울산정보산업진흥원에 요청한다.

구 분	제 출 서 류	제 출 부 수	제 출 기 한
1	보안서약서	1부	사업 착수시

3) 보안사고로 인한 모든 법적책임 및 손해배상은 계약자가 책임을 진다.

○ 기  타

1) 추가 사항

1. 제안사는 본 사업을 위하여 필요로 하는 시스템 및 신기술 사항에 대하여 추가로 제안할 수 있으며, 추가 제안사항은 무상으로 지원하여야 한다.

□ 향후 유지보수 및 기존 빌딩안내 시스템과 통합관리에 대하여 필요한

솔루션 등

□ 추가 제공 가능한 H/W.

2) 제안제품 카탈로그

1. 제안사는 제안 제품의 카탈로그를 포함하여 제안하여야 한다.

□ 카탈로그에는 상세 기술사항이 포함되어 있어야 한다.

3) 특허 및 저작권 준수

1. 계약자는 공급하는 제품과 관련하여, 제3자의 권리의 대상으로 되어있는 특허권이나 라이센스 등 지적재산권 및 저작권에 대한 제반사항을 납품전에 확인하여 공급하여야 하며, 특허 및 저작권 침해가 없어야 한다. 만약 이를 소홀히 하여 민․형사상 소송 및 손해배상이 발생할 경우 일체의 책임을 져야 한다.