『AI기반 중량화물이동체 물류플랫폼 육상관제센터 구축』

건축 설계공모 지침서

2022. 7.

			목 차

Ⅰ. 건축개요	1

Ⅱ. 건축설계 공모 요강	2

Ⅲ. 건축설계 지침	10

Ⅳ. 도서작성 및 제출	14

Ⅴ. 각종 서식 및 참고자료	17

Ⅰ. 건축개요

1. 건축설계공모 목적

AI기반 중량화물이동체 물류플랫폼 육상관제센터 구축 설계용역을 「건축서비스산업진흥법」제21조, 동법 시행령 제17조 및 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제42조의4 규정에 의한 설계 공모를 통해 상징성·창의성·예술성 및 실용성을 갖춘 작품성이 뛰어난 설계안 선정

2. 사업개요

가. 대지현황

○ 위   치 : 울산광역시 동구 일산동 35번지 일원

○ 지역·지구 : 자연녹지지역(건폐율 20%이하, 용적률 100%이하)

나. 대지면적 : 9,212㎡(부지 전체면적이며 사업부지 면적은 Ⅲ.건축설계지침 대지개요 참조)

다. 건축현황

○ 규   모 : 1동 / 지하 1층, 지상3층 / 신축

○ 연 면 적 : 845.70㎡(조정 가능 범위 +5% 이내)

○ 용   도 : 연구시설

라. 예정 공사비 : 3,169,000천원(부가세포함)

마. 설계용역비 : 143,000천원(부가세, 손해배상보험료 포함)

※ 예정공사비 및 설계용역비는 예산편성 결과 등에 따라 변경될 수 있음

※ 설계용역범위 : 건축, 기계, 전기, 통신, 소방, 조경, 토목, 철거, 지질조사, 제반분야의 설계비 및 설계안정성, 건축물 보건대장, 에너지, 신재생, BF 등 제반 행정절차 이행과 건축협의, 설계자문, 심의, 심사 등 발주처가 요구하는 신청 및 보고자료 등에 관한 용역이 포함

※ 에너지절약계획서 및 각종 예비인증 관련 수수료는 별도

바. 설계용역기간 : 착수일로부터 120일(공휴일 포함)

Ⅱ. 건축 설계공모 요강

1. 건축설계공모 방법

○ 공모방식 : 일반설계공모

국토교통부 고시 제2021-872호(2021.6.21.) 건축설계공모 운영지침 제2조 제5호

2. 설계공모 일정 및 참가자격

가. 공모일정

연번	구 분	일 정	비 고
1	설계공모 공고	2022. 7. 22.(금)	⦁ 홈페이지(울산광역시), 조달청 나라장터
2	응 모 등 록	2022. 7. 29.(금) 10:00 ~ 15:00한	⦁ 울산정보산업진흥원 디지털제조혁신본부 INS사업단 (울산광역시 남구 테크노산업로55번길 16 조선해양 하이테크타운 별관 4층) ※ 우편접수 불가
3	현장설명회	필요시 별도 공지	⦁장소 : 울산정보산업진흥원 대회의실
4	질의서 접수	2022. 8. 3.(수) 10:00 ~ 18:00한	⦁ 이메일 : wony@uipa.or.kr
5	질 의 회 신	2022. 8. 10.(수)	⦁ 이메일 일괄발송
6	작 품 접 수	2022. 9. 21.(수) 10:00 ~ 17:00한	⦁ 울산정보산업진흥원 디지털제조혁신본부 INS사업단 (울산광역시 남구 테크노산업로55번길 16 조선해양 하이테크타운 별관 4층) ※ 우편접수 불가
7	작 품 심 사	2022. 9. 28.(수)	⦁ 울산정보산업진흥원 대회의실 (울산광역시 남구 테크노산업로55번길 16 조선해양 하이테크타운 본관 4층) ※ 심사 계획 별도 수립, 사정에 따라 변경 가능
8	당선작 발표	2022. 9. 28.(월)	⦁ 이메일 발송
9	도 서 반 환	당선작 발표일로부터 7일 이내	⦁ 입상작(우수작 및 가작 포함)은 미반환

※ 단, 상기 일정은 발주기관의 사정에 따라 변경될 수 있으며 변경된 일정은 울산정보산업진흥원 홈페이지(https://www.uipa.or.kr) “알림마당-입찰공고”에 게시

나. 참가자격

1) 공고일 현재 「건축사법」제7조 및 같은 법 제23조에 따라 건축사자격을 취득한 자로서 건축사사무소 개설신고를 한 자(‘법인’을 포함)로 관계 법령에 결격 사유가 없는 자

2)「건축사법 시행령」제21조의2에 따라 외국건축사 면허 및 자격을 갖춘 자로 국내 건축사사무소 개설자와 공동업무수행 협약을 체결한 자(이 경우 주계약자는 국내 건축사로 한다.)

3) 공동 응모 시 공동 응모자 모두 “1)” 또는 “2)”항의 자격 조건을 모두 갖추어야 하며, 과반이상의 비율을 가진 응모자 1인을 대표자로 선정하여야 한다.

(단, 공동응모 시 2개사 이내로 하며, 공동응모자가 중도 탈퇴하였을 때에는 탈퇴자를 다른 자로 교체할 수 없음)

4) 공모에 당선된 자는 설계용역 계약체결 시 토목·조경·전기·통신·소방 등 관련 법령에 의한 설계자격을 보유한 자와 공동도급(분담이행방식)으로 계약 체결하여야 하며, 이 경우 당선된 자(공동응모자의 경우 대표자)가 대표자가 된다.

5) 응모 신청일을 기준으로 등록취소, 휴업, 폐업, 업무정지 및 자격정지와 기타 행정관청의 행정처분을 받은 자는 본 설계공모에 참여할 수 없으며, 당선작 선정 후 계약체결일까지 업무정지, 자격정지 및 기타 행정관청의 행정처분이 없어야 한다.

(응모신청서 접수 시 국토교통부의 경력 위탁기관인 건축사협회 등에서 발급한 증빙서류 첨부, 단 발행일이 접수일 전일 또는 접수일에 한함)

6) 본 설계공모 참가등록자는 1개의 작품만을 제출할 수 있으며, 중복응모한 사실이 발견된 자는 해당 응모자 전부의 참가자격을 박탈한다.

다. 일정의 관장(管掌)

1) 일정상의 모든 수속은 업무시간에 한한다.

2) 공모일정의 변경이 불가피할 경우 변경된 일정은 이메일을 통하여 참가 등록한 모든 응모자에게 통지한다.

3) 설계공모 진행 기간 중 응모자 주소 등이 변경되었을 경우에는 신속히 통지하여야 하며, 그러하지 아니하여 발생하는 모든 책임은 응모자에게 있다.

3. 참가(응모) 신청

가. 접수방법 : 방문접수에 한함(우편, FAX 등록 불가)

나. 장    소 : 울산정보산업진흥원 디지털제조혁신본부 INS사업단

(울산광역시 남구 테크노산업로55번길 16 조선해양 하이테크타운 별관 4층)

다. 신청 시 구비서류

1) 건축설계공모 응모신청서(서식1)] 1부

2) 청렴서약서(서식2) 1부

3) 건축사자격증 사본 1부

4) 국외 건축사자격증 사본 1부(외국건축사 참여할 경우에 한함)

5) 건축사사무소 개설신고필증 사본 1부(법인인 경우 대표자 등록증 사본)

6) 대표자 선임계 및 공동응모협정서(서식3, 4)

7) 사전접촉금지서약서 1부(서식5)

8) 법인등기부등본, 법인인감증명서, 사용인감계, 사실확인증명서(행정처분 등 결격사유가 없음을 증빙하는 서류, 발행일이 접수일 또는 접수일 전일 한하며 공동대표일 경우 공동인 전체 발급) 1부

※ 대리인이 등록할 경우는 위임장, 대리인 재직증명서 각 1부(단, 대리인은 소속 직원에 한함.)

※ 영문 및 외국어로 작성된 구비서류의 경우 한글로 번역하고 번역 업체의 확인서를 받아 제출

※ 공동응모자의 경우 상기 해당 서류 각자 제출

4. 현장설명

가. 장    소 : 울산정보산업진흥원 대회의실(조선해양 하이테크타운 본관 4층)

나. 일    시 : 필요시 별도 공지

다. 참석대상 : 설계공모 참가자(응모업체 대표자 또는 위임받은 자 ) ※위임장 지참

라. 내    용 : 설계공모 지침의 주요내용 및 현지 대지조건 등 설명

5. 질의 및 답변

가. 질의서 접수

본 설계공모의 지침서, 제공 도서류, 기타 경기의 진행과 관련하여 질의가 있을 때에는 제출 서식으로(서식7) 작성한 질의서를 직접 제출, 이메일에 의한 방법으로 제출하여야 한다. (팩스 및 이메일 접수는 접수사실을 반드시 담당자에게 확인하여야 함)

나. 유의사항

1) 질의서는 기간 내에 접수하여야 하며 질의는 참가자(업체)별로 1회에 한한다.

2) 질의서는 이메일(wony@uipa.or.kr)로 접수하고, 발송 후 수신여부를 확인하여야 한다. 단, 마감일 이전 도착분에 한하여 유효하다.

3) 질의자의 인적사항 등 질의서 상 기재사항이 누락된 경우 답변하지 아니한다.

4) 질의는 한글 프로그램을 사용하여 명확히 작성하여야 한다.

다. 답변서 발송

1) 발송대상 : 모든 응모자(업체)에게 이메일로 회신한다.

(이메일 수신이 불가능할 경우 담당자와 협의)

2) 유의사항

질의사항에 대한 발주기관의 답변 내용은 설계공모 지침서를 추가 또는 수정한 것으로 간주하며, 설계지침서와 동일한 효력을 갖는다.

팩스에 의한 질의가 전송오류 등으로 내용을 확인할 수 없는 경우, 질의자의 인적사항 등 질의서상의 기재사항이 누락된 질의, 질의내용이 설계공모 지침과 관련이 없는 사항에 대하여는 응답하지 아니할 수 있다.

질의내용에 따라 상부기관의 유권해석 등 추가 검토가 필요한 경우 회신기한이 연기될 수 있다.

6. 작품심사

가. 심사위원회 선정 및 공개

1) 심사위원회는 발주기관이 임명 또는 위촉한 5~9인의 심사위원으로 구성하되, 심사위원의 제척·기피·회피 등에 대비하여 20% 내외의 예비 심사위원을 선정한다.

2) 심사위원의 자격은 다음과 같으며 심사위원 명단은 심사위원회 개최 전에 미리 선정하여 공모(안) 제출 후 울산정보산업진흥원 홈페이지(https://www.uipa.or.kr) 알림마당/입찰공고에 별도 공개한다.

대학의 건축설계분야 (조)교수 또는 건축사 중 5년 이상 경험이 있는 사람

기타 설계관련 분야에서 전문지식과 실무경험이 있는 소속공무원 및 전문가

나. 심사위원회 운영

1)『건축 설계공모 운영지침』(국토교통부 고시 제2021-872호)에 의거 발주기관에서 구성한 심사위원회에서 평가기준(분야별 배점기준)에 따라 심사하여 당선작을 선정한다.

2) 심사위원회의 위원장은 심사위원 중에서 호선으로 선출한다.

3) 위원장은 회의를 진행하며 심사위원회의 의결을 거쳐 공고 시 제시된 사항 이외에 추가적으로 심사위원회 운영에 필요한 세부적인 기준을 정할 수 있다.

4) 작품 심사방법은 채점제를 원칙으로 하며 설계공모 심사위원회 의결을 거쳐 투표제를 채용할 수 있다.

5) 심사결과, 설계공모 목적과 내용에 적합한 당선작이 없다고 결정한 경우 당선작을 선정하지 않을 수 있다.

6) 응모자는 심사결과에 대하여 이의를 제기할 수 없다.

다. 심사기준

1) 작품심사는 본 지침서에서 정하는 제반사항의 준수 여부와 발주기관이 별도로 정하는 세부심사기준에 따라 공정하게 심사한다.

2) 설계공모 참가자는 심의의 공정을 기대하기 어려운 사정이 있는 심사위원이 있는 경우에는 제출 서식으로(서식 17) 발주기관에 기피신청을 할 수 있다.

3) 채점결과의 최고점과 최하점을 제외한 심사 평균점수와 설계지침 등 위반 감점을 합산하여 최고 점수를 받은 작품을 당선작으로 확정하고, 2순위 및 3순위 작품을 우수작 및 가작으로 선정한다.

4) 평가항목

평가분야	평 가 항 목	비고
배치계획	⦁ 배치 및 토지계획 ⦁ 시설 및 공간 이용의 편의성 ⦁ 교통 및 동선계획의 적절성	25
공간계획	⦁ 내·외부 공간 계획의 적절성 ⦁ 공간 이용의 효율성 ⦁ 동선 및 기능배분의 타당성 ⦁ 접근성이 용이한 광장계획	30
경관 및 주변과 조화	⦁ 주변공간 및 환경과의 연계성과 조화 ⦁ 입면디자인 계획의 우수성 ⦁ 재료 계획의 적절성	20
기술계획	⦁ 환경 친화적 설계기법의 우수성 ⦁ 비용절감 등의 경제성 ⦁ 건물 구조 및 공법 등의 우수성 ⦁ 에너지절약 계획의 우수성	15
에너지계획	⦁ 친환경 설계기법의 우수성 ⦁ 에너지 효율성 및 신·재생에너지 활용도	10
합 계	5개 항목	100

라. 심사 시 불이익 처분기준

1) 불이익 처분기준 적용방법

가) 발주기관은 제출된 작품에 대하여 심사 전에 실격사유에 해당하는 대상작품을 검토하여 실격여부를 결정하고, 실격으로 판정된 작품은 평가대상에서 제외하고 설계공모 심사위원회에 결과를 보고한다.

나) 감점사항에 대하여는 감점기준에 의한 감점결과를 심사위원회에 상정한다. 단, 실격 및 감점사항에 대하여는 심사위원회에서 정당한 사유를 들어 심사위원회의 결정으로 조정할 수 있다.

다) 기준에 명시하지 않은 세부적인 위반사항과 추가 보완하여 적용될 처분기준은 심사위원회에서 의결하여 조정 적용한다.

2) 실격기준

가) 참가자격이 없는 자나 참가서류를 허위로 작성하여 제출한 경우

나) 건축대지의 형태, 범위, 지적을 임의 조작설계하여 시공이 불가능한 경우

다) 제출도서에 응모자의 인지가 가능한 업체명이나 설계자를 표기한 경우

라) 설계도서에 내용에 심각한 법규 위반사항이 있어 시공 등이 불가한 경우

마) 그 밖에 이에 준하는 사유로 심사위원회가 실격시키는 것이 타당하다고 판단하는 경우

3) 감점기준 (합계 최대 10점 이내 : 아래 세부 감점기준 참조)

가) 제출도서에 작성기준 및 설계지침의 위반이 있는 경우(-0.2점/건, 최대 -1점)

나) 제출된 설계도서가 법규위반으로 설계 진행과정에서 보완해야 할 경우(-1점/건, 최대 -4점)

다) 제출된 설계도서가 법규위반으로 형태 및 디자인을 변경해야 할 경우(-3점)

라) 소요공사비가 예산범위를 초과한 경우(1%초과 : -0.5점,  3%초과: -1점)

마) 설계지침상의 연면적(845.70㎡+조정범위 5% 포함)을 초과하거나 미달하였을 경우(-1점)

사) 그 밖에 이에 준하는 사유로 심사위원회가 감점시키는 것이 타당하다고 판단한 경우(최대 –4점이내)

마. 입상작 및 보상

1) 입상작의 종류 및 상금은 다음과 같다.

가) 당선작 1점 : 기본 및 실시설계용역 계약권 부여

나) 우수작 1점 : 상금은 기타입상자로 건축 설계공모 운영지침 준용

다) 가  작 1점 : 상금은 기타입상자로 건축 설계공모 운영지침 준용

※ 보상금은 대표 건축사에게 지급한다.

2) 우수작 및 가작

가) 우수작 및 가작은 응모작품수에 따라 1~2작품까지 선정하며 작품수준에 따라 심사위원회의 결정으로 선정하지 않을 수 있음

나) 응모작품이 3점 이하인 경우 당선작 1점 선정

※  4점인 경우 당선작 및 우수작까지, 5점 이상인 경우 당선작, 우수작, 가작까지 선정함

3) 보상비 예산 : 14,000천원

7. 제출 작품에 대한 지적 소유권

가. 당선작은 반환하지 않고 발주기관이 보관한다.

나. 당선작의 저작권 귀속 등 저작권과 관련한 제반 사항은 저작권법령에 정하는 바에 따른다. 다만, 발주기관이 공모에 참여한 자와 협의한 경우에는 예외로 할 수 있다.

다. 발주기관은 당선작 외의 작품(우수작, 가작)의 경우에도 필요한 경우 전시 또는 출판할 수 있으며, 이 경우 응모자의 요청이 있을 때에는 익명으로 처리할 수 있다.

라. 발주기관은 당선작 외의 작품(우수작, 가작)에 대해 당해 설계자의 동의를 얻어 그 작품에서 아이디어의 일부를 이용할 수 있다.

마. 입상작 이외의 응모작품은 당선작 심사결과 발표일로부터 7일 이내에 반출해야 하며, 이에 따른 비용은 설계공모 참가자가 부담하며, 기간 안에 반출되지 아니한 공모안은 발주기관의 처리에 대하여 응모자는 어떠한 이의도 제기할 수 없다.

8. 기타, 설계공모 관련 지침

가. 본 설계공모는 2개 업체 이상 응모해야 하며, 응모자가 2개 업체 미만인 경우에는 재공고할 수 있으며, 재공고 후에도 응모자가 2개 업체 미만인 경우 발주기관의 결정에 따라 진행한다.

나. 응모자는 설계공모에 응모 등록함으로써 이 지침서의 내용을 승인하는 것으로 간주한다.

다. 본 지침서의 문구 해석상 발주기관과 응모자 간에 차이가 있을 경우에는 발주기관의 해석을 우선으로 하고, 기타 명시되지 않은 사항에 대하여는 발주기관이 정하는 바에 따라야 한다.

9. 당선 이후 조건

가. 계약

1) 당선작에 대한 설계용역계약은 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」과 발주기관의 계약기준에 따른다.

2) 당선자는 건축, 토목, 조경 및 설비분야(전기․기계․통신․소방 등)에 대한 자격요건이 있는 관계 법령에 의한 적법자격요건을 갖춘 설계자와 공동도급(분담이행) 하여야 한다.

3) 본 설계공모와 관련하여 당선자가 제출한 서류 및 작품의 건물면적 등에 허위사실이 발견되거나 건축 설계용역 계약 및 수행에 필요한 법적 요건을 갖추고 있지 못 할 경우 설계권을 취소할 수 있으며, 당선작에 대한 사용권한은 발주기관이 갖는다.

4) 당선자는 당선작으로 선정된 사실을 통보받은 후 신속히 발주기관과 설계 계약에 관해 협의하여야 하며, 1개월 이내 계약하지 않을 경우 포기한 것으로 간주한다.

5) 당선자가 설계를 진행할 수 없다고 판단되거나 당선자의 사정으로 실시설계가 수행되지 못할 경우 2등(우수작) 및 3등(가작)에게 순차적으로 설계의 권한을 부여할 수 있다. 이 경우 이미 상금을 지급한 경우에는 상금 금액만큼 공제한 금액을 설계비로 지급한다.

6) 당선자로 결정된 후 계획변경 등 발주기관의 사정에 의하여 용역이 중단될 경우 이의를 제기할 수 없으며, 용역 공정률의 정도에 따라 용역비를 지급한다.

7) 당선자가 실시설계를 시행함에 있어 공사비(설계비)의 과다 증가를 유발하여 당초 예산으로 사업수행이 어려울 경우 공모신청 내용의 허위 사항으로 간주하여 당선에 따른 설계권을 취소하고 사법(업무방해 등)조치 및 행정처분 할 수 있다.

나. 설계 진행

1) 설계공모는 실시설계의 작업을 위한 것으로 당선자는 진행 과정별로 발주기관과  협의하여 설계하여야 한다.

2) 당선자는 심사위원회의 지적사항, 발주부서의 요구사항을 종합하여 당선작에 대한 설계변경 및 보완이 필요한 경우 이를 보완, 수정한다.

3) 설계 과정에서 필요한 경우 설계수정, 변경 및 보완을 요구할 수 있으며, 설계자는 특별한 사유가 없는 한 이에 따라야 한다.

4) 발주기관의 기본 방침 또는 운영 방침이 변경되어 설계의 전면적인 취소 또는 설계내용의 부분적인 수정이 필요할 경우 이에 응해야 한다.

5) 실시설계 과업기간 중에 시행하는 각종 영향평가, 기술심의, 실시계획인가 등 관련법 규정을 이행하여야 할 경우 감독원이 요구하는 필요한 자료를 제출하여야 하며 기타, 각종 보고회 개최 등 과업으로 지시하는 전반적인 사항은 특별한 사정이 없는 한 이에 따라야 한다.

Ⅲ. 건축설계 지침

1. 계획의 기본방향

가. 육상관제센터 건축계획은 선박 시운전을 위한 시뮬레이션 및 시험평가 등 시설의 특성을 반영하여 해안에 접하도록 건물 배치를 우선 고려

나. 향후 장래 여건변화에 탄력적으로 대응할 수 있는 도입시설 규모의 적정성 및 공간구조의 효율성을 고려하고 주변지역과 부합된 배치계획 수립

- 인접 시설(통합성능검증센터 및 자율운항선박 성능실증센터)간의 안전성 확보를 위해 대지 내 도로로부터 적정거리 이격

- 사잇공간은 3개 시설이 서로 공유할 수 있는 다목적 광장, 휴식공간 등 공간 확보

다. 대상지 북축의 계획도로에서 접근이 용이하도록 접근체계를 구성하고 스마트 자율운항선박 시운전센터 이용의 편의성을 도모하기 위해 충분한 주차공간을 확보하는 건축배치계획 수립

라. 재해 시 안전하고 원활한 피난과 불의의 사고에 대처할 수 있도록 계획한다.

마. 구조 및 재료는 안전성, 경제성, 내구성, 기능성, 미관, 유지관리 등을 종합적으로 고려하여 합리적으로 선정한다.

바. 연구시설의 최신 건축 방향 및 사례 분석을 통하여 미래지향적인 건축물을 계획한다.

사. 지침에 명시되지 않은 시설이라도 필요하다고 판단되는 시설은 계획에 반영하여야 한다.

2. 설계 시 고려사항

가. 대지개요

1) 대상지는 자연녹지지역이며, 도시계획시설(연구시설)로 지정되어 있음

2) 대상지 남쪽으로 1단계인 자율운항선박 성능실증센터가 착공되었으며, 육상관제센터 및 통합성능검증센터를 북측으로, 유휴부지를 중앙부에 계획함

3) 본 과업은 육상관제센터 구축사업으로 세부적인 내용은 아래와 같음

육상관제센터 부지개요

구분		면적(㎡)	구성비(%)
1단계	자율운항선박 성능실증센터	4,240	46.4
2단계	육상관제센터	1,462	16.0
3단계	통합성능검증센터	1,886	20.7
4단계	연구시설 유휴부지	1,540	16.9
합계		9,128	100.0

4) 육상관제센터와 통합성능검증센터 간 관리·운영주체 및 조성시기가 상이하여 단계별로 사업을 진행하여야 하며, 이로 인해 주변 토목정비(4단계 유휴부지) 등이 3단계 사업인 통합성능검증센터와 분담사항이 있을 수 있음

5) 육상관제센터 설계 시 주변 토목정비 등에 대한 마감계획을 본 공모에 반영하도록 함

나. 건축개요

1) 육상관제센터 건축계획은 현재 용도지역이 자연녹지지역으로 법정 건폐율 20%이하 용적률 100% 이하로 계획

육상관제센터 건축개요

구분	주요내용	구분	주요내용
사업위치	울산 동구 고늘로 77(일산동 35번지) 일원	구조	철근콘크리트구조
용도지역	자연녹지지역	동수/층수	1동 / 지하 1층, 지상 3층
대지면적	전체 9,128㎡ 중 1,462㎡	주차대수 (공용)	계획 : 최소 30대 이상 법정 : 20대(시설면적 200㎡당 1대)
건축면적	1,232.62㎡ 중 283.75㎡	건폐율	13.5% 중 3.1%(법정 20% 이하)
연면적	4,024.28㎡ 중 845.70㎡	용적률	41.3% 중 9.3%(법정 100% 이하)

다. 층별 면적 및 시설

1) 육상관제센터는 지상 3층, 지하 1층, 총 845.70㎡ 규모이며, 선박운항 관제실, 기술교육실, 기업지원실, 해상시운전실, 실증검증, 운영지원실 등이 배치

2) 육상관제센터의 각 층은 데이터분석실, 연구실, 실증검증 등과 같은 연구시설로 구축될 계획이며, 층별, 공간별 면적·구성은 자유롭게 제시 가능함
(단, 실별 기능 및 특이사항을 고려하여 설계)

○ 육상관제센터 층별 개요

구분	실명		면적(㎡)	용도 및 특이사항
지상 3층	연구시설	선박운항관제실	74.88	⦁가상 해상교통관제센터실(멀티 모니터 등)
		데이터분석실	56.16	⦁데이터분석 사무실
		공용면적	108.89	⦁엘리베이터, 계단실, 화장실, 복도 등
	소계		239.93
지상 2층	연구시설	통합서버실	33.93	⦁MDF실(서버, 클라우드, 통신, 전화, UPS 등)
		연구실	29.25	⦁연구 사무실
		기술교육실	60.84	⦁전산교육실(컴퓨터, 모니터 등)
		기업지원실	58.50	⦁입주기업실
		공용면적	95.03	⦁엘리베이터, 계단실, 화장실, 복도 등
	소계		277.55
지상 1층	행정/ 연구시설	해상시운전실	63.18	⦁가상 선박시뮬레이션 장비(모니터, 콘솔 등)
		실증검증실	58.50	⦁실증검증 사무실
		운영지원실	60.84	⦁건물운영 사무실
		공용면적	95.03	⦁엘리베이터, 계단실, 화장실, 복도 등
	소계		277.55
지하 1층	기타	기전실	50.67	⦁기계실, 전기실, 발전기실, 우수조, 저수조 등
	소계		50.67
건물 총계			845.70

라. 주차장 및 동선계획 등

1) 주차대수는 공용 사용으로 설계하여 법정 주차대수 20대보다 많은 30대 이상 계획 필요

○ 시운전센터 주차대수

구분	연면적	설치기준	법정주차대수	계획주차대수
교육연구시설	4,024.28㎡	시설면적 200㎡당 1대	20대	30대 이상

2) 부지 내 보행자 안전에 유의하고 보행 및 차량 동선이 간섭되지 않도록 계획

3) 화재‧비상시 신속하고 효율적인 대처가 가능하도록 대피 및 소방진입용 동선계획

4) 장비 반‧출입, 유지관리, 서비스 및 하역을 위한 별도의 동선 확보

5) 부지 내 진출입 위치 및 동선계획 시 전체 시설의 보안 및 통제를 고려하여 합리적으로 계획

6) 국토교통부고시 제2021-930호(2021.7.1.) ‘범죄예방 건축기준 고시’를 준용

․ 시설 내부에서 외부 보행동선을 쉽게 관찰할 수 있도록 설계

․ 시설 입구에 CCTV, 보안등, 비상벨 역할을 하는 슈퍼 보안등 도입

․ 은폐장소 최소화, 자연감시를 위한 개방형 공간조성, 야간 가시성 극대화

․ 공휴일 및 야간시간까지 개방되는 시설범위를 정하여 제시하고 범죄예방디자인(CPTED) 적용 유도

7) 응모자는 현장을 답사하여 현장 조건을 조사한 후 현장 부지조건을 고려하여 토지이용률 및 시설 이용의 효율성을 극대화할 수 있도록 계획한다.

8) 지역 내 모범이 되는 공공건축물로 조성될 수 있도록 다음 사항을 고려할 것

․ 인접 시설과의 조화를 고려한 외부공간 계획 ‧ 배치계획, 주변지역과 통일감 있는 건축물로 디자인

․ 입면 위주의 디자인․장식적인 디자인으로 인한 과도한 설계 지양

․ 휴게, 녹지공간 계획 시 시설이용자 편의 제고

마. 기타

1) 신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급촉진법에 따라 신·재생에너지를 이용할 수 있도록 예상 에너지사용량에 대한 신·재생에너지 공급의무 비율을(2022년~2023년 32%) 반영하도록 계획한다.

2) 외장 마감은 에너지의 효율성 및 유지·관리(바닷가 주변으로 해풍, 파도 등에 의한 파손 고려)를 고려한 경제성과 실용적인 자재로 계획하되, 특히 입면구성에 있어 커튼월 위주 요소는 지양한다.

3) 이용자의 편의성과 관리자의 시설물 관리 운영을 고려한다.

① 색채 및 사인계획(픽토그램 등)은 비상 시 직관적인 상황판단이 가능하도록 할 것

② 유니버설디자인(Universal Design) 적극 반영(건축마감 및 가구 디테일 처리, 휴게공간 등)

③ 장애인 및 노약자의 보행에 지장이 없도록 대지조성계획을 수립하고 휠체어, 보행기 사용에 장애가 없도록 접근로, 경사로를 설치하며 특히 주요 수직이동 수단은 엘리베이터를 계획하여 원활한 동선 계획

④ 유지관리에 용이한 마감재와 용도에 맞는 색채 선택으로 편안하고 쾌적한 내·외부공간 조성

4) 환경 친화적이며 에너지효율을 향상시킬 수 있는 시설로 조성될 수 있도록 한다.

① 사무실, 회의실, 휴게실 등 사람이 상주하거나 사용빈도가 높은 실은 가급적 남측에 배치

② 건물의 배치, 입면의 개구율, 자재의 선정 등을 적절히 고려

③ 외벽 및 창호의 단열성능 향상을 통한 에너지 절감방안 적용

④ 자연광, 우수 등의 자연요소를 적극적으로 도입한 친환경 건축 및 에너지소비 최소화

⑤ 고 단열, 고 기밀, 세부 디테일, 채광을 고려한 기능적 실 배치 및 창호계획, 실의 기능 및 경제성을 고려한 층고 계획

⑥ 합리적·경제적 냉난방·환기설비 및 적정 용량계획

5) 소방차량 등 긴급구조 응급·화재진압 차량의 진·출입 등이 용이하도록 계획하며, 화재 등 비상상황 발생 시 피난·안전·구조가 원활하도록 계획한다.

6) 건설원가 절감, 완공 후 관리·유지관리비 및 운영계획을 충분히 고려하여 계획한다.

7) 모든 관계법규(입법예고사항 포함) 및 제반규정에 대하여 적합하게 계획하여야 한다.

Ⅳ. 도서작성 및 제출

1. 제출도서의 종류

구 분	규 격(㎜)	수 량	비 고
가. 건축설계공모 참여(작품등록) 신청서(서식8)			사전접촉 여부확인서(서식9), 대리인 위임장 (소속 직원에 한함), 응모자확인서(서식18)
나. 심사용 설계도판	A1(594×841)	2매	가로형(10MM 폼보드, 무테두리)
다. 설 계 설 명 서	A3(297×420)	15부	가로형, 단변 좌철 본드제본, 표지(앞,끝)포함 20쪽 이내(단면인쇄)
라. 설 계 도 서 CD		1EA	심사용 설계도판, 설계설명서 일체(PDF,DWG)

2. 작성방법

가. 공통사항

1) 축척과 방위는 각 도면 및 도판에 정확히 표시한다.

2) 모든 도서의 표기는 한글과 아라비아숫자로 하고 미터법을 사용한다. 다만, 영문이나 한문표기가 필요한 경우에는 외국어를 사용할 수 있다.

3) 심사용 판넬 부착도면과 설계설명서 상의 각 실의 명칭 등은 서로 동일하여야 하며, 해당 실에 직접 기재하여야 한다.

4) 제출도서 등은 수정, 변경, 보완, 반환, 추가제출, 열람 등을 할 수 없다.

5) 도면중 배치도, 평면도, 입면도 및 단면도의 축척(1/100 이상)은 임의로 하되 제출도서의 규격을 고려하여 가독성이 높은 축적으로 작성한다.

6) 모든 도서는 1면 인쇄를 원칙으로 하고 간지사용 불가, 제본은 접착제 좌철 제본으로 한다.

7) 모든 제출도서의 종이는 백색용지로 통일하여 사용하고, 표현은 백색과 흑색(백색  바탕에 흑색)으로만 가능하며, 색채는 사용할 수 없다.(흑색 음영비율에 따른 명도 조절은 가능하며, 렌더링하지 않은 3차원 이미지 1개만 칼라 사용)

※ 렌더링하지 않은 3차원 이미지는 포토샵 등 어떠한 리터치나 재질 맵핑은 불가하며 색채로만 구분하고, 사람, 자동차, 나무 등은 흑백색톤으로 실루엣으로만 표현 가능

나. 심사용 판넬부착 도면

1) A1(가로 841mm × 세로 594mm)규격의 백색용지에 장변이 수평이 되도록 두께10mm 폼 보드에 테두리 없이 부착하여 제출한다.(예 :  가로로 길게 작성)

2) 도판 수는 2매로 하며 도판 수 이외는 인정하지 않는다.

3) 설계도판의 기본구성은 아래 표와 같으며, 필요 시 세부내용의 순서는 변경가능함

- 예. ②번 도판의 평면도를 ①번 도판에 삽입 가능

도판 종류

수

세  부  내  용

도  판  배  치

①

설계개요,

배치도 및 핵심개념 작성

1

- 설계개요 : 형태, 마감, 설비, 주차 등 개요 작성 및
설계안의 특징 및 핵심개념 표기

- 배치개념 : 대지 분석 및 공간 배치 계획

- 배 치 도 : 건축물, 도로, 녹지, 부대시설 배치계획 및
이격거리 등 표현, 지하구조물은 점선 표기함

- 이 미 지 : 렌더링하지 않은 3차원 이미지(1개)
칼라 사용 가능

《도판1》

건축개요, 배치도

《도판2》

평면도, 입면, 단면도

세부내용의 순서변경 가능

②

평면·입면·단면도,

주차, 보행계획,

기타사항

1

- 평 면 도 : 각 층별 평면도, 지상1층 평면도는
내외부동선 파악 가능한 공간계획 함께 표현

- 단 면 도 : 주단면도 2개소(위치, 방향 달리하여야 함)

- 입 면 도 : 2면 이상 포함

- 조경계획 : 지상·옥상 등 계획도 작성

- 주차계획 : 부설주차장 진출입계획 및 내외부 동선

- 보행동선 : 이용자 진출입동선, 주변녹지 등 연계 통로계획

- 기    타 : 디자인 개념 등 설계 의도를 알 수 있는 사항

다. 설계설명서

1) 설계도판에 표기하지 못한 세부사항은 설계설명서로 제출할 수 있으며, 아래 도면의 종류와 순서를 참고하여 작성한다.

① 표지(앞) (서식 11, 쪽수 미기재)

② 렌더링하지 않은 3차원 이미지(심사 도판1 컬러이미지, 쪽수 미기재)

③ 목 차(서식 11, 쪽수 기재)

④ 건축개요(서식 13)

⑤ 층별 용도별 세부 시설 현황(서식 14)

⑥ 대지 현황분석(서식 11)

⑦ 계획개념(계획안의 상징성, 예술성, 창의성 등 개념 및 그림)(서식 11)

⑧ 건축계획 도면(서식 11)

- 배치도, 평면도(각층), 입면도(4면), 단면도(종·횡 및 기타)

- BF인증에 따른 이용자 접근 계획, 피난·대피 계획 등

⑨ 실내외 마감재료(서식 11)

⑩ 건축구조계획(서식 11)

⑪ 각 설비(전기․통신, 기계, 소방 등), 방재, 에너지절약계획(서식 11)

⑫ 토목, 조경, 편의시설, 주차 ,교통계획(보행 및 차량) 등 외부 공간 계획(서식 11)

⑬ 환경친화계획(서식 11)

⑭ 인테리어(내부마감계획 포함, 축척 임의) 계획(서식 11)

⑮ 관계법규 검토내용(서식 15)

⑯ 공사비 절감 방안(서식 11)

⑰ 개략공사비 (서식 16)

2) 설계도판에 제시된 계획도는 모두 설계설명서에 포함한다.

3) 규격은 A3(297mm×420mm)용지 크기로 테두리 없이 단변 좌철 무선 접착한다.(본드제본)

4) 표지(앞끝)는 흰색 스노우지(무광택)(180g/㎡이내), 내용지는 백상지(100g/㎡이내)로 한다.

5) 매수는 20쪽(쪽수 미기재인 앞끝 표지와 렌더링하지 않은 3차원 컬러이미지 포함, 간지사용 불가, 단면인쇄) 이내로 작성하되, 각 쪽 하단부  중앙에 쪽수를 표기한다.

(쪽수 표기는 전체쪽번호-쪽번호, “예: 목차 20-1 ~ 개략공사비 20-20”)

6) 설계 설명서에서 사용하는 글자는 굴림, 검정색으로 하며, 제목·부제목(20포인트, 16포인트 선택 사용)을 제외한 글자크기는(12포인트)로 한다.

7) 줄간격은 160%를 기준하고, 설계 설명서 내용지(서식 11) 서식을 사용하거나 작성 예시를 참조하여 작성【(서식) 1건/1장당 작성 또는 (서식) 2건/1장당 작성】가능 하며 추가 제안 및 설명자료 작성 가능

8) 15부중 보관용 1부는 표지에만 대표 건축사사무소명 및 대표자 성명을 기재․날인  하고, 심사용 14부에는 작성자를 인지할 수 있는 어떠한 표기도 할 수 없다.

3. 제출도서의 익명성

제출 도서에 대한 익명성의 확보 원칙은 심사위원회의 최종 결정시까지 설계공모 전체 기간 동안 적용되며, 그 방법은 다음과 같다.

가. 설계 도판이나 설계 설명서 등 각종 서류에는 작성자를 인지할 수 있는 어떠한 표기도 할 수 없다. (응모자 임의의 고유번호도 표시하지 아니함)

나. 익명의 원칙은 심사위원회의 최종 결정시까지 전 기간 동안 적용된다.

다. 상기 사항을 위반할 경우 심사위원회의 의결을 통하여 감점 또는 실격 처리할 수 있다.

4. 제출방법

가. 참가등록을 하지 않은 업체는 작품을 접수할 수 없으며, 참가업체는 접수 기간 내에 업체대표 또는 그 대리인이(소속 직원에 한함) 직접 방문 제출한다.

나. 응모작품의 수는 응모자별 1점에 한하며, 기한을 초과하거나 규정한 제출도서 목록 이외의 도서류를 제출할 때는 접수받지 않는다.

다. 제출된 응모자확인서(서식18)를 규격봉투(335㎜×245㎜)에 넣어 봉인한 후 가~라  신청서 및 제출도서와 함께 제출한다.

라. 기  타

심사용 판넬부착 도면 및 설계설명서는 훼손되지 않도록 포장하여 제출한다.

제출된 작품에 대하여 추가하여 제출하거나 수정할 수 없다.

작품접수 시에는 참가작품 접수증을 교부한다.

Ⅴ. 각종서식 및 참고자료

Ⅴ-1	건축 설계공모 응모신청서	〔서식 1〕
Ⅴ-2	청렴서약서	〔서식 2〕
Ⅴ-3	대표자선임계	〔서식 3〕
Ⅴ-4	공동응모협정서	〔서식 4〕
Ⅴ-5	사전접촉금지서약서	〔서식 5〕
Ⅴ-6	위임장 및 재직증명서	〔서식 6〕
Ⅴ-7	건축 설계공모 서면질의서	〔서식 7〕
Ⅴ-8	건축 설계공모 참여(작품접수) 신청서	〔서식 8〕
Ⅴ-9	사전접촉 여부 확인서	〔서식 9〕
Ⅴ-10	설계설명서 표지(앞)	〔서식 10〕
Ⅴ-11	설계설명서 내용지	〔서식 11〕
Ⅴ-12	설계제안 설명서	〔서식 12〕
Ⅴ-13	설계개요	〔서식 13〕
Ⅴ-14	층별 용도별 세부 시설 현황	〔서식 14〕
Ⅴ-15	관계법규 검토서	〔서식 15〕
Ⅴ-16	개략공사비 산출내역서	〔서식 16〕
Ⅴ-17	심사위원 기피․회피 신청서	〔서식 17〕
Ⅴ-18	응모자 확인서	〔서식 18〕

참고자료 : 위치도 및 현장사진

※ 서식은 아래 파일을 다운받아 사용

〔서  식 1〕

건축 설계공모 응모신청서
※ 접수번호
대 표 설계사무소	업 체 명			사무소개설신고
	대표자명			생년월일
	소 재 지			전화번호
				FAX번호
				E-MAIL
공동응모자	업 체 명			사무소개설신고
	대표자명			생년월일
	소 재 지			전화번호
울산정보산업진흥원에서 시행하는『AI기반 중량화물이동체 물류플랫폼 육상관제센터 건립 건축 설계공모』에 있어 공모요강 및 설계지침을 준수하여 응모할 것을 신청합니다. 첨부 1. 청렴서약서 1부 2. 건축사자격증 사본 1부 3. 건축사사무소 개설신고필증 사본 1부(법인인 경우 대표자 업무신고필증 사본) 4. 공동응모 시 대표자선임계, 공동응모협정서 각 1부 5. 법인등기부등본, 법인인감증명서, 사용인감계, 사실확인증명서(행정처분 등 결격사유가 없음을 증빙하는 서류, 발행일이 접수일 또는 접수일 전일 한함) 각 1부. 2022 . . . 신청인 : (인) (대표자) 울산정보산업진흥원장 귀하
-------------------- (인) ------------------- 절 취 선 ------------------- (인) --------------------
건축설계공모 응모신청 접수증
※ 접수번호 :							접 수 인
업 체 명			연 락 처
대 표 자 (건축사)
소 재 지			발주기관		울산정보산업진흥원

〔서  식 2〕

청  렴  서  약  서

□ 사 업 명 : AI기반 중량화물이동체 물류플랫폼 육상관제센터 건립 건축 설계공모

□ 발주기관 : 울산정보산업진흥원

당사는『AI기반 중량화물이동체 물류플랫폼 육상관제센터 건립 건축 설계공모』와 관련하여 관계법령에 규정된 절차를 준수하여 공정하고 투명한 설계평가가 되도록 협조하겠으며 설계평가 심사과정에서 이유여하를 막론하고 심사위원이나 관계공무원에게 금품, 향응이나 부당한 이익을 제공하지 않도록 할 것이며 만약 이를 위반할 시에는 관계법령에  따라 책임을 지고 이와 관련하여 일체의 민·형사상 이의를 제기하지 않겠습니다.

2022.    .    .

○ 공동참여응모 대표업체

회 사 명 :

주    소 :

대 표 자 :               (인)

전화번호 :

○ 공동참여응모 참여업체

회 사 명 :

주    소 :

대 표 자 :               (인)

전화번호 :

울산정보산업진흥원장 귀하

〔서  식 3〕

대 표 자 선 임 계

본인은 울산정보산업진흥원에서 시행하는 AI기반 중량화물이동체 물류플랫폼 육상관제센터 구축 건축 설계공모에 관한 모든 권한을 ○○○ 건축사사무소   공동대표 ○○○ 에게 위임합니다.

2022.    .   .

○○○ 건축사사무소  대표건축사 ○○○ (인)

○○○ 건축사사무소  대표건축사 ○○○ (인)

울산정보산업진흥원장 귀하

〔서  식 4〕

공 동 응 모 협 정 서

제1조 (목적) 이 협정서는 AI기반 중량화물이동체 물류플랫폼 육상관제센터 건립 건축 설계공모를(     )와 (     )가 공동으로 응모하여 업무를 수행함에 있어서 각 업체 및 개인이 준수하여야 할 사항을 정함에 있다.

제2조 공동응모 대표업체(이하 대표업체와 같다)의 명칭, 사무소의 소재지 등은 다음과 같다.

1. 업  체  명 :

2. 소  재  지 :

3. 대표자성명 :

제3조 (공동응모의 구성원) 대표업체(자)를 제외한 공동응모업체(자)의 구성원은 다음과 같다.

1. 업체명 :                (소재지 :              대표자 :       )

2. 업체명 :                (소재지 :              대표자 :       )

제4조 (대표업체의 권한) 대표업체는 주관기관 및 제3자에 대하여 공동응모업체(자)의 구성원을 대표하여 문서의 제출 및 수령, 권리의 획득 및 포기 등에 관한 의사 표시 권한을 가진다.

제5조 (효력기간) 본 협정서는 당사자 간의 서명과 동시 발효하며, 본 업체(자)는 공모의 이행으로 종결된다. 다만, 당선작으로 결정되어 기본 및 실시설계  시에는 실시설계 종료 후 종결된다.

제6조 (의무) 공동응모업체(자)구성원은 제1조에서 규정한 목적을 달성하기 위하여 신의를 바탕으로 성실하게 필요한 모든 지식과 기술을 활용할 것을 약속한다.

제7조 (구성원 상호간의 책임) 구성원은 과업수행과 관련하여 제3자에게 끼친 손해 및 구성원이 다른 구성원에게 끼친 손해를 구성원 상호 간 협의하여 배상한다.

제8조 (권리․의무의 양도제한) 구성원은 이 협정서에 의한 권리․의무를 제3자에게 양도할 수 없다.

제9조 ① 구성원 중 대표업체가 중도에 탈퇴하거나 그 일원의 탈퇴로 응모자격요건에 미달하게 될 경우에는 응모작품을 제출할 수 없다.

② 구성원 중 일원이 중도 탈퇴하였을 때에는 즉시 서면으로 신고하며, 탈퇴업체(자)를 다른 업체(자)로 교체할 수 없다.

제10조 (협정서 작성 및 보관) 위와 같이 공동응모 협정서를 체결하고 그 증거로 협정서 (  )통을 작성하여 각 통에 구성원이 기명 날인하여 각각 보관한다.

2022.   .      .

○ 대표업체

업 체 명 :                   (전화번호)

소 재 지 :

대 표 자 :                   (인)

○ 공동응모 업체(자)의 구성원

업 체 명 :                   (전화번호)

소 재 지 :

대 표 자 :                   (인)

〔서  식 5〕

사전접촉 금지서약서

본인은 울산정보산업진흥원에서 시행하는 AI기반 중량화물이동체 물류플랫폼 육상관제센터 건립 건축 설계공모에 응모함에 있어 설계공모 지침 등 제반규정을 성실히 준수하며, 특히 공모와 관련한 불공정행위 방지를 위하여 심사위원에 대한 사전접촉을 하지 않을 것을 확약하고, 만약 이를 어겼을 경우 민․형사상 등 일체의 책임을 감수하겠기에 서약서를 제출합니다.

2022.    .    .

서 약 자 :	○ 대표업체

업 체 명 :

주    소 :

대 표 자 :               (인)

전화번호 :

○ 공동참여응모 참여업체

업 체 명 :

주    소 :

대 표 자 :               (인)

전화번호 :

울산정보산업진흥원장 귀하

〔서  식 6〕

위  임  장

대리인	성 명		생년월일
	업체명		연락처		☎ :
					HP :
	소재지
상기인을 당 업체의 대리인으로 지정하고 울산정보산업진흥원에서 시행하는 AI기반 중량화물이동체 물류플랫폼 육상관제센터 건립 건축 설계공모에 관련된 모든 권한을 위임합니다. 2022. ○○. ○○ . 업체명 : 대표자 : (인) 울산정보산업진흥원장 귀하
재 직 증 명 서
성 명				생년월일
소 속				직 위
소 재 지
재직기간
위와 같이 당사에 재직 중임을 증명합니다. 2022. ○○. ○○. 업체명 : 대표자 : (인)

※ 첨부서류 : 신분증 사본 1부

※ 위임장에 사용하는 도장은 대표자 인감과 같아야 함.

※ 대리 접수로 인하여 발생하는 모든 문제는 대표자 및 참가자 본인이 모든 책임을 짐

〔서  식 7〕

건축 설계공모 서면질의서
대 표 자 (건축사)	(인)	신 청 접수번호
설 계 사무소명		전화번호
		FAX번호
소 재 지		E-mail
지 침 서 (Page)	질 의 내 용
	※ 질의서는 울산정보산업진흥원 담당자 이메일 주소(wony@uipa.or.kr)에 제출하여 주시기 바랍니다. ※ 질의답변은 이메일로 일괄 알려드립니다.

울산정보산업진흥원장 귀하

〔서  식 8〕

건축 설계공모 참여 신청서

접수번호
신청인	업 체 명		소재지
	대 표 자		전화번호 (FAX번호)
	공동응모자 (업체명 및 대표자)		소재지
			전화번호
울산정보산업진흥원에서 시행하는『AI기반 중량화물이동체 물류플랫폼 육상관제센터 건립 건축설계공모』에 참가작품을 아래와 같이 제출합니다. 구비서류 1. 설계설명서 15부 2. 심사용 도판 2매 3. 설계도면 내용을 저장한 CD(저장형식 PDF, DWG) 1매 4. 사전접촉 여부 확인서 1부 2022. . . 대표자 : (인) 울산정보산업진흥원장 귀하

---------□--------------- 절 취 선 -------------□------------

건축설계공모 작품 접수증

접수번호					접 수 인
대표업체	업체명		전화번호
	소재지		FAX번호
			E-MAIL
	대표자		발주기관	울산정보산업진흥원

〔서  식 9〕

사전접촉 여부 확인서

본인은 울산정보산업진흥원에서 시행하는『AI기반 중량화물이동체 물류플랫폼 육상관제센터 건립 건축 설계공모』에 응모함에 있어 건축 설계공모 심사와 관련한 불공정행위 방지를 위하여 심사위원에 대한 사전접촉을 하지 않았음을 확인합니다. 만약 사실이 아닌 것으로 확인될 경우 민․형사상 등 일체의 책임을 감수하겠기에 확인서를 제출합니다.

2022.    .    .

확 인 자 :	○ 대표업체

업 체 명 :

주    소 :

대 표 자 :               (인)

전화번호 :

○ 공동참여응모 참여업체

업 체 명 :

주    소 :

대 표 자 :               (인)

전화번호 :

울산정보산업진흥원장 귀하

〔서  식 10〕설계설명서 표지(앞)

25㎜
30㎜
	30㎜	30㎜

- AI기반 중량화물이동체 물류플랫폼 실증 육상관제센터 건립 -

건 축 설 계 설 명 서

표지(앞끝)는 종이 A3 흰색 스노우지(무광택, 180g/m2)으로 한다.

앞과 끝 표지는 쪽수 미표기한다.

설계설명서 전체 쪽수는 30매 이내로 한다.(앞끝 표지 포함, 간지 사용불가, 단면인쇄)

〔서  식 11〕설계설명서 내용지

A3 내용지 작성시 (서식) 1건/1장당 작성 또는 (서식) 2건/1장당 작성 가능하며 추가 제안 및 설명자료 작성 가능(서식 11-1,2,3,4 작성 예시 참고)

		↕1㎝
↔ 2㎝	10㎝			↔ 1㎝
		도 면 명	1 (쪽번호)	↑ 2㎝ ↓
		↕ 0.5㎝	← 5㎝ →

내용지는 A3 백상지를(100g/m2) 기준으로 한다.

내용지 서식은 상기와 같이 이격하여 작성한다.

설계설명서 작성 글자체는 굴림, 12포인트, 줄간격160%로 작성한다.(제목 20포인트, 16포인트 선택)

쪽수 표기는 전체쪽 번호-쪽번호로 표기하고 하단 중앙정렬이며 견고딕 10포인트로 한다.

(심사 도판 1)에 사용한 렌더링하지 않은 3차원 이미지(컬러)만 표기한 면은 쪽수 미표기 한다.

AI기반 중량화물이동체 물류플랫폼 실증 육상관제센터 건립 건축 설계공모(견고딕, 16포인트)

도 면 명(견고딕, 16포인트)

〔서  식 11-1〕설계설명서 내용지 작성 예시

작성 예시 : A3 내용지 작성시 (서식) 1건/1장당 작성 또는 (서식) 2건/1장당 작성 가능하며 추가 제안 및 설명자료 작성 가능 렌더링하지 않은 3차원 이미지(심사 도판1 컬러 이미지) 내용지는 A3 백상지를(100g/m2) 기준으로 한다. (심사 도판 1)에 사용한 컬러이미지만 작성한 면은 쪽수 미표기한다.
AI기반 중량화물이동체 물류플랫폼 실증 육상관제센터 건립 건축 설계공모(견고딕, 16포인트)	도 면 명(견고딕, 16포인트)

〔서  식 11-2〕설계설명서 내용지 작성 예시

작성 예시 : A3 내용지 작성시 (서식) 1건/1장당 작성 또는 (서식) 2건/1장당 작성 가능하며 추가 제안 및 설명자료 작성 가능

목           차                        렌더링하지 않은 3차원 이미지(심사 도판1 컬러이미지)

AI기반 중량화물이동체 물류플랫폼 실증 육상관제센터 건립 건축 설계공모(견고딕, 16포인트)

도 면 명(견고딕, 16포인트)

〔서  식 11-3〕설계설명서 내용지 작성 예시

작성 예시 : A3 내용지 작성시 (서식) 1건/1장당 작성 또는 (서식) 2건/1장당 작성 가능하며 추가 제안 및 설명자료 작성 가능 〔서 식 12〕 설계 제안 설명서 ■ 설계개요 ◦ 위 치 ◦ 지역·지구 ◦ 도로현황 ◦ 대지면적 ◦ 건축면적 ◦ 연면적 ◦ 건폐율, 용적률 ◦ 규모 ◦ 구조 ◦ 외부마감 ◦ 주차대수(법적, 설계) ◦ 조경면적(법적, 설계) ■ 설계설명서 ◦ 계획의 목표 ◦ 배치계획 ◦ 평면계획 ◦ 입면계획 ◦ 차량 및 보행자 동선계획 ◦ 내부 공간 구성계획 ◦ 외부 공간 구성계획 ■ 특징 ◦ 설계자 의도
AI기반 중량화물이동체 물류플랫폼 실증 육상관제센터 건립 건축 설계공모(견고딕, 16포인트)	도 면 명(견고딕, 16포인트)

〔서  식 11-4〕설계설명서 내용지 작성 예시

작성 예시 : A3 내용지 작성시 (서식) 1건/1장당 작성 또는 (서식) 2건/1장당 작성 가능하며 추가 제안 및 설명자료 작성 가능

〔서  식 13〕                                                                                 〔서  식 14〕

설  계  개  요                                    층별 용도별 세부 시설 현황

구 분		설 계 내 역	비 고
건물개요	명 칭
	대지위치	울산광역시 남구 삼산동 1538-6번지
	지역지구
	대지면적	3,433.10㎡
	도로현황
	건축면적	㎡	(± 00%)
	연 면 적	㎡	(± 00%)
	건 폐 율
	용 적 율
	구 조
	층 수	지하 층 지상 층
	최고높이	m
기타시설물 개요
주요부분 마감
설비개요
조경개요
기타사항

층 별	용 도	면 적 (㎡)	비 고
총 계
	소 계
	소 계
	소 계
	소 계
	소 계
	소 계

《주차 개요》                                                                           《치매전담형 주야간보호시설 개요》

구 분	지하	옥외	산정기준	비고
일반형(규격)
장애인(규격)
경형(규격)
확장형(규격)
대형
계

실 구성	면적	시설개요	산정기준	비고

《기타 시설물 개요》                                                                     《추가 시설 개요》

(필요한 경우 시설물 제안 가능)                                                                             (필요한 경우 추가 시설 제안 가능)

AI기반 중량화물이동체 물류플랫폼 실증 육상관제센터 건립 건축 설계공모(견고딕, 16포인트)

도 면 명(견고딕, 16포인트)

〔서  식 12〕

설계 제안 설명서

■ 설계개요

○ 위치

○ 지역·지구

○ 대지면적

○ 건축면적

○ 연면적

○ 건폐율, 용적률

○ 규모

○ 구조

○ 외부마감

○ 주차대수(법적, 설계)

○ 조경면적(법적, 설계)

■ 설계설명서

○ 계획의 목표

○ 배치계획

○ 평면계획

○ 입면계획

○ 차량 및 보행자 동선계획

○ 내부 공간 구성계획

○ 외부 공간 구성계획

■ 작품 특징

○ 작품 설명

■ 기 타

〔서  식 13〕

설  계  개  요

구 분		설 계 내 역	비 고
건물개요	명 칭
	대지위치	울산광역시 동구 일산동 35번지 일원
	지역지구
	대지면적	2,300㎡
	도로현황
	건축면적	㎡	(± 00%)
	연 면 적	㎡	(± 00%)
	건 폐 율
	용 적 률
	구 조
	층 수	지하 0층, 지상 0층
	최고높이	m
기타시설물 개요
주요부분 마감
설비개요
조경개요
기타사항

《주차 개요》

구 분	지하	옥외	산정기준	비고
일반형(규격)
장애인(규격)
경형(규격)
확장형(규격)
대형
계

《기타 시설물 개요》

(필요한 경우 시설 추가 제안 가능)

〔서  식 14〕

층별 용도별 세부 시설현황

층 별	용 도	면 적 (㎡)	비 고
총 계
	소 계
	소 계
	소 계
	소 계
	소 계
	소 계

《기타 추가시설 개요》

(필요한 경우 시설 추가 제안 가능)

〔서  식 15〕

관계 법규 검토서

법 규 명 및 조 항	대 상	법 적 기 준	설 계 기 준 (산정식 포함)	비 고

〔서  식 16〕

개략공사비 산출내역서

(단위 : 천원)

구 분	공종명	재료비	노무비	경 비	합 계	㎡당	구성비
건축공사	소 계
	가설공사
	골조공사 (보수보강 포함)
	조적, 방수공사
	창호공사
	수장공사
	마감공사
	기타 잡공사
토목공사
조경공사
기계설비공사(소방포함)
전기설비공사(소방포함)
통신공사
폐기물처리비
제경비(25%이상)
합 계
부가가치세(10%)
총 공 사 비

[서식17]

심사위원 기피·회피 신청서

□ 공 모 명 : AI기반 중량화물이동체 물류플랫폼 육상관제센터 건축설계 공모

□ 기피·회피 위원

성 명	소 속	기피·회피 사유
		국토교통부고시 제2021-872호(2021.6.21) 건축 설계공모 운영지침 제12조 제5항 참조

2022.   .   .

제 출 자   소     속 :

연 락 처 :

직    위 :

성    명 :               (인)

설계공모심사위원장 귀하

[서식18]

위    임   장

대리인	성 명		생년월일
	주 소
	업체명		연 락 처		☎ : HP :
상기인을 당 업체의 대리인으로 지정하고 울산정보산업진흥원에서 시행하는『AI기반 중량화물이동체 물류플랫폼 육상관제센터 건립』사업을 위한 건축설계공모에 관련된 모든 권한을 위임합니다. 2022. . . 업체명 : 주 소 : 대표자 : (인) 울산정보산업진흥원장 귀하
재 직 증 명 서
성 명				생년월일
소 속				직 위
주 소
재직기간
위와 같이 당사에 재직 중임을 증명합니다. 2022. . . 업체명 : 주 소 : 대표자 : (인)

※ 위임장에 사용하는 도장은 대표자 인장과 같아야 함

※ 대리 접수로 인하여 발생하는 모든 문제는 대표자 및 응모자 본인이 모든 책임을 짐

[서식18]

응 모 자  확 인 서

성    명 :                    (인)

상    호 :

소 재 지 :

접수번호 :

연 락 처 :

렌더링하지 않은 3차원 이미지

※ 규격봉투(335㎜*245㎜)에 넣어 봉인한 후 제출도서와 함께 제출

□ 위치도 및 현장사진

𐌏 위치도

𐌏 현장사진

𐌏 지적도