울산글로벌게임센터 시뮬레이터 장비 구입

○ 시뮬레이터

- 용  도 : VR 게임류 시연 및 테스트 등

- 구입내역

번호	장비명	수 량	사 양
1	시뮬레이터(4축)	1	· 구동 범위 Roll +- 10도, Pitch +- 6도, Heave +-7.5도 · 최대 이동 거리 : 150mm · 최대 이동 속도 : 1500mm/s · 연결 방식 : USB 2.0 , USB 3.0 · 모션 데이터 전송 속도 : 초당 60회 · 소프트웨어 지원 : 사용 콘텐츠 70여종 사용 가능, SDK 별도 지원 · 정격 전압 : 220VAC, 50/60HZ · 최대 사용 전력 : 3Kw, 전격 사용 전력 700W · 휠 컨트롤러 거치대 및 시트 포함 - 크기 :315×260 ×700 (mm), 무게 : 10 Kg, 구성품 : 스티어링 휠, 페달, 파워서플라이어, 설명서 · 서버랙 - 크기 : 980×600×600 (mm), 무게 : 45Kg, 색상 : 블랙 · 모니터 사양 - 43인치, 4K, 60Hz, 크기 : 962×570× 90 (mm), 무게 : 6.7Kg · 컴퓨터 사양 - CPU : i9-12900, GPU : RTX 3060TI, SSD : 500G, 파워 : 750W · 기타 액세서리 및 파트(스피커, 네트웍 허브, 키보드 및 마우스, 장치 연결 케이블 등)
2	시뮬레이터(6축)	1	· 구동범위: Pitch: ±14° , Roll: ±14°, Yaw ±14° · 최대 이동 속도 : 133mm/s · 최대 이동 거리 : 300mm · 연결 방식 : USB 2.0 , USB 3.0 · 모션 데이터 전송 속도 : 초당 60회 · 제품 사이즈 2134mm x 2089mm x 2248mm · 제품중량 중량 : 250kg, 허용하중 : 180 kg · 소프트웨어 SDK 지원 : Unity, Unreal, C, C++ 사용 가능, Emulator 지원 · 정격전압 200 - 240 VAC, 50 / 60 Hz, 전력 : 최대 4500W(peak), 평상 시 1500W · 휠 컨트롤러 거치대 및 시트 포함 - 크기 :315×260 ×700 (mm), 무게 : 10 Kg, 구성품 : 스티어링 휠, 페달, 파워서플라이어, 설명서 · 서버랙 - 크기 : 980×600×600 (mm), 무게 : 45Kg, 색상 : 블랙 · 모니터 사양 - 43인치, 4K, 60Hz, 크기 : 962×570× 90 (mm), 무게 : 6.7Kg · 컴퓨터 사양 - CPU : i9-12900, GPU : RTX 3060TI, SSD : 500G, 파워 : 750W · 기타 액세서리 및 파트(스피커, 네트웍 허브, 키보드 및 마우스, 장치 연결 케이블 등)

* 해당 규격에 준하는 규격이거나 상위 규격이어야함