과 업 지 시 서

일신프린세스호 실증 장비 탑재 및 개조 용역

2024. 4.

목    차

Ⅰ. 과업 개요	3

Ⅱ. 과업 내용	4

Ⅲ. 과업 수행지침	6

Ⅳ. 제안 안내	9

Ⅴ. 입찰 안내	13

Ⅵ. 일반사항(제안서 작성 요령)	18

Ⅶ. 별첨(선박개조 방안서)	29

Ⅰ		과업 개요

1. 추진배경 및 목적

𐌏 본 용역은「AI기반 중량화물이동체 물류플랫폼 실증」사업을 통해 기술개발 완료한 통합항해시스템의 구성 기자재 7종*의 기술검증 및 해상실증 테스트를 위하여 실 해역을 운항하는 선박 (일신해운‘프린세스호’)에 장비 탑재를 위한 선박 개조 및 운항을 위한 제반사항을 검토, 승인 등을 수행하여 해상실증을 추진하도록 함

* 구성 기자재 7종 : 지능형 통합항해시스템, X-Band 항해용 레이다, 전자해도표시시스템, 선교경보관리시스템, 종합항해정보디스플레이, 통합항해시스템 정보표현장치, 물류플랫폼

2. 용역 개요

𐌏 용 역 명 : 일신프린세스호 실증 장비 탑재 및 개조 용역

𐌏 과업기간 : 계약체결일로부터 90일간

※ Drydock 내 공사기간 : 2024. 5. 28. ~ 6. 8.

𐌏 과업위치 : 부산시 ㈜오리엔탈 조선

𐌏 예 산 액 : 금 108,000,000원(금일억팔백만원)  ※부가세 포함

𐌏 계약방법 : 제한경쟁 / 협상에 의한 계약

- 법인등기부상 본점 소재지가 "울산광역시 또는 부산광역시”인 업체

※ 선박(소재지 : 부산)과의 접근성을 고려한 용역업체 선정 필요

- 「중소기업기본법」제2조 또는 「소상공인 보호 및 지원에 관한 법률」제2조에 따른 중소기업자로서 중ㆍ소기업ㆍ소상공인 및 장애인기업 확인요령에 따라 발급된 "소기업확인서(소기업ㆍ소상공인)"를 소지한 업체 (단, 개찰일 전일까지 발급된 것으로서 유효기간 내에 있어야 함)

𐌏 주요내용 : 기술개발장비 7종 탑재를 포함한 선박개조(설계, 공사) 및 운항을 위한 유관기관 승인 등 엔지니어링 일체

구 분	주요내용
1	선박 내 기술개발제품 탑재 및 이를 위한 장비 사용 일체
2	물류플랫폼 데이터 전송을 위한 통신망 구성 및 구축
3	해상실증 승인(운항허가)에 필요한 모든 행정처리 및 비용 포함 등

Ⅱ		과업 내용

1. (선박개조) 기술개발제품 실증대상선박 內 설치(탑재)

𐌏 기술개발제품 7종*(항해용 레이다 외) 설치를 위한 선박 內 공간 구성

가. 레이다 마스트(Radar Mast) 개조   ※상세내용 붙임 참조

·기존 레이다(KELVIN HUGES사의 NUCLESUS 3 5000) 1기 철거

·신규 레이다(MRC 개발제품) 1기 설치

나. 선교실(Bridge) 개조

·기존 레이다 전시기(1대) 철거

·통합항해시스템 정보표현장치 – 신규 1대 설치

- 연동SW : 신규 레이다 전시기(x-band radar), 전자해도표시시스템(ECDIS), 선교경보관리시스템(BAMS), 종합항해정보디스플레이(CID), 지능형 통합항해시스템(INS)

다. 화물창-선교실 탑재

·(화물창) IoT device gateway(12대) 설치 및 연계작업

- 220V 상시 전원 공사

- 장비 시트 제작

·(선교실) 물류플랫폼용 Edge server (1대) 설치 및 연계작업

- 220V 상시 전원 공급 및 전로 공사 필요

𐌏 신규 장비 구성을 위한 배선(Cable 설치 등), 연계 등을 위한 계획 수립

※ 크레인 사용의 경우, 발주자 수행으로 사전 일정협의되어야 함

2. (통신환경구축) 물류플랫폼 데이터 전송을 위한 통신망 구축

𐌏 IoT 센서로부터 데이터 수집 및 Edge server까지의 전송을 위한 유무선 통신환경 제공

·(화물창) 무선통신망(Wifi) 구축 (patch 또는 Omni antenna 12대 설치)

·(선박) Wifi patch antenna - Edge server 유선통신망(Ethernet) 구축

·상기 소요자재 구매 및 설치/배선 공사

※ 화기 작업의 경우, 발주자 수행으로 위치정보는 사전 공유되어야 함

𐌏 선박-육상간 통신망을 위한 LTE 라우터 구매 및 설치

3. (엔지니어링) 운항 제반사항 검토 및 승인(허가)

𐌏 기술개발제품 탑재 관련 시방서(개조 도면 등) 작성 후 선급 승인

𐌏 항해통신장비의 교체, 위치 수정에 대한 전파법 검토 및 승인

𐌏 기타 운항 관련 선급, 항만청 등 관련 기관 확인 및 승인

𐌏 상기 내용을 포함한 엔지니어링 업무 일체

4. 최종 산출물

𐌏 계약상대자가 용역 수행 후 제출하여야 할 산출물은 아래와 같음

구분	주요활동	산출물(안)
1	장비탑재 및 운항관련 운용계획서 작성 선내 데이터 전송을 위한 유무선 통신망 구축 무선국 변경 허가 및 선급 승인 등 행정 절차 확인 및 인증 선박 내 장비탑재 계획 수립 및 수행	운용계획서 1식 최종 완료 보고서 1식

5. 기타(실증대상선박 제원)

[일신해운(주) 프린세스]

일신해운(주) 일신프린세스 http://www.ilshinshipping.com/sub03/sub01.php
Type of Ship	Ro-Ro Ship	Gross Tonnage	5,566 Ton
Built Year	2006.12	Net Register Tonnage	-
IMO No	9394454	Dead Weight Tonnage	7.986 Ton
Class	KR	Length Of All	120 M
L.B.P	112.30 M	Breadth	26 M

Ⅲ		과업 수행지침

1. 과업수행지침

𐌏 계약상대자는 용역 착수 이전에 사업의 내용을 정확히 파악하고, 발주기관과 협의하여 구체적인 일정 및 참여인력 등 세부 용역 수행계획을 수립한 후 제출하여야 함

𐌏 계약상대자는 보고체계를 마련하여 용역 수행과정에 대한 보고를 하여야 하며, 보고서 형태, 시기 및 방법은 발주기관과 협의하여 결정함

𐌏 용역 수행과정에서 발생되는 모든 산출물은 발주기관에 제출하여야 하며, 필요한 자료 제공 및 지원에 적극 협조하여야 함

𐌏 용역 수행 결과에 대한 확인을 위하여 발주기관은 추가 자료를 요청할 수 있으며, 계약상대자는 이에 응하여야 함

𐌏 용역과 관련하여 취득한 모든 정보는 일체 유출 및 노출하여서는 아니되며, 용역 수행기간 중에도 개인정보보호 관한 법규를 준수해야 함

𐌏 용역 수행과정에서 수집 또는 수행결과로 발생되는 모든 정보는 보안사항으로 관리하며, 정보를 공개하고자 할 경우는 발주기관과 협의하여야 함

𐌏 본 용역과 관련한 자료의 외부 누출과 보안사항 불이행 등으로 사회적인 물의 또는 민원 발생 시 계약상대자가 모든사항을 책임지고 감수하여야 함

𐌏 장치의 설치·시험 등 용역수행과정에서 발생하는 제반 안전사고 책임 및 행정적 기술적 제반 비용과 문제처리는 계약상대자가 부담함

𐌏 산출내역에 근거하여 여비(국내 및 시내) 및 기타 비용에 대한 증빙자료를 발주기관에 제출해야 함

2. 과업 추진 방법

𐌏 계약상대자는 월간 단위(필요시 주간)로 과업 진행현황을 보고하여야 함

𐌏 계약상대자는 과업 완료 7일 전에 최종보고서를 사전 제출하여야 함

𐌏 계약상대자는 발주기관의 검토 의견을 최대한 반영하여 최종보고서를 제출하여야 하며, 과업 종료 3일 전에 용역 수행 결과물 일체를 발주기관에 제출하여야 함

3. 보안대책

𐌏 계약상대자는 보안 관련 규정에 따라 대표자 및 과업 참여자에 대한 보안각서를 작성하여 과업착수와 동시에 제출하여야 하며, 과업 참여자 변경 시에도 보안각서 작성 및 인계인수를 철저히 하여 자료 유출을 방지하여야 함

𐌏 계약상대자는 과업 수행 중은 물론 완료 후에도 보안대책에 관한 책임이 있으며, 본 과업의 기술 제휴자, 고용원 및 모든 참여자에 대하여도 이에 준함

𐌏 계약상대자는 과업 수행 시 참여자 외에 대한 접근 방지대책으로 작업장소의 구분 및 출입자를 통제하여 업무를 수행하여야 함

𐌏 계약상대자는 용역성과물 등 유인물의 보안관리를 위하여 비밀의 경우, 인쇄․열람 관련 규정을 준수하여야 함

𐌏 계약상대자는 과업수행 과정에서 수집된 기록 및 자료는 적절한 보안조치를 취하여 보관하고 용역 완료 후에는 발주기관에 제출하여야 함

4. 기타

𐌏 본 용역은 해당 과업지시서에 의하여 시행함을 원칙으로 하되, 불합리한 사항이나 과업지시서 상의 문구, 용어해석과 과업의 범위 및 실시요령에 대하여 발주기관과 의견을 다른 경우에는 발주기관의 해석과 지시에 따라야 함

𐌏 용역 과업이 계약상대자의 과오로 지연될 경우는 지체없이 동 과업이 예정대로 추진될 수 있도록 인력 및 장비를 추가 투입하는 등 필요한 조치를 취하여야 함

𐌏 다음과 같은 행위가 발생하였을 경우 특별한 사유가 없는 한 계약위반행위로 간주하여 관계 규정에 의거 조치함

- 제반지시 사항을 기한 내에 이행하지 아니한 경우

- 공정이 미달되어 계약기간 내에 용역을 완료할 능력이 없다고 판단된 경우

𐌏 과업 수행 중의 정책 변경 등 불가피한 경우는 발주기관의 승인을 득한 후 본 과업의 일부 또는 전부를 변경할 수 있음

𐌏 발주기관이 보유하고 있는 시설․장비의 지원이 필요한 때에는 이를 이용할 수 있음

𐌏 과업 수행상의 잘못이 발생된 경우 계약상대자는 추가 용역비 청구 없이 계약상대자의 책임 하에 보완하여야 함

𐌏 본 용역과 관련된 사항에 대하여 재검토 또는 보완이 필요한 때에는 본 과업완료 이후라도 재검토 보완하여야 함

𐌏 본 과업을 수행함에 있어 과업지시서에 명기되지 아니한 사항은 발주기관과 협의하에 수행하여야 함.   끝.

Ⅳ		제안 안내

1. 제안서 제출(제출서류)

◦ 제안서(서식 1)

- 제안서, 발표자료 각 10부

◦ 제안사 일반현황 및 연혁 1부(서식 2)

◦ 유사용역 수행실적, 용역건별 실적자료, 용역이행 실적증명원 각 1부

(서식 3~5)

※ 제안서에 포함된 용역수행실적과 별도로 1부를 추가로 제출하여야 함 (발주처 실적확인증명서 필수)

◦ 과업참여자 이력사항 1부(서식 6)

- 과업참여자 건강보험자격득실확인서 각 1부

- 개인정보 수집 이용 동의서 1부(참여인력 전원)(서식 9)

◦ 확약서 1부(서식 7)

◦ 청렴계약 이행각서 1부(서식 8)

◦ 나라장터에서 출력한 조달청 경쟁입찰참가자격등록증 1부

◦ 사업자등록증 사본 1부

◦ 법인 등기부등본 1부

◦ 인감증명서 및 사용인감계 각 1부

◦ 신용평가 등급 확인서 1부

◦ 대리인 참가 시 위임장, 신분증 및 재직증명서 1부

◦ 국세, 지방세 완납 증명서 사본 각 1부

◦ 중소기업․ 소상공인 확인서 사본 1부

※ 상기 등록증에 등록된 경우에는 위임장 제외

※ 제안요청서상 명시되지 않은 기타 제출서류는 입찰공고에 의함

2. 제안서 목차

작 성 항 목	작 성 방 법
Ⅰ. 제안개요 1. 제안배경 및 목적 2. 제안범위 3. 제안의 특징 및 장점	○ 제안업체는 해당사업의 제안요청 내용을 명확하게 이해하고 본 제안의 목적, 범위, 제안의 특징 등을 상세하게 기술
Ⅱ. 제안업체 일반사항 1. 연혁 및 개요 2. 조직 및 인원 3. 유사용역 수행실적	○ 입찰참가신청서류 접수 마감일 기준 5년 이내 유사사업에 대한 용역/공사 등을 수행한 실적제시(용역실적 증명원/기타 증빙서류 제출) * 통합항해시스템 구성기자재의 선박 탑재, 승인 등의 원활한 수행을 위하여 최근 5년 이내 선박의 수리 또는 개조공사(retrofit)를 수행한 실적제시(용역실적 증명원/기타 증빙서류 제출)
Ⅲ. 용역수행계획 1. 용역수행 고려사항 2. 용역수행체계 및 방법 3. 용역수행일정 및 내용	○ 용역수행과 관련하여 고려할 사항 ○ 사업수행범위와 관련하여 구체적인 연구용역 수행방안을 상세히 기술(수행체계 및 적용방법) ○ 기타 용역수행방법과 관련한 특징, 장점 등 기술 ○ 용역수행 일정표 및 일정별 용역수행내용 등을 상세하게 기술
Ⅳ. 사업관리부문 1. 추진일정세부계획 2. 수행조직 및 업무분장 3. 참여인력 및 이력사항 4. 보고 및 검토 계획	○ 추진일정을 상세히 제시 ○ 본 사업을 수행할 조직, 업무분장 내용을 상세히 제시 ○ 용역 수행시 발주처와의 보고 및 검토계획 제시 ○ 본 용역을 수행할 인력을 작업 단위별로 제시
Ⅴ. 지원부문 1. 유지보수계획 2. 기타지원사항	○ 연구용역 수행결과물에 대한 향후 지원체계 및 유지보수 계획을 제시 ○ 본 사업과 관련하여 기타 지원 가능한 사항에 대한 내용을 기술
Ⅵ. 기타	○ 위 항목에 제시되지 않은 기타 내용을 기술

3. 제안서 작성시 유의사항

◦ 제안서 작성 규격

- 매수 : 20페이지 이내(표지 포함)로 작성

- 규격 : A4(297mm×210mm), 제본 또는 바인더 요망

- 용지 : 백색 무광택, 단면 인쇄, 하단 페이지 번호 기재

◦ 과업 주요내용 및 제안서 목차에 따라 정확하고 명료하게 작성

- 내용 중 “~할 수도 있다”, “~이 가능하다”, “~을 고려하고 있다” 등의 애매모호한 표현은 제안서 평가 시 불가능한 것으로 간주

◦ 인력 등에 관한 내용은 반드시 증빙서류를 별첨하고 제안서 내용을 객관적으로 입증할 수 있는 관련 자료는 별첨으로 제출 가능

◦ 관련 연구 및 공사 수행현황은 시간적인 순서에 따라 입찰공고일 기준 최근 5년간 현황을 작성하되, 계약이행 완료 기준으로 작성

◦ 제출된 제안서의 내용은 발주기관이 요청하지 않는 한 변경할 수 없으며, 계약 체결 시 계약조건의 일부로 간주함

◦ 발주기관이 필요시 입찰참가자에 대하여 추가 제안이나 자료를 요청할 수 있으며, 이에 따라 제출된 자료는 제안서와 동일한 효력을 가짐

◦ 제출된 제안서는 일체 반환하지 않으며, 본 제안과 관련된 일체의 소요비용은 제안사 부담으로 함

◦ 제안자는 발주기관에서 지정하는 일시･장소에서 제안설명을 하여야 함

※ 제안설명은 실무책임자(PM)가 직접 발표(동영상 등을 이용한 간접 발표는 불허)해야 하며, 발표내용이 제안서와 상이한 사항이 있는 경우 이를 별도로 명기하여야 함

◦ 제안서를 허위나 단순 예상으로 작성해서는 안되며, 모든 기재사항은 객관적으로 입증할 수 있어야 함

※ 입증불가 또는 허위 작성 사실 발견 시 심사대상에서 제외

4. 제안서 효력

◦ 제안내용은 계약서에 명시하지 않더라도 계약서와 동일한 효력을 가짐

◦ 제안서 및 계약서에 대한 해석상 이견이 발생할 경우 상호협의 하여 결정하되 이견이 해결이 되지 않거나 법률에서 정한 사항 이외에는 발주기관의 해석에 따름

◦ 제출된 제안서의 내용은 계약 체결 시 계약조건의 일부로 간주

◦ 발주기관은 필요시 제안서 확인을 위하여 추가 자료를 요청할 수 있으며, 이 때 제출된 자료는 제안서와 동일한 효력을 가짐

◦ 제안에 의한 성과물은 별도 명시가 없는 한 발주기관과 계약상대자가 공동으로 소유권을 가짐

5. 제안서 평가

◦ (일시 및 장소) 별도 통보

◦ (유의사항) 제안 설명은 제안사의 실무 책임자(PM)가 직접 발표

Ⅴ		입찰 안내

1. 입찰 참가자격

◦ 국가종합전자조달시스템 입찰참가자격등록규정에 의하여 반드시 나라장터(G2B)에 입찰참가자격 등록마감일시까지 ｢정보통신공사업」제14조에 의한 정보통신공사업 등록업체 (업종코드 0036)을 입찰참가자격으로 등록한 자

◦ 공동 수급체(공동이행)를 구성하여 참여할 수 있으며, 공동수급체 구성 등에 관하여는 행정안전부 계약예규 “공동계약운용요령”에 의함

※ 하도급 불가

◦ □중소기업기본법 제2조□에 따른 중·소기업 또는 □소상공인 보호 및 지원에 관한 법률 제2조□에 따른 소상공인 업체로써 ‘중소기업 소상공인 및 장애인기업 확인요령’에 따라 발급된 중·소기업 또는 소상공인 확인서 소지 업체

* 각 확인서는 입찰서 제출 마감일 전일까지 발급된 것으로 유효기간 내의 것

* 중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 시행령 제2조의3에 따른 비영리법인은 입찰 참여 가능

2. 입찰·낙찰방식

◦ (입찰방식) 제한경쟁입찰

- ｢지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률｣ 제9조(계약의 방법)

◦ (낙찰자 결정방식) 협상에 의한 계약체결

- ｢지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률｣ 시행령 제43조(협상에 의한 계약체결)

- 행정안전부 계약예규 ｢협상에 의한 계약체결 기준｣

3. 협상 적격자 및 협상순위 선정

◦ 본 용역의 평가는 기술능력평가와 입찰가격평가로 구분하여 실시하되, 기술능력평가의 비중을 100분의 80으로 하고, 입찰가격평가의 비중을 100분의 20으로 적용

◦ 제안서 평가결과 기술능력과 가격 평가점수의 합산점수가 70점 이상인 자를 협상적격자로 선정

◦ 협상순서는 협상적격자의 기술능력평가점수와 입찰가격평가점수를 합산한 종합평가 결과 고득점 순에 따라 결정

◦ 합산점수가 동일한 제안자가 2개 이상일 경우에는 기술능력평가 점수가 높은 제안자를 선순위로 하고, 기술능력평가점수도 동일한 경우에는 기술능력 세부평가항목 중 배점이 큰 항목에서 높은 점수를 얻은 자를 선순위로 함

◦ 선순위 제안자와 합의가 이루어지면 차순위 업체와 추가 협상은 실시하지 않음

4. 평가방법

◦ 기술능력평가

- 기술능력평가는 발주기관에서 실시하며 ｢지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준(행정안전부 최신예규)｣에 따름

- 정량적 평가는 업체에서 제출한 서류를 근거로 발주기관에서 평가하며 정성적 평가는 외부 전문가들을 포함하여 7인 이상으로 구성된 평가위원회에서 실시

- 평가위원회의 구성 및 운영에 관하여 필요한 세부사항은 발주기관에서 정함

- 기술능력평가는 제안요구이행수준, 종합적 구성체계, 전문성, 과업내용 등에 따라 80점 만점으로 평가

- 위원별 기술능력평가 점수 중 최고 점수와 최저 점수를 제외한 나머지 점수를 합산하여 평균

- 소수점 이하의 평가점수가 있는 경우에는 소수점 셋째자리에서 반올림

◦ 입찰가격평가

- 조달청에서 평가

◦ 종합평가점수 산출

- 기술능력평가 평균점수와 입찰가격평가 평균점수를 합산하여 최종 점수 산출

◦ 기타 사항

- 제안서 평가결과와 협상결과 등은 공개하지 아니하며, 제안평가 결과에 대해서는 이의를 제기할 수 없음

◦ 제안서 평가기준

구분		평가항목	평가요소	배점	비고
기 술 능 력 평 가 (80)	비계량 (60)	제안요구 이행수준	발주처에 대한 이해도 및 과업범위와 내용에 대한 이해도	10
		종합적 구성체계	제안내용의 구체성 및 체계성	10
		전문성	용역 참여자의 과업수행 능력	10
		과업내용	제안내용의 과업목표 부합성 및 타당성	10
		투입인력	과업 대비 투입인력의 적정성	10
		사후관리	과업종료 후 지원 및 사후관리	10
	계량 (20)	유사분야 실적	공고일 기준으로 최근 5년간 유사분야 실적 * 원활한 계약이행을 위해서는 유사분야 수행실적이 필요함	6
		경영상태	용역 참여자의 신용등급 등 경영상태	6
		신인도	부정당업자 제재 여부	4
		기술인력	기술인력(참여)보유 상태 및 경력	4
가격평가 (20)		용역 입찰가격	「협상에 의한 계약체결 기준」의 입찰가격 평점 산식에 의함	20
총 계				100

ㅇ (정량평가)

- 유사분야실적 : 입찰참가신청서류 접수 마감일 5년 이내

· 통합항해시스템 구성기자재*의 선박 탑재, 승인 등의 원활한 수행을 위하여 최근 5년 이내 선박의 수리 또는 개조공사(retrofit)를 수행한 실적제시(용역실적 증명원/기타 증빙서류 제출)

* 통합항해시스템 구성기자재 종류 :

평가기준	5건 이상	4건	3건	2건	1건	0건
점 수	6점	5점	4점	3점	2점	1점

- 경영상태

신용평가등급			평점
회사채	기업어음	기업신용평가등급
AAA, AA+, AA0, AA- A+, A0, A-, BBB+, BBB0	A1, A2+, A20, A2-, A3+, A30	AAA, AA+, AA0, AA-, A+, A0, A-, BBB+, BBB0	6
BBB-, BB+, BB0, BB-	A3-, B+, B0	BBB-, BB+, BB0, BB-	5
B+, B0, B-	B-	B+, B0, B-	4
CCC+ 이하	C 이하	CCC+ 이하	3

1.「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」제4조제1항제1호 또는「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제335조의3에 따라 업무를 영위하는 신용조회사 또는 신용평가사가 입찰공고일 이전에 평가하고 유효기간 내에 있는 회사채, 기업어음 및 기업신용평가등급을 국가종합전자조달시스템에 조회된 신용평가등급으로 평가하되, 가장 최근의 신용평가등급으로 평가한다. 다만, 가장 최근의 신용평가등급이 다수가 있으며 그 결과가 서로 다른 경우에는 가장 낮은 등급으로 평가한다.

2.국가종합전자조달시스템에서 신용평가등급 확인서가 확인되지 않은 경우에는 최저등급으로 평가하며, 유효기간 만료일이 입찰공고일인 경우에도 유효한 것으로 평가한다.

3.합병한 자에 대하여는 합병 후 새로운 신용평가등급으로 심사하여야 하며 합병 후 새로운 신용평가등급이 없는 경우에는 합병대상자 중 가장 낮은 신용평가등급을 받은 자의 신용평가등급으로 심사한다.

4.추정가격이 고시금액 미만인 입찰에서 입찰공고일을 기준으로 최근 7년 이내에 사업을 개시한 창업기업에 대해서는 신용평가등급 점수상의 배점 한도를 부여한다. 이 경우 창업기업에 대한 기간계산은 법인인 경우에는 법인등기부상 법인설립등기일을, 개인사업자인 경우에는 사업자등록증명서상 사업자등록일을 기준으로 한다.(이하 창업기업에 대한 기간계산은 같다)

5.공동수급체의 경우 구성원별 해당 점수에 지분율을 곱한 후 그 점수들을 합산하여 최종 평가하고, 평가 결과 소수점 이하의 숫자가 있는 경우 소수점 다섯째자리에서 반올림 한다.

(예) (A사 점수×A사 지분율)+(B사 점수×B사 지분율)…

- 신인도

세부평가항목	평가기준	평점
부정당업자 제재	▪최근 2년 이내에 부정당업자 제재를 받은 자로서 부정당업자 제재기간 종료일이 입찰공고일을 기준으로 최근 2년 이내에 포함된 전체 부정당업자 제재건의 총 제재기간에 따라 1. 총 제재기간이 2년 이상인 경우 2. 총 제재기간이 1년 이상~2년 미만인 경우 3. 총 제재기간이 6월 이상~1년 미만인 경우 4. 총 제재기간이 3월 이상~6월 미만인 경우 5. 총 제재기간이 3월 미만인 경우	△2.0 △1.5 △1.0 △0.6 △0.3

[주]

1. 배점한도를 초과하여 감점하지 아니한다.

2. 평가항목에 해당하지 않는 경우, 해당 평가항목의 배점한도를 부여한다.

3. 공동수급체를 평가하는 경우 해당 사유가 있는 구성원의 출자비율 또는 분담비율에 해당하는 점수(소수점 다섯째 자리에서 반올림하여 산출)만큼 감점한다.

4. 부정당업자제재 평가는 다음과 같다.

가. 계약법령에 의하여 부정당업자 제재를 받은 자에 대하여는 부정당업자 제재기간 종료일이 입찰공고일을 기준으로 최근 2년 이내에 포함된 전체 부정당업자 제재 건의 총제재기간에 따라 해당 배점으로 평가한다. 이 경우 총제재기간은 제재 받은 기간의 종료일이 입찰공고일을 기준으로 최근 2년 이내에 있는 부정당업자 제재 건의 전체기간을 합산한다.

나. (적용례) 입찰공고일이 2010년 10월 9일인 입찰에 대하여 해당 입찰자가 2007년 11월 20일부터 12개월간 부정당업자 제재를 받고, 2009년 5월 20일부터 3개월간 부정당업자 제재를 받은 경우 부정당업자 제재기간 종료일이 입찰공고일로부터 2년 이내에 2건이 존재하므로 전체 제재기간을 합산하여 총제재기간은 15개월, 평점은 △1.5로 평가한다.

- 기술인력 보유 현황(배점 4점)

· 참여인력 연구수행능력(4점)

구 분	배점기준	평 점	비고
참여인력의 연구수행능력 (4점)	◦경력 3년 이상 3명 이상 참여 ◦경력 3년 이상 2명 이상 3명 미만 참여 ◦경력 3년 이상 1명 이상 2명 미만 참여	4 3 2

※ 각 항목에 맞춰 합산 점수를 계산함.(인력 이력에 대한 증빙자료 제출할 것)

ㅇ (정성평가)

평가기준	매우 우수	우수	보통	미흡	매우 미흡
점 수	배점의 100%	배점의 90%	배점의 80%	배점의 70%	배점의 60%

* 제출된 제안서를 기준으로 기술능력을 평가하되, 제안사의 설명(20분) 및 질의응답 실시

Ⅵ		일반사항 (제안서 작성 요령)

[서식 1] 제안서 표지 견본

<--------------------- 210 mm ------------------------>

일신프린세스호 실증 장비 탑재 및

개조 공사 용역

2024.00.

(문단모양 가운데, 크기 : 20, 종이기준 위에서 150 mm)

업체명   :

대표자   :                 (인)

주  소   :

전화번호 :

FAX번호 :

(왼쪽 : 종이기준 40mm, 글씨크기 : 18, 최하단 : 종이 하단 기준 30mm)

[서식 2] 제안사 일반현황 및 연혁

제안사 일반현황 및 연혁

제 안 사 명				대 표 자
총 직원 수 (상근/비상근)				사업자번호
주요 사업내용
주 소
전 화 번 호					FAX
홈페이지 주소
설 립 일
사업 종사기간	년 월 ～ 년 월 ( 년 개월 )
제안 수행 책임자	소속/직위		연 락 처
	성 명		e-mail
□ 주요연혁 및 기타사항

[서식 3] 유사용역 수행실적

유사용역 수행실적
순번	용 역 명	용 역 개 요	용역기간	계약금액 (원)	발 주 처	책 임 기술자
(참고) ① 용역 완료일이 본 용역 입찰참가신청서류 접수마감일로부터 최근 10년간에 포함되는 경우만 최근 연도순으로 기재 ② 실적증명원 제출이 불가능할 시는 본 서식에 기재하지 말 것 ③ 유사용역이라 함은 제안요청서의 4. 평가방법에 명시된 유사용역을 말함 (단, 최저 수행 금액 제한은 없음) ④ 해당분야 이 외의 실적은 본 양식에 기재하지 말 것

[서식 4] 용역건별 실적자료

용역건별 실적자료

가. 순번

나. 용역명

다. 주요 용역내용

라. 본 과업과 관련한 용역내역

마. 기타 특이사항

※ ‘순번’은【서식 3】의 ‘유사용역 수행실적’의 순번 기재

[서식 5] 용역이행 실적증명원

용역이행 실적증명원
신 청 인	업체명(상호)					대 표 자
	영업소재지					전화번호
	사업자등록번호					법인등록번호
	증명서용도	기술능력평가 등				제 출 처			울산정보산업진흥원
	용역범위 및 기준 (크기 ․금액등)
용역이행 실적내용	용 역 명					구 분			설 계( ) 감 리( ) 기 타( ) :
	용역개요
	계약번호	계약일자	계약기간		규 모			이행실적(금액)			비고
								비율		실적
증 명 서 발급기관	위 사실을 증명함 년 월 일
	기 관 명: (인)						(전화: )
	주 소:						(FAX : )
	발급부서:			담당자:
(참고) 용역이행실적은 입찰공고시에 제시한 용역범위 및 기준(면적, 금액 등)등이 조건에 부합되는 실적에 한하며, 공동 계약으로 이행하였을 경우 비율과 이행실적을 기재하여야 합니다.

[서식 6] 과업참여자 이력사항

과업참여자 이력사항
성명			업체			직책		연령	세
학력	대학교 전공					해당분야근무경력		년 개월
	대학원 전공					자 격 증
본사업참여임무				사업참여기간				참여율	%
경 력 사 항
용역명			참여기간 (년.월~년.월)			담당업무 (본 과업과 관련업무)		발주처	비고

※ 경력사항은 본 과업과 밀접한 경력 순으로 기재

※ 참여인력 증명원 제출

※□담당업무□는 본 과업과 관련된 분야 위주로 작성

※□비고□란은 해당 사업 참여시 담당한 역할 기재(예 : PM, PL 또는 일반 등)

[서식 7] 확약서

확    약    서

『                            』용역 입찰참가와 관련, 다음과 같이 제반사항을 준수할 것을 확약합니다.

1. 제출된 모든 관련 증빙서류는 성실하게 작성 제출하며, 만일 허위기재 사항 등이 확인될 경우에는 참가자격에서 제외되어도 아무런 이의를 제기하지 않겠습니다.

2. 제안서 평가를 위해 구성된 평가위원회와 관련하여 평가방법, 평가기준, 평가절차에 대해 이의 제기도 하지 않겠습니다.

3. 제안서 작성을 위해 재단 측으로부터 제공받은 정보는 외부에 누설 또는 무단 유출하지 않겠습니다.

2024년    월     일

업체명 :

대표자 :                   (인)

재단법인 울산정보산업진흥원장 귀하

[서식 8] 청렴계약 이행 서약서

청렴계약 이행 서약서

재단법인 울산정보산업진흥원에서 시행하는 입찰, 계약체결 및 계약이행 과정에 있어서 당사 및 하도급 업체의 임․직원과 대리인은

1. 유리한 입찰가격 또는 특정인의 낙찰을 위한 담합을 하거나 다른 업체와 협정, 결의, 합의하여 입찰의 자유경쟁을 부당하게 저해하는 일체의 불공정한 행위를 않겠습니다.

2. 입찰, 계약체결 및 계약이행 과정에서 관계직원에게 직․간접적으로 금품․향응 등의 뇌물이나 부당한 이익을 제공하지 않겠습니다.

3. 입찰, 계약체결 및 계약이행과 관련하여 관계직원에게 뇌물을 제공한 사실이 드러날 경우에는 계약체결 이전의 경우에는 낙찰자결정 취소, 공사착공 전에는 계약취소, 공사착공 이후에는 발주처에서 전체 또는 일부계약을 해지하여도 감수하며 민․형사상 어떠한 이의도 제기하지 않겠습니다.

4. 회사 임․직원이 관계 직원에게 뇌물을 제공하거나 담합 등 불공정 행위를 하지 않도록 하는 회사윤리강령과 내부비리 제보자에 대해서도 일체 불이익처분을 하지 않는 사규를 제정토록 노력하겠습니다.

5. 본건 입찰, 계약체결, 계약이행, 준공과 관련하여 재단법인 울산정보산업진흥원에서 시행하는 청렴계약 관련 직원이 요구하는 자료제출, 서류 열람, 현장확인 등 활동에 적극 협조하겠습니다.

6. 본건 관련 하도급 계약체결 및 이행에 있어서 하도급자로부터 금품을 수수하거나 부당 또는 불공정한 행위를 하지 아니하겠습니다.

위 청렴계약 이행서약은 상호신뢰를 바탕으로 한 약속으로서 반드시 지킬 것이며, 낙찰자로 결정될 시 본 서약내용을 그대로 계약특수조건으로 계약하여 이행하고, 입찰참가 자격제한, 계약해지 등 재단법인 울산정보산업진흥원의 조치와 관련하여 당사가 재단법인 울산정보산업진흥원을 상대로 손해배상을 청구하거나 당사를 배제하는 입찰에 관하여 민․형사상 어떠한 이의도 제기하지 않을 것을 서약합니다.

2024.    .     .

○ 공고번호 :

○ 입찰건명 :

[서 약 자]

상    호 :

대    표 :             (인)

재단법인 울산정보산업진흥원장 귀하

청렴계약이행특수조건

제1조(목적) 이 청렴계약이행특수조건은 재단법인 울산정보산업진흥원(이하 “법인”이라 한다) 계약담당자과 계약상대자가 체결하는 공사․용역․물품구매 등(본사 및 사업소를 포함한다)의 도급계약에 있어 계약 일반조건 외에 청렴계약을 위한 내용을 특별히 정함을 목적으로 한다.

제2조(청렴계약이행 준수의무) 공사․용역․물품구매 등의 입찰에 청렴계약 이행서약서를 제출하고 참가하여 낙찰된 계약상대자는 계약체결 및 이행과 관련하여 어떠한 명분으로도 관계직원에게 직․간접적으로 금품․향응 등의 뇌물이나 부당한 이익을 제공하여서는 아니 된다.

제3조(부정당업자의 입찰참가자격제한) ① 입찰에 참가하는 자가 입찰가격이나 특정인의 낙찰을 위하여 담합 등 불공정 행위를 하였을 때에는 다음 각 호의 어느 하나에서 정하는 바에 따라 법인에서 시행하는 입찰에 참가제한을 받게 된다.

1. 경쟁입찰에 있어서 특정인의 낙찰을 위하여 담합을 주도한 자는 법인에서 발주하는 입찰에 입찰참가자격 제한처분을 받는 날부터 2년 동안 참가하지 못한다.

2. 경쟁입찰에 있어서 입찰가격을 서로 상의하여 미리 입찰가격협정을 주도하거나 특정인의 낙찰을 위하여 담합한 경우에는 법인에서 발주하는 입찰에 입찰참가 자격제한 처분을 받는 날부터 1년 동안 참가하지 못한다.

② 입찰담합 등 불공정행위를 한 경우에는 제1항과 병행하여 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 및 같은 법 시행령에 따라 공정거래위원회에 고발 등 조치를 하는데 어떠한 이의도 제기하지 않는다.

③ 입찰․계약체결 및 계약이행 과정에서 관계직원에게 직․간접적으로 금품, 향응 등의 뇌물이나 부당한 이익을 제공하지 않으며 이를 위반하였을 때에는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기간 동안 법인에서 시행하는 입찰에 참가제한을 받게 된다.

1. 입찰․계약체결 및 계약이행 과정에서 관계직원에게 뇌물을 제공함으로써 입찰을 유리하게 하여 계약이 체결되었거나 시공 중 편의를 받아 부실시공한 자는 법인에서 발주하는 입찰에 입찰참가자격제한 처분을 받는 날부터 3년 동안 참가하지 못한다.

2. 입찰 및 계약조건이 입찰자 및 낙찰자에게 유리하게 되도록 하거나, 계약이행을 부실하게 할 목적으로 관계 직원에게 뇌물을 제공한 자는 법인에서 발주하는 입찰에 입찰참가자격제한 처분을 받는 날부터 2년 동안 참가하지 못한다.

3. 입찰, 계약체결 및 계약이행과 관련하여 관계직원에게 뇌물을 제공한 자는 법인에서 발주하는 입찰에 입찰참가자격제한 처분을 받는 날부터 1년 동안 참가하지 못한다.

④ 제1항에서 제3항까지의 규정에 따라 입찰참가자격을 제한하는 처분을 받은 자는 법인을 상대로 손해배상을 청구하거나 배제하는 입찰에 관하여 민․형사상 어떠한 이의도 제기하지 않는다.

제4조(계약해지 등) 입찰, 계약체결 및 계약이행과 관련하여 관계자에게 뇌물을 제공한 자는 다음 각 호의 어느 하나에서 정하는 바에 따라 해당 계약에 대한 조치를 받는다.

1. 계약체결 전의 경우에는 적격낙찰자 결정대상에서 제외 또는 결정통보를 취소한다.

2. 계약체결 이후 공사착공 전의 경우에는 해당 계약을 해제한다.

3. 공사착공 이후에는 발주처에서 전부 또는 일부의 계약을 해지한다. 다만, 공사성격, 진도(進度), 규모, 공사기간 등을 감안하여 발주처에서 그러하지 아니할 수 있다.

4. 계약상대자는 제1호에서 제3호까지 규정의 처리에 대하여 민․형사상 어떠한 이의도 제기하지 않는다.

제5조(그 외의 사항) ① 업체의 임․직원(이 경우 하도급업체를 포함한다)과 대리인이 관계직원에게 뇌물을 제공하거나 담합 등 불공정행위를 하지 않도록 하는 업체윤리강령과 내부비리 제보자에 대하여도 일체의 불이익 처분을 하지 않는 사규를 제정하도록 적극 노력한다.

② 본 건 관련 하도급계약체결 및 이행에 있어서 하도급자로부터 금품을 수수하거나 부당 또는 불공정한 행위를 하지 아니한다.

[서식 9] 개인정보 수집·이용 동의서

개인정보 수집·이용 동의서

	(재)울산정보산업진흥원(이하 “법인”이라 함)는 법령에서 정하는 사업 및 정보 등 각종 서비스 제공을 위한 개인정보 수집·이용을 위하여 개인정보보호법 제15조, 제17조 및 제22조에 따라 귀하의 동의를 받고자 합니다.
	<개인정보 수집·이용에 대한 동의> 1. 개인정보의 수집․이용 목적 - 법인이 수집하는 개인정보는 법인을 포함한 정부 및 산하기관의 기업지원사업 등의 원활한 사업수행, 서비스 및 각종 정보를 제공하기 위해 수집·이용합니다. 2. 수집하는 개인정보의 항목 - 필수 정보 : 한글성명, 영문성명, 생년월일, 연락처, 주소, 이메일, 소속, 직위 - 선택 정보 : 학력, 경력(수상), 특허출원․등록 실적, 정부출연 개발과제 수행실적 3. 개인정보의 보유 및 이용 기간 : 개인정보의 수집 및 이용목적이 달성되면 파기하는 것을 원칙으로 합니다. 4. 귀하는 개인정보 수집·이용에 동의하지 않으실 수 있습니다. 동의 거부 시에도 입찰신청은 가능하나 입찰 평가 및 선정 시 제한될 수 있습니다. (단, 입찰 신청을 위한 최소한의 정보인 필수정보는 미작성시 과제 신청 불가) □ 위와 같이 개인정보를 수집․이용하는데 동의하십니까?
	선택정보	동의함	□		동의하지 않음		□

본인은 상기 내용과 같이 개인정보를 수집·이용하는데 동의합니다.

년        월        일       신청인                    (서명)

재단법인 울산정보산업진흥원장 귀하

붙 임		선박개조 방안서(안)

𐌏 실증 대상 장비는 7종(INS, RADAR(X), ECDIS, BAMS, CID, Marine PC/Monitor, 물류플랫폼)이며, 그 중 하드웨어 설치공사에 대하여 개조(안) 도출함

※ 1대의 Marine PC/Monitor 내  Radar monitor, ECDIS, BAMS, CID 및 INS 설치 예정이며 이하 ‘Compact INS’ 라 지칭함

가. 항해용 레이다

∘ 레이다 스캐너 이격 요구 조건

- 빔 각도, 45도 이격: 만족

- 타 레이다와 수직 이격 거리: 2m

* 레이다 間 거리 1.7m이격 되어 있으므로 FDN 높이 조절 필요

선박의 레이다 이격 거리	실증 레이다 스캐너 이격 요구 거리
수직이격거리: 1.7m	A Pulse radar and pulse compression radar B Pulse radar and broadband radar C Two pulse radars

나. Compact INS 콘솔: 기존 FDN제거 및 신규 FDN 설치 (통행로 확보)

FDN : Foundation Seat , 선내 장비 설치 및 고정을 위한 기반지지대 (용접하여 선체 고정)

∘ 기 설치된 FDN을 이용시 통로 공간이 부족함으로 이를 제거하고 신규 FDN설치하여 Compact INS 와 AUTOPILOT용 콘솔 간에 700mm 통로를 확보하고 양 전시기 間 이격거리는 383mm 정도가 확보되나 인근에 타 통로가 확보됨으로 조타실 통로 확보가 가능함.

Compact INS 설치 위치 검토

다. 케이블 포설 경로 검토

* 실증용 장비를 마스트에 기 설치된 레이다의 트랜시버를 철거하고 트랜시버(마스트 위치)와 신호처리기(조타실 전시기 콘솔)간 케이블 포설 경로를 검토한 결과

∘ 레이다에서 마스트 내부 전로를 이용하여 NAV.BRI. DECK상의 ELEX. EQ. RM의 천정을 통과한 후 계단(STAIR)를 통과하여 CAPTAIN DECK의 천정을 이용하여 조타실의 각 콘솔로 케이블이 인입된 것으로 판단되나 선주사가 보유한 도면 목록상에는 전장 생산 설계도면이 없으므로 정확한 케이블 경로 및 물량은 실제 설치과정에서 판단 가능

[Compact INS 설치를 위한 케이블 경로 검토]

𐌏 물류플랫폼용 IoT센서 데이터 수집을 위한 통신장비 설치 기본(안)

■ IoT Device 관련 요청사항

- IoT Device Gateway 설치 대상 구역에 220V 상시 전원 공급(커넥터 포함)

- IoT Device Gateway 설치용 Sheet 부착

- RORO선 화물창 구역 무선통신망 구축(WiFi, 관련 장비 포함)

■ Edge Server 관련 요청사항

- Edge Server 설치 및 220V 상시 전원 공급

- Edge Server에서 화물창까지 유선통신망 구축(관련 장비 포함)

■ IoT Device Gateway seat 도면(안)

· Seat Ceiling type

· Seat Wall type

■ Edge Server

· 무게 : 5kg 내외

· 크기 : (높이)240mm X (너비)211mm X (세로)86mm