과 업 지 시 서

- 비면허주파수 활용 ICT융합 스마트 안전 서비스 실증 -

실증용 통신장비 시제품 제작 용역

2024. 7.

목    차

Ⅰ. 과업 개요	3

Ⅱ. 과업 내용	4

Ⅲ. 과업 수행지침	7

Ⅳ. 보고 및 결과 제출	9

Ⅰ		과업 개요

1. 추진배경 및 목적

𐌏 선박과 같은 금속 폐공간에서 데이터 통신이 가능하도록 현재는 유선 기반의 통신 네트워크를 사용하고 있으나 케이블 길이가 케이블 길이가 길어져 하중이 많이 나가고 유지보수에 많은 노력과 비용이 소요됨

𐌏 문제점 극복을 위해 무선통신 네트워크를 사용하려는 시도가 있으나, 금속면으로 인해 무선통신 음영지역이 발생하고 선박 엔진과 다양한 전자기기에서 발생하는 간섭 신호로 인해 무선통신이 단절되는 등 무선통신 네트워크가 매우 불안정함

𐌏 다수의 무선통신 중계기를 설치하여 이러한 문제를 해결할 수 있으나, 중계기에 연결되는 케이블을 포설해야 하며, 선박과 같이 많은 격벽 구조가 있는 구조물에서는 이러한 케이블 포설이 케이블 하중과 유지보수에 문제를 초래함에 따라 선박 내부와 같이 금속으로 둘러싸인 공간에는 금속 표면의 특성을 이용하여 신호를 전파하여 이를 통해 선박 내부의 격벽이나 밀폐된 공간에서도 안정적인 통신이 가능한 장치를 구축 및 실증하고자 함

2. 용역 개요

𐌏 용 역 명 : 실증용 통신장비 시제품 제작 용역

𐌏 과업기간 : 계약체결일로부터 30일간

𐌏 과업위치 : 울산태화호

𐌏 예 산 액 : 금52,000,000원(금오천이백만원)  ※ 부가가치세 포함

Ⅱ		과업 내용

𐌏 metalWave® 통신기술 적용 시제품 제작

- 일반사양

구 분	내 용	비 고
밴드	UHF
크기(H×W×D)	608×245×86mm
무게	4.8kg
정격전압	DC24V
안테나 임피던스	50Ω
동작온도	-20 ~ 50°C
보관온도	-30 ~ 70°C

- 주파수 내역

구 분	내 용	비 고
사용 주파수 (중심주파수/채널)	- 447.8625MHz/1ch
주파수대역 특성/ 활용사유	- 447.8625MHz
출력	- 10mW (10dBm) 이하
대역폭	- 8.5kHz
사용기술	- metalWave® 통신기술
관련 기술기준	- 신고하지 아니하고 개설할 수 있는 무선국용 무선설비의 기술기준 제7조(특정소출력무선국용 무선설비)

- 제품외관(안)

- 커넥터 및 스위치(안)

- LED 동작 : LED를 확인을 통해 동작상태 및 오류상태 표시되며, 특히 적색(Red)가 점등될 경우는 오류 상황으로 표시

상 태	설 명
Green / Red / White 깜빡임	부팅 중
Green 점등	대기 상태
Red 깜빡임	오류
White 깜빡임	통신 중

𐌏 세부내용

- 발주자의 수요에 부합하는 제품 구성 및 커스텀화가 가능한 시제품 제작

- 발주자의 수요에 부합하는 동작 주파수 적용

- 발주자의 수요에 부합하는 RF 출력 적용

- 발주자의 요청에 따른 커스터마이즈드 데이터 전송 구조 적용

4. 추진 일정

세부내용	추진일정				비고
	1~2주		3~4주
시제품 디자인 및 설계
시제품 제작
완료 보고
과업결과보고 및 정산

※ 용역수행 일정은 계약자와 협의를 통해 수정·보완 할 수 있음

5. 최종 산출물

𐌏 계약상대자가 용역 수행 후 제출하여야 할 산출물은 아래와 같음

보고서 및 결과물	수량	비고
1. 최종보고서(한글 형식)	1부
2. 제품 외부 도면	1부
3. 완성 시제품	1조	2개

Ⅲ		과업 수행지침

1. 과업수행지침

𐌏 계약상대자는 용역 착수 이전에 사업의 내용을 정확히 파악하고, 발주기관과 협의하여 구체적인 일정 및 참여인력 등 세부 용역 수행계획을 수립한 후 제출하여야 함

𐌏 계약상대자는 보고체계를 마련하여 용역 수행과정에 대한 보고를 하여야 하며, 보고서 형태, 시기 및 방법은 발주기관과 협의하여 결정함

𐌏 용역 수행과정에서 발생되는 모든 산출물은 발주기관에 제출하여야 하며, 필요한 자료 제공 및 지원에 적극 협조하여야 함

𐌏 용역 수행 결과에 대한 확인을 위하여 발주기관은 추가 자료를 요청할 수 있으며, 계약상대자는 이에 응하여야 함

𐌏 용역과 관련하여 취득한 모든 정보는 일체 유출 및 노출하여서는 아니되며, 용역 수행기간 중에도 개인정보보호 관한 법규를 준수해야 함

𐌏 용역 수행과정에서 수집 또는 수행결과로 발생되는 모든 정보는 보안사항으로 관리하며, 정보를 공개하고자 할 경우는 발주기관과 협의하여야 함

𐌏 본 용역과 관련한 자료의 외부 누출과 보안사항 불이행 등으로 사회적인 물의 또는 민원 발생 시 계약상대자가 모든사항을 책임지고 감수하여야 함

𐌏 장치의 설치·시험 등 용역수행과정에서 발생하는 제반 안전사고 책임 및 행정적 기술적 제반 비용과 문제처리는 계약상대자가 부담함

2. 과업 추진 방법

❍ 과업수행자는 계약일로부터 5일 이내에 착수보고서, 예정공정표, 산출내역서, 현장 대리인계, 보안각서, 사업수행계획서를 제출하여야 함

𐌏 계약상대자는 과업 완료 후 5일 이내 최종보고서(완료계)를 사전 제출하여야 함

𐌏 계약상대자는 발주기관의 검토 의견을 최대한 반영하여 최종보고서(완료계)를 제출하여야 하며, 과업 종료 5일 전에 용역 수행 결과물 일체를 발주기관에 제출하여야 함

3. 보안대책

𐌏 계약상대자는 보안 관련 규정에 따라 대표자 및 과업 참여자에 대한 보안각서를 작성하여 과업착수와 동시에 제출하여야 하며, 과업 참여자 변경 시에도 보안각서 작성 및 인계인수를 철저히 하여 자료 유출을 방지하여야 함

𐌏 계약상대자는 과업 수행 중은 물론 완료 후에도 보안대책에 관한 책임이 있으며, 본 과업의 기술 제휴자, 고용원 및 모든 참여자에 대하여도 이에 준함

𐌏 계약상대자는 과업 수행 시 참여자 외에 대한 접근 방지대책으로 작업장소의 구분 및 출입자를 통제하여 업무를 수행하여야 함

𐌏 계약상대자는 용역성과물 등 유인물의 보안관리를 위하여 비밀의 경우, 인쇄․열람 관련 규정을 준수하여야 함

𐌏 계약상대자는 과업수행 과정에서 수집된 기록 및 자료는 적절한 보안조치를 취하여 보관하고 용역 완료 후에는 발주기관에 제출하여야 함

4. 기타

𐌏 본 용역은 해당 과업지시서에 의하여 시행함을 원칙으로 하되, 불합리한 사항이나 과업지시서 상의 문구, 용어해석과 과업의 범위 및 실시요령에 대하여 발주기관과 의견을 다른 경우에는 발주기관의 해석과 지시에 따라야 함

𐌏 용역 과업이 계약상대자의 과오로 지연될 경우는 지체없이 동 과업이 예정대로 추진될 수 있도록 인력 및 장비를 추가 투입하는 등 필요한 조치를 취하여야 함

𐌏 다음과 같은 행위가 발생하였을 경우 특별한 사유가 없는 한 계약위반행위로 간주하여 관계 규정에 의거 조치함

- 제반지시 사항을 기한 내에 이행하지 아니한 경우

- 공정이 미달되어 계약기간 내에 용역을 완료할 능력이 없다고 판단된 경우

𐌏 과업 수행 중의 정책 변경 등 불가피한 경우는 발주기관의 승인을 득한 후 본 과업의 일부 또는 전부를 변경할 수 있음

𐌏 발주기관이 보유하고 있는 시설․장비의 지원이 필요한 때에는 이를 이용할 수 있음

𐌏 과업 수행상의 잘못이 발생된 경우 계약상대자는 추가 용역비 청구 없이 계약상대자의 책임 하에 보완하여야 함

𐌏 본 용역과 관련된 사항에 대하여 재검토 또는 보완이 필요한 때에는 본 과업완료 이후라도 재검토 보완하여야 함

𐌏 본 과업을 수행함에 있어 과업지시서에 명기되지 아니한 사항은 발주기관과 협의하에 수행하여야 함.

Ⅳ		보고 및 결과 제출

1. 진도보고

𐌏 사업의 효율적 수행을 위해 계약상대자는 과업 진행에 대한 작업자 동원, 업무내용, 진척사항, 특이사항 등을 수시로 감독관의 확인 받아야 한다.

𐌏 계약상대자는 항상 진행 사항을 전체 계획과 비교하여 주요 공정이 현저히 지연될 때는 즉시 그 사유 및 지연을 회복할 수 있는 구체적인 방안을 감독자에게 보고해야 한다.

𐌏 상기 보고 외에도 본 사업자는 계약상대자에게 사업 진행 상황과 내용설명에 대한 보고를 요청할 수 있으며 이 경우 성실하게 응해야 한다.

2. 계약 후 5일 이내 제출서류

𐌏 사업수행계획서(작업일정표) 1부

𐌏 사업자등록증 또는 법인등기부등본 1부

𐌏 착수계 / 사용인감계 / 보안각서 각 1부

𐌏 청렴계약이행각서(업체제출용)

𐌏 기타 필요로 하는 사항

3. 최종 납품완료시 제출서류

𐌏 완료계 1부

𐌏 완료보고서 3부 제출

- 작업보고서, 납품사진

- 구축 관련 관계사 연락망(관계자 등) 포함

- 기타 필요 사항 등