국 문 규 격 서

COMMODITY DESCRIPTION

품목 및 규격서 DESCRIPTION	수량 Q'TY	단위 UNIT
모션캡쳐장비	1	set

품 명 및 규 격 서 Description	단위 Unit	수량 Q'ty
A. 하이브리드 방식 모션트랙킹 시스템 용도설명 1.용도설명 *센서의 움직임 측정을 통한 3차원 위치 측정 시스템 *사람 몸과 손등의 움직임을 통해 위치,회전값 측정을 통한 3차원 측정 *동작분석의 모든 과정을 실시간으로 분석 가능 *캘리브레이션, 피험자 셋팅, 모션 캡쳐, 후처리, 데이터 출력의 모든 과정 *트랙킹 하드웨어 상태를 색상의 변화 상태에 따라 최적의 상태를 표시 할수 있는 기능이 있어 캡처 시 관리가 수월 *하드웨어 케이스 통해 실내/실외 이동이 자유롭고 HW 및 액세서리 등을 수납할수 있어 쉽고 설치가 간편 *다양한 소프트웨어와 실시간 스트리밍 가능 *사용자 전용 기술지원 온라인 튜토리얼 지원 *동일 시스템으로 Active marker Tracking system과 연동하여 위치 정보 값 보정 호환 가능 *Active marker Tracking system과 연동 버추얼 카메라 시스템 활용 가능 본 시스템은 실시간으로 사람 몸과 손등의 움직임 동작을 캡쳐해 3차원 데이터를 구하는 모션 트랙킹 시스템입니다. 모션트랙킹 시스템 구동 원리는 사람 혹은 물체에 부착해 움직임 값을 실시간으로 추적 하는 방식입니다. 서로 다른 방식의 모션트랙킹 시스템과 각종 Plug-In을 통해 혼합 활용 캡쳐 및 시각화를 지원한다. 응용 범위는 물체의 움직임을 필요로 하는 모든 분야에 응용이 가능 합니다. 특히 동작분석,의료,VR,AR,영화,영상,게임, 애니메이션,항공,조선,자동차,과학수사,공연전시 등 3차원 영상 및 데이터분석 등이 필요한 다양한 분야에서 사용가능한 필수적인 장비 입니다. B. 아이엠유 풀바디 모션 트랙킹 시스템 하드웨어 특징 및 스펙 -하드웨어- *IMU 기반의 6DOF 풀바디 센서 구성 *인터널 샘플링 레이트 1000Hz *아웃풋 레이트 240Hz *온바디 버퍼링 10min *온바디 레코딩 지원 *지연시간 20ms *무선 AP wifi 환경 통신 (실외(Outdoor) 최대 150m/실내(Indoor Office) 최대 50m) *최대작동시간 9.5 시간 *작동온도범위: 실온 사용권장 C. 아이엠유 풀바디 모션 트랙킹 시스템 소프트웨어 특징 및 스펙 -소프트웨어- *최대 4인 까지 멀티 액터 연동 전용 소프트웨어 *마그네틱 필드의 이뮨 현상 제거 *높이값 인식 AI지원 및 HD Processing 지원 *심플 워크 캘리브레이션 기능 *원하는 프레임 레이트를 단계별로 조정 사용가능 *높이값을 인식할수 있는 AI 시스템(계단,암벽,의자 등의 자연,사물의 높이 값을 인식) *다양한 데이터 포맷 지원 *데이터 편집 기능 지원 *동작분석용 카메라 연동시 MPG, AVI &, MOV Movie Export 지원 *핸드,페이셜 캡쳐 장비와 혼합 사용시 퍼포먼스 캡쳐 가능 *타사 소프트웨어와 플러그인을 통한 실시간 프리비주얼 시각화 가능 (오토데스크모션빌더 , 오토데스크마야 , 유니티엔진 , 언리얼) D. 선형 핸드 모션 트랙킹 시스템 하드웨어 특징 및 스펙 -하드웨어- *모캡 프로 글러브 피델리티 사이즈 2(쌍) *5x 통합 3채널 멀티 세그먼트 스플레이 센서 (손가락 벌림 측정) *추가 정확도를 위한 5x 손목 센서 *배터리 충전 기능이 내장된 26채널 감지 보드 1개, Bluetooth 및 StretchSense ASIC *20m 블루투스 범위 *64GB 마이크로SD 카드 *1x 전자 인클로저 *8시간 연속 사용 배터리 수명 *2 x USB 마이크로 B 충전 케이블 E. 선형 핸드 모션 트랙킹 시스템 소프트웨어 특징 및 스펙 -소프트웨어- *동시에 최대 6개의 장갑에 연결 및 보정 *FBX를 사용하여 Hand Engine의 출력을 맞춤 문자 일치 *무제한 수행자 및 보정 프로필 저장 *Unreal Engine, Unity3D 및 MotionBuilder, Maya로 라이브 스트리밍 지원 및 Xsens MVN , Vicon , 옵티트랙 연동 지원 *포즈 감지 모드: 필요한 손 포즈를 훈련합니다. 키프레임 품질 정밀도 *혼합 모드: 기계 학습 지원 부드러운 연속 손 해결 *하이브리드 모드: 정밀한 포즈 튜닝 F. 시스템 구성 1.아이엠유 풀바디 모션 트랙킹 시스템 구성 *1인 기준 모션트랙커센서 17개 , 프롭센서 1개 X 1인 4세트 (무선 AP 및 데이터 케이블 외 액세서리 세트 포함) *모션트랙킹 슈트 옷 X 8벌 *운영소프트웨어 & 덩글 X 1세트 (모션빌더 , 마야 , 유니티엔진 , 언리얼 각종 플러그인 포함) 2.선형 핸드 모션 트랙킹 시스템 구성 *1인 기준 글러브 (센서 및 패브릭 장착 세트 포함) X 4세트 *운영소프트웨어 & 덩글 X 1세트 (모션빌더 , 마야 , 유니티엔진 , 언리얼 각종 플러그인 포함) G.교육 및 설치 유지보수조건(3년) 1.장비 설치 및 환경셋팅 지원 2.무상 교육지원 3.운영자를 위한 자국어 교육지원. 4.IMU 방식 모션캡쳐 한국어 자막 지원 동영상 제공 5.타사 모션캡쳐 장비 연동 기술 지원 6.해외 본사 기술지원	set	1