공법제안 요청 및 기술제안서 작성방법

울산태화호 전용 계류시설 조성사업(잔교) 특허공법

2024. 03.

공법제안 요청 및 기술제안서 작성방법

울산태화호 전용 계류시설 조성사업(잔교) 특허공법

Ⅰ		사업의 개요

1. 사업의 목적 및 개요

가. 사 업 명 : 울산태화호 전용 계류시설 조성사업

나. 단위사업 : 계류시설(잔교)

다. 목    적 : 울산태화호(스마트선박)이 2022년 11월 건조 완료되어, 현재 울산신항 일반부두에 임시 계류중으로 전용부두를 확보하고자 울산태화호 전용 계류시설(2,700GT급×1선석)을 축조하고자 함

라. 위    치 : 울산광역시 남구 장생포동 60-20 전면 해상

마. 사업기간 : 착공일로부터 12개월

바. 특정공법 대상 및 사업량 : 계류시설 잔교식(L=110.m, B=19.0m)

2. 위 치 도

Ⅱ		공법제안 범위 및 기준

1. 목 적

가. 현재 고래여행선 및 스마트 선박 실증 테스트베드를 위한 울산태화호는 2022년 11월 건조 완료되어, 침체된 지역관광 활성화에 부응하고 조속한 실증작업으로 미래형 선박 기술확보 및 새로운 시장창출을 위한 전용 계류시설을 조성하는데 목적이 있음

나. 이를 고려하여 계류시설 조성을 위한 단면(잔교식 구조물)에 대하여 일반공법 대비 경제성·안전성·경관성 등이 뛰어난 신기술·특허공법을 일부 포함하여 활용하고자 함

2. 특정공법(신기술·특허) 제안 범위

가. 제안범위 : 잔교식 구조물 1식(상부, 기초파일)

나. 신기술 활용대상 시설물 현황

구 분	형식	규 모	사업비 (제경비, 부가세 제외)		비 고
실시계획 (추정)	계류시설 (잔교)	L=110m, B=19m (A=1,850㎡)	전체 조성비 (파일포함)	4,150백만원	거더, 하부공, 상부공 (자재비 설치비 포함)
			거더 (특허부문)	1,370백만원	프리캐스트 거더 제작 및 설치 (자재비 설치비 포함)

𐌏 계류시설(잔교) 축조는 상부공, 하부공(강관파일)을 포함한 전체 공사비를 산출하여 제안(직접공사비+제경비)

𐌏 해상공사를 기준으로 산출

𐌏 잔교제작(상부)에 소요되는 철근 및 레미콘은 관급자재 지급조건임

𐌏 하부 기초를 위한 강관파일은 각 특정공법에 맞게 규격을 적용하여야 하며 물가자료, 물가정보, 유통물가, 거래가격(최신자료)등 단가 및 제경비를 비교·검토하여 최저단가를 적용하여야 함

다. 공법에 대한 안정성 근거 제시

𐌏 계류시설(잔교식)은 사업위치에 내습되는 파랑 및 선박계류 외력조건(접안력, 견인력) 등을 고려하여 충분한 안정성이 확보될 수 있어야 함

3. 설계공통기준

가. 설계조위

𐌏 설계조위는 사업대상지 인근 울산항(울산 남구)의 조위 관측자료(WGS84) 위도 35°30′12.8″N , 경도 129°23′13.4″E 관측기간 2021. 04. 15. ~ 2022. 04. 27. 자료를 적용함

𐌏 사업대상지의 약최고고조위(A.H.H.W)는 DL.(+) 0.608m이며, 평균해면은 DL.(+) 0.304m로 조사되었음

𐌏 조화상수

자료 : 국립해양조사원

구 분		울 산 항
분 조		반조차(m)	지각(° )
주태음반일주조	M2	0.163	212.3
주태양반일주조	S2	0.078	246.8
일월합성일주조	K1	0.033	45.1
태음일주조	O1	0.030	350.3

𐌏 비조화상수	(단위 : m)

자료 : 국립해양조사원

구 분	조 위	조 위 도
약최고고조위(A.H.H.W)	DL.(+) 0.608m
대조평균고조위(H.W.O.S.T)	DL.(+) 0.545m
평균고조위(H.W.O.M.T)	DL.(+) 0.467m
소조평균고조위(H.W.O.N.T)	DL.(+) 0.389m
평균해면(M.S.L)	DL.(+) 0.304m
소조평균저조위(L.W.O.N.T)	DL.(+) 0.219m
평균저조위(L.W.O.M.T)	DL.(+) 0.141m
대조평균저조위(L.W.O.S.T)	DL.(+) 0.063m
약최저저조위(A.L.L.W)	DL.(±) 0.000m
대조차(Sp.Range)	0.482m
평균조차(Mn.Range)	0.326m
소조차(Np.Range)	0.170m

나. 잔교 설계제원

1) 마루높이

𐌏 마루높이 검토는 상부시설 및 이용에 지장이 없도록 파랑의 영향, 인근시설물 마루높이, 선박의 접·이안의 용이성 및 Gate 높이 등을 종합적으로 고려하여 마루높이를 검토함

구 분	마 루 높 이	비 고
계류시설	DL.(+) 2.40m

2) 각종 설계조건

𐌏 잔교의 Slab 자중 및 상재하중, 잔교에 작용하는 양압력, 파일에 작용하는 외력, 선박의 접안력, 계류력 등을 고려하여야 함

구 분		설 계 제 원	비 고
해상조건	유의파고	1.33m	50년 빈도
	주기	11.5sec
	파향	S파향
기 상	최대풍속	18.3m/s	ESE
	순간최대풍속	33.2m/s	NE
저면수심		DL.(-) 6.55m
상재하중		10kN.㎡ (지진시 5.0kN/.㎡)
온도하중		온도변화, 상·하면 온도차, 건조수축
지진력		내진 Ⅱ등급
방충재 반력		46.0ton	OV-fender (800H×1,500L)
곡주 규격		35.0ton

3) 설계기준

𐌏 항만 및 어항 설계기준·해설 「KDS 64 55 20 : 2017 고정식 계류시설」 “4.2 잔교식 안벽” 참고

𐌏“국가건설기준 KCS 64 40 10 : 강재말뚝” 등 관련 시방기준 준수

𐌏 상기 제시된 기준에 설계관련된 제 시방기준을 준수하여야 함

구 분	관 련 부 처	비 고
∙ 항만 및 어항 설계기준·해설 ∙ 항만건설공사 설계실무요령 ∙ 항만 및 어항공사 전문시방서 ∙ 항만 및 어항공사 표준시방서 ∙ 항만 및 어항시설의 내진설계 표준서 ∙ 항만시설물 안전시설 설계지침	해양수산부 해양수산부 해양수산부 해양수산부 해양수산부 해양수산부	항만시설
∙ Shore Protection Manual, U.S Army Corps of Engineering ∙ Coastal Engineering Manual ∙ British Standard Maritime Structure ∙ 항만구조물 설계사례집	U.S Army U.S Army BSI 일본연안개발기술연구센터	항만시설
∙ 토목공사 표준일반시방서 ∙ 콘크리트 구조기준·해설 ∙ 콘크리트 표준시방서 및 동해설 ∙ 도로교 설계기준·해설 ∙ 구조물 기초 설계기준·해설 ∙ 기타 관련법규, 규정, 지침, 기준 등 ∙ 한국산업규격 ∙ 정부제정 각종 시방서 및 기준	국토교통부 한국콘크리트학회 한국콘크리트학회 국토교통부 한국지반공학회 - KS -	공 통
∙ 건설공사 품질관리지침 ∙ 건설공사 안전관리지침	국토교통부 국토교통부	시공/안전

4. 계류시설(잔교) 계획

가. 제안공법 형식

1) 상부공(프리캐스트) + 하부공(강관파일) 설치공법 적용

2) 경제적이고 시공성 및 공사용 장비의 수급이 가능한 형식

3) 건설공사비 및 유지관리비 등의 경제성에 유리한 단면형식

4) 해상공사 여건을 고려하여 기초파일 적용 본수 및 상부슬래브 적용 수량을 최소화할 수 있는 단면형식 적용

5) 일반 RC(Reinforced Concrete)공법 대비 제안공법으로 시공 시 유리한 특징 제시, 공사 단축기간 제시

6) 잔교단면 및 계획평면도

𐌏 계획평면도(일반공법 기준)

𐌏 표준단면도(일반공법 기준)

나. 수심 및 지형현황

1) 수심 : 계류시설(잔교) 전면 수심은 약 DL.(-) 5.8m ~ DL.(-) 7.1m로 분포함

2) 지형 : 접속되는 호안 상부 레벨은 약 DL.(+) 3.50m로 조사되었음

다. 지반 현황

𐌏 시추조사결과, 퇴적층, 풍화토, 풍화암, 연암층 순으로 분포되며, 지지층 심도는 DL.(-) 21.17m ~ DL.(-) 25.13m부터 연암층이 출현함

5. 적용단면 작성요령

가. 업체별 잔교단면은 일반공법 기준 표준단면도를 참고로 작성하여 제출하며, 수치는 캐드와 실측이 서로 상이하지 않도록 주의해야 함

나. 작성한 도면을 토대로 표시한 구간의 m당 또는 ㎡당 수량을 작성하며 각 공종의 수량은 캐드에 계산된 값을 임의로 조정하여 공사비를 조작할 경우 실격함

다. ㎡당 잔교의 소요 수량은 별도로 산정 근거를 제시해야 함

라. 참고 공종외 별도의 공종이 발생시에는 일위대가 및 단가산출 근거를 필히 명기하여 증빙자료를 별도로 제출하여야 함(입찰자 제시, 설계사 검토)

바. 단면 산정 필요 현황

𐌏 마루높이 : DL(+)2.40m

𐌏 파일 깊이 : 지층단면도를 참고하여 구조 검토를 시행하여 산정하고, 산정된 깊이를 적용하여 수치로 명시 (파일 및 잔교에 작용하는 외력조건 검토 및 반영)

𐌏 기 타 : 접안시설 배후 기존호안과의 접속부 처리계획에 대한 내용 명기

6. 공사비(제안금액) 산출기준

가. 공사비(제안금액)는 특정공법(신기술·특허공법)을 이용한 거더, 데크, 코핑 등 제작 및 운반, 설치에 드는 비용을 말하며, 참여 업체별 규격/설치개소에 따른 하부공(파일본수 등) 범위가 상이할 것으로 예상되는바, 업체간 전체 잔교 조성사업비 비교를 위해 특정공법(거더, 데크, 코핑 등) 외에 상부 포장, 파일설치 등의 금액을 별도로 산출하여 제시하여야 합니다. 상부 시공에 필요한 철근 및 레미콘은 관급자재(최저단가, 2024.03)로 산출하여야 하며 하부 기초 강관파일은 물가자료, 물가정보, 유통물가, 거래가격(2024.03) 등을 비교․검토하여 단가로 산출하여야 합니다.

나. 공사비는 설계가로 직접공사비를 산출하고,「지방자치단체 입찰 및 계약집행기준 제2장 예정가격 작성 요령에 따라 산출합니다.

1) 단가산출은 2024년 건설공사 표준품셈, 2024년 상반기 노임단가, 2024년 상반기 표준 시장단가, 2024년 3월 물가정보, 물가자료, 거래가격, 가격정보지, 2024년 기계경비 등으로 산출해야 합니다.

2) 발주기관에서 제시한 공사 규모와 같은 물량을 공사할 수 있도록 수량을 산출하여야 합니다.

다. 선정된 공법의 제안 참여자가 제출한 직접공사비는 본 공사의 실시설계 내역서에 반영하고 제경비와 연동하여 공사비를 적용하며, 계약할 때 낙찰율이 적용되고 이에 대한 이의를 제기할 수 없습니다.

라. 제안금액은 향후 총사업비 검토, 공사원가 사전검토 등에서 감액 및 수량이 조정될 수 있으며, 이로 인한 이의를 제기할 수 없습니다.

마. 선정된 공법의 제안 참여자는 이미 제출한 내역서를 근거로 발주기관의 일정에 맞추어 구조계산서, 도면(상세도 포함), 수량산출서, 일위대가, 단가산출서를 공법선정 통보일 이후 제출하여야 합니다. 지정 기한 내 미제출 또는 설계지원 등의 소홀로 인하여 향후 설계, 공사 일정에 차질을 초래하는 경우 선정이 취소되고 차순위가 선정됨을 필히 유념하시기 바랍니다.

바. 제안 참여자는 발주기관에서 제공하는 자료에 근거하여 단계별 구조계산을 수행하고, 공법 및 계류시설 전체의 구조적 안정성을 보증하여야 합니다.

사. 구조계산서 제출 후 오류, 구조적 불안정 등 문제점 확인 시 제안금액 범위 내에서 이를 반드시 보완하여야 하며 이에 대한 손실은 제안 참여자가 공사비를 부담해야 합니다.

아. 공사비 산정은 신중히 처리하여야 하며, 단순히 공법 선정에 유리하도록 조건을 제시하여 계약이행 및 제품의 품질 확보에 지장을 초래할 것으로 판단될 경우, 평가에서 제외하거나 선정을 무효화 할 수 있습니다.

자. 제안 참여자가 설계기준 및 시방서 등 제안기준을 근거로 제출한 내역서 등이 제안 참여자가 보유한 특허․신기술의 기술사용 권한 범위를 초과할 경우에는 특허․신기술의 기술사용 권한 범위에 따라 제안금액 또는 하도급의 범위를 조정․제한 할 수 있으며 이에 대한 이의를 제기할 수 없습니다.

차. 실시설계 및 시공과정에서 제안 참여자의 귀책사유로 인해 제안금액을 초과하는 경우에는 제안 참여자가 이를 부담하고 공사를 시행하여야 합니다.  단, 발주기관의 요구(현지여건 및 시공여건 변경 등), 관련 법령 및 기준변경, 물가변동 등 발주기관이 설계서를 변경할 필요가 있다고 인정할 경우에는 제외합니다.

Ⅲ		기술제안서 작성방법

제안서 작성 순서 및 제출서류

기술제안서 표지(서식 1호, 서식 1- 1호)

제출공문 (서식 2호)	▷ 제안서 원본만 첨부

참가 위임장 (서식 3호)	▷ 제안서 원본만 첨부

사용인감계 (서식 4호)	▷ 제안서 원본만 첨부

기술의향서 (서식 5호)	▷ 제안서 원본만 첨부

특정공법 기술제안 서약서 (서식 6호)	▷ 제안서 원본만 첨부

청렴서약서 (서식 7호)	▷ 제안서 원본만 첨부

보안각서 (서식 8호)	▷ 제안서 원본만 첨부

개인정보 제공 동의서(서식 9호)	▷ 제안서 원본만 첨부

특허·신기술 사용 동의서(서식 10호)	▷ 제안서 원본만 첨부

- 제출대상 : 특허· 신기술인 2인 이상 공동명의, 특허 전용· 통상 실시권자, 신기술 사용 협약자(붙임: 전용실시권)

11) 증빙서류: 사업자등록증, 법인등기부등본, 법인인감증명서, 특허증, 특허

등록원부, 신기술인증서, 건설업등록증 등	▷ 제안서 원본만 첨부

12) 특정공법 제안 확약서(서식 11호)	▷ 제안서 원본만 첨부

13) 제안금액 내역서(서식 12호)	▷ 제안서 원본만 첨부

14) 재무(경영상태) 구조(서식 13호)	▷ 제안서 원본만 첨부

15) 특정공법 기술제안서(서식 14호)

16) 서면 질의서(서식 15호)

17) 기술제안서 내용 일체를 수록한 USB메모리 1개

18) 발표자료(PPT 자유서식)

- 2차 평가 대상으로 통보받은 업체만 작성(제출기한 별도 통보)

- 해당 사업기간을 고려하여 1, 2차 평가를 동시에 진행할 수도 있음

제안서 규격 및 수량

가. 기술제안서

𐌏 용지규격 : A4(210mm× 297mm), 도면 등(A4규격으로 접어 첨부)

𐌏 표지 및 지질 : 백색아트지, 백상지

𐌏 제 본 : 본문 단면 인쇄, 세로좌철(무선철), 색채사용 허용

𐌏 제본순서 : 제안서 작성순서 참조

𐌏 분 량 : 본문 30쪽 이내(표지, 목차, 간지, 부록 제외)

𐌏 제본수량 : 10부(원본 1부, 부본 9부)

나. 발표자료(PPT/자유서식/별도양식 없음) (표지는 서식16호 사용)

𐌏 용지규격 : A4(210mm× 297mm)

𐌏 표지 및 지질 : 백색아트지, 백상지

𐌏 제 본 : 본문 단면 인쇄, 가로좌철(무선철), 색채사용 허용

𐌏 분 량 : 본문 20쪽 이내(표지, 목차, 간지 제외)

𐌏 제본수량 : 10부(원본 1부, 부본 9부)

3. 제안서 작성 방법

가. 일반사항

1) 사업참여 신청은 제출공문(서식 2호)을 첨부하여 제출하며, 대표자의 인감이 날인되어 있어야 합니다.

2) 제안서는 상기「제안서 작성 순서」및 붙임 「서식」에 따라 작성하고 제안서 작성 순서에 따라 서식 1호∼14호 까지 합본하고 원본과 부본을 구분하여 제본을 하여야 합니다.

3) 기술제안서의 원본(1부)은 제안사 식별정보 등을 포함하여 제출하고, 부본(9부)는 제안사 식별정보(회사명, 로고, 마크, 대표자명 등)를 일절 표기할 수 없습니다.

4) 기술제안서 부본 및 발표자료 부본에는 공법 설명 자료의 시험성적서, 보고서(시험데이터) 등은 반드시 제안사 식별정보가 표기되지 않도록 조치하여 제출하여 주시고, 식별정보가 표기된 경우 공법심의 발표에서 제외할 수 있습니다.

5) 발주기관이 평가에 필요하다고 인정하는 서류가 있는 경우에는 추가 제출을 요청할 수 있습니다.

6) 모든 제출서류는 공법 기술제안서 제출 공고일 이후 발주청 또는 관련 협회에서 발급받아서 제출하여야 합니다.

7) 제안서에는 각 페이지 하단부 가운데 쪽번호(- 00- )를 기입하고 증빙 (첨부)자료는 쪽번호를 기입하지 않습니다.(표지, 목차 및 간지는 쪽번호 미기입)

8) 등록증 및 기타 제출서류 중 사본은 하단여백에 업체대표자 원본 대조필을 날인하여야 합니다.

9) 모든 설명서류는 한글표기가 원칙이며 영문자료 첨부 시 한글 요약 내용을 첨부합니다.

나. 작성 시 주의사항

1) 제안서 제출자는 발주기관이 요구하는 제안의 목적과 수준에 부합 하도록 작성방법에 따라 제안서를 작성․제출하여야 합니다.

2) 평가에 필요한 서류 허위기재(위조, 변조), 이해관계자에게 금품·향응 등 부정당 행위 등이 발견될 경우에는 아래와 같이 처리하고 작성한 자를 관련규정에 따라 입찰참가자격제한 등의 조치를 할 수 있습니다.

가) 계약체결 이전인 경우에는 적격낙찰자 결정대상에서 제외 또는 결정을 취소합니다.

나) 계약체결 이후인 경우에는 해당 계약을 해제 또는 해지할 수 있습니다.

3) 특허·신기술 사용 동의서를 미제출한 제안 참여자의 공법에 대해서는 평가 시 제외합니다.

4) 발주기관은 제안 내용에 대한 확인을 위해 현장 검증 등 필요한 조치를 요구할 수 있으며 제안참여자(업체)는 성실히 이행하여야 합니다.

5) 제출 기한 내 접수되지 않은 자료는 인정하지 않으며, 증빙자료 요구 항목에 증빙자료가 첨부되지 않은 것에 대해서도 인정하지 않고, 자료의 정정은 인정하지 않습니다. 또한 작성안내서와 다르게 작성하는 등 작성기준을 준수하지 않은 제안참여자(업체)는 평가대상에서 제외됩니다.

6) 제출된 모든 서류는 반환하지 않으며, 자료 작성에 소요되는 비용은 발주기관에서 부담하지 않습니다.

7) 기타 일반적인 사항은 발주기관의 요구사항을 수용하여야 합니다.

4. 2차 평가(공법선정위원회) 주의사항

가. 위원회 개최 시 주관부서에서 사업의 특성, 사업개요, 중점평가사항, 평가방법 등을 설명합니다.

나. 제안참여자(업체)가 기술제안서를 설명하며 공법 설명은 15분 이내로 제한합니다.(위원회 결정으로 변동될수 있으며, 변동시 발표전 공지)

다. 공정한 평가를 위해 평가장에 입장할 수 있는 제안참여자(업체)의

관계자는 발표자 1인과 컴퓨터 조작 등을 위한 관계자 1인만 참석합니다.

라. 평가장에는 제안참여자가 제안설명을 하는 동안에 타 제안자(업체)는

참석할 수 없으며, 발주자가 지정한 장소에서 대기합니다.

<서식 1호> 표지

관리 번호	원 본

기 술 제 안 서

「울산태화호 전용 계류시설 조성사업(잔교)」

신기술(특허)공법 및 번호 : ″공 법 명″ (번호: )

2024.  .

(주)○ ○ ○ ○ ○ 대표이사 ◦ ◦ ◦

구 분	(주)00000(대표사)	비 고
주 소
전화번호(H.P포함)
FAX번호
제안서 작성자

※ 전화, FAX번호는 제안서 작성자와 연락이 가능한 번호일 것

<서식 1- 1호> 표지

관리 번호	부 본

기 술 제 안 서

「울산태화호 전용 계류시설 조성사업(잔교)」

2024.  .

<서식 2호> (제안 신청 제출공문 서식 입니다.)

업    체    명

분류기호 :

수     신 : (재)울산정보산업진흥원장

참     조 :

제    목 : 특정(신)기술· 공법· 자재 제안서 신청

1. 울산태화호 전용 계류시설 조성사업(잔교)의 특정공법 기술제안서 작성안내서에 따라 작성한 공법 기술제안서를 붙임과 같이 신청합니다.

2. 본 기술제안서의 허위 기재 또는 부실한 자료 작성 및 중대한 오류로 인하여 발주청의 공정한 평가를 저해한 경우에는 평가대상에서 제외 또는 부당업체 제재 등 관계법령에 따라 귀 진흥원의 어떠한 처분에도 이의를 제기하지 않을 것을 서약합니다.

붙임 1. 기술제안서 제출서류 1식

2. 관련자료 저장파일(USB) 1식 끝.

2024년  월  일

상호명 :

제 안 참 여 자

주  소 :

대표자 :                     (인)

(재)울산정보산업진흥원장 귀하

<서식 3호>

참 가 위 임 장

𐌏 건 명 : 울산태화호 전용 계류시설 조성사업(잔교) 특허공법 선정

𐌏 신기술· 특허명 :

𐌏 위임사항

구 분	본인(위임하는자)	대리인(위임받는자)
성 명	제안사 대표이사
생년월일
주 소
연 락 처
위임사항	당사는 귀 진흥원에서 실시하는 공법 선정에 참가함에 있어 본인을 대리하여 제안서 제출 등 일체사항을 위 대리인에게 위임함. ※ 특허권자(특허권자가 다수일 때 모두 가능) 소속직원, 제안업체 소속직원만 인정하며 대리인 2명 이상일 경우 별도 작성

붙임 : 재직증명서 1부.

2024년  월  일

상호명 :

제 안 참 여 자

주  소 :

대표자  :                    (인)

(재)울산정보산업진흥원장 귀하

<서식 4호>

사 용 인 감 계

「울산태화호 전용 계류시설 조성사업(잔교) 특허공법 선정」

참여 신청과 관련하여 당사가 사용하는 법인인감을 대신하여 계약 및 제반신고서류에 사용하고자 다음과 같이 사용인감을 제출하오며 이로 인한 법률상의 모든 책임을 당사가 질 것을 확약합니다.

사 용 인 감	인 적 사 항
	업 체 명 : 주 소 : 대 표 자 :

붙임 : 법인인감증명서 1부.

2024년  월  일

상호명 :

제 안 참 여 자

주  소 :

대표자 :                  (인)

(재)울산정보산업진흥원장 귀하

<서식 5호>

기 술 의 향 서

귀 원에서 시행 중인 울산 태화호 전용계류시설 조성사업(잔교) 신기술‧특허공법 기술제안에 본사(본인)는 보유 기술신기술(특허) 제000호 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 제안자로 참여를 요청합니다.

해당 기술의 제안자로서 특정공법(특허 또는 신기술) 심의를 위한 발주청 및 설계자의 정당한 요구에 대하여 성실히 수행할 것이며,

참여업체로 선정 시 상호 간 협의한 사용협약서 내용에 대해서는 이후 어떠한 이의를 제기하지 아니하며, 사용협약서 내용에 대해 충실히 이행할 것입니다.

또한, 본 공사입찰․계약․시공추진 등에 있어 공사 추진에 지장이 발생되지 않도록 향후 낙찰자와 충실한 협의와 협조를 통해 사업이 원활하게 추진될 수 있도록 최선의 노력을 다할 것입니다.

착공 이후 본 기술에 대한 협의 지연(모든 분쟁포함)등으로 인한 공사지연 사유(발주부서 판단) 발생 시 협약서 무효 및 참여업체 모든 권리를 포기하고, 발주청 결정 결과의 조건 없는 수용을 확약합니다.

2024년  월  일

상호명 :

제 안 참 여 자

주 소 :

대표자 :                (인)

주의) 협약서는 신기술 ․특허 사용협약서를 말함

(재)울산정보산업진흥원장 귀하

<서식 6호>

신기술‧특허공법 기술제안 서약서

본 제안서 제출자는 신기술‧특허공법 기술제안서 제출에 있어 귀 진흥원에서 제공하는 공법 제안요청 및 기술제안서 작성방법, 설계기준 및 조건 등을 충분히 숙지하고 해당 기술제안서를 작성하였으며,

차후 실시설계 시 기술제안서 내용과 다르게 공사비가 작성 될 경우 귀 원의 처분결정에 대하여 민․형사상 또는 행정조치에 대해서도 어떠한 이의를 제기하지 않을 것을 서약합니다.

2024년  월  일

상호명 :

제 안 참 여 자

주 소 :

대표자 :                 (인)

붙 임 : 법인인감증명(사용인감계)

(재)울산정보산업진흥원장 귀하

<서식 7호>

청 렴 서 약 서

당사는 귀 진흥원의「울산태화호 전용 계류시설 조성사업(잔교)」특정공법 선정과 관련하여 관계법령에 의한 절차를 준수하고, 공정하고 투명한 심의가 되도록 협조하겠으며, 본 심의와 관련하여 이유 여하를 막론하고 심의위원이나 관련 직원에게 금품·향응이나 부당한 이익을 제공하지 않을 것이며, 만약 이를 위반할 경우에는 관계법령에 따라 어떠한 처벌도 감수하겠으며, 이에 대하여 일체 민·형사상의 이의를 제기하지 않을 것임을 서약합니다.

024년  월  일

상호명 :

제 안 참 여 자

주 소 :

대표자 :            (인)

(재)울산정보산업진흥원장 귀하

<서식 8호>

보 안 각 서

본인(본 업체)은 울산정보산업진흥원에서 발주한「울산태화호 전용 계류시설 조성사업(잔교)」특정공법 제안 참여와 관련하여 다음 사항을 준수할 것을 각서로 제출합니다.

1. 본인은 본 특정공법에 대한 제안 참여에 있어 제안요청서상의 제반 보안사항을 철저히 이행하겠으며,

2. 보안사항을 외부에 누설시켜 중대한 문제점을 야기시켰을 경우에는 보안관계 법규에 의거 처벌받음은 물론 어떠한 제재조치를 취하여도 이의를 제기하지 않을 것임.

2024년   월   일

상호명 :

제 안 참 여 자

주 소 :

대표자 :                  (인)

(재)울산정보산업진흥원장 귀하

<서식 9호>

개인정보 제공 동의서
성 명		주민번호	-
본인은「울산태화호 전용 계류시설 조성사업(잔교)」신기술‧특허공법 기술제안서 제출과 관련하여, 개인정보 보호법 제15조에 따라 본인 확인을 위한 개인정보 제공에 동의합니다. 2024 년 월 일 동의인 : (서명 또는 인) (재)울산정보산업진흥원장 귀하
【 수집하는 개인정보의 항목 】 ○ 울산정보산업진흥원은「울산태화호 전용 계류시설 조성사업(잔교)」 신기술‧특허공법 제안 서류의 접수 및 처리를 위해 서류 접수 시 아래와 같은 개인정보를 수집하고 있습니다. - 필수항목 : 성명, 주민등록번호, 주소, 전화번호, 학력 및 경력사항, 인적사항 등 【 개인정보 수집 목적 】 ○ 사업수행기관 선정 절차 이행 【 개인정보 보유 기간 】 ○ 정보 주체 개인정보는 원칙적으로 개인정보의 수집 및 이용목적이 달성되면 지체 없이 파기합니다. 단, 다음의 정보에 대해서는 아래의 이유로 명시한 기간 동안 보존합니다. 가. 신청 관련 정보 - 보존기간 : 5년 - 보존사유 : 공공기록물관리법 보유기간 책정기준표 의거, 각종 증명서 발급과 관련된 개인정보파일 나. 관련 법령에 의한 정보보유 사유 - 보존기간 : 영구 - 보존사유 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령에서 정한 소관 업무 수행에 필요
개인정보의 수집 및 이용목적에 동의하십니까? □ 동의함 □ 동의하지 않음

<서식 10호>

신기술‧특허 사용 동의서

○ 건 명 : 울산태화호 전용 계류시설 조성사업(잔교)

○ 특허․신기술 : 명칭(번호)

○ 사용기간 : 0000.00.00. ∼ 0000.00.00.

○ 사용조건 :

○ 특허․신기술 사용자 :

특허권 권리자 또는 신기술 보유자는 위와 같이 특허 또는 신기술 사용자에게 특허권 또는 신기술 사용을 동의하며, 제안서(공법)선정 시 관련법령에 따라 귀 진흥원과‘ 신기술· 특허 사용협약서’ 를 체결 할 것을 확약합니다.

2024.  .  .

특허․신기술 보유자 주 소 :

성 명 : ○ ○ ○ (인)

붙 임 법인인감증명( 사용인감계)

(재)울산정보산업진흥원장 귀하

<서식 11호>

신기술‧특허공법 제안 확약서

「울산태화호 전용 계류시설 조성사업(잔교)」신기술‧특허공법 선정 기술제안서 제출에 있어 울산정보산업진흥원의 제안공고 내용을 충분히 숙지하고 서류를 작성하였으며 제출한 제안서 상의 시공실적 등 제반내용은 허위가 없으며, 향후 제안공법 채택시 제안금액 내에서 실시설계 할 것을 확약합니다.

이를 위반시에는, 어떠한 민· 형사상 또는 행정조치로 불이익을 당하는 것에 대하여 이의를 제기하지 않겠습니다.

2024년  월  일

상호명 :

제 안 참 여 자

주 소 :

대표자 :                (인)

(재)울산정보산업진흥원장 귀하

<서식 12호>

제안금액 내역서

❍ 건 명 : 울산태화호 전용 계류시설 조성사업(잔교)

❍ 신기술· 특허 : 신기술· 특허 명칭 (제00- 0000000호)

❍제안공사비

구 분			금 액(천원)	비 고
공사비	직접공사비	재료비
		노무비
		경 비
		합 계
	제경비
	소 계
	부가가치세(VAT)
	합 계

당사는 울산정보산업진흥원에서 제공하는 기술제안서 작성안내서, 설계기준 및 조건 등 관련 지침에 따라 위와 같이 특정공법 제안공사비를 제출합니다.

2024.  .  .

제 안 참 여 자

상호명 :

주 소 :

대표자 :                   (인)

(재)울산정보산업진흥원장 귀하

제안공사비 작성기준

노임 및 기계경비는 2024년 상반기 단가 적용

자재단가는 2024년 03월 기준 물가정보, 물가자료, 거래가격, 가격정보, 견적단가 등 적용(관련자료 첨부)

※. 공사비 산출근거는 설계내역서를 작성하여 제시할 것(설계내역서 갑지, 내역서, 일위대가표, 단가산출서, 자재조서,

견적서 등)

<서식 13호>

재무(경영상태) 구조

업 체 명	회사채에 대한 신용평가등급	기업어음에 대한 신용평가등급	기업신용평가 등급	비 고

주) 1. 신용 정보의 이용 및 보호에 관한 법률 제4조 제1항 제1호 또는 제4호의 업무를영위하는 신용정보 업자가 공고일 전일 기준으로 가장 최근(1년 이내)에 평가한 유효 기간내의 신용 평가등급 확인서 첨부

2. 신용평가등급은 회사채에 대한 신용평가등급을 기준으로 작성하되, 기업이음 및 기업신용에 관한 신용등급도 활용할 수 있습니다.

3. 신용평가등급확인서 미 제출시 “ 0점” 처리합니다.

붙임 :신용평가등급 확인서 1부.

2024년 월 일

제 안 참 여 자

상호명 :

주  소 :

대표자 :                    (인)

<서식 14호>

특정공법 기술제안서

▢ 공법 개요

구 분		내 용
제 안 명		울산태화호 전용 계류시설 조성사업(잔교)
회 사 명		*원본에만 표기, 부본(평가본)에는 공란
소재지	본 사	*원본에만 표기, 부본(평가본)에는 공란
	공 장	*원본에만 표기, 부본(평가본)에는 공란
공 법 명
시공실적		건수(최근 5년간)
신기술, 특허권자		*원본에만 표기, 부본(평가본)에는 공란
신기술 및 특허명
등록권리 만료기간
신기술· 특허의 실시권 여부		□ 신기술 보유자 □ 신기술 사용 협약자 □ 특허공법 보유자 □ 특허전용실시권자 □ 특허통상실시권자 ※해당란에 ☑표시
제안금액(공사비)		천원
제안자 (법인)		주 소	*원본에만 표기, 부본(평가본)에는 공란
		상 호	*원본에만 표기, 부본(평가본)에는 공란
		대표이사	*원본에만 표기, 부본(평가본)에는 공란

▢ 신기술· 특허공법 제안(평가기준 참조)

신기술‧특허공법 개요

1.1. 개발목적

1.2. 개요 및 원리

1.3. 공법 요약(구조 및 시공방법)

1.4. 특징 및 장· 단점

1.5. 시공실적

연번	공사명	공사개요	준공일	실적금액	발주처	비 고
계	00건 / 0,000백만원
1	00공사		00.00.00		00시	책임시공 (하도급 00%)

※ 1. 공고일 기준으로 지자체나 공기업에서 발주한 최근 5년간 준공된 실적만 작성

비고란에 기술제공, 하도급

실적증명원 및 실적을 증빙할 수 있는 서류를 각 연번별로 별도 첨부

2. 사업계획도[평면도, 종· 횡단면도 등]

- 현장여건에 맞는 특정공법 관련 계획도면 작성 제시

3. 성능 및 품질

3.1. 시방기준 및 시험성적결과

3.2. 기술보유현황 등 각종 인증 획득 현황

3.3. 기존 공법과의 비교 우위

※ 공인기관 시험성적서 및 각종 성능획득 인증서 등 첨부 必

4. 시 공 성

4.1. 시공의 간편성과 편리성

4.2. 현장여건과 적합정도

4.3. 공사기간의 적절성

5. 안전성 및 내구성

5.1. 구조적 안전성

5.2. 안전사고 발생 위험성

6. 유지관리

6.1. 하자발생 가능성

6.2. 유지관리의 용이성

7. 제안사항

- 예상 문제점 및 개선방안 제시

※. 제안서 작성요령

- 해당 항목별 내용 작성(해당항목 순으로 작성, 임의 항목 추가 불가)

- 글자체, 크기, 형식 제한없음(색채사용 허용)

- 내용에 도면, 삽도, 사진 등 삽입가능(컬러인쇄 가능)

- 분량은 본문 30쪽 이내로 작성[표지, 목차, 간지, 부록(근거자료) 제외]

- 본문 페이지 중앙 하단에 “-1-”의 형태로 쪽수 표기

※. 도면 및 삽도 A3로 작성시 페이지수 미산입

- 근거자료는 부록으로 제안서 맨 뒤에 반드시 첨부

※. 주의사항

기술제안서에는 제안회사를 인식할 수 있는 일체의 표기(사명, 로고, 마크, 공법

명 등)를 사용할 수 없으며, 원본에만 회사 인식 표기 후 제출합니다.

<서식 15호>

서 면 질 의 서

질의자명	( 인)
업 체 명	대표자 ( 인)
소 재 지
연 락 처	E- mail:	☎
질의제목
질의내용	※제안요청서 내용을 다시 한 번 더 숙지하시고 질의하여 주시기 바랍니다. ※ E- mail 접수만 가능하며, 송부 후 수신·접수 여부를 유선으로 반드시 확인하시기 바랍니다.
2024년 월 일 (재)울산정보산업진흥원장 귀하

<서식 16호> 표지

관리 번호	원 본

기술제안서(발표자료)

「울산태화호 전용 계류시설 조성사업(잔교)」

신기술(특허)공법 및 번호 : ″공 법 명″ (번호: )

2024.  .

(주)○ ○ ○ ○ ○ 대표이사 ◦ ◦ ◦

<서식 16- 1호> 표지

관리 번호	부 본

기술제안서(발표자료)

「울산태화호 전용 계류시설 조성사업(잔교)」

2024. .