주요 심사내용

□ 공 사 명 : 울산 VRAR 제작지원센터 신축공사

□ 사업개요

위 치	동구 일산동 944-6
공사개요	- 연면적 : 990.36㎡ - 구 조 : 철근콘크리트조
공사기간	착공일로부터 6개월

□ 심사평가 결과

○ 설계금액 : 1,172,603천원

○ 심사금액 : 1,129,142천원

○ 절 감 액 : 43,461천원

○ 절 감 률 : 3.71%

□ 주요 심사내용

[건축사항]

○ 설계내역서 조정

- 건축물 현장정리 : 현 단가의 1/2적용 ⇒ 골조공사와 마감공사 분리 입찰

- 거푸집 먹매김 신설

- 토사운반 : 15톤 덤프 ⇒ 24톤 덤프로 변경

- 보 측면 거푸집 : 합판 3회 ⇒ 유로폼 복잡 적용 등

○ 일위대가 조정[표준품셈]

- 철근공장가공 및 현장조립(제21호표)

∙공장관리비 : 공장가공품의 60% ⇒ 20%

- 로이열반사단열재(제22호표)

∙발포폴라스타렌 : 접착제붙이기 150㎜이하 ⇒ 콘크리트 타설부착 50㎜이하

○ 단가 조정[표준품셈]

- 복층유리(로이복층유리 24㎜) : 49,780원 ⇒ 45,490원 변경적용 (가격정보)

□ 그 밖의 사항 : 해당없음