규 격 서

『3D CAD 설계 및 해석용 SW 구매·설치』

2019. 9.

규 격 서

□ 대 상 :	3D CAD 설계 및 해석용 SW
□ 예 산 :	19,900,000원(금일천구백구십만원) ※ 부가세포함
□ 구매 방식 :	소액수의 계약
※ 본 입찰건은 소프트웨어산업 진흥법 제24조의2, 대기업인 소프트웨어 사업자가 참여할 수 있는 사업금액의 하한(과학기술정보통신부 고시)에 따라 대기업 및 중견기업은 입찰에 참여할 수 없습니다. ※ '국가종합전자조달시스템(나라장터)에 소프트웨어사업자(「컴퓨터관련서비스사업, 업종코드 1468」 또는 「패키지소프트웨어개발, 공급사업, 업종코드 1426」등록한 자'로 입찰참여를 제안함.
Ⅰ. 용도 1) 장비 개요 ◦ 조선해양ICT 창의융합 센터의 시제품 제작 및 검증을 위한 SW로서 다양한 포맷 형식 지원 ◦ 제품의 복잡한 상세정보를 효과적으로 표현이 가능하며, 시제품 제작 전 간섭유무 등을 면밀히 파악할 수 있어 다양한 산업분야에 널리 이용됨 2) 사용 목적 ◦ 선박 및 해양구조물의 다양한 형상에 대하여 Solid 모델링 및 Surface 모델링이 용이하며 상호 변환이 가능하여 시제품 제작 환경 구축에 기본 틀로 활용 ◦ 다양한 형상에 대하여 2D/3D 모델링 형상을 통한 각종 도면화 가능하며 구조 해석 기능을 포함 Ⅱ. 장비 구성 1) 3D CAD 디자인/설계 및 해석용 SW 1식 2) SW 구동용 DATA Processing Systems(Workstation급) 1식 Ⅲ. 세부 사양 1) 3D CAD 디자인/설계 및 해석용 SW (1) 3D 모델링 데이터를 2D 도면으로 변경 가능할 것 (2) 2D 데이터를 솔리드웍스로 불러와 3D로 변경 가능할 것 (3) 다양한 곡면 기능과 실제 스케치를 바탕으로 Tracing 기능을 이용한 모델링 가능할 것 (4) 초기부터 판금으로 설계가 가능하며, 모델링 이후 판금으로 변환 가능 (5) 기본 프레임워크를 스케치하고, 스케치를 그룹으로 구조용 멤버 작성등을 통한 설계 가능 (6) 제품 설계자와 금형 제조업자가 설계 변경 사항을 쉽게 적용 가능할 것 (7) 파트 및 어셈블리로부터 동적인 영상 파일 생성 및 제품 설계과정의 시각적인 문서화 가능할것 (8) 다양한 확장자의 저장/불러오기가 가능할 것 (9) 간섭탐지/충돌 검사를 통해 설계에 간섭 파악 및 동작 과정에서 발생하는 충돌을 확인 가능할 것 (10) 제조에 앞서 부품 간의 구멍 정렬을 확인하여 나사/볼트/핀 등이 잘 맞는지 확인 가능할 것 (11) 자주 사용하는 부품에서 연관된 부품과 피처의 추가가 필요한 지능 부품을 작성 가능할 것 (12) 모델링에 구멍이 있을 경우 자동으로 적절한 크기의 체결 부품을 추가 가능할 것 (13) 설계 라이브러리 탭을 통해 자주 사용하는 파트/어셈블리/피처/스케치/주석 등을 관리하여 재사용 가능할 것 (14) 3D 모델과 2D 도면의 대부분의 설계를 간단한 이메일용 파일 크기로 작성 및 변환 가능할 것 (15) 기계설계부품 라이브러리가 제공되는 ToolBox에서 원하는 부품들을 손쉽게 가져다 쓸 수 있는 기능 제공할 것 (16) 실제 제품의 재질 표현과 배경을 넣어 표현 가능할 것 (17) 모든 유형의 파이프, 관 및 전기배선 케이블 시스템의 자동화 설계 및 단순화하여 최적화 가능할 것 (18) 선형 정적 해석 가능하며, 외력에 의한 응력/변형/변위 값을 확인 가능할 것 (19) 실제 구동 시 걸리는 하중/반력/가속도 등의 결과값을 그래프로 얻을 수 있으며, 그 값을 Simulation으로 넘기거나 구동과 동시에 구조해석을 수행 가능할 것 (20) 원자재 추출, 생산 등 제품 수명 주기의 전과정에 대한 환경 영향을 수치화하고 제품 사용 기간과 같이 지속 가능성에 큰 영향을 미칠 수 있는 인자들을 손쉽게 변경 가능할 것 2) SW 구동용 DATA Processing Systems(Workstation급) (1) CPU : 인텔 Xeon E5 이상 (2) 그래픽카드 : NVIDIA Quadro P2000 4GB 이상 (3) 메모리 : 16GB 이상, DDR4 이상(확장성 고려할 것) (4) SSD : 256 GB 이상, HDD 1TB 이상(확장성 고려할 것) (5) warranty : 3년 이상 (6) OS : Windows 10 Pro(64bit) (7) 기타 : 이동식 가방, 무선 마우스, 케이블 류(RGB, DVI, HDMI 등) ※ 제조사 및 세부 사양은 발주처 승인 득할 것. Ⅳ. 기타 조건 1) 수행 내용 및 보고 (1) 수행계획서 제출 ○ 사업수행자는 계약일로부터 10일 이내에 다음 사항이 포함된 사업수행계획서를 제출하여 감독관의 승인을 받아야 한다. - 사업내용 및 세부수행계획(납품, 설치, 검수 테스트, 교육 등 상세 일정 표) - 사업비 산출 내역서 - 규격 만족도 비교 자료(요약본 and 카탈로그) - 보안서약서 및 기타 증빙서류 2) 납품 및 설치 (1) 납품업체는 제품규격서 명시된 물품 일체를 일괄공급방식으로 구매·설치 완료하여야 함. (2) 안정적 시스템 설치 및 정상적인 가동을 위해 반드시 현장 확인 후 시스템 구성을 제안하여야 하며, 현황 미숙지를 통한 장애의 모든 책임은 납품업체에게 있음. (3) 설치시스템이 본 규격서에서 요구되는 성능, 사양을 수용할 수 없다고 판단되면 설치변경을 요구할 수 있으며 납품업체는 이에 응해야 함. (4) 설치 중 장비 또는 타 S/W가 손상될 우려가 있을 때에는 필요한 방지책을 강구하여야 하며, 피해 발생 시 응급조치를 취하고 납품업체의 부담 및 책임 하에 원상 복구하여야 함 (5) 검수, 검사 완료 후에라도 본 시스템 도입에 있어 납품업체의 책임으로 발생되는 모든 사고와 그로 인한 손해에 대하여는 납품업체가 변상 조치하여야 함 (6) 납품기간은 계약체결 후 30일 이내에 일정에 맞춰 납품, 설치 및 최종 검수를 완료하여야 함. 3) 검수․검사 (1) 대상범위는 본 규격서에 의한 납품, 설치와 정상 가동여부에 대한 확인과 최종 검수 과정을 모두 포함함. (2) 중간보고 시 장비(시스템)의 성능 검증을 위한 검수계획서를 제출 및 승인을 받아야 함. (3) 최종 검수요청은 협의한 검수계획서에 따라 자체 검사를 실시하여 요구 규격(성능) 만족여부를 자체 입증한 결과서와 함께 제출 및 검토 후 최종검수를 실시함.(일정 협의) (4) 최종 검수․검사결과 운영이 불가하다고 판단되거나 기기의 하자발생으로 계약조건을 이행하지 못하는 것으로 판단될 시 발주처의 요구에 따라 계약당사자는 납품․설치한 모든 장비를 철거 및 회수해야 하며 그 비용은 납품업체의 부담으로 함. 4) 기술, 교육 및 운영지원 (1) 납품업체는 장비 운영 및 장애조치 등에 필요한 기술이전을 발주처 담당자에게 충실히 이행하여야 하며 발주처가 자체 유지관리 능력을 갖출 수 있도록 작동 및 운영 전반에 대한 교육을 실시하여야 함. (2) 납품업체는 제공된 모든 장비(소프트웨어 및 응용프로그램 포함) 관련된 제반기술에 대한 사용자 매뉴얼을 작성하여 발주처의 승인을 받은 후 “사용자 매뉴얼”을 최종 검수․검사시에 제출해야 함. (3) 교육과 관련 추가 요청이 있을 때에는 상호 협의 하에 적극 지원하여야 함. (4) 검수 완료일로부터 유지보수 계약 만료일까지 추가되는 운전 및 운용에 대한 교육비용은 납품업체가 부담 함. 5) 최종 성과(결과)물 (1) 국문 사용자 설명서 또는 매뉴얼(상세히 기술) 3부(교육/실습용 책자 대체 가능) (2) 완료보고서 3부(제본) ○ 제품 구성 및 상세사양 ○ 납품 및 설치 확인서(설치 과정 상세 기술) ○ 검수 결과 확인서(검수 계획 및 결과 상세 내용 기술) ○ 제품 카탈로그 및 홍보 관련 자료(수요 예상 업체 리스트 포함) ○ 교육지원 계획서(지역, 인원, 유/무상 등 상세 내용) ○ 기술지원 계획서(담당자 연락처 포함) 및 확인서 ○ 유지보수 계획서(담당자 연락처 포함) 및 확인서 ○ 장비 및 프로그램 정품 확인서 등 제조사 정품 인증 자료(HW, SW) (4) 지역개발공채 확인증 1부(공통) (5) 하자보험증권 1부(공통) (6) 기타 발주처가 요구하는 자료 6) 보증기간 : 총3년 (1) 하자보수 보증기간은 검수완료 이후 1년(하자보증보험증권을 발행하여 제출) (2) 유지보수 기간 : 하자보수 보증기간 이후 2년 (사업 예산 내 반영) (3) 납품업체는 하자보증기간 동안 천재지변, 불가항력, 기타 고의에 의한 원인을 제외하고는 무상 하자보증의 책임을 진다. (4) 보증기간 내에 장비에 대한 문제가 1회 이상 발생할 경우 원인을 분석하고 개선하며, 동일한 문제가 2회 이상 발생할 경우 신제품으로 교체 제공하여야 함. 7) 배상책임 및 지체상금 (1) 납품업체는 본 과업수행 중 남품업체의 귀책사유로 인하여 발주처에게 손해를 끼쳤을 경우 손해배상의 책임을 진다. (2) 납품업체는 본 과업수행 중 납품업체의 귀책사유로 인하여 계약기간 내에 산출물을 제출하지 아니하였거나 본 계약에 따른 과업을 완료하지 못하였을 경우 지체 일수 1일에 대하여 해당 물품대금의 0.8/1000에 해당하는 지체상금을 발주처에게 납부하여야 한다.

정부물품 분류번호 GPCN No.	품 명 및 규 격 Description	단 위 Unit	수 량 Q'ty
4323260501	해석 또는 과학소프트웨어	set	1