물 품 규 격 서

■ 제작 규격

계약상품구분	☐ 조달청 제3자단가계약상품 ☐ 제작구매 ☑ 구입
물품분류번호 (조달청)		물품식별번호 (조달청)
품 명	젯슨 나노 개발자 키트(Module, Heat Sink, Carrier Board)
규 격	GPU : NVIDIA Maxwell, 메모리 : 2GB이상, 디스플레이 : HDMI, USB : USB3.0 TypeA
수 량	30	수량단위	set

1. 용도

- 인공지능(AI) 교육과정 AI연산프로그램 실습을 위한 교구재

2. 장비의 구성

- NVIDIA Jetson NANO Module

- Jetson NANO Heat Sink

- AVerMedia EN715 Carrier Board

3. 성능 및 규격

- NVIDIA Jetson NANO Module

□ GPU : 128-core Maxwell

□ CPU : Quad core ARM Cortex @1.43GHz

□ Memory : 4GB 64bit LPDDR4 25.6GB/s

□ Storage : 16GB eMMC

□ Video decode : 4K@3D ǀ 4x1080p@30 ǀ 9x720p @30(H.264/H.265)

□ Video encode : 4K@6D ǀ 2x4K@30 ǀ 8x1080p@30 ǀ 18x720p @30ǀ(H.264/H.265)

□ Deployment : Module(SD-DIMM),260pin connectort

□ Camera : 1xMIPI CSI-2 DPHY lanes

□ Connectivity : Gigabit Ethernet, M.2 Key E,PCle x4

□ Display : MIPI DSI x2, HDMI, DP, eDP

□ USB : 1xUSB3.0, 3xUSB 2.0

□ Others : GPIO, 4x12C, 2x12S, 2xSPI, 2xUART, 1xSDMMC

□ Mechanical : 69.5mm x 45mm

- Aluminum Heatsink for Jeston Nano Module

□ Dimensions: 59mm x 39mm x 17.3mm

□ 1 x Aluminum Heatsink for Jetson Nano Module

□ 1 x Heat Sink holder

□ 4 x Screws

- AVerMedia EN715 Carrier Board

□ 1xGBE, 2xUSB_3.0, 1x4Kp60 HDMI Output

□ 2x2 Lane MIPI CSI-2

□ 1x4 Lane MIPI CSI-2

□ 20-pin Expansion header

□ 1 x micro-SD card slot

□ Operating temperature : 0℃ ~ 70℃

□ Dimension : W_87mm x L_70.6mm x H_27.3mm

4. 기타조건

- 하자담보 책임기간(Warranty) : 1년

- 납품 장소: 수요처 지정 장소

- 납품 기일: 계약 후 30일 이내

- 납품업체는 납품 후 검수 요청하며 검수절차에 의해 검수를 필하여야 한다.

- 외관상으로는 문제가 없이 검수 되었으나, 사용 중에 문제가 발생하였을 경우 교체를 요청한 날부터 7일 이내에 새 재료로 교체가 되어야 한다.

- 제품은 각 제조사의 정품이어야 하며, 이를 증빙할 수 있는 서류를 제출하여야 한다.